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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________







        
 № __________

О внесении изменений в постановление

Правительства Санкт-Петербурга 

от 09.11.2016 № 961
Правительство Санкт-Петербурга 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 (далее – Правила), следующие изменения:
1.2. В пункте 2.1 приложения № 5 Правил слова «на все территории общего пользования» заменить словами «на всей территории Санкт-Петербурга».

1.3. Пункт 4.13 приложения № 5 Правил изложить в следующей редакции:

«Для предотвращения падения сосулек и наледей с кровель и иных поверхностей объектов регулярно выполняется их очистка с обязательным применением мер предосторожности, обеспечивающих безопасность движения пешеходов и сохранность всех видов имущества, включая элементы благоустройства.
Не допускается наличие снега, наледи, сосулек на кровле 
и иных поверхностях объектов.
Сброшенные с кровель и иных поверхностей объектов недвижимости сосульки, наледь, снег формируются в снежные валы в прилотковой зоне. Вывоз снега и наледи производится в течение 24 часов. В течение трех часов после сброса снега требуется 
обеспечить зачистку территорий, на которые сбрасывается снег, наледь».
1.4. Дополнить Приложение № 5 Правил пунктом 8.4.6 следующего содержания:

«8.4.6. Требования по обеспечению гидроизоляции стен фасадов.

8.4.6.1. Работы по комплексной защите крупнопанельных зданий от увлажнения атмосферными осадками следует выполнять с интервалом шесть - восемь лет. 
В комплексе работ по защите конструкций от увлажнения целесообразно включать герметизацию стыков, гидрофобизацию наружных поверхностей панелей, герметизацию окон и их сопряжений со стенами, организацию водоотводов с балконов, лоджий 
и оконных заполнений, гидроизоляцию примыкающих к наружным стенам участков кровель.
8.4.6.2. Производить ремонтные работы, вызывающие повреждение гидроизоляционных устройств, без наличия технической документации, предусматривающей восстановление защитных свойств гидроизоляции, запрещается.

8.4.6.3. Предупреждение поступления грунтовых вод в подвалы (техподполья), устранение отсыревания нижней части стен (цоколей) вследствие воздействия грунтовой влаги должны производиться путем восстановления или устройства вновь горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов, цоколя и пола подвала, инъецирования 
в кладку гидрофобизирующих составов, создающих в стене водонепроницаемую зону, устройства осушающих галерей, дренажной системы, применения электроосмотических 
и других методов.

8.4.6.4. Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов 
и гидроизоляционного слоя с конструкциями, потеки на верхней поверхности балконных плит, ослабление крепления и повреждение ограждений балкона и лоджий должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.
8.4.6.5. Горизонтальная противокапиллярная гидроизоляция должна пересекать стену и внутреннюю штукатурку на одном уровне с подготовкой под пол 1-го этажа, 
но не менее чем на 15 см выше отмостки.

8.4.6.6. Цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом; для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть ниже уровня отмостки.

8.4.6.7. Увлажнение нижних частей стен грунтовой влагой необходимо устранять путем восстановления горизонтальной гидроизоляцией с использованием рулонных материалов и мастик или блокирование поступающей влаги электроосмотическим способом, или методом зарядной компенсации по проекту.

8.4.6.8. После устранения источников увлажнения должна быть произведена сушка стен 
до нормативной влажности (5%) путем усиленной естественной вентиляции 
при одновременном дополнительном отоплении с помощью переносного отопительного оборудования. Стены, промерзающие или конденсирующие вследствие повышенной 
их теплопроводности, необходимо утеплять».
1.5. Дополнить приложение № 5 Правил разделом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Мероприятия по содержанию кровель зданий, сооружений и требования 
к осуществлению указанных мероприятий:

8-1.1. Содержание кровель зданий, сооружений (далее - кровля) осуществляется 
в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда 
и настоящим приложением.

8-1.2. При производстве работ по ремонту фасадов зданий необходимо предусматривать проведение работ по ремонту кровель, кроме случаев документального подтверждения надлежащего состояния кровли и отсутствие необходимости ее ремонта. 

8-1.3. При осуществлении содержания кровель обеспечивается:

поддержание технического и санитарного состояния кровель;

поддержание и сохранение архитектурно-градостроительного облика здания, сооружения 
в соответствии с проектной документацией строительства, решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства, паспортом фасадов, проектами благоустройства.

8-1.4. Мероприятия по содержанию кровель не должны наносить ущерб техническому 
и санитарному состоянию кровель, архитектурно-градостроительному облику здания, сооружения.

8-1.5. Мероприятия по содержанию кровель включают в себя:

8-1.5.1. Проведение плановых и внеплановых, визуальных и инструментальных обследований технического и санитарного состояния кровель.

Плановые обследования кровель следует проводить как общие, в ходе которых проводится осмотр кровли в целом, так и частичные, которые предусматривают осмотр отдельных элементов кровли.

Общие обследования должны проводится два раза в год: весной 
и осенью.

Результаты обследования технического и санитарного состояния кровель оформляются актом.

Акт является основанием:

для определения видов работ по капитальному ремонту кровель;

для определения видов и объемов работ по текущему ремонту кровель.

8-1.6. При содержании кровель следует обеспечить:

исправность всех выступающих над поверхностью кровель элементов дымовых 
и вентиляционных труб, дефлекторов, выходов на крышу, парапетов, антенн, архитектурных деталей и иных выступающих над поверхностью кровель элементов; 

исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка 
и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояка;

выполнение технических осмотров и профилактических работ 
в установленные сроки;

Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, оконные 
и балконные отливы должны иметь металлические окрытия из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50 мм. 
Не допускается наличие ржавых пятен на кровле.

8-1.6.1. Рулонные кровли.

Приклейка гидроизоляционных слоев к основанию и оклейка их между собой должна быть прочной, отслоение рулонных материалов не допускается, поверхность кровли должна быть ровной, без вмятин, прогибов и воздушных мешков и иметь защитный слой с втопленным мелким гравием или крупнозернистым песком или окраску светлого тона. Рулонный ковер в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью или иной промазкой, обеспечивающей надежное механическое закрепление.

Кровля должна быть водонепроницаемой, с поверхности должен обеспечиваться полный отвод воды по наружным или внутренним водостокам, должны быть выдержаны заданные уклоны кровли.

8-1.6.2. Мастичные кровли.

Приклейка гидроизоляционных слоев к основанию и оклейка их между собой должна быть прочной, отслоение рулонных материалов не допускается, поверхность кровли должна быть ровной, без вмятин, прогибов и воздушных мешков и иметь защитный слой с втопленным мелким гравием или крупнозернистым песком или окраску светлого тона. Мастичный ковер в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью или иной промазкой, обеспечивающей надежное механическое закрепление. Толщина состава должна быть не более 25 мм; просветы 
при наложении трехметровой деревянной рейки не должны быть более 3 мм.

Текущий ремонт мастичных кровель не допускается производить рулонными материалами. Замена мастичных кровель на рулонные производится по проектному решению специализированной организации или технического условия.

8-1.6.3. Стальные кровли.

Необходимо обеспечить:

плотность гребней и лежачих фальцев;

отсутствие свищей, пробоин на рядовом покрытии, разжелобках, желобках и свесах;

плотность и прочность отдельных листов, особенно на свесах;

правильность установки настенных водосточных желобов и водосточных труб.

8-1.6.4. Асбестоцементные кровли.

Необходимо обеспечить:

плотное покрытие конька кровли;

исправное состояние покрытия около труб и расжелобков.

8-1.7. Темные кровли необходимо окрашивать лакокрасочными составами светлых тонов, обладающими повышенными водоотталкивающими свойствами.

8-1.8. Стальные скатные кровли (особенно свесы) и желоба необходимо покрывать специальными составами, предотвращающими образование наледей.

8-1.9. Необходимо устранять деформацию: 
в кровлях из листовой стали (ослабление гребней и фальцев, пробоины и свищи, коррозия, разрушение окрасочного или защитного слоя); 
в кровлях из асбестоцементных плиток, листов черепицы и других штучных материалов (повреждения и смещения отдельных элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке); 
в кровлях из рулонных материалов (отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного 
и защитного слоев); 
в мастичных кровлях (отслоение, разрушение мастичного слоя)

8-1.10. Окраска металлических креплений крыш антикоррозийными защитными красками 
и составами производится по мере появления коррозии, не допуская ржавых пятен; кровли 
из оцинкованной стали красятся после появления ржавых пятен и не реже одного раза 
в пять лет; покраска отдельных мест кровли производится ежегодно; промазка швов 
в мягкой кровле, покрытие мягких кровель мастикой с посыпкой крупным песком 
или устройство защитного слоя производятся по мере старения или порчи кровли.

8-1.11. На кровлях из рулонных или мастичных материалов следует устраивать защитные покрытия в соответствии с установленными требованиями.

8-1.12. Мягкие кровли следует покрывать защитными мастиками не реже одного раза в пять лет или окрасочными составами с алюминиевой пудрой.

8-1.13. Несущие конструкции крыши, устройства и оборудование, в том числе расположенные на крыше, карниз и водоотводящие элементы крыши, ограждения, гильзы, анкеры, устройства молниезащиты должны быть до ремонта кровельного покрытия приведены 
в технически исправное состояние.

8-1.14. Уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев кровель из листовой стали следует производить с промазкой суриком или герметиком, заделку мелких отверстий и свищей (до 5 мм) - суриковой замазкой или герметиком с армированием стеклосеткой, стеклотканью или мешковиной, а также постановкой заплат из листовой стали.

8-1.15. Неисправности, являющиеся причиной протечек кровли, должны быть устранены 
в срок до пяти суток.

8-1.16. Производство конструктивных изменений крыш допускается только 
при наличии проектного решения или технического условия по согласованию 
с соответствующими органами.

8-1.17. Работы по смене кровли должны быть организованы таким образом, чтобы 
не допускать увлажнения перекрытий зданий атмосферными осадками. К ремонту крыш 
с раскрытием кровли разрешается приступать только при наличии на месте всех необходимых строительных материалов, заготовок и благоприятного прогноза погоды.

8-1.18. После окончания работ по ремонту кровли, дымовых труб, парапетов и иного оборудования все остатки строительных материалов и мусора необходимо удалить 
и очистить кровлю.

8-1.19. Производить сметание хвои, листьев и мусора в желоба и воронки внутренних 
и наружных водостоков не допускается.

8-1.20. Находиться на крыше лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации 
и ремонту здания, запрещается.

8-1.21 Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной 
и осенью».
1.6. Пункт 10.4 приложения № 5 Правил изложить в следующей редакции:
В целях надлежащего содержания внутриквартальной территории не допускается:
перегораживать автотранспортом внутриквартальные проезды и подъезд 
к площадкам по сбору отходов, пешеходные дорожки, проходы к зданиям и входы в них;
размещать автотранспорт в границах территорий зеленых насаждений;

закрывать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев, узлам управления инженерными сетями, источникам пожарного водоснабжения.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Маркова О.А.
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга



   

                А.Д. Беглов
