



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

			

_________________								   № ______________

О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 21.12.2023 № 25-рп

[bookmark: _GoBack]1. Внести в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2023 
№ 25-рп «Об утверждении Регионального плана адаптации Санкт-Петербурга 
к изменениям климата» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 распоряжения слова «вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.» заменить словами «вице-губернатора Санкт-Петербурга Корабельникова А.А.». 
1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Корабельникова А.А.


	Губернатор
Санкт-Петербурга
	
	
А.Д.Беглов
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Приложение
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от ________________ №________


РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
адаптации Санкт-Петербурга к изменениям климата

	1
	Наименование субъекта адаптации
	Правительство Санкт-Петербурга

	2
	Общее описание характерных климатических рисков опасного уровня 
(при наличии), потенциальные потери 
и ущерб в случае возникновения стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций, обусловленных климатическими рисками
	В границах субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга распространены следующие опасные природные явления, являющиеся источниками климатического риска:
1) весьма опасного уровня:
жара; сильные атмосферные осадки; сильный ветер; комплекс опасных природных явлений;
2) опасного уровня:
абразия; наводнение; подтопление территории;
3) умеренно опасного уровня:
град; заморозки; засуха; карст; природный пожар; распространение вредителей и болезней в лесах и городских зеленых насаждениях; русловые деформации; пучение; суффозия; эрозия плоскостная 
и овражная.
Современное потепление, начавшееся в 1970 годы, проявляется на территории Санкт-Петербурга в целом за год и во все сезоны. Скорость роста среднегодовой температуры воздуха за период 
1971–2024 гг. составила 0,45 °С/10 лет. Наиболее быстрый рост наблюдается для зимних температур (0,57 °С/10 лет), при этом на фоне межгодовых колебаний тренд больше всего выделяется осенью (0,47 °С/10 лет). 
Абсолютные максимальные температуры приземного воздуха за весь период наблюдений зафиксированы в текущем климатическом периоде (28.07.2010 – плюс 35,3 °С; 07.08.2010 – плюс 37,1 °С; 23.07.2021 – плюс 35,9 °С).
Продолжительная и экстремальная жара, в особенности в сочетании с ухудшением качества воздуха, является причиной дополнительных заболеваемости и смертности населения, прежде всего 
в группах риска (дети, пожилые люди, беременные женщины, рабочие на открытом воздухе, люди 
с хроническими заболеваниями органов кровообращения и дыхания). 
Рост температуры поверхности почвы наблюдается во все сезоны. Скорость роста среднегодовой температуры составила плюс 0,61 °С/10 лет. Наиболее быстрый рост температуры отмечается зимой (0,77 °С/10 лет). Весной, летом и осенью рост температуры составляет 0,54–0,57 °С/10 лет. 
Многолетнее среднее число дней с температурой выше 0 °С составляет 270 дней, за три последовательных десятилетия отмечена положительная тенденция: 1991–2000 гг. – 262 дня, 
2001–2010 гг. – 264 дня, 2011–2020 гг. – 284 дня. Многолетнее среднее число дней с переходом через 0 °С составляет 63 дня в году. 
В связи с частыми переходами температуры воздуха через 0 °С в зимний период и близким залеганием грунтовых вод, на территории Санкт-Петербурга широко распространены процессы пучения, которые проявляются на асфальтированных дорогах и тротуарах в виде образующихся деформаций твердого покрытия, как небольшие поднятия и неровности, что приводит к необходимости регулярного ремонта этих участков после холодного периода года. Частые переходы температуры через 0 °С также приводят к гололеду, гололедице, изморози, налипанию мокрого снега в зимний период.
На территории Санкт-Петербурга преобладает тенденция к увеличению годовых сумм осадков: тренд за 1971–2024 гг. составляет 18,92 мм/10 лет. Увеличение количества осадков происходит во все сезоны, кроме осени: зима – 8,85 мм/10 лет, весна – 4,95 мм/10 лет, лето – 9,33 мм/10 лет. Осенние осадки незначительно убывают (минус 4,22 мм /10 лет). 
В Санкт-Петербурге рост числа дней с осадками отмечается во все сезоны, кроме осени. Скорость роста годового числа дней с осадками больше 1 мм составляет 1,07 дней/10 лет; зимой – 1,87 дней/10 лет; осенью – минус 1,41 день/10 лет. 
Увеличение частоты и интенсивности выпадения осадков (при повышении нагрузки биогенными и вредными веществами) угрожает как системам водоотведения, так и качеству пресной воды 
в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге отмечается тенденция уменьшения продолжительности залегания снежного покрова. Для периода 1971–2024 гг. скорость сокращения составляет 4,74 дня за 10 лет. 
Рост упругости водяного пара наблюдается во все сезоны. Скорость роста среднегодового значения составляет 0,15 гПа/10 лет. Рост упругости водяного пара в большей степени выражен летом (0,20 гПа/10 лет) и осенью (0,21 гПа/10 лет). Весной тренд статистически не значим.
Изменения относительной влажности воздуха характеризуются отрицательным трендом во все сезоны, кроме зимнего. Скорость изменений среднегодового значения составляет 0,43%/10 лет 
(весна – минус 0,61%/10 лет; лето – минус 0,64%/10 лет). 
Средняя скорость ветра уменьшается. Отрицательные тенденции одинаково выражены во все сезоны и в целом за год, уменьшение скорости ветра составляет 0,1 м/с за 10 лет. 
Изменения продолжительности солнечного сияния по станции Санкт-Петербург характеризуются отрицательным трендом годовых сумм (минус 6,88 часов/10 лет). При оценке по сезонам отмечается отрицательный тренд зимой (минус 9,95 часов/10 лет, статистически значимый тренд) и осенью (минус 5,58 часов/10 лет). Все линейные тренды, кроме зимнего, статистически не значимы.
Изменение среднегодового значения атмосферного давления составило минус 0,01 гПа/10 лет. При оценке по сезонам убывание атмосферного давления отмечается зимой (минус 0,52 гПа/10 лет) 
и весной (минус 0,51 гПа/10 лет, статистически значимый тренд). Небольшой рост атмосферного давления отмечается летом (плюс 0,23 гПа/10 лет) и осенью (плюс 0,72 гПа/10 лет, статистически значимый тренд).
Наблюдается отрицательный тренд количества нижней облачности минус 0,1 балла/10 лет.
Изменений числа дней с пожарной опасностью не наблюдается.
С 1991 по 2023 гг. наблюдались значимые изменения среднегодовых значений средней температуры воды. На Невской устьевой рост температуры воды составлял 0,3 °С/10 лет, на станции Лисий Нос – 0,4 °C/10 лет. На остальных станциях скорость повышения температуры воды составляла 0,4 °С/10 лет (Ломоносов) и 0,3 °С/10 лет (Кронштадт).
Скорость повышения среднего уровня моря в восточной части Финского залива составляет более 4 мм/год. В последний климатический период значительно увеличилась повторяемость морских нагонных наводнений, затапливающих прибрежные территории города.
Увеличение повторяемости морских нагонов, наряду с тектоническим режимом, геологическим строением береговой зоны, особенностями рельефа берегов и техногенным освоением побережья, приводит к размыву берегов, особенно при штормовых волнениях и отсутствии ледового покрова.
В связи с потеплением климата расширение ареалов короедов-заболонников к северу и занос возбудителей голландской болезни деревьев привели почти к полной гибели вязов всех видов в Санкт‑Петербурге. Стало возможным распространение стволового вредителя ясеня – ясеневой узкотелой изумрудной златки. 
В 2021 г. из-за продолжительной жары была зафиксирована вспышка массового размножения жука короеда-типографа в ельниках Ленинградской области и Карелии. В 2022 г. короед-типограф заселил заказники «Озеро Щучье», «Гладышевский», «Комаровский берег» и некоторые парки города.
В результате анализа возможных последствий возникновения климатических рисков 
для бюджетной системы Санкт-Петербурга, оценка потенциальной потребности в предоставлении целевых трансфертов и субсидий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обусловленных климатическими рисками, составляет: для сценария 1 – 2,61 млрд рублей (в ценах 
2022 года), для сценария 2 – 2,66 млрд рублей (в ценах 2022 года), для сценария 3 – 7,07 млрд рублей 
(в ценах 2022 года).
Размер возможных выплат по страховым случаям составляет – 162,4 млн рублей (в ценах 
2022 года).
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	Общее количество климатически уязвимых объектов, находящихся 
в ведении субъекта адаптации
	Всего
	В работоспособном техническом состоянии
	В ограниченно работоспособном состоянии
	В аварийном состоянии

	
	
	10100
(без учета инженерных сетей)
	9960 объектов
	25
	115

	
	
	Восстановительная (первоначальная) стоимость общего числа КУО (с учетом инженерных сетей) составляет 2,9 трлн рублей (в ценах 2022 года).
КУО были определены по 5 опасным метеорологическим явлениям: жара, сильные атмосферные осадки, наводнение (затопление), подтопление, ураганы, смерчи, сильные ветра. 
Количество КУО, подверженных воздействию жары, составляет 2423 объекта. Восстановительная (первоначальная) стоимость КУО составляет 1,85 трлн рублей (в ценах 2022 года).
Количество КУО, подверженных воздействию сильных атмосферных осадков, составляет 
8740 объектов. Восстановительная (первоначальная) стоимость КУО составляет 0,44 трлн рублей 
(в ценах 2022 года).
Количество КУО, подверженных воздействию ураганов, смерчей, сильных ветров, составляет с учетом ЛЭП – 101611 объектов, без учета ЛЭП – 2285 объектов. 
Восстановительная (первоначальная) стоимость КУО составляет с учетом ЛЭП 0,28 трлн рублей (в ценах 2022 года), без учета ЛЭП – 4,82 млрд рублей (в ценах 2022 года).
Количество КУО, подверженных воздействию наводнения (затопления) и подтопления территории, составляет 8412 объектов. Восстановительная (первоначальная) стоимость КУО составляет 0,29 трлн рублей (в ценах 2022 года).

	4
	Перечень приоритетных адаптационных потребностей субъекта адаптации
	1. Снижение подверженности жителей жаре;
2. Снижение подверженности объектов адаптации к жаре;
3. Усиление адаптивной способности Санкт-Петербурга в отношении сильных атмосферных осадков;
4. Снижение подверженности объектов адаптации к наводнениям и абразии;
5. Усиление адаптивной способности Санкт-Петербурга в отношении природных чрезвычайных ситуаций.

	5
	Показатели достижения целей адаптации 
к изменениям климата 
в результате реализации мероприятий плана адаптации
	Наименование показателя
	Факт (2023 год или иной отчетный год)
	Прогноз (2027 год) (в случае завершения мероприятия 
до 2027 года указывается плановое значение на год завершения мероприятия)

	
	
	1. Охват пациентов медицинской реабилитацией взрослого населения, %
	29,1
	29,4

	
	
	2. Объем деревьев 
и кустарников, запланированных к посадке на объектах зеленых насаждений общего пользования городского значения и уличного озеленения, шт. 
	101580
	102120

	
	
	3. Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, га
	9212
	9400

	
	
	4. Площадь элементов экологического каркаса, га
	35 930
	40 000

	
	
	5. Снижение количества случаев выхода на поверхность 
водо-воздушной смеси, ед.
	3
	2

	
	
	6. Увеличение приведенной производительности сооружений по приему и очистке сточных вод, тыс.куб.м/сут
	2451,8
	2655,1

	
	
	7. Количество разработанных или актуализированных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки на сети водоотведения, ед.
	0
	3

	
	
	8. Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	14,3
	17,4

	
	
	9. Обеспеченность буксирами ледокольного класса, ед.
	1
	2

	
	
	10. Водные объекты, для которых установлены границы зон затопления, подтопления, ед.
	5
	20

	
	
	11. Протяженность обследованной береговой линии, км
	0
	191

	
	
	12. Объем Санкт-Петербургского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС, %
	80
	100

	
	
	13. Уровень готовности защитных сооружений к приему укрываемых, %
	6
	7

	6
	Информация о ресурсном обеспечении плана адаптации 
	Финансирование мероприятий плана адаптации осуществляется в рамках реализации государственных (региональных) программ Санкт-Петербурга. 
В среднем за год затраты на мероприятия составляют 923,19 млн рублей.
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	Перечень приоритетных адаптационных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
	Исполнитель
	Целевые показатели мероприятий
	Количество климатически уязвимых объектов, задействованных 
в реализации мероприятия

	
	
	
	
	Наименование показателя
	Значение 
в 2023 году или иной отчетный год
	Значение 
в 2027 году 
(в случае завершения мероприятия 
до 2027 года указывается плановое значение на год завершения мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Снижение подверженности жителей жаре



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7.1
	Обеспечение безопасности здоровья населения в части заболеваний, обусловленных аномально высокими температурами, (заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, кровообращения, кожи, респираторных заболеваний)
	2029 г.
	Комитет 
по здравоохранению
	Охват пациентов медицинской реабилитацией взрослого населения, %
	29,1
	29,4
	Нет данных

	7.2
	Увеличение количества зеленых насаждений 
	2029 г.
	Комитет 
по благоустройству Санкт-Петербурга
	Объем деревьев 
и кустарников, запланированных 
к посадке 
на объектах зеленых насаждений общего пользования городского значения 
и уличного озеленения, шт. 
	101580
	102120
	Нет данных

	Снижение подверженности объектов адаптации к жаре

	7.3
	Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения 
и обеспечение 
их устойчивого функционирования
	2029 г.
	Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности
	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, га
	9212
	9400
	Нет данных

	7.4
	Формирование экологического каркаса 
Санкт-Петербурга
	2029 г.
	Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности
	Площадь элементов экологического каркаса, га
	35 930
	40 000
	Нет данных

	Усиление адаптивной способности Санкт-Петербурга в отношении сильных атмосферных осадков

	7.5
	Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения 
Санкт-Петербурга 
в условиях повышения интенсивности 
и частоты выпадения атмосферных осадков, связанных с изменением климата
	2029 г.
	Комитет 
по энергетике 
и инженерному 
обеспечению

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	1. Снижение количества случаев выхода 
на поверхность водо-воздушной смеси, ед. 

2. Увеличение приведенной производительности сооружений 
по приему 
и очистке сточных вод, тыс.куб.м/сут
	3






2451,8
	2






2655,1
	Нет данных

	7.6
	Разработка/актуализация нормативно-правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки на сети водоотведения
	2029 г.
	Комитет 
по благоустройству Санкт-Петербурга

Комитет 
по градостроительству и архитектуре

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	Количество разработанных или актуализированных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки на сети водоотведения, ед.
	0
	3
	Нет данных

	Снижение подверженности объектов адаптации к наводнениям и абразии

	7.7
	Проведение дноочистительных работ на реках и каналах 
Санкт-Петербурга
	2029 г.
	Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	14,3
	17,4
	Нет данных

	7.8
	Предупреждение зажорных (заторных) явлений на акватории реки Невы в осенне-зимний период
	2029 г.
	Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности
	Обеспеченность буксирами ледокольного класса, ед.
	1
	2
	Нет данных

	7.9
	Установление границ зон затопления, подтопления
	2029 г.
	Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности
	Водные объекты, для которых установлены границы зон затопления, подтопления, ед.
	5
	20
	Нет данных

	7.10
	Формирование схемы берегозащиты 
Санкт-Петербурга
	2029 г.
	Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности
	Протяженность обследованной береговой линии, км
	0
	191
	Нет данных

	Усиление адаптивной способности Санкт-Петербурга в отношении природных чрезвычайных ситуаций

	7.11
	Обеспечение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
Санкт-Петербурга
	2029 г.
	Комитет по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности

	Объем Санкт-Петербургского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС, %
	80
	100
	Нет данных

	7.12
	Осуществление мероприятий 
по созданию 
и содержанию защитных сооружений гражданской обороны
	2029 г.
	Комитет по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности
	Уровень готовности защитных сооружений 
к приему укрываемых, % 
	6
	7
	Нет данных



Принятые сокращения:
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
КУО – климатически уязвимый объект
ЛЭП – линия электропередач
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ЧС – чрезвычайная ситуация
Приложение № 1
к Региональному плану адаптации Санкт-Петербург к изменениям климата


РЕЗУЛЬТАТЫ 
оценки климатических рисков Санкт-Петербурга

	[bookmark: sub_140011]1.1 Наименование территории (федеральный округ, субъект Российской Федерации, муниципалитет)
	Санкт-Петербург

	
	
	
	
	

	[bookmark: sub_140012]1.2 Подверженность территории климатическим рискам
	Да

	
	
	
	
	

	[bookmark: sub_140013]1.3 Распределение климатических рисков территории по уровням опасности (ретроспективная оценка рисков)
	Катастрофический
	Весьма опасный
	Опасный
	Умеренно опасный

	Общее количество
	-
	15%
	11%
	44%

	По категориям риска (да/нет)
	
	
	
	

	1. Оползни
	нет
	нет
	нет
	да

	2. Сели
	нет
	нет
	нет
	нет

	3. Лавины
	нет
	нет
	нет
	нет

	4. Абразия
	нет
	нет
	да
	нет

	5. Переработка берегов водохранилищ, озер
	нет
	нет
	нет
	да

	6. Карст
	нет
	нет
	нет
	да

	7. Суффозия
	нет
	нет
	нет
	да

	8. Просадочность лессовых пород
	нет
	нет
	нет
	нет

	9. Подтопление территории
	нет
	нет
	да
	нет

	10. Эрозия плоскостная и овражная
	нет
	нет
	нет
	да

	11. Русловые деформации
	нет
	нет
	нет
	да

	12. Термоэрозия овражная
	нет
	нет
	нет
	нет

	13. Термокарст
	нет
	нет
	нет
	нет

	14. Пучение
	нет
	нет
	нет
	да

	15. Солифлюкция
	нет
	нет
	нет
	нет

	16. Наледеобразование
	нет
	нет
	нет
	нет

	17. Наводнение
	нет
	нет
	да
	нет

	18. Очень сильный ветер
	нет
	да
	нет
	нет

	19. Жара
	нет
	да
	нет
	нет

	20. Засуха
	нет
	нет
	нет
	да

	21. Заморозки
	нет
	нет
	нет
	да

	22. Град
	нет
	нет
	нет
	да

	23. Сильные атмосферные осадки
	нет
	да
	нет
	нет

	24. Пожарная опасность в лесах
	нет
	нет
	нет
	да

	25. Деградация многолетней (вечной) мерзлоты
	нет
	нет
	нет
	нет

	26. Комплекс опасных природных явлений (комплекс явлений)
	нет
	да
	нет
	нет

	[bookmark: _Hlk195523829]27. Распространение вредителей и болезней в лесах и городских зеленых насаждениях
	нет
	нет
	нет
	да



Оценка подверженности территории Санкт-Петербурга климатическим рискам и их градация определены на основании следующей информации:
· Паспорт климатической безопасности территории Санкт-Петербурга
· Паспорт безопасности территории Санкт-Петербурга
· Экологический портал Санкт-Петербурга (http://www.infoeco.ru/)
· СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»
· Оценочные доклады Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации
· Официальный интернет-сайт Климатического центра Росгидромета (ГГО) (https://cc.voeikovmgo.ru/ru/)

[bookmark: sub_14002]2. Детализированная информация 
	Показатели риска
	Всего 
по территории
	Максимум
	Категория опасности

	[bookmark: sub_140021]1. Оползни

	
	Подверженность территории, %
	0.1–1.0 (Э)
	Пушкинский р-н, 
р. Кузьминка
	Умеренно-опасная

	
	Площадь разового проявления на одном участке, км2
	Нет данных
	
	

	
	Максимальный объем оползня, тыс. м3
	Нет данных
	
	

	
	Максимальная глубина захвата пород оползнем, м
	Нет данных
	
	

	
	Скорость смещения
	Нет данных
	
	

	[bookmark: sub_140022]2. Сели

	
	Подверженность территории, %
	-------
	-------
	Опасность отсутствует

	
	Объем единовременного выноса, млн м3
	-------
	-------
	

	
	Скорость движения, м/с
	-------
	-------
	

	[bookmark: sub_140023]3. Лавины

	
	Подверженность территории, %
	-------
	-------
	Опасность отсутствует

	
	Объем единовременного выноса, млн м3
	-------
	-------
	

	[bookmark: sub_140024]4. Абразия

	
	Средняя скорость отступания береговой линии, м/год:
	
	Северное побережье Финского залива, пос. Ушково.
1.8 м/год
	Умеренно-опасная

	
	пределы изменения
	0.1–1.14
	
	

	
	средние значения
	0.4
	
	

	[bookmark: sub_140025]5. Переработка берегов водохранилищ, озер

	
	Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год:
	
	Нет данных
	Умеренно-опасная

	
	Первая стадия
	Менее 1 (Э)
	
	

	
	Вторая стадия
	Менее 0.9 (Э)
	
	

	[bookmark: sub_140026]6. Карст

	
	Подверженность территории, %
	3.85
	Красносельский 
и Пушкинский 
р-ны, 55.1 кв. км
	Умеренно-опасная

	
	Частота провалов земной поверхности, случаев в год
	Нет данных
	
	

	
	Средний диаметр провалов, м
	0.5–2.0
	
	

	
	Общее оседание территории, мм/год
	Нет данных
	
	

	[bookmark: sub_140027]7. Суффозия

	
	Подверженность территории, %
	Менее 2 (Э)
	Петроградский 
р-н (присклоновые участки рек Малая, Средняя 
и Большая Невки)
	Умеренно-опасная

	
	Площадь проявления на одном участке, тыс. км2
	Нет данных
	
	

	
	Объем подверженных деформации горных пород, тыс. м3
	Нет данных
	
	

	
	Продолжительность проявления процесса, сут
	Нет данных
	
	

	
	Скорость развития процесса, см/сут
	Нет данных
	
	

	[bookmark: sub_140028]8. Просадочность лессовых пород

	
	Подверженность территории, %
	-------
	-------
	Опасность отсутствует

	
	Мощность просадочной толщи, м
	-------
	-------
	

	
	Продолжительность проявления процесса, сут
	-------
	-------
	

	
	Скорость развития, см/сут
	-------
	-------
	

	[bookmark: sub_140029]9. Подтопление территории

	
	Подверженность территории, %
	30 (Э)
	Территории, прилегающие 
к зонам затопления (параллельном 
им на расстоянии 50 м).
Территория распространения напорных вод верхнего межморенного водоносного горизонта 
(на участках 
с высоким пьезометрическим уровнем и малой мощностью перекрывающих водоупорных отложений осташковской морены)
	Умеренно-опасная

	
	Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет                  
	Нет данных
	
	

	
	Скорость подъема уровня подземных вод, м/год
	Нет данных
	
	

	[bookmark: sub_140210]10. Эрозия плоскостная и овражная

	
	Подверженность территории, %
	1.47
	Красносельский, Пушкинский, Колпинский, Петродворцовый Курортный р-ны
	Умеренно-опасная

	
	Площадь одиночного оврага, км2
	Нет данных
	
	

	
	Скорость развития эрозии:
	Нет данных
	
	

	
	плоскостной, м3 /(га·год)
	Нет данных
	
	

	
	овражной, м/год
	Нет данных
	
	

	[bookmark: sub_140211]11. Русловые деформации

	
	Подверженность территории, %
	6% (Э)
	р. Малая Нева, 
р. Большая Ижора
	Умеренно-опасная

	
	Объем относительно одновременных деформаций пород, млн м3/год
	Нет данных
	
	

	
	Скорость развития, м/год
	0.04-0.4
	
	

	[bookmark: sub_140212]12. Термоэрозия овражная

	
	Подверженность территории, %
	-------
	-------
	Опасность отсутствует

	
	Объем относительно одновременных деформаций пород, тыс. м3/год
	-------
	-------
	

	
	Скорость развития, м3/(м2·ч)
	-------
	-------
	

	[bookmark: sub_140213]13. Термокарст

	
	Подверженность территории, %
	-------
	-------
	Опасность отсутствует

	
	Площадь проявления на одном участке, тыс. км2
	-------
	-------
	

	
	Продолжительность проявления, лет
	-------
	-------
	

	
	Скорость развития, см/год
	-------
	-------
	

	[bookmark: sub_140214]14. Пучение

	
	Подверженность территории, %
	20 (Э)
	Северная и центральная части Санкт-Петербурга
	Умеренно-опасная

	
	Площадь проявления на одном участке, тыс. км2
	Нет данных
	
	

	
	Скорость развития, см/год
	Нет данных
	
	

	[bookmark: sub_140215]15. Солифлюкция

	
	Подверженность территории, %
	-------
	-------
	Опасность отсутствует

	
	Площадь проявления на одном участке, км2
	-------
	-------
	

	
	Объем единичных относительных одновременных деформаций пород, тыс. м3
	-------
	-------
	

	
	Скорость развития
	-------
	-------
	

	[bookmark: sub_140216]16. Наледеобразование

	
	Подверженность территории, %
	-------
	-------
	Опасность отсутствует

	
	Площадь проявления на одном участке, км2
	-------
	-------
	

	
	Скорость развития, тыс. м3/сут
	-------
	-------
	

	[bookmark: sub_140217]17. Наводнение (вследствие половодья, затора, зажора, катастрофического ливня)

	
	Подверженность территории, %
	6
	Приморская часть Курортного р-на, западная часть 
о. Котлин, низинные участки побережья Невской Губы, Лахтинского Разлива, 
берега р. Невы, 
р. Славянки, 
р. Ижоры
	Опасная

	
	Продолжительность проявления, сутки
	2
	
	

	
	Скорость развития, м/сут
	1
	
	

	[bookmark: sub_140218]18. Очень сильный ветер

	
	Подверженность территории, %
	до 50
	Зеленый фонд города, некапитальные строения, сооружения, объекты культурного значения, садоводческие 
и огороднические некоммерческие товарищества, приморские территории
	Весьма опасная

	
	Продолжительность проявления, часов
	3
	
	

	
	Скорость, м/с
	28
	
	

	[bookmark: sub_140219]19. Жара

	
	Подверженность территории, %
	до 70
	Промышленные зоны, зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
с недостатком озеленения и «запечатанными» поверхностями
	Весьма опасная

	
	Значение максимальной температуры 0,95 обеспеченности
	22
	
	

	[bookmark: sub_140220]20. Засуха

	
	Подверженность территории, %
	-------
	5,89%, сельскохозяйственные зоны (зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, зона сельскохозяйственного использования, производственная зона сельскохозяйственных предприятий, иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Умеренно-опасная

	
	Интенсивность
	-------
	-------
	

	[bookmark: sub_140221]21. Заморозки

	
	Подверженность территории, %
	-------
	5,89%, сельскохозяйственные зоны (зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, зона сельскохозяйственного использования, производственная зона сельскохозяйственных предприятий, иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Умеренно-опасная

	
	Интенсивность
	-------
	-------
	

	
	Продолжительность, часов
	-------
	-------
	

	[bookmark: sub_140222]22. Град

	
	Подверженность территории, %
	до 50
	Сельскохозяйственные зоны, объекты благоустройства, объекты культурного наследия
	Умеренно-опасная

	
	Число дней с градом
	1 день/год
	
	

	
	Диаметр, мм
	20 мм и более
	
	

	[bookmark: sub_140223]23. Сильные атмосферные осадки

	
	Подверженность территории, %
	до 50
	Очень сильному снегу наиболее подвержен Курортный р-н.
Очень сильному дождю подвержены Петродворцовый, Василеостровский, Приморский, северо-западная часть Выборгского, Курортный, Петроградский, Кронштадтский 
р-ны.
Сильному ливню подвержена восточная 
и западная части Петродворцового, Центрального, Московского, северо-западная часть Фрунзенского, северные части Выборгского, Калининского 
и Красногвардейского р-ов
	Весьма опасная

	
	Интенсивность
	Очень сильный дождь – 75,7 мм;
Сильный ливень – 67,8 мм;
Очень сильный снег – 26,3 мм;
Продолжительный сильный дождь – 100,2 мм
	
	

	
	Повторяемость, ед./год
	2
	
	

	[bookmark: sub_140224]24. Пожарная опасность в лесах

	
	Значение комплексного показателя
	Средний класс природной пожарной опасности составляет 3,3. Значение комплексного показателя 
1001–4000
	Территории городских лесов Санкт-Петербурга
	Умеренно-опасная

	25. Деградация многолетней (вечной) мерзлоты

	
	Подверженность территории, %
	-------
	-------
	Опасность отсутствует

	26. Комплекс опасных природных явлений (комплекс явлений: сильные атмосферные осадки и очень сильный ветер)

	
	Скорость ветра, м/с
	28
	-------
	Весьма опасная

	
	Интенсивность атмосферных осадков, мм
	100,2
	-------
	

	27. Распространение вредителей и болезней в лесах и городских зеленых насаждениях

	
	Подверженность территории, %
	29
	Зеленый фонд Санкт-Петербурга
	Умеренно-опасная


[bookmark: _Toc112768006]
3. Прогноз климатических рисков
[bookmark: _Toc112768007]3.1. Ожидаемые изменения климата по территории в соответствии с прогнозом Росгидромета
[bookmark: _Hlk105770746]По данным расчетов климатической модели Главной геофизической обсерватории Росгидромета, средняя годовая температура приземного воздуха в Санкт-Петербурге для середины XXI века (2041–2060 гг.) по отношению к базовому климатическому периоду 
1981–2000 гг. может возрасти от 2,5 до 3,7 °C. Наибольшего потепления следует ожидать в зимний период (от 2,9 до 4,5 °C). Количество атмосферных осадков возрастет до 0,3 мм/сут (см. Таблицу 3.1.1.).

Таблица 3.1.1 Сценарные прогнозы изменения температуры приземного воздуха и количества атмосферных осадков в Санкт-Петербурге 
в 2041–2060 гг. по отношению к базовому климатическому периоду 1981–2000 гг. по данным Климатического центра Росгидромета
	Сезон
	Изменение климатического параметра в зависимости от климатического сценария

	
	SSP1-2.6
	SSP2-4.5
	SSP5-8.5

	
	°C
	мм/сут
	°C
	мм/сут
	°C
	мм/сут

	Зима
	2,9
	0,2
	3,5
	0,2
	4,5
	0,3

	Весна
	2,4
	0,2
	2,8
	0,2
	3,4
	0,3

	Лето
	2,4
	0,1
	2,7
	0,0
	3,4
	0,0

	Осень
	2,4
	0,3
	2,7
	0,2
	3,4
	0,2

	Год
	2,5
	0,2
	2,9
	0,2
	3,7
	0,2



По классификации климатов Кёппена, в середине XXI века климатические условия Санкт-Петербурга будут соответствовать «морскому» типу климата Cfb (умеренно теплый с равномерным увлажнением) (в настоящее время – Dfb (влажный континентальный с теплым летом).
Согласно результатам проекта RAINMAN, к середине XXI века ожидается увеличение интенсивности атмосферных осадков, влияющих на проектирование, строительство и эксплуатацию системы водоотведения Санкт-Петербурга. Максимальное количество осадков, выпадающих за 1 час в Санкт-Петербурге может увеличиться на 20–30%. Прогнозируемая интенсивность осадков за 20 минут, с вероятностью превышения 63%, увеличится к середине XXI века примерно на 15–30% и составит 72 л/с c га (по данным СП 32.13330.2018 – 60 л/с с га). Увеличение частоты и интенсивности выпадения осадков (повышение нагрузки биогенными и вредными веществами) угрожает системам водоотведения и качеству пресной воды в Санкт-Петербурге.
По данным Интерактивного атласа РГ-1 Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), средний уровень моря в восточной части Финского залива для периода 2041–2060 гг. по сравнению с базовым периодом 1995–2014 гг. может возрасти на 20 см в соответствии с климатическими сценариями SSР2-4.5 и SSР5-8.5.
Прогнозируемое повышение среднего уровня моря в восточной части Финского залива на 40 см способно привести к затоплению примерно 650 га приморских территорий Санкт-Петербурга. В этом случае зона затопления территории города при максимальном уровне волны может увеличиться в 1,5 раза.
По данным шестого оценочного доклада МГЭИК, средний глобальный уровень Мирового океана по сравнению с его средним значением за 1995–2014 годы возрастет на величину от 15 до 30 см к 2050 году, а к 2100 году увеличится до 102 см в зависимости от сценария выбросов парниковых газов. 
При этом имеются оценки, что повышение уровня моря может значительно превысить данные значения при условии ускорения таяния ледников Гренландии и Антарктиды и составить до 2 м к 2100 году и до 5 м к 2150 году при очень высоких сценариях выбросов парниковых газов. В долгосрочной перспективе глобальный уровень моря будет продолжать подниматься на протяжении столетий и тысячелетий в связи с термическим расширением океанических вод и таянием покровных ледников. В соответствии с модельными оценками, если изменение климата ограничится повышением средней глобальной температуры приземного воздуха (по сравнению с доиндустриальным периодом) 
на 1,5 °C, то средний уровень Мирового океана возрастет на 2–3 м; при 2,0 °C его рост составит 2–6 м, при 5,0 °C – это будет 19–22 м 
(IPCC, 2021).

[bookmark: _Toc112768008]3.2. Описание прогнозируемых изменений в распределении климатических рисков территории
Повышение температуры приземного воздуха, развитие «городского острова тепла» в результате градостроительных преобразований территории (увеличение площади многоэтажной жилой застройки) могут привести к увеличению интенсивности и продолжительности жары в Санкт-Петербурге. В связи с этим в середине XXI века уровень опасности данного климатического риска может смениться с «весьма опасного» на «чрезвычайно опасный».
В связи со значительным увеличением интенсивности атмосферных осадков, повышением повторяемости «ненормативных» дождей, уровень опасности «сильных атмосферных осадков» может повыситься до «чрезвычайно опасного».
Повышение среднего уровня моря на 30–40 см в 1,5 раза увеличит площадь зоны затопления Санкт-Петербурга и в 4 раза – количество объектов историко-культурного наследия, попадающих в ее границы. В связи с этим данный климатический риск станет «весьма опасным» 
в середине XXI века. При дальнейшем повышении среднего уровня моря (до 1 м) данный риск станет «катастрофическим».




Без проведения специальных берегозащитных мероприятий при повышении среднего уровня моря и повторяемости наводнений опасное явление «абразия» также достигнет весьма опасного уровня.
Приложение № 2
к Региональному плану адаптации Санкт-Петербург к изменениям климата


РЕЗУЛЬТАТЫ 
ранжирования адаптационных мероприятий

1. Наименование субъекта адаптации  Правительство Санкт-Петербурга____________
2. Перечень приоритетных адаптационных потребностей и показателей достижения целей адаптации
	Адаптационные потребности
	Показатели достижения целей адаптации (целевые показатели)

	
	Наименование 

	Значения
	Дельта
	Удельный вес в дельте, в % 

	
	
	Факт
(2023 год)
	
2027 год

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	По всем адаптационным потребностям
	Охват пациентов медицинской реабилитацией взрослого населения, %
	29,1
	29,4
	0,3
	Не применимо

	
	Объем деревьев 
и кустарников, запланированных к посадке на объектах зеленых насаждений общего пользования городского значения и уличного озеленения, шт.
	101580
	102120
	540
	Не применимо

	
	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, га
	9212
	9400
	188
	Не применимо

	
	Площадь элементов экологического каркаса, га
	35 930
	40 000
	4070
	Не применимо

	
	Снижение количества случаев выхода 
на поверхность водо-воздушной смеси, ед.
	3
	2
	-1
	Не применимо

	
	Увеличение приведенной производительности сооружений по приему 
и очистке сточных вод, тыс.куб.м/сут
	2451,8
	2655,1
	203,3
	Не применимо

	
	Количество разработанных или актуализированных нормативно‑правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки 
на сети водоотведения, ед.
	0
	3
	3
	Не применимо

	
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	14,3
	17,4
	3,1
	Не применимо

	
	Обеспеченность буксирами ледокольного класса, ед.
	1
	2
	1
	Не применимо

	
	Водные объекты, для которых установлены границы зон затопления, подтопления, ед.
	5
	20
	15
	Не применимо

	
	Протяженность обследованной береговой линии, км
	0
	191
	191
	Не применимо

	
	Объем 
Санкт-Петербургского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС, %
	80
	100
	20
	Не применимо

	
	Уровень готовности защитных сооружений 
к приему укрываемых, %
	6
	7
	1
	Не применимо

	
	
	
	
	
	

	Снижение подверженности жителей жаре
	Охват пациентов медицинской реабилитацией взрослого населения, %
	29,1
	29,4
	0,3
	100%

	
	Объем деревьев 
и кустарников, запланированных к посадке на объектах зеленых насаждений общего пользования городского значения и уличного озеленения, шт.
	101580
	102120
	540
	100%

	
	
	
	
	
	

	Снижение подверженности объектов адаптации жаре
	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, га
	9212
	9400
	188
	100%

	
	Площадь элементов экологического каркаса, га
	35 930
	40 000
	4070
	100%

	
	
	
	
	
	

	Усиление адаптивной способности Санкт-Петербурга 
в отношении сильных атмосферных осадков
	Снижение количества случаев выхода 
на поверхность водо-воздушной смеси, ед.
	3
	2
	-1
	100%

	
	Увеличение приведенной производительности сооружений по приему 
и очистке сточных вод, тыс.куб.м/сут
	2451,8
	2655,1
	203,3
	100%

	
	Количество разработанных или актуализированных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки 
на сети водоотведения, ед.
	0
	3
	3
	100%

	
	
	
	
	
	

	Снизить подверженность объектов адаптации 
к наводнениям и абразии
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	14,3
	17,4
	3,1
	100%

	
	Водные объекты, для которых установлены границы зон затопления, подтопления, ед.
	5
	20
	15
	100%

	
	Обеспеченность буксирами ледокольного класса, ед.
	1
	2
	1
	100%

	
	Протяженность обследованной береговой линии, км
	0
	191
	191
	100%

	
	
	
	
	
	

	Усиление адаптивной способности Санкт-Петербурга 
в отношении природных чрезвычайных ситуаций
	Объем 
Санкт-Петербургского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС, %
	80
	100
	20
	100%

	
	Уровень готовности защитных сооружений 
к приему укрываемых, %
	6
	7
	1
	100%





3. Ранжирование мероприятий

	Мероприятия и меры 
в разрезе адаптационных потребностей
	Показатели достижения целей адаптации (целевые показатели)

	Затраты на мероприятия и меры, 
млн рублей в ценах 2022 года

	
	Наименование 
	Значения
	Дельта

	Удельный вес 
в дельте, 
в % 
	Ранг по показателям 
	В среднем за год 
(2021–2023 гг.)
	Сумма 
за 2025–2027 годы

	Ранг 
по затратам 

	
	
	2023 год 
	2027 год 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Снижение подверженности жителей жаре
	Охват пациентов медицинской реабилитацией взрослого населения, %
	29,1
	29,4
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Объем деревьев 
и кустарников, запланированных к посадке 
на объектах зеленых насаждений общего пользования городского значения 
и уличного озеленения, шт.
	101580
	102120
	540
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1. Постоянные мероприятия

	1.1.1. Обеспечение безопасности здоровья населения 
в части заболеваний, обусловленных аномально высокими температурами (заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, кровообращения, кожи, респираторных заболеваний)
	Охват пациентов медицинской реабилитацией взрослого населения, %
	29,1
	29,4
	0,3
	100%
	1
	232,89
	847,61[footnoteRef:1](П) [1:  В целом по мероприятию «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» Подпрограммы 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения» государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», в рамках которого осуществляется мероприятие.] 

	5

	1.1.2. Увеличение количества зеленых насаждений
	Объем деревьев 
и кустарников, запланированных к посадке 
на объектах зеленых насаждений общего пользования городского значения 
и уличного озеленения, шт.
	101580
	102120
	540
	100%
	1
	54,67
	1815,20[footnoteRef:2](П) [2:  В целом по мероприятию «Обеспечение переустройства и восстановления объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения» по Подпрограмме 2 «Эффективное управление территориями зеленых насаждений Санкт-Петербурга, сохранение средообразующих, защитных, оздоровительных и полезных функций указанных территорий, а также повышение их потенциала» Государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», в рамках которой осуществляется мероприятие.] 

	4

	1.2. Адаптационные меры

	Отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Снижение подверженности объектов адаптации 
к жаре
	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, га
	9212
	9400
	188
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Площадь элементов экологического каркаса, га
	35 930
	40 000
	4070
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1. Постоянные мероприятия

	2.1.1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения 
и обеспечение 
их устойчивого функционирования
	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, га
	9212
	9400
	188
	100%
	1
	115,55
	3837,79[footnoteRef:3](П) [3:  В целом по Подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» Государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», в рамках которой осуществляется мероприятие.] 

	2

	2.2. Адаптационные меры

	2.2.1. Формирование экологического каркаса 
Санкт-Петербурга
	Площадь элементов экологического каркаса, га
	35 930
	40 000
	4070
	100%
	1
	29,03
	143,47[footnoteRef:4](П) [4:  Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2024 № 730-165 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27.11.2024).] 

	8,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Усиление адаптивной способности 
Санкт-Петербурга 
в отношении сильных атмосферных осадков
	Снижение количества случаев выхода 
на поверхность водо-воздушной смеси, ед.
	3
	2
	-1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Увеличение приведенной производительности сооружений 
по приему 
и очистке сточных вод, тыс.куб.м/сут
	2451,8
	2655,1
	203,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Количество разработанных или актуализированных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки на сети водоотведения, ед.
	0
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1. Постоянные мероприятия

	3.1.1. Комплекс мероприятий 
по развитию системы водоотведения 
Санкт-Петербурга 
в условиях повышения интенсивности 
и частоты выпадения атмосферных осадков, связанных 
с изменением климата
	Снижение количества случаев выхода 
на поверхность водо-воздушной смеси, ед.
	3
	2
	-1
	100%
	1
	4083,26
	21129,00[footnoteRef:5](П) [5:  Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2024 № 730-165 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27.11.2024).] 

	1

	
	Увеличение приведенной производительности сооружений 
по приему 
и очистке сточных вод, тыс.куб.м/сут
	2451,8
	2655,1
	203,3
	100%
	
	
	
	

	3.2. Адаптационные меры

	3.2.1. Разработка или актуализация нормативно-правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки на сети водоотведения
	Количество разработанных или актуализированных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки на сети водоотведения, ед.
	0
	3
	3
	100%
	1
	16,39
	16,46[footnoteRef:6](П) [6:  Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2024 № 730-165 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27.11.2024).] 

	12

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Снижение подверженности объектов адаптации 
к наводнениям 
и абразии
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	14,3
	17,4
	3,1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Водные объекты, для которых установлены границы зон затопления, подтопления, ед.
	5
	20
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Обеспеченность буксирами ледокольного класса, ед.
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Протяженность обследованной береговой линии, км
	0
	191
	191
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1. Постоянные мероприятия

	4.1.1. Проведение дноочистительных работ на реках 
и каналах 
Санкт-Петербурга
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	14,3
	17,4
	3,1
	100%
	1
	22,30
	213,96[footnoteRef:7](П) [7:  В целом по мероприятию «Улучшение экологического состояния гидрографической сети» по Подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» Государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», в рамках которой осуществляется мероприятие.] 

	7

	4.1.2. Предупреждение зажорных (заторных) явлений на акватории реки Невы в осенне-зимний период
	Обеспеченность буксирами ледокольного класса, ед.
	1
	2
	1
	100%
	1
	231,85
	732,23[footnoteRef:8](П) [8:  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2024 № 1159 «О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и(или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2025 год 
и на плановый период 2026 и 2027 годов».] 

	6

	4.1.3. Установление границ зон затопления, подтопления
	Водные объекты, для которых установлены границы зон затопления, подтопления, ед.
	5
	20
	15
	100%
	1
	29,03
	143,47[footnoteRef:9](П) [9:  Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2024 № 730-165 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27.11.2024).] 

	8,5

	4.2. Адаптационные меры

	4.2.1. Формирование схемы берегозащиты Санкт-Петербурга
	Протяженность обследованной береговой линии, км
	0
	191
	191
	100%
	1
	812,48
	2760,55[footnoteRef:10](П) [10:  Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2024 № 730-165 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27.11.2024).] 

	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Усиление адаптивной способности 
Санкт-Петербурга 
в отношении природных чрезвычайных ситуаций
	Объем Санкт-Петербургского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС, %
	80
	100
	20
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Уровень готовности защитных сооружений 
к приему укрываемых, %
	6
	7
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1. Постоянные мероприятия

	5.1.1. Обеспечение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории 
Санкт-Петербурга
	Объем Санкт-Петербургского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС, %
	80
	100
	20
	100%
	1
	6,21
	24,08[footnoteRef:11](П) [11:  В целом по мероприятию «Обеспечение реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1246 «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Санкт-Петербурга» по Подпрограмме 7 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», в рамках которой осуществляется мероприятие.] 

	11

	5.1.2. Осуществление мероприятий 
по созданию 
и содержанию защитных сооружений гражданской обороны
	Уровень готовности защитных сооружений 
к приему укрываемых, %
	6
	7
	1
	100%
	1
	22,51
	76,01[footnoteRef:12](П) [12:  В целом по мероприятию «Создание и содержание защитных сооружений гражданской обороны» по Подпрограмме 7 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», в рамках которой осуществляется мероприятие.] 
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	5.2. Адаптационные меры

	Отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




4. Результаты ранжирования мероприятий

	Мероприятия и меры 
в разрезе адаптационных потребностей
	Показатели достижения целей адаптации (целевые показатели)

	Затраты на мероприятия и меры, 
млн рублей в ценах 2022 года

	
	Наименование 
	Значения
	Удельный вес
	В среднем за год 
	Сумма 
за 2025–2027 годы 
	Ранг 
по затратам 

	
	
	2023 год 
	2027 
год 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Снижение подверженности жителей жаре
	Охват пациентов медицинской реабилитацией взрослого населения, %
	29,1
	29,4
	-
	-
	-
	-

	
	Объем деревьев 
и кустарников, запланированных 
к посадке на объектах зеленых насаждений общего пользования городского значения 
и уличного озеленения, шт.
	101580
	102120
	-
	-
	-
	-

	1.1. Постоянные мероприятия

	1.1.1. Обеспечение безопасности здоровья населения в части заболеваний, обусловленных аномально высокими температурами, (заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, кровообращения, кожи, респираторных заболеваний)
	Охват пациентов медицинской реабилитацией взрослого населения, %
	29,1
	29,4
	100%
	232,89
	847,61
	5

	1.1.2. Увеличение количества зеленых насаждений
	Объем деревьев 
и кустарников, запланированных 
к посадке на объектах зеленых насаждений общего пользования городского значения 
и уличного озеленения, шт.
	101580
	102120
	100%
	54,67
	1815,20
	4

	1.2. Адаптационные меры

	Отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	2. Снижение подверженности объектов адаптации к жаре
	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, га
	9212
	9400
	-
	-
	-
	-

	
	Площадь элементов экологического каркаса, га
	35 930
	40 000
	-
	-
	-
	-

	2.1. Постоянные мероприятия

	2.1.1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования
	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, га
	9212
	9400
	100%
	115,55
	3837,79
	2

	2.2. Адаптационные меры

	2.2.1. Формирование экологического каркаса 
Санкт-Петербурга
	Площадь элементов экологического каркаса, га
	35 930
	40 000
	100%
	29,03
	143,47
	8,5

	

	3. Усиление адаптивной способности Санкт-Петербурга 
в отношении сильных атмосферных осадков
	Снижение количества случаев выхода 
на поверхность водо-воздушной смеси, ед.
	3
	2
	-
	-
	-
	-

	
	Увеличение приведенной производительности сооружений по приему и очистке сточных вод, тыс.куб.м/сут
	2451,8
	2655,1
	-
	-
	-
	-

	
	Количество разработанных или актуализированных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки на сети водоотведения, ед.
	0
	3
	-
	-
	-
	-

	3.1. Постоянные мероприятия

	3.1.1. Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения 
Санкт-Петербурга в условиях повышения интенсивности 
и частоты выпадения атмосферных осадков, связанных с изменением климата
	Снижение количества случаев выхода 
на поверхность водо-воздушной смеси, ед.
	3
	2
	100%
	4083,26
	21129,00
	1

	
	Увеличение приведенной производительности сооружений 
по приему и очистке сточных вод, тыс.куб.м/сут
	2451,8
	2655,1
	
	
	
	

	3.2. Адаптационные меры

	3.2.1. Разработка или актуализация нормативно-правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки на сети водоотведения
	Количество разработанных или актуализированных нормативно-правовых актов, касающихся вопросов оптимизации гидравлической нагрузки на сети водоотведения, ед.
	0
	3
	100%
	16,39
	16,46
	12

	

	4. Снижение подверженности объектов адаптации 
к наводнениям и абразии
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	14,3
	17,4
	-
	-
	-
	-

	
	Обеспеченность буксирами ледокольного класса, ед.
	1
	2
	-
	-
	-
	-

	
	Водные объекты, для которых установлены границы зон затопления, подтопления, ед.
	5
	20
	-
	-
	-
	-

	
	Протяженность обследованной береговой линии, км
	0
	191
	-
	-
	-
	-

	4.1. Постоянные мероприятия

	4.1.1. Проведение дноочистительных работ 
на реках и каналах 
Санкт-Петербурга
	Протяженность расчищенных участков русел рек, км
	14,3
	17,4
	100%
	22,30
	213,96
	7

	4.1.2. Предупреждение зажорных (заторных) явлений 
на акватории реки Невы 
в осенне-зимний период
	Обеспеченность буксирами ледокольного класса, ед.
	1
	2
	100%
	231,85
	732,23
	6

	4.1.3. Установление границ зон затопления, подтопления
	Водные объекты, для которых установлены границы зон затопления, подтопления, ед.
	5
	20
	100%
	29,03
	143,47
	8,5

	4.2. Адаптационные меры

	4.2.1. Формирование схемы берегозащиты 
Санкт-Петербурга
	Протяженность обследованной береговой линии, км
	0
	191
	100%
	812,48
	2760,55
	3

	


	5. Усиление адаптивной способности Санкт-Петербурга 
в отношении природных чрезвычайных ситуаций
	Объем Санкт-Петербургского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС, %
	80
	100
	-
	-
	-
	-

	
	Уровень готовности защитных сооружений к приему укрываемых, % 
	6
	7
	-
	-
	-
	-

	5.1. Постоянные мероприятия

	5.1.1. Обеспечение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 
на территории 
Санкт-Петербурга
	Объем Санкт-Петербургского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС, %
	80
	100
	100%
	6,21
	24,08
	11

	5.1.2. Осуществление мероприятий по созданию 
и содержанию защитных сооружений гражданской обороны
	Уровень готовности защитных сооружений к приему укрываемых, % 
	6
	7
	100%
	22,51
	76,01
	10

	5.2. Адаптационные меры

	Отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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