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Раздел 1. Общие требования

1. Сведения о предмете конкурсного отбора.

1.1. Предметом настоящего конкурсного отбора является право заключения договора на выполнение работ по ремонту жилых помещений, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                   в целях предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 12 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс                                  Санкт-Петербурга», в соответствии с Положением о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшихся                             без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся                                  без попечения родителей, в сфере имущественных прав, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044 «О реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона                                Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

1.2. Наименование статьи - «Расходы на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс», по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и ремонту жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Код целевой статьи – 0350040740; счет расходов – 535590, код КОСГУ – 263.

1.3. Конкурсный отбор проводится по 17 лотам.

Лимит финансирования по конкурсному отбору –55 531 090,44 руб., в том числе:

Лимит финансирования по лоту № 1 – 532 579,51 руб.
Лимит финансирования по лоту № 2 – 3 706 796,84 руб.
Лимит финансирования по лоту № 3 – 4 766 575,71 руб.
Лимит финансирования по лоту № 4 – 4 982 013,06 руб.
Лимит финансирования по лоту № 5 – 3 243 400,71 руб.
Лимит финансирования по лоту № 6 –3 556 829,68 руб.
Лимит финансирования по лоту № 7 – 594 241,95 руб.
Лимит финансирования по лоту № 8 – 5 068 998,22 руб.
Лимит финансирования по лоту № 9 – 954 465,31 руб.
Лимит финансирования по лоту № 10 – 955 466,51 руб.
Лимит финансирования по лоту № 11 – 6 296 579,89 руб.
Лимит финансирования по лоту № 12 – 1 629 981,37 руб.
Лимит финансирования по лоту № 13 – 728 432,22 руб.
Лимит финансирования по лоту № 14 – 6 451 318,13 руб.
Лимит финансирования по лоту № 15 – 2 712 821,19 руб.
Лимит финансирования по лоту № 16 – 6 415 414,57 руб.
Лимит финансирования по лоту № 17 – 2 935 175,57 руб.






	
№
лота
	
Наименование лота
	Представитель государственного заказчика
	Кол-во жилых помещений
	Общая площадь жилых помещений
(кв.м)

	1

	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»
	
1

	87,70

	2
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга»
	4
	187,30

	3
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга»
	5

	256,18

	4
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Калининском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга»
	6
	307,30

	5
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Кировском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Кировского района Санкт-Петербурга»
	5
	178,00

	6
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Колпинском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга»
	4
	125,53

	7
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга»
	1
	31,40

	8
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Красносельском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга»
	5
	281,00

	9
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Курортном районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга»
	2
	45,40

	10
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Московском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
	1
	30,90

	11
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Невском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга»
	8
	402,26

	12
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Петроградском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Петроградского района Санкт-Петербурга»
	1
	46,80

	13
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга»
	1
	30,70

	14
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга»
	7
	367,20

	15
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»
	5
	234,00

	16
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга»
	6
	313,00

	17
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Центральном районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга»
	4
	130,60

	
	ВСЕГО
	
	66
	3 055,27




2. Место и сроки выполнения работ.

2.1. Работы выполняются в жилых помещениях, находящихся в собственности, сособственности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Адресной программой по проведению ремонта жилых помещений, находящихся в собственности, сособственности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год, утвержденной распоряжением Жилищного комитета от 22.12.2023 № 1637-р (далее – объекты).
2.2 Сроки выполнения работ по договору:
Срок начала выполнения работ по договору - с момента подписания актов передачи объектов для выполнения работ.
Подготовленные к ремонту объекты передаются Подрядчику Представителем Государственного заказчика по актам передачи объектов для выполнения работ в течение трех рабочих дней со дня вступления договора в силу.
Срок окончания выполнения работ по договору соответствует представленному победителем сроку выполнения работ (в неделях).


	№ лота
	Наименование лота

	Минимальный срок (период) выполнения работ в неделях с момента начала выполнения работ
	Максимальный  срок (период) выполнения работ  в неделях с момента начала выполнения работ

	1
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	6
	12

	2
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	8
	16

	3
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	8
	16

	4
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Калининском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	8
	16

	5
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Кировском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	8
	16

	6
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Колпинском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	8
	16

	7
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	6
	12

	8
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Красносельском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	8
	16

	9
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Курортном районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	7
	14

	10
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Московском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	6
	12

	11
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Невском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	9
	18

	12
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Петроградском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	6
	12

	13
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	6
	12

	14
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	8
	16

	15
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	8
	16

	16
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	8
	16

	17
	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Центральном районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	8
	16



Датой окончания выполнения работ на объектах считается дата подписания Представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки(-ок) о стоимости выполненных работ и затрат по форме             КС-3 в соответствии со статьей 6 проекта договора в пределах срока, установленного                        для выполнения работ.

3. Порядок формирования цены договора.

3.1.Расчет начальной цены договора по каждому лоту приведен в Приложении № 1                           и составлен на основании расчетов стоимости работ по ремонту по каждому объекту, приведенных в Приложении № 2, в соответствии с нормативами финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год, утвержденными распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 15.12.2023 № 276-р (далее – нормативы). 
Нормативы включают унифицированный набор трудовых, технических                               и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ. 
В стоимости работ учтены все расходы по выполнению Подрядчиком работ                         по договору, в том числе расходы на уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.
3.2. Общая стоимость расходов Подрядчика в целях исполнения договора, подлежащих возмещению Государственным заказчиком, формируется путем суммирования стоимости работ по каждому объекту, умноженной на коэффициент конкурсного снижения, рассчитываемый, как отношение предложения Подрядчика к начальной цене договора. Форма расчета общей стоимости расходов по договору приведена в приложении № 1                               к проекту договора.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

4.1. Условием возмещения расходов Подрядчика является надлежащее исполнение им обязательств по договору.
4.2. Государственный заказчик производит возмещение расходов Подрядчика                      в целях исполнения договора в течение 10 рабочих дней в соответствии с предъявленными Подрядчиком актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2) по каждому объекту, справкой(-ами) о стоимости выполненных работ  и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3), подписанными Государственным заказчиком, Представителем Государственного заказчика и Подрядчиком, счетом, счетом-фактурой                           за счет и в пределах средств, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2023                            № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025                               и 2026 годов».
4.3. Возмещение расходов Подрядчика в целях исполнения договора осуществляется  Государственным заказчиком на основании расчета стоимости работ по каждому объекту (Приложение № 2) с учетом рассчитанного Государственным заказчиком коэффициента конкурсного снижения.
4.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от нормативно-технической и сметной документации, а также условий договора, не подлежат принятию Представителем Государственного заказчика и возмещению расходов Государственным заказчиком до устранения отклонений.
4.5. Форма оплаты – безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. В пределах срока выполнения работ по договору возможно возмещение расходов по каждому выполненному объекту отдельно при условии соблюдения условий пунктов 4.1-4.4 данного раздела.

5. Гарантии качества.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненной работе, обнаруженные в пределах гарантийного срока со дня подписания актов приемки выполненных работ, если не окажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.
Гарантийный срок соответствует представленному победителем гарантийному сроку (в месяцах), но не менее 24 месяцев.

Раздел 2. Основные технические требования к производству работ на объектах.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными: Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994                  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 111-2014                            «Стекло листовое бесцветное. Технические условия», СП 44.13330.2011. «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»,                         СП 29.13330.2011. «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», ГОСТ 10277-90. «Шпатлевки. Технические условия»,                                      ГОСТ 13996-2019. «Плитки керамические. Общие технические условия»,                                       ГОСТ 10503-71. «Краски масляные, готовые к применению. Технические условия»,                              ГОСТ 6810-2002. «Обои. Технические условия», СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85», ВСН 47-96 «Ведомственные строительные нормы по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения     из полипропиленовых труб «Рандом Сополимер» (PPRC)», МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                        от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70                           «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» и иными действующими техническими документами                и нормативными правовыми актами.
Состав работ и количественные показатели норм расхода ресурсов при выполнении работ, наименование которых указано в графе 3 расчетов стоимости работ по ремонту (Приложение № 2) соответствует составу работ и количественным показателям норм расхода ресурсов одноименных расценок Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046, на указанную в графе 3 расчетов стоимости работ по ремонту (Приложение № 2) единицу измерения.
В случае, если на объекте предусмотрена замена оконных заполнений, то выполнение указанных работ осуществляется Подрядчиком с сохранением габаритов и глубины откосов проемов, существующего рисунка и цвета оконных конструкций.
В случае, если на объекте предусмотрена замена газового оборудования (газовые плиты, газовые водонагревательные колонки, газовые счетчики), заключает договор на выполнение работ по замене газового оборудования со специализированной организацией, соответствующей требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
Если в графе 5 расчета стоимости работ по ремонту объекта указано «Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях», то работы на объекте будут осуществляться при наличии в помещении объекта мебели и имущества граждан и (или) проводится в заселенных условиях. При этом работы по передвижке мебели и имущества граждан подрядчик осуществляет своими силами и средствами по согласованию с собственником, сособственником помещения. В остальных случаях работы на объекте выполняются в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами (отсутствие мебели и имущества граждан, отсутствие проживающих в помещении граждан на момент проведения ремонта и т.д.).
При выполнении работ на объектах Подрядчик использует материалы                                   и оборудование российских производителей в объеме не менее представленного Подрядчиком в конкурсном предложении объема использования материалов  и оборудования российских производителей при выполнении работ, от стоимости приобретения материалов и оборудования (единичных материалов), указанной в графе 6 расчета начальной цены договора с учетом коэффициента снижения стоимости работ, предложенной Подрядчиком в конкурсном предложении.


Раздел 3. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью.
Приложение № 1: Расчет начальной цены договора; 
Приложение № 2: Расчеты стоимости работ по ремонту.



Начальник 
Технического управления                                                                                  А.И.Джалалов



Приложение № 1 к Техническому заданию

Расчет начальной цены договора


	
№
лота
	Район
Санкт-Петербурга
	
Наименование
объекта
	Площадь объекта, кв.м
	Стоимость работ на объекте, руб.

	
	
	
	
	ВСЕГО
	в том числе стоимость приобретения материалов и оборудования (единичных материалов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Адмиралтейский
	Объект № 1
	87,70
	532 579,51
	88 408,98

	Итого по лоту № 1
	87,70
	532 579,51
	88 408,98
	

	2
	Василеостровский
	Объект № 1
	47,90
	1 281 534,03
	384 367,48

	
	
	Объект № 2
	35,30
	920 565,75
	242 946,60

	
	
	Объект № 3
	66,16
	665 978,79
	128 230,26

	
	
	Объект № 4
	38,00
	838 718,27
	333 558,94

	Итого по лоту № 2
	187,36
	3 706 796,84
	1 089 103,28

	3
	Выборгский
	Объект № 1
	57,5
	702 391,21
	232 803,20

	
	
	Объект № 2
	52,9
	1 138 869,82
	386 434,37

	
	
	Объект № 3
	43,85
	1 071 105,84
	380 241,79

	
	
	Объект № 4
	50,91
	793 742,24
	284 728,55

	
	
	Оббъект № 5
	51,02
	1 060 466,60
	366 480,93

	Итого по лоту № 3
	256,18
	4 766 575,71
	1 650 688,84

	4
	Калининский
	Объект № 1
	60,50
	1 283 230,54
	398 788,41

	
	
	Объект № 2
	46,40
	309 235,49
	42 677,33

	
	
	Объект № 3
	45,60
	1 155 998,72
	389 815,41

	
	
	Объект № 4
	57,30
	1 541 032,45
	464 847,73

	
	
	Объект № 5
	60,20
	370 326,24
	140 908,07

	
	
	Объект № 6
	37,30
	322 189,62
	117 136,15

	Итого по лоту № 4
	307,30
	4 982 013,06
	1 554 173,10

	5
	Кировский
	Объект № 1
	33,80
	371 928,93
	138 049,82

	
	
	Объект № 2
	32,20
	662 637,92
	244 371,80

	
	
	Объект № 3
	23,50
	221 886,87
	75 958,87

	
	
	Объект № 4
	39,80
	793 370,32
	246 234,72

	
	
	Объект № 5
	48,70
	1 193 576,67
	338 261,42

	Итого по лоту № 5
	178,00
	3 243 400,71
	1 042 876,63

	6
	Колпинский
	Объект № 1
	18,60
	507 008,84
	133 223,06

	
	
	Объект № 2
	54,53
	1 223 680,30
	377 200,01

	
	
	Объект № 3
	10,50
	463 364,64
	152 136,95

	
	
	Объект № 4
	41,90
	1 362 775,90
	436 492,43

	Итого по лоту № 6

	125,53
	3 556 829,68
	1 099 052,45

	7
	Красногвардейский
	Объект № 1
	31,40
	594 241,95
	178 406,61

	Итого по лоту № 7
	31,40
	594 241,95
	178 406,61

	8
	Красносельский
	Объект № 1
	92,60
	1 311 879,78
	456 142,08

	
	
	Объект № 2
	61,60
	1 552 197,55
	399 080,49

	
	
	Объект № 3
	37,80
	841 209,27
	291 395,81

	
	
	Объект № 4
	60,25
	959 541,45
	291 285,54

	
	
	Объект № 5
	28,75
	404 170,17
	143 548,29

	Итого по лоту № 8
	281,00
	5 068 998,22
	1 581 452,21

	9
	Курортный
	Объект № 1
	32,10
	795 892,46
	244 007,88

	
	
	Объект № 2
	13,30
	158 572,85
	40 644,73

	Итого по лоту № 9
	45,40
	954 465,31
	284 652,61

	10
	Московский
	Объект № 1
	30,90
	955 466,51
	303 082,18

	Итого по лоту № 10
	30,90
	955 466,51
	303 082,18

	11
	Невский
	Объект № 1
	72,40
	648 163,02
	211 878,54

	
	
	Объект № 2
	37,80
	805 232,53
	277 903,75

	
	
	Объект № 3
	55,20
	1 036 696,52
	429 630,17

	
	
	Объект № 4
	45,90
	735 688,27
	253 328,82

	
	
	Объект № 5
	57,86
	994 214,53
	288 727,42

	
	
	Объект № 6
	42,40
	851 454,13
	269 680,76

	
	
	Объект № 7
	46,00
	986 482,30
	365 111,77

	
	
	Объект № 8
	44,70
	238 648,59
	94 066,25

	Итого по лоту № 11
	402,26
	6 296 579,89
	2 190 327,48

	12
	Петроградский
	Объект № 1
	46,80
	1 629 981,37
	361 583,08

	Итого по лоту № 12
	46,80
	1 629 981,37
	361 583,08

	13
	Петродворцовый
	Объект № 1
	30,70
	728 432,22
	234 876,38

	Итого по лоту № 13
	30,70
	728 432,22
	234 876,38

	14
	Приморский
	Объект № 1
	51,80
	818 331,87
	327 114,22

	
	
	Объект № 2
	58,70
	1 127 259,24
	389 415,87

	
	
	Объект № 3
	87,10
	799 665,55
	231 751,30

	
	
	Объект № 4
	41,50
	846 355,96
	263 319,83

	
	
	Объект № 5
	11,70
	448 710,55
	177 224,81

	
	
	Объект № 6
	59,80
	799 728,03
	290 831,32

	
	
	Объект № 7
	56,60
	1 611 266,93
	524 355,27

	Итого по лоту № 14
	367,20
	6 451 318,13
	2 204 012,62

	15
	Пушкинский
	Объект № 1
	66,80
	344 119,32
	96 696,78

	
	
	Объект № 2
	48,60
	1 056 934,50
	416 673,91

	
	
	Объект № 3
	52,50
	164 158,49
	34 948,80

	
	
	Объект № 4
	34,70
	308 228,83
	164 538,74

	
	
	Объект № 5
	31,40
	839 380,05
	297 462,46

	Итого по лоту № 15
	234,00
	2 712 821,19
	1 010 320,69

	16
	Фрунзенский
	Объект № 1
	55,80
	1 202 938,99
	376 536,46

	
	
	Объект № 2
	40,30
	987 133,32
	220 576,94

	
	
	Объект № 3
	54,30
	398 905,09
	122 759,13

	
	
	Объект № 4
	50,60
	1 137 336,24
	386 103,63

	
	
	Объект № 5
	58,50
	1 445 648,01
	466 490,63

	
	
	Объект № 6
	53,50
	1 243 452,92
	406 902,42

	Итого по лоту № 16
	313,00
	6 415 414,57
	1 979 369,21

	17
	Центральный
	Объект № 1
	15,70
	190 246,29
	23 254,35

	
	
	Объект № 2
	62,10
	1 375 913,01
	402 030,64

	
	
	Объект № 3
	37,40
	814 375,25
	145 412,97

	
	
	Объект № 4
	15,40
	554 641,02
	129 537,37

	Итого по лоту № 17
	130,60
	2 935 175,57
	[bookmark: _GoBack]700 235,33

	ВСЕГО по Лотам
№ 1-17
	66
	3 055,28
	55 531 090,44
	17 552 621,68
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Приложение № 2 к Техническому заданию
	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 1

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	114,66
	126,49
	 
	 
	14503,34

	2
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности (в том числе 14 кв.м потолок - прим) 
	114,66
	1 012,92
	 
	 
	116141,41

	3
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	114,66
	 
	19,70
	 
	2258,8

	4
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	114,66
	 
	19,37
	 
	2220,96

	5
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	114,66
	 
	85,55
	 
	9809,16

	6
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	14,46
	2 078,42
	 
	 
	30053,95

	7
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	14,46
	 
	44,55
	 
	644,19

	8
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	14,46
	 
	609,53
	 
	8813,8

	9
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	14,46
	 
	34,69
	 
	501,62

	10
	25
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности (откосы)
	7,22
	491,14
	 
	 
	3546,03

	11
	25.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	7,22
	 
	83,04
	 
	599,55

	12
	52
	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв. м поверхности потолков 
	17,6
	723,69
	 
	 
	12736,94

	13
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	14
	640,85
	 
	 
	8971,9

	14
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	14
	 
	10,91
	 
	152,74

	15
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	14
	 
	1,68
	 
	23,52

	16
	68
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, кв. м окрашиваемой поверхности
	35,7
	463,34
	 
	 
	16541,24

	17
	68.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	35,7
	 
	73,68
	 
	2630,38

	18
	69
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых, кв. м поверхности потолка
	35,7
	2 275,27
	 
	 
	81227,14

	19
	69.1
	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 350 мм
	35,7
	 
	6,25
	 
	223,13

	20
	69.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм
	35,7
	 
	142,45
	 
	5085,47

	21
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	4,6
	132,54
	 
	 
	609,68

	22
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	4,6
	 
	78,28
	 
	360,09

	23
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог.м (прим. галтели)
	46,34
	120,00
	 
	 
	5560,8

	24
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	46,34
	 
	27,87
	 
	1291,5

	25
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	45,52
	46,45
	 
	 
	2114,4

	26
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	44,1
	333,88
	 
	 
	14724,11

	27
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	44,1
	433,45
	 
	 
	19115,15

	28
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	44,1
	 
	1 178,14
	 
	51955,97

	29
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	45,52
	149,56
	 
	 
	6807,97

	30
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	45,52
	 
	40,38
	 
	1838,1

	31
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	44,1
	1 282,83
	 
	 
	56572,8

	32
	186
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола
	44,1
	1 188,52
	 
	 
	52413,73

	33
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,5
	1 262,93
	 
	 
	1894,4

	34
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,5
	423,69
	 
	 
	635,54

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	532 579,51

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	88 763,25

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	88 408,98











	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 2

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга  

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	8
	2 835,89
	 
	 
	22687,12

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	158,3
	409,76
	 
	 
	64865,01

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	158,3
	 
	159,22
	 
	25204,53

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	158,3
	 
	19,37
	 
	3066,27

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	94,58
	109,99
	 
	 
	10402,85

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	92,8
	755,96
	 
	 
	70153,09

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	92,8
	 
	19,70
	 
	1828,16

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	92,8
	 
	19,37
	 
	1797,54

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	92,8
	 
	85,55
	 
	7939,04

	10
	14
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными, кв.м оклеиваемой поверхности
	61,5
	396,94
	 
	 
	24411,81

	11
	14.1
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	61,5
	 
	87,84
	 
	5402,16

	12
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	31,94
	800,03
	 
	 
	25552,96

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	34,38
	1 539,72
	 
	 
	52935,57

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	34,38
	 
	44,55
	 
	1531,63

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	34,38
	 
	609,53
	 
	20955,64

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	34,38
	 
	34,69
	 
	1192,64

	17
	22
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, кв.м протравленной поверхности
	52
	42,51
	 
	 
	2210,52

	18
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	4
	609,03
	 
	 
	2436,12

	19
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	4
	 
	35,09
	 
	140,36

	20
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	4
	 
	24,21
	 
	96,84

	21
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	3
	381,83
	 
	 
	1145,49

	22
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	23
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	3
	 
	580,64
	 
	1741,92

	24
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	27,08
	1 891,83
	 
	 
	51230,76

	25
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	27,08
	 
	821,45
	 
	22244,87

	26
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	27,08
	 
	308,86
	 
	8363,93

	27
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	36
	354,84
	 
	 
	12774,24

	28
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,015
	100 251,78
	 
	 
	1503,78

	29
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,015
	 
	6 794,70
	 
	101,92

	30
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	2,5
	3 520,54
	 
	 
	8801,35

	31
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	47,9
	474,75
	 
	 
	22740,53

	32
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	47,9
	 
	10,91
	 
	522,59

	33
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	47,9
	 
	1,68
	 
	80,47

	34
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	47,9
	857,21
	 
	 
	41060,36

	35
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	47,9
	 
	38,60
	 
	1848,94

	36
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	47,9
	 
	26,63
	 
	1275,58

	37
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	1 971,68
	 
	 
	1971,68

	38
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	1,89
	394,08
	 
	 
	744,81

	39
	79
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, кв. м заполнений поверхности
	5,97
	1 130,64
	 
	 
	6749,92

	40
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	4 407,13
	 
	 
	8329,48

	41
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	42
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	43
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,89
	1 740,19
	 
	 
	3288,96

	44
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	1,89
	 
	7,28
	 
	13,76

	45
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,89
	 
	69,90
	 
	132,11

	46
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	47
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,89
	 
	5 899,94
	 
	11150,89

	48
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	49
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	1
	 
	 
	172,12
	172,12

	50
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	7,35
	1 660,95
	 
	 
	12207,98

	51
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	52
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	7,35
	 
	5 899,94
	 
	43364,56

	53
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	54
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	7,35
	 
	377,45
	 
	2774,26

	55
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	5
	 
	 
	172,12
	860,6

	56
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	5
	98,36
	 
	 
	491,8

	57
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	5
	 
	78,28
	 
	391,4

	58
	101
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	4,8
	864,52
	 
	 
	4149,7

	59
	101.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	4,8
	 
	21,60
	 
	103,68

	60
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 447,09
	 
	 
	4341,27

	61
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	7,6
	516,81
	 
	 
	3927,76

	62
	108
	Снятие подоконных досок: пластиковых, кв. м поверхности подоконных досок
	3,1
	155,52
	 
	 
	482,11

	63
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	7,6
	2 489,92
	 
	 
	18923,39

	64
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	7,6
	 
	7 351,83
	 
	55873,91

	65
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	3,1
	405,56
	 
	 
	1257,24

	66
	116.1
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	3,1
	 
	929,12
	 
	2880,27

	67
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	3,1
	 
	 
	47,14
	146,13

	68
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	3,1
	498,53
	 
	 
	1545,44

	69
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	3,1
	 
	177,57
	 
	550,47

	70
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	10,95
	2 228,81
	 
	 
	24405,47

	71
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	10,95
	 
	575,17
	 
	6298,11

	72
	134
	Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола
	40,35
	379,70
	 
	 
	15320,9

	73
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	40,35
	82,15
	 
	 
	3314,75

	74
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	40,35
	123,63
	 
	 
	4988,47

	75
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	8,75
	834,80
	 
	 
	7304,5

	76
	142
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, кв. м покрытия пола
	40,35
	175,06
	 
	 
	7063,67

	77
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	34
	40,39
	 
	 
	1373,26

	78
	151
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки
	8,75
	168,11
	 
	 
	1470,96

	79
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	4
	472,74
	 
	 
	1890,96

	80
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	4
	 
	134,99
	 
	539,96

	81
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	24
	8,81
	 
	 
	211,44

	82
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	24
	 
	33,75
	 
	810

	83
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	4
	3 039,26
	 
	 
	12157,04

	84
	166
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия
	45,1
	1 687,66
	 
	 
	76113,47

	85
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	27,4
	325,27
	 
	 
	8912,4

	86
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	27,4
	 
	1 178,14
	 
	32281,04

	87
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	16,5
	483,96
	 
	 
	7985,34

	88
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	16,5
	 
	633,73
	 
	10456,55

	89
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	55,21
	115,09
	 
	 
	6354,12

	90
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	55,21
	 
	40,38
	 
	2229,38

	91
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,5
	229,23
	 
	 
	802,31

	92
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3,5
	 
	165,85
	 
	580,48

	93
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	43,9
	1 060,18
	 
	 
	46541,9

	94
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	5
	642,18
	 
	 
	3210,9

	95
	180
	Армирование подстилающих слоев и набетонок, т
	0,008
	19 839,54
	 
	 
	158,72

	96
	180.1
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм
	0,008
	 
	96 217,56
	 
	769,74

	97
	188
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам, кв.м пола
	45,1
	1 224,90
	 
	 
	55242,99

	98
	188.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	45,1
	 
	18,53
	 
	835,7

	99
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	2
	1 178,62
	 
	 
	2357,24

	100
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	2
	 
	31,93
	 
	63,86

	101
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	2
	 
	29,48
	 
	58,96

	102
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	103
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	104
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	105
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	106
	199
	Смена: розеток, шт.
	6
	300,85
	 
	 
	1805,1

	107
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	6
	 
	86,10
	 
	516,6

	108
	200
	Смена патронов, шт.
	6
	425,98
	 
	 
	2555,88

	109
	200.1
	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01
	6
	 
	17,76
	 
	106,56

	110
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	110
	225,81
	 
	 
	24839,1

	111
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	110
	 
	72,90
	 
	8019

	112
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	110
	 
	15,44
	 
	1698,4

	113
	205
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 кв.мм, м
	62
	75,93
	 
	 
	4707,66

	114
	205.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	62
	 
	72,90
	 
	4519,8

	115
	207
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм, м
	26
	263,51
	 
	 
	6851,26

	116
	209
	Демонтаж автоматического выключателя, шт.
	5
	546,32
	 
	 
	2731,6

	117
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	5
	2 137,57
	 
	 
	10687,85

	118
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	5
	 
	462,81
	 
	2314,05

	119
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	634,94
	 
	 
	317,47

	120
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	815,92
	 
	 
	815,92

	121
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	2 509,34
	 
	 
	2509,34

	122
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	123
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	124
	223
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	8
	826,45
	 
	 
	6611,6

	125
	223.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	8
	 
	39,25
	 
	314

	126
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	12,5
	761,41
	 
	 
	9517,63

	127
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	12,5
	 
	25,68
	 
	321

	128
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,43
	559,59
	 
	 
	800,21

	129
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,43
	 
	25,68
	 
	36,72

	130
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	6,5
	823,87
	 
	 
	5355,16

	131
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	6,5
	 
	25,68
	 
	166,92

	132
	241
	Смена: ванн стальных, шт.
	1
	7 260,05
	 
	 
	7260,05

	133
	241.1
	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1700х700х400 мм
	1
	 
	14 063,13
	 
	14063,13

	134
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	135
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	136
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	137
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 087,18
	 
	 
	3087,18

	138
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	139
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	140
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	141
	249
	Установка моек: на одно отделение, комплект
	1
	2 668,84
	 
	 
	2668,84

	142
	249.2
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	143
	249.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	144
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	145
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	146
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	147
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	148
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	149
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	776,27
	 
	 
	1940,68

	150
	259
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, м трубопровода
	0,5
	963,90
	 
	 
	481,95

	151
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	977,98
	 
	 
	2444,95

	152
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	33,67
	 
	84,18

	153
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	154
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	1
	 
	 
	67,61
	67,61

	155
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	168,12
	 
	420,3

	156
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	13,56
	 
	33,9

	157
	261
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, м трубопровода
	0,5
	941,97
	 
	 
	470,99

	158
	261.2
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	0,5
	 
	146,51
	 
	73,26

	159
	261.3
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	0,5
	 
	34,03
	 
	17,02

	160
	261.4
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	0,5
	 
	87,40
	 
	43,7

	161
	261.5
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	0,5
	 
	407,36
	 
	203,68

	162
	261.6
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм
	0,5
	 
	104,87
	 
	52,44

	163
	261.7
	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм
	0,5
	 
	45,36
	 
	22,68

	164
	265
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода
	7
	1 860,41
	 
	 
	13022,87

	165
	265.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт.
	2
	 
	 
	8,74
	17,48

	166
	265.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	2
	 
	 
	10,42
	20,84

	167
	265.5
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4", шт.
	2
	 
	 
	75,62
	151,24

	168
	265.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3,5
	 
	79,89
	 
	279,62

	169
	265.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3,5
	 
	86,03
	 
	301,11

	170
	265.11
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт.
	2
	 
	 
	8,54
	17,08

	171
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	4
	335,50
	 
	 
	1342

	172
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	4
	 
	400,78
	 
	1603,12

	173
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	4
	 
	820,88
	 
	3283,52

	174
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	4
	 
	167,77
	 
	671,08

	175
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	4
	 
	1 145,59
	 
	4582,36

	176
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	2,543
	1 262,93
	 
	 
	3211,63

	177
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	2,543
	423,69
	 
	 
	1077,44

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 281 534,03

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	213 589,01

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	384 367,48

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга  

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	21,5
	2 835,89
	 
	 
	60971,64

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	132,54
	409,76
	 
	 
	54309,59

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	132,54
	 
	159,22
	 
	21103,02

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	132,54
	 
	19,37
	 
	2567,3

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	71,02
	109,99
	 
	 
	7811,49

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	76,8
	755,96
	 
	 
	58057,73

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	76,8
	 
	19,70
	 
	1512,96

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	76,8
	 
	19,37
	 
	1487,62

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	76,8
	 
	85,55
	 
	6570,24

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	24,88
	1 539,72
	 
	 
	38308,23

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	24,88
	 
	44,55
	 
	1108,4

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	24,88
	 
	609,53
	 
	15165,11

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	24,88
	 
	34,69
	 
	863,09

	14
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	30,9
	609,03
	 
	 
	18819,03

	15
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	30,9
	 
	35,09
	 
	1084,28

	16
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	30,9
	 
	24,21
	 
	748,09

	17
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	2
	381,83
	 
	 
	763,66

	18
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	19
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	2
	 
	580,64
	 
	1161,28

	20
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	7,24
	1 891,83
	 
	 
	13696,85

	21
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	7,24
	 
	821,45
	 
	5947,3

	22
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	7,24
	 
	308,86
	 
	2236,15

	23
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	40
	354,84
	 
	 
	14193,6

	24
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,02
	100 251,78
	 
	 
	2005,04

	25
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,02
	 
	6 794,70
	 
	135,89

	26
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2
	236,24
	 
	 
	472,48

	27
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2
	 
	437,38
	 
	874,76

	28
	48
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных, кв. м стен и потолков
	46
	322,86
	 
	 
	14851,56

	29
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	18,65
	3 520,54
	 
	 
	65658,07

	30
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	40,75
	474,75
	 
	 
	19346,06

	31
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	40,75
	 
	10,91
	 
	444,58

	32
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	40,75
	 
	1,68
	 
	68,46

	33
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	35,25
	857,21
	 
	 
	30216,65

	34
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	35,25
	 
	38,60
	 
	1360,65

	35
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	35,25
	 
	26,63
	 
	938,71

	36
	79
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, кв. м заполнений поверхности
	11,03
	1 130,64
	 
	 
	12470,96

	37
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	4 407,13
	 
	 
	8329,48

	38
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	39
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	40
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	3,36
	1 660,95
	 
	 
	5580,79

	41
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	2
	 
	 
	80,12
	160,24

	42
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	3,36
	 
	5 899,94
	 
	19823,8

	43
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	4
	 
	 
	240,97
	963,88

	44
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	3,36
	 
	377,45
	 
	1268,23

	45
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	46
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 447,09
	 
	 
	2894,18

	47
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	4,98
	516,81
	 
	 
	2573,71

	48
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,35
	1 040,87
	 
	 
	1405,17

	49
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	4,98
	2 489,92
	 
	 
	12399,8

	50
	115.4
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м
	4,98
	 
	7 661,25
	 
	38153,03

	51
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	2,7
	405,56
	 
	 
	1095,01

	52
	116.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	2,7
	 
	531,53
	 
	1435,13

	53
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	2,7
	 
	 
	47,14
	127,28

	54
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	2,7
	498,53
	 
	 
	1346,03

	55
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	2,7
	 
	177,57
	 
	479,44

	56
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	6,2
	2 228,81
	 
	 
	13818,62

	57
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	6,2
	 
	575,17
	 
	3566,05

	58
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	21,85
	525,29
	 
	 
	11477,59

	59
	134
	Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола
	21,85
	379,70
	 
	 
	8296,45

	60
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	21,85
	82,15
	 
	 
	1794,98

	61
	140
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных, кв. м покрытия пола
	7
	381,77
	 
	 
	2672,39

	62
	142
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, кв. м покрытия пола
	21,85
	175,06
	 
	 
	3825,06

	63
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	28,6
	40,39
	 
	 
	1155,15

	64
	151
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки
	5,5
	168,11
	 
	 
	924,61

	65
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	5,5
	472,74
	 
	 
	2600,07

	66
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	5,5
	 
	134,99
	 
	742,45

	67
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	33
	8,81
	 
	 
	290,73

	68
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	33
	 
	33,75
	 
	1113,75

	69
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	5,5
	3 039,26
	 
	 
	16715,93

	70
	166
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия
	21,85
	1 687,66
	 
	 
	36875,37

	71
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	21,85
	325,27
	 
	 
	7107,15

	72
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	21,85
	 
	1 178,14
	 
	25742,36

	73
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	7
	483,96
	 
	 
	3387,72

	74
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	7
	 
	633,73
	 
	4436,11

	75
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	28,6
	115,09
	 
	 
	3291,57

	76
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	28,6
	 
	40,38
	 
	1154,87

	77
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	5,25
	229,23
	 
	 
	1203,46

	78
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	5,25
	 
	165,85
	 
	870,71

	79
	176
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола
	21,85
	979,43
	 
	 
	21400,55

	80
	177
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки, кв.м изолируемой поверхности
	49,4
	152,22
	 
	 
	7519,67

	81
	177.1
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм
	49,4
	 
	305,27
	 
	15080,34

	82
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	6,9
	642,18
	 
	 
	4431,04

	83
	180
	Армирование подстилающих слоев и набетонок, т
	0,011
	19 839,54
	 
	 
	218,23

	84
	180.1
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм
	0,011
	 
	96 217,56
	 
	1058,39

	85
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	21,85
	778,66
	 
	 
	17013,72

	86
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	2
	1 178,62
	 
	 
	2357,24

	87
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	2
	 
	31,93
	 
	63,86

	88
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	2
	 
	29,48
	 
	58,96

	89
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	90
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	91
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	78,61
	 
	235,83

	92
	199
	Смена: розеток, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	93
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	4
	 
	86,10
	 
	344,4

	94
	200
	Смена патронов, шт.
	4
	425,98
	 
	 
	1703,92

	95
	200.1
	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01
	4
	 
	17,76
	 
	71,04

	96
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	123
	225,81
	 
	 
	27774,63

	97
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	123
	 
	72,90
	 
	8966,7

	98
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	123
	 
	15,44
	 
	1899,12

	99
	209
	Демонтаж автоматического выключателя, шт.
	3
	546,32
	 
	 
	1638,96

	100
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	3
	2 137,57
	 
	 
	6412,71

	101
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	3
	 
	462,81
	 
	1388,43

	102
	241
	Смена: ванн стальных, шт.
	1
	7 260,05
	 
	 
	7260,05

	103
	241.1
	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1700х700х400 мм
	1
	 
	14 063,13
	 
	14063,13

	104
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	105
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	106
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	107
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 087,18
	 
	 
	3087,18

	108
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	109
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	110
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	111
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	112
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	113
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	114
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	115
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	116
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,8
	1 262,93
	 
	 
	2273,27

	117
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,8
	423,69
	 
	 
	762,64

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	920 565,75

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	153 427,63

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	242 946,60

	
	















	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга  

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок, кв.м расчищенной поверхности
	51,35
	595,71
	 
	 
	30589,71

	2
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	43,67
	2 835,89
	 
	 
	123843,32

	3
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	1,8
	4 903,50
	 
	 
	8826,3

	4
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	102,1
	409,76
	 
	 
	41836,5

	5
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	102,1
	 
	159,22
	 
	16256,36

	6
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	102,1
	 
	19,37
	 
	1977,68

	7
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	59,24
	109,99
	 
	 
	6515,81

	8
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	8,56
	1 539,72
	 
	 
	13180

	9
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	8,56
	 
	44,55
	 
	381,35

	10
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	8,56
	 
	609,53
	 
	5217,58

	11
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	8,56
	 
	34,69
	 
	296,95

	12
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	47,3
	609,03
	 
	 
	28807,12

	13
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	47,3
	 
	35,09
	 
	1659,76

	14
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	47,3
	 
	24,21
	 
	1145,13

	15
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	2
	381,83
	 
	 
	763,66

	16
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	17
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	2
	 
	580,64
	 
	1161,28

	18
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	1,3
	1 891,83
	 
	 
	2459,38

	19
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	1,3
	 
	821,45
	 
	1067,89

	20
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	1,3
	 
	308,86
	 
	401,52

	21
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	42,3
	113,73
	 
	 
	4810,78

	22
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	36
	354,84
	 
	 
	12774,24

	23
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,015
	100 251,78
	 
	 
	1503,78

	24
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,015
	 
	6 794,70
	 
	101,92

	25
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	6,63
	3 520,54
	 
	 
	23341,18

	26
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	22,1
	474,75
	 
	 
	10491,98

	27
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	22,1
	 
	10,91
	 
	241,11

	28
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	22,1
	 
	1,68
	 
	37,13

	29
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	22,1
	857,21
	 
	 
	18944,34

	30
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	22,1
	 
	38,60
	 
	853,06

	31
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	22,1
	 
	26,63
	 
	588,52

	32
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	1 971,68
	 
	 
	1971,68

	33
	79
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, кв. м заполнений поверхности
	6,5
	1 130,64
	 
	 
	7349,16

	34
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	5,2
	1 660,95
	 
	 
	8636,94

	35
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	3
	 
	 
	80,12
	240,36

	36
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	5,2
	 
	5 899,94
	 
	30679,69

	37
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	6
	 
	 
	240,97
	1445,82

	38
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	5,2
	 
	377,45
	 
	1962,74

	39
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	3
	 
	 
	172,12
	516,36

	40
	134
	Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола
	21,1
	379,70
	 
	 
	8011,67

	41
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	21,1
	82,15
	 
	 
	1733,37

	42
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	17,65
	123,63
	 
	 
	2182,07

	43
	140
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных, кв. м покрытия пола
	22,1
	381,77
	 
	 
	8437,12

	44
	142
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, кв. м покрытия пола
	21,1
	175,06
	 
	 
	3693,77

	45
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	32,36
	40,39
	 
	 
	1307,02

	46
	151
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки
	1,78
	168,11
	 
	 
	299,24

	47
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	5,88
	472,74
	 
	 
	2779,71

	48
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	5,88
	 
	134,99
	 
	793,74

	49
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	35,28
	8,81
	 
	 
	310,82

	50
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	35,28
	 
	33,75
	 
	1190,7

	51
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	5,88
	3 039,26
	 
	 
	17870,85

	52
	166
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия
	17
	1 687,66
	 
	 
	28690,22

	53
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	17
	483,96
	 
	 
	8227,32

	54
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	17
	 
	633,73
	 
	10773,41

	55
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	23,92
	115,09
	 
	 
	2752,95

	56
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	23,92
	 
	40,38
	 
	965,89

	57
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	5,4
	229,23
	 
	 
	1237,84

	58
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	5,4
	 
	165,85
	 
	895,59

	59
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	17
	1 060,18
	 
	 
	18023,06

	60
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	1,3
	642,18
	 
	 
	834,83

	61
	180
	Армирование подстилающих слоев и набетонок, т
	0,01176
	19 839,54
	 
	 
	233,31

	62
	180.1
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм
	0,01176
	 
	96 217,56
	 
	1131,52

	63
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	17
	778,66
	 
	 
	13237,22

	64
	189
	Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия
	4,1
	2 745,48
	 
	 
	11256,47

	65
	189.1
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	4,1
	 
	281,32
	 
	1153,41

	66
	194
	Демонтаж кабеля, м
	88,4
	103,82
	 
	 
	9177,69

	67
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	1
	1 178,62
	 
	 
	1178,62

	68
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	1
	 
	31,93
	 
	31,93

	69
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	1
	 
	29,48
	 
	29,48

	70
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	71
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	4
	 
	78,61
	 
	314,44

	72
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	300,85
	 
	 
	902,55

	73
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	86,10
	 
	258,3

	74
	200
	Смена патронов, шт.
	4
	425,98
	 
	 
	1703,92

	75
	200.1
	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01
	4
	 
	17,76
	 
	71,04

	76
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	88,4
	225,81
	 
	 
	19961,6

	77
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	88,4
	 
	72,90
	 
	6444,36

	78
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	88,4
	 
	15,44
	 
	1364,9

	79
	209
	Демонтаж автоматического выключателя, шт.
	3
	546,32
	 
	 
	1638,96

	80
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	3
	2 137,57
	 
	 
	6412,71

	81
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	3
	 
	462,81
	 
	1388,43

	82
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	634,94
	 
	 
	317,47

	83
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	815,92
	 
	 
	815,92

	84
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	2 509,34
	 
	 
	2509,34

	85
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	86
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	87
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,2
	823,87
	 
	 
	988,64

	88
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,2
	 
	25,68
	 
	30,82

	89
	249
	Установка моек: на одно отделение, комплект
	1
	2 668,84
	 
	 
	2668,84

	90
	249.2
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	91
	249.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	92
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	93
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	94
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	95
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	96
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	97
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	2,816
	1 262,93
	 
	 
	3556,41

	98
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	2,816
	423,69
	 
	 
	1193,11

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	665 978,79

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	110 996,47

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	128 230,26

	









	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга  

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	6
	2 835,89
	 
	 
	17015,34

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	96,44
	409,76
	 
	 
	39517,25

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	96,44
	 
	159,22
	 
	15355,18

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	96,44
	 
	19,37
	 
	1868,04

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	96,44
	109,99
	 
	 
	10607,44

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	94,34
	755,96
	 
	 
	71317,27

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	94,34
	 
	19,70
	 
	1858,5

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	94,34
	 
	19,37
	 
	1827,37

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	94,34
	 
	85,55
	 
	8070,79

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	24,9
	1 539,72
	 
	 
	38339,03

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	24,9
	 
	44,55
	 
	1109,3

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	24,9
	 
	609,53
	 
	15177,3

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	24,9
	 
	34,69
	 
	863,78

	14
	22
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, кв.м протравленной поверхности
	17,6
	42,51
	 
	 
	748,18

	15
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	3
	381,83
	 
	 
	1145,49

	16
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	17
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	3
	 
	580,64
	 
	1741,92

	18
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	36
	354,84
	 
	 
	12774,24

	19
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,015
	100 251,78
	 
	 
	1503,78

	20
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,015
	 
	6 794,70
	 
	101,92

	21
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	1,5
	3 520,54
	 
	 
	5280,81

	22
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	38
	474,75
	 
	 
	18040,5

	23
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	38
	 
	10,91
	 
	414,58

	24
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	38
	 
	1,68
	 
	63,84

	25
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	38
	857,21
	 
	 
	32573,98

	26
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	38
	 
	38,60
	 
	1466,8

	27
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	38
	 
	26,63
	 
	1011,94

	28
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	1 971,68
	 
	 
	3943,36

	29
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	3,43
	394,08
	 
	 
	1351,69

	30
	79
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, кв. м заполнений поверхности
	7,2
	1 130,64
	 
	 
	8140,61

	31
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	4 407,13
	 
	 
	8329,48

	32
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	33
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	34
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,8
	1 740,19
	 
	 
	3132,34

	35
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	1,8
	 
	7,28
	 
	13,1

	36
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,8
	 
	69,90
	 
	125,82

	37
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	38
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,8
	 
	5 899,94
	 
	10619,89

	39
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	40
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	1
	 
	 
	172,12
	172,12

	41
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	5,4
	1 660,95
	 
	 
	8969,13

	42
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	43
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	5,4
	 
	5 899,94
	 
	31859,68

	44
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	45
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	5,4
	 
	377,45
	 
	2038,23

	46
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	47
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,54
	3 759,58
	 
	 
	5789,75

	48
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,54
	 
	10 296,09
	 
	15855,98

	49
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	4,8
	98,36
	 
	 
	472,13

	50
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	4,8
	 
	78,28
	 
	375,74

	51
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	727,70
	 
	 
	727,7

	52
	99
	Установка дверных блоков: шкафных, блок
	1
	992,79
	 
	 
	992,79

	53
	99.1
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт.
	4
	 
	 
	240,97
	963,88

	54
	99.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	4
	 
	 
	78,07
	312,28

	55
	99.3
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	2,3
	 
	5 899,94
	 
	13569,86

	56
	99.4
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	2
	 
	 
	80,12
	160,24

	57
	101
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	3,84
	864,52
	 
	 
	3319,76

	58
	101.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	3,84
	 
	21,60
	 
	82,94

	59
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 447,09
	 
	 
	2894,18

	60
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	3,54
	516,81
	 
	 
	1829,51

	61
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,42
	1 040,87
	 
	 
	1478,04

	62
	110
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м кв.м одностворчатых, кв. м поверхности оконных блоков 
	1,35
	3 678,20
	 
	 
	4965,57

	63
	110.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м
	1,35
	 
	8 278,70
	 
	11176,25

	64
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	2,19
	2 480,47
	 
	 
	5432,23

	65
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	2,19
	 
	6 927,95
	 
	15172,21

	66
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	2,84
	405,56
	 
	 
	1151,79

	67
	116.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	2,84
	 
	531,53
	 
	1509,55

	68
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	2,84
	498,53
	 
	 
	1415,83

	69
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	2,84
	 
	177,57
	 
	504,3

	70
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	5,2
	2 228,81
	 
	 
	11589,81

	71
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	5,2
	 
	575,17
	 
	2990,88

	72
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	17,3
	525,29
	 
	 
	9087,52

	73
	134
	Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола
	17,3
	379,70
	 
	 
	6568,81

	74
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	3,6
	123,63
	 
	 
	445,07

	75
	140
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных, кв. м покрытия пола
	16,3
	381,77
	 
	 
	6222,85

	76
	142
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, кв. м покрытия пола
	16,3
	175,06
	 
	 
	2853,48

	77
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	39,93
	40,39
	 
	 
	1612,77

	78
	151
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки
	3,6
	168,11
	 
	 
	605,2

	79
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	3,6
	472,74
	 
	 
	1701,86

	80
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	3,6
	 
	134,99
	 
	485,96

	81
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	21,6
	8,81
	 
	 
	190,3

	82
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	21,6
	 
	33,75
	 
	729

	83
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	34,4
	453,60
	 
	 
	15603,84

	84
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	34,4
	 
	291,03
	 
	10011,43

	85
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	34,4
	 
	24,21
	 
	832,82

	86
	162
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки
	103,2
	33,51
	 
	 
	3458,23

	87
	162.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	103,2
	 
	3,46
	 
	357,07

	88
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,6
	3 039,26
	 
	 
	10941,34

	89
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	17,3
	325,27
	 
	 
	5627,17

	90
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	17,3
	 
	1 178,14
	 
	20381,82

	91
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	17,1
	483,96
	 
	 
	8275,72

	92
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	17,1
	 
	633,73
	 
	10836,78

	93
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	39,93
	115,09
	 
	 
	4595,54

	94
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	39,93
	 
	40,38
	 
	1612,37

	95
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,7
	229,23
	 
	 
	618,92

	96
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,7
	 
	165,85
	 
	447,8

	97
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	4,2
	642,18
	 
	 
	2697,16

	98
	180
	Армирование подстилающих слоев и набетонок, т
	0,0072
	19 839,54
	 
	 
	142,84

	99
	180.1
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм
	0,0072
	 
	96 217,56
	 
	692,77

	100
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	2
	1 178,62
	 
	 
	2357,24

	101
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	2
	 
	31,93
	 
	63,86

	102
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	2
	 
	29,48
	 
	58,96

	103
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	300,85
	 
	 
	902,55

	104
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	105
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	106
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	107
	199
	Смена: розеток, шт.
	6
	300,85
	 
	 
	1805,1

	108
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	6
	 
	86,10
	 
	516,6

	109
	200
	Смена патронов, шт.
	5
	425,98
	 
	 
	2129,9

	110
	200.1
	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01
	5
	 
	17,76
	 
	88,8

	111
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	114
	225,81
	 
	 
	25742,34

	112
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	114
	 
	72,90
	 
	8310,6

	113
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	114
	 
	15,44
	 
	1760,16

	114
	209
	Демонтаж автоматического выключателя, шт.
	4
	546,32
	 
	 
	2185,28

	115
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	4
	2 137,57
	 
	 
	8550,28

	116
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	4
	 
	462,81
	 
	1851,24

	117
	215
	Демонтаж: бытовых электрических плит, шт.
	1
	268,60
	 
	 
	268,6

	118
	216
	Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт.
	1
	2 756,17
	 
	 
	2756,17

	119
	216.1
	Плита электрическая четырехкомфорочная
	1
	 
	15 077,62
	 
	15077,62

	120
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,2
	559,59
	 
	 
	671,51

	121
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,2
	 
	25,68
	 
	30,82

	122
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,53
	823,87
	 
	 
	1260,52

	123
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,53
	 
	25,68
	 
	39,29

	124
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	2
	1 180,92
	 
	 
	2361,84

	125
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	2
	1 039,30
	 
	 
	2078,6

	126
	236.4
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	2
	 
	8 498,58
	 
	16997,16

	127
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	128
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	2
	 
	101,50
	 
	203

	129
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	130
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	131
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	132
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	133
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	134
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	135
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 087,18
	 
	 
	3087,18

	136
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	137
	249
	Установка моек: на одно отделение, комплект
	1
	2 668,84
	 
	 
	2668,84

	138
	249.2
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	139
	249.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	140
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	141
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	142
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	143
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	144
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	145
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 192,91
	 
	 
	2192,91

	146
	255.2
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х500 мм, цвет хром
	1
	 
	1 960,48
	 
	1960,48

	147
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	776,27
	 
	 
	1940,68

	148
	259
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, м трубопровода
	0,5
	963,90
	 
	 
	481,95

	149
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	977,98
	 
	 
	2444,95

	150
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	33,67
	 
	84,18

	151
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	1
	 
	 
	55,93
	55,93

	152
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	1
	 
	 
	67,61
	67,61

	153
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	168,12
	 
	420,3

	154
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	13,56
	 
	33,9

	155
	261
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, м трубопровода
	0,5
	941,97
	 
	 
	470,99

	156
	261.2
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	0,5
	 
	146,51
	 
	73,26

	157
	261.3
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	0,5
	 
	34,03
	 
	17,02

	158
	261.4
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	0,5
	 
	87,40
	 
	43,7

	159
	261.5
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	0,5
	 
	407,36
	 
	203,68

	160
	261.6
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм
	0,5
	 
	104,87
	 
	52,44

	161
	261.7
	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм
	0,5
	 
	45,36
	 
	22,68

	162
	263
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм, м трубопровода
	3
	391,78
	 
	 
	1175,34

	163
	265
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода
	6
	1 860,41
	 
	 
	11162,46

	164
	265.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт.
	2
	 
	 
	8,74
	17,48

	165
	265.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	2
	 
	 
	10,42
	20,84

	166
	265.5
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4", шт.
	2
	 
	 
	75,62
	151,24

	167
	265.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	6
	 
	 
	55,93
	335,58

	168
	265.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3
	 
	79,89
	 
	239,67

	169
	265.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3
	 
	86,03
	 
	258,09

	170
	265.11
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт.
	2
	 
	 
	8,54
	17,08

	171
	275
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм, м трубопровода
	3
	564,69
	 
	 
	1694,07

	172
	275.1
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм
	3
	 
	208,95
	 
	626,85

	173
	275.2
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	3
	 
	332,67
	 
	998,01

	174
	275.4
	Хомуты для крепления труб, шт.
	3
	 
	 
	55,93
	167,79

	175
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	335,50
	 
	 
	671

	176
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	177
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	178
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	179
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	180
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,015
	1 262,93
	 
	 
	1281,87

	181
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,015
	423,69
	 
	 
	430,05

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	838 718,27

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	139 786,38

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	333 558,94








	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Выборгского района Санкт-Петербурга

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	7,6
	3 244,15
	 
	 
	24655,54

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	85,97
	553,10
	 
	 
	47550,01

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	85,97
	 
	159,22
	 
	13688,14

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	85,97
	 
	19,37
	 
	1665,24

	5
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-105,5
	52,82
	 
	 
	-5572,51

	6
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-105,5
	 
	15,93
	 
	-1680,62

	7
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	85,97
	126,49
	 
	 
	10874,35

	8
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	64,87
	1 012,92
	 
	 
	65708,12

	9
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	64,87
	 
	19,70
	 
	1277,94

	10
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	64,87
	 
	19,37
	 
	1256,53

	11
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	64,87
	 
	85,55
	 
	5549,63

	12
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	18,3
	920,01
	 
	 
	16836,18

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	21,1
	2 078,42
	 
	 
	43854,66

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	21,1
	 
	44,55
	 
	940,01

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	21,1
	 
	609,53
	 
	12861,08

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	21,1
	 
	34,69
	 
	731,96

	17
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	18
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	19
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	24,2
	1 135,01
	 
	 
	27467,24

	20
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	24,2
	 
	38,60
	 
	934,12

	21
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	24,2
	 
	26,63
	 
	644,45

	22
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	24,2
	131,61
	 
	 
	3184,96

	23
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	24
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	5
	841,92
	 
	 
	4209,6

	25
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	8,19
	453,18
	 
	 
	3711,54

	26
	78
	Снятие наличников, м наличника
	29,8
	52,58
	 
	 
	1566,88

	27
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	28
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	29
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	30
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,3
	2 236,28
	 
	 
	14088,56

	31
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	32
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	6,3
	 
	5 899,94
	 
	37169,62

	33
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	34
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,3
	 
	377,45
	 
	2377,94

	35
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	5
	 
	 
	172,12
	860,6

	36
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	1,52
	927,81
	 
	 
	1410,27

	37
	102
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	0,3
	1 386,10
	 
	 
	415,83

	38
	102.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	0,3
	 
	22,60
	 
	6,78

	39
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 664,14
	 
	 
	3328,28

	40
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	4,14
	594,28
	 
	 
	2460,32

	41
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	4,14
	3 181,30
	 
	 
	13170,58

	42
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	4,14
	 
	6 927,95
	 
	28681,71

	43
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	5,9
	495,25
	 
	 
	2921,98

	44
	116.5
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
	5,9
	 
	223,73
	 
	1320,01

	45
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	5,9
	 
	 
	47,14
	278,13

	46
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	5,9
	570,86
	 
	 
	3368,07

	47
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	5,9
	 
	177,57
	 
	1047,66

	48
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	1,7
	2 992,81
	 
	 
	5087,78

	49
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	1,7
	 
	575,17
	 
	977,79

	50
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	8,54
	120,00
	 
	 
	1024,8

	51
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	8,54
	 
	27,87
	 
	238,01

	52
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	1
	4 926,61
	 
	 
	4926,61

	53
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	9,1
	709,13
	 
	 
	6453,08

	54
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	15,1
	142,15
	 
	 
	2146,47

	55
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,1
	960,03
	 
	 
	2976,09

	56
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	31,75
	46,45
	 
	 
	1474,79

	57
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	18,3
	611,93
	 
	 
	11198,32

	58
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	18,3
	 
	291,03
	 
	5325,85

	59
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	18,3
	 
	24,21
	 
	443,04

	60
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,2
	3 575,18
	 
	 
	11440,58

	61
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	9,1
	433,45
	 
	 
	3944,4

	62
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	9,1
	 
	1 178,14
	 
	10721,07

	63
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	15,1
	635,21
	 
	 
	9591,67

	64
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	15,1
	 
	633,73
	 
	9569,32

	65
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	31,75
	149,56
	 
	 
	4748,53

	66
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	31,75
	 
	40,38
	 
	1282,07

	67
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	1,6
	308,46
	 
	 
	493,54

	68
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	1,6
	 
	165,85
	 
	265,36

	69
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	9,1
	1 282,83
	 
	 
	11673,75

	70
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,2
	795,13
	 
	 
	2544,42

	71
	186
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола
	9,1
	1 188,52
	 
	 
	10815,53

	72
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	5
	1 355,41
	 
	 
	6777,05

	73
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	5
	 
	31,93
	 
	159,65

	74
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	5
	 
	29,48
	 
	147,4

	75
	198
	Смена: выключателей, шт.
	2
	346,01
	 
	 
	692,02

	76
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	77
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	78
	199
	Смена: розеток, шт.
	4
	346,01
	 
	 
	1384,04

	79
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	4
	 
	132,46
	 
	529,84

	80
	205.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	15
	 
	72,90
	 
	1093,5

	81
	206
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м
	25
	120,70
	 
	 
	3017,5

	82
	206.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	25
	 
	106,22
	 
	2655,5

	83
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	40
	301,22
	 
	 
	12048,8

	84
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	40
	 
	436,20
	 
	17448

	85
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,8
	874,46
	 
	 
	699,57

	86
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,8
	 
	25,68
	 
	20,54

	87
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,61
	946,25
	 
	 
	577,21

	88
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,61
	 
	25,68
	 
	15,66

	89
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	90
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	91
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	92
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	93
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	94
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	95
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	96
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	97
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	98
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	99
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	100
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	101
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	102
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	103
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	104
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	105
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	106
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	107
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	892,70
	 
	 
	2678,1

	108
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	1 319,52
	 
	 
	3958,56

	109
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	33,67
	 
	101,01

	110
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	3
	 
	 
	55,93
	167,79

	111
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	112
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	168,12
	 
	504,36

	113
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	3
	 
	13,56
	 
	40,68

	114
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	8
	2 131,71
	 
	 
	17053,68

	115
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	5,04
	20,16

	116
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	8
	 
	 
	55,93
	447,44

	117
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	3
	 
	 
	50,81
	152,43

	118
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	47,08
	 
	188,32

	119
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	120
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	121
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	122
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	123
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	124
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	125
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,8
	1 262,93
	 
	 
	1010,34

	126
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,8
	423,69
	 
	 
	338,95

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	702 391,21

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	117 065,20

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	232 803,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	





















	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Выборгского района Санкт-Петербурга

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	8,9
	3 244,15
	 
	 
	28872,94

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	150,11
	553,10
	 
	 
	83025,84

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	150,11
	 
	159,22
	 
	23900,51

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	150,11
	 
	19,37
	 
	2907,63

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	142,51
	126,49
	 
	 
	18026,09

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	150,11
	1 012,92
	 
	 
	152049,42

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	150,11
	 
	19,70
	 
	2957,17

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	150,11
	 
	19,37
	 
	2907,63

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	150,11
	 
	85,55
	 
	12841,91

	10
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	11,8
	920,01
	 
	 
	10856,12

	11
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	21,6
	2 078,42
	 
	 
	44893,87

	12
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	21,6
	 
	44,55
	 
	962,28

	13
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	21,6
	 
	609,53
	 
	13165,85

	14
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	21,6
	 
	34,69
	 
	749,3

	15
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	7,6
	101,10
	 
	 
	768,36

	16
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	17
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	18
	54
	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков
	17,9
	393,09
	 
	 
	7036,31

	19
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	60,4
	1 135,01
	 
	 
	68554,6

	20
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	60,4
	 
	38,60
	 
	2331,44

	21
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	60,4
	 
	26,63
	 
	1608,45

	22
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	7,5
	131,61
	 
	 
	987,08

	23
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	24
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	6
	841,92
	 
	 
	5051,52

	25
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	1,89
	453,18
	 
	 
	856,51

	26
	78
	Снятие наличников, м наличника
	24,5
	52,58
	 
	 
	1288,21

	27
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	28
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	29
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	30
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	11,13
	2 236,28
	 
	 
	24889,8

	31
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	7
	 
	 
	80,12
	560,84

	32
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	7
	 
	 
	78,07
	546,49

	33
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	11,13
	 
	5 899,94
	 
	65666,33

	34
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	14
	 
	 
	240,97
	3373,58

	35
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	11,13
	 
	377,45
	 
	4201,02

	36
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	7
	 
	 
	172,12
	1204,84

	37
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,56
	4 814,42
	 
	 
	7510,5

	38
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,56
	 
	10 296,09
	 
	16061,9

	39
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	7,9
	927,81
	 
	 
	7329,7

	40
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	41
	102
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	1,32
	1 386,10
	 
	 
	1829,65

	42
	102.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	1,32
	 
	22,60
	 
	29,83

	43
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	4
	1 664,14
	 
	 
	6656,56

	44
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	11,99
	594,28
	 
	 
	7125,42

	45
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	11,99
	3 181,30
	 
	 
	38143,79

	46
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	11,99
	 
	6 927,95
	 
	83066,12

	47
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	9,93
	495,25
	 
	 
	4917,83

	48
	116.6
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм
	9,93
	 
	177,05
	 
	1758,11

	49
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	9,93
	 
	 
	47,14
	468,1

	50
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	9,93
	570,86
	 
	 
	5668,64

	51
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	9,93
	 
	177,57
	 
	1763,27

	52
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	3,09
	2 992,81
	 
	 
	9247,78

	53
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	3,09
	 
	575,17
	 
	1777,28

	54
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	20,93
	120,00
	 
	 
	2511,6

	55
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	20,93
	 
	27,87
	 
	583,32

	56
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	0,53
	4 926,61
	 
	 
	2611,1

	57
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	60,4
	142,15
	 
	 
	8585,86

	58
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	60,17
	46,45
	 
	 
	2794,9

	59
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	3,1
	637,55
	 
	 
	1976,41

	60
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	3,1
	 
	134,99
	 
	418,47

	61
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	-9,3
	11,85
	 
	 
	-110,21

	62
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	-9,3
	 
	33,75
	 
	-313,88

	63
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	16,8
	611,93
	 
	 
	10280,42

	64
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	16,8
	 
	291,03
	 
	4889,3

	65
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	16,8
	 
	24,21
	 
	406,73

	66
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,1
	3 575,18
	 
	 
	11083,06

	67
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	43,3
	433,45
	 
	 
	18768,39

	68
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	43,3
	 
	1 178,14
	 
	51013,46

	69
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	14
	635,21
	 
	 
	8892,94

	70
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	14
	 
	633,73
	 
	8872,22

	71
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	60,17
	149,56
	 
	 
	8999,03

	72
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	60,17
	 
	40,38
	 
	2429,66

	73
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3
	308,46
	 
	 
	925,38

	74
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3
	 
	165,85
	 
	497,55

	75
	176
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола
	43,3
	1 173,88
	 
	 
	50829

	76
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	7
	1 355,41
	 
	 
	9487,87

	77
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	7
	 
	31,93
	 
	223,51

	78
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	7
	 
	29,48
	 
	206,36

	79
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	346,01
	 
	 
	1384,04

	80
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	78,61
	 
	235,83

	81
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	82
	199
	Смена: розеток, шт.
	10
	346,01
	 
	 
	3460,1

	83
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	10
	 
	132,46
	 
	1324,6

	84
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2,1
	874,46
	 
	 
	1836,37

	85
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2,1
	 
	25,68
	 
	53,93

	86
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,5
	946,25
	 
	 
	473,13

	87
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,5
	 
	25,68
	 
	12,84

	88
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	89
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	90
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	91
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	92
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	93
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	94
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	95
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	96
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	97
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	98
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	99
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	100
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	101
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	102
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	103
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	104
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	105
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	106
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	892,70
	 
	 
	2678,1

	107
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	1 319,52
	 
	 
	3958,56

	108
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	33,67
	 
	101,01

	109
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	3
	 
	 
	55,93
	167,79

	110
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	111
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	168,12
	 
	504,36

	112
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	3
	 
	13,56
	 
	40,68

	113
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	8
	2 131,71
	 
	 
	17053,68

	114
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	3
	 
	 
	5,04
	15,12

	115
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	8
	 
	 
	55,93
	447,44

	116
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	3
	 
	 
	50,81
	152,43

	117
	264.8
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	5
	 
	256,95
	 
	1284,75

	118
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	47,08
	 
	188,32

	119
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	120
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	121
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	122
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	123
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	124
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	125
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,9
	1 262,93
	 
	 
	1136,64

	126
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,9
	423,69
	 
	 
	381,32

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 138 869,82

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	189 811,64

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	386 434,37

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	





















	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Выборгского района Санкт-Петербурга

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	2
	3 244,15
	 
	 
	6488,3

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	145,96
	553,10
	 
	 
	80730,48

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	145,96
	 
	159,22
	 
	23239,75

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	145,96
	 
	19,37
	 
	2827,25

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	136,06
	126,49
	 
	 
	17210,23

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	121,14
	1 012,92
	 
	 
	122705,13

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	121,14
	 
	19,70
	 
	2386,46

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	121,14
	 
	19,37
	 
	2346,48

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	121,14
	 
	85,55
	 
	10363,53

	10
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	9,9
	920,01
	 
	 
	9108,1

	11
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	24,82
	2 078,42
	 
	 
	51586,38

	12
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	24,82
	 
	44,55
	 
	1105,73

	13
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	24,82
	 
	609,53
	 
	15128,53

	14
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	24,82
	 
	34,69
	 
	861,01

	15
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	16
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	17
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	43,85
	640,85
	 
	 
	28101,27

	18
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	43,85
	 
	10,91
	 
	478,4

	19
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	43,85
	 
	1,68
	 
	73,67

	20
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	43,85
	1 135,01
	 
	 
	49770,19

	21
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	43,85
	 
	38,60
	 
	1692,61

	22
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	43,85
	 
	26,63
	 
	1167,73

	23
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	33,15
	131,61
	 
	 
	4362,87

	24
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	25
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	6
	841,92
	 
	 
	5051,52

	26
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	12,88
	453,18
	 
	 
	5836,96

	27
	78
	Снятие наличников, м наличника
	66,5
	52,58
	 
	 
	3496,57

	28
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	29
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	30
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	31
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	9,52
	2 236,28
	 
	 
	21289,39

	32
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	6
	 
	 
	80,12
	480,72

	33
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	6
	 
	 
	78,07
	468,42

	34
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	9,52
	 
	5 899,94
	 
	56167,43

	35
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	12
	 
	 
	240,97
	2891,64

	36
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,52
	 
	377,45
	 
	3593,32

	37
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,47
	4 814,42
	 
	 
	7077,2

	38
	83.3
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м
	1,47
	 
	10 679,34
	 
	15698,63

	39
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	1,7
	927,81
	 
	 
	1577,28

	40
	102
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	2,2
	1 386,10
	 
	 
	3049,42

	41
	102.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	2,2
	 
	22,60
	 
	49,72

	42
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	43
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	7,65
	594,28
	 
	 
	4546,24

	44
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	7,65
	3 190,75
	 
	 
	24409,24

	45
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	7,65
	 
	7 351,83
	 
	56241,5

	46
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	7,07
	495,25
	 
	 
	3501,42

	47
	116.6
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм
	7,07
	 
	177,05
	 
	1251,74

	48
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	7,07
	 
	 
	47,14
	333,28

	49
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	7,07
	570,86
	 
	 
	4035,98

	50
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	7,07
	 
	177,57
	 
	1255,42

	51
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	1,29
	2 992,81
	 
	 
	3860,72

	52
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	1,29
	 
	575,17
	 
	741,97

	53
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	30,8
	120,00
	 
	 
	3696

	54
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	30,8
	 
	27,87
	 
	858,4

	55
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	11,87
	709,13
	 
	 
	8417,37

	56
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	31,98
	142,15
	 
	 
	4545,96

	57
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	51,6
	46,45
	 
	 
	2396,82

	58
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	43,85
	611,93
	 
	 
	26833,13

	59
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	43,85
	 
	291,03
	 
	12761,67

	60
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	43,85
	 
	24,21
	 
	1061,61

	61
	162
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки
	204,1
	45,17
	 
	 
	9219,2

	62
	162.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	204,1
	 
	3,46
	 
	706,19

	63
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,03
	3 575,18
	 
	 
	10832,8

	64
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	26,97
	433,45
	 
	 
	11690,15

	65
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	26,97
	 
	1 178,14
	 
	31774,44

	66
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	13,85
	635,21
	 
	 
	8797,66

	67
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	13,85
	 
	633,73
	 
	8777,16

	68
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	51,6
	149,56
	 
	 
	7717,3

	69
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	51,6
	 
	40,38
	 
	2083,61

	70
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	4,2
	308,46
	 
	 
	1295,53

	71
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	4,2
	 
	165,85
	 
	696,57

	72
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	4,32
	795,13
	 
	 
	3434,96

	73
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	6
	1 355,41
	 
	 
	8132,46

	74
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	6
	 
	31,93
	 
	191,58

	75
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	6
	 
	29,48
	 
	176,88

	76
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	346,01
	 
	 
	1384,04

	77
	198.3
	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	149,57
	 
	448,71

	78
	198.6
	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А
	1
	 
	342,80
	 
	342,8

	79
	199
	Смена: розеток, шт.
	6
	346,01
	 
	 
	2076,06

	80
	199.3
	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20
	6
	 
	143,02
	 
	858,12

	81
	202
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
ФОТ, шт. 
	5
	595,24
	 
	 
	2976,2

	82
	202.3
	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20
	5
	 
	143,02
	 
	715,1

	83
	205.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	30
	 
	72,90
	 
	2187

	84
	206
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м
	90
	120,70
	 
	 
	10863

	85
	206.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	90
	 
	106,22
	 
	9559,8

	86
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	40
	301,22
	 
	 
	12048,8

	87
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	40
	 
	436,20
	 
	17448

	88
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	3
	2 774,96
	 
	 
	8324,88

	89
	210.1
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
	2
	 
	444,56
	 
	889,12

	90
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	1
	 
	462,81
	 
	462,81

	91
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	1
	1 499,47
	 
	 
	1499,47

	92
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	1
	 
	 
	848,76
	848,76

	93
	214
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт.
	1
	3 788,12
	 
	 
	3788,12

	94
	214.1
	Щиток квартирный навесной без счетчика
	1
	 
	1 688,92
	 
	1688,92

	95
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	96
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	97
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	98
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	99
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	100
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,5
	874,46
	 
	 
	1311,69

	101
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,5
	 
	25,68
	 
	38,52

	102
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,35
	946,25
	 
	 
	1277,44

	103
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,35
	 
	25,68
	 
	34,67

	104
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	105
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	106
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	107
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	108
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	109
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	110
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	111
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	112
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	113
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	114
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	115
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	116
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	117
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	118
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	119
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	120
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	121
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	122
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	892,70
	 
	 
	2231,75

	123
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	1 319,52
	 
	 
	3298,8

	124
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	33,67
	 
	84,18

	125
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	126
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	127
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	168,12
	 
	420,3

	128
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	13,56
	 
	33,9

	129
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	7
	2 131,71
	 
	 
	14921,97

	130
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	5,04
	50,4

	131
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	5
	 
	 
	55,93
	279,65

	132
	264.3
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	5,59
	22,36

	133
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	9
	 
	 
	50,81
	457,29

	134
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	3,5
	 
	47,08
	 
	164,78

	135
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	3,5
	 
	54,46
	 
	190,61

	136
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	6,32
	31,6

	137
	276
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм, шт.
	4
	859,81
	 
	 
	3439,24

	138
	276.1
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	4
	 
	163,12
	 
	652,48

	139
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	140
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	141
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	142
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	143
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,65
	1 262,93
	 
	 
	820,9

	144
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,65
	423,69
	 
	 
	275,4

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 071 105,84

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	178 517,64

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	380 241,79

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	






Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Выборгского района Санкт-Петербурга

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	5
	3 244,15
	 
	 
	16220,75

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	86,71
	553,10
	 
	 
	47959,3

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	86,71
	 
	159,22
	 
	13805,97

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	86,71
	 
	19,37
	 
	1679,57

	5
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-115,5
	52,82
	 
	 
	-6100,71

	6
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-115,5
	 
	15,93
	 
	-1839,92

	7
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	36,7
	126,49
	 
	 
	4642,18

	8
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	63,61
	1 012,92
	 
	 
	64431,84

	9
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	63,61
	 
	19,70
	 
	1253,12

	10
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	63,61
	 
	19,37
	 
	1232,13

	11
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	63,61
	 
	85,55
	 
	5441,84

	12
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	23,1
	920,01
	 
	 
	21252,23

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	23,1
	2 078,42
	 
	 
	48011,5

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	23,1
	 
	44,55
	 
	1029,11

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	23,1
	 
	609,53
	 
	14080,14

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	23,1
	 
	34,69
	 
	801,34

	17
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	18
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	19
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	3,64
	2 371,34
	 
	 
	8631,68

	20
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	3,64
	 
	821,45
	 
	2990,08

	21
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	3,64
	 
	308,86
	 
	1124,25

	22
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	26,7
	1 135,01
	 
	 
	30304,77

	23
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	26,7
	 
	38,60
	 
	1030,62

	24
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	26,7
	 
	26,63
	 
	711,02

	25
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	26
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	3,54
	453,18
	 
	 
	1604,26

	27
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	28
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	29
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	30
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,51
	2 236,28
	 
	 
	14558,18

	31
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	32
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	6,51
	 
	5 899,94
	 
	38408,61

	33
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	34
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,51
	 
	377,45
	 
	2457,2

	35
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	36
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,69
	4 814,42
	 
	 
	8136,37

	37
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,69
	 
	10 296,09
	 
	17400,39

	38
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	9,8
	132,54
	 
	 
	1298,89

	39
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,8
	 
	78,28
	 
	767,14

	40
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	0,1
	927,81
	 
	 
	92,78

	41
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	42
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	6,88
	594,28
	 
	 
	4088,65

	43
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	6,88
	3 181,30
	 
	 
	21887,34

	44
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	6,88
	 
	6 927,95
	 
	47664,3

	45
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	4,4
	495,25
	 
	 
	2179,1

	46
	116.3
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	4,4
	 
	447,46
	 
	1968,82

	47
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	4,4
	 
	 
	47,14
	207,42

	48
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	4,4
	570,86
	 
	 
	2511,78

	49
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	4,4
	 
	177,57
	 
	781,31

	50
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	4,11
	2 992,81
	 
	 
	12300,45

	51
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	4,11
	 
	575,17
	 
	2363,95

	52
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	13,7
	120,00
	 
	 
	1644

	53
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	13,7
	 
	27,87
	 
	381,82

	54
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	1,1
	4 926,61
	 
	 
	5419,27

	55
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3
	960,03
	 
	 
	2880,09

	56
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	26,98
	46,45
	 
	 
	1253,22

	57
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	5,9
	637,55
	 
	 
	3761,55

	58
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	5,9
	 
	134,99
	 
	796,44

	59
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	8,9
	611,93
	 
	 
	5446,18

	60
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	8,9
	 
	291,03
	 
	2590,17

	61
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	8,9
	 
	24,21
	 
	215,47

	62
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3
	3 575,18
	 
	 
	10725,54

	63
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	17,8
	433,45
	 
	 
	7715,41

	64
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	17,8
	 
	1 178,14
	 
	20970,89

	65
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	5,9
	635,21
	 
	 
	3747,74

	66
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	5,9
	 
	633,73
	 
	3739,01

	67
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	26,98
	149,56
	 
	 
	4035,13

	68
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	26,98
	 
	40,38
	 
	1089,45

	69
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	1,6
	308,46
	 
	 
	493,54

	70
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	1,6
	 
	165,85
	 
	265,36

	71
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	17,8
	1 282,83
	 
	 
	22834,37

	72
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3
	795,13
	 
	 
	2385,39

	73
	186
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола
	17,8
	1 188,52
	 
	 
	21155,66

	74
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	17,8
	934,91
	 
	 
	16641,4

	75
	198
	Смена: выключателей, шт.
	2
	346,01
	 
	 
	692,02

	76
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	77
	199
	Смена: розеток, шт.
	6
	346,01
	 
	 
	2076,06

	78
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	6
	 
	132,46
	 
	794,76

	79
	200
	Смена патронов, шт.
	4
	489,86
	 
	 
	1959,44

	80
	200.1
	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01
	4
	 
	17,76
	 
	71,04

	81
	205.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	30
	 
	72,90
	 
	2187

	82
	206
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м
	15
	120,70
	 
	 
	1810,5

	83
	206.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	15
	 
	106,22
	 
	1593,3

	84
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	35
	301,22
	 
	 
	10542,7

	85
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	35
	 
	436,20
	 
	15267

	86
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,91
	874,46
	 
	 
	795,76

	87
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,91
	 
	25,68
	 
	23,37

	88
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,97
	946,25
	 
	 
	917,86

	89
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,97
	 
	25,68
	 
	24,91

	90
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	91
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	92
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	93
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	94
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	95
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	96
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	97
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	98
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	99
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	100
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	101
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	102
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	103
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	104
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	105
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	106
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	107
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	108
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	892,70
	 
	 
	2678,1

	109
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	1 319,52
	 
	 
	3958,56

	110
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	33,67
	 
	101,01

	111
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	3
	 
	 
	55,93
	167,79

	112
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	113
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	168,12
	 
	504,36

	114
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	3
	 
	13,56
	 
	40,68

	115
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	8
	2 131,71
	 
	 
	17053,68

	116
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,04
	10,08

	117
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	3
	 
	 
	5,81
	17,43

	118
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	2
	 
	 
	50,81
	101,62

	119
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	47,08
	 
	188,32

	120
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	121
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	122
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	123
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	124
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	125
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	126
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,9
	1 262,93
	 
	 
	1136,64

	127
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,9
	423,69
	 
	 
	381,32

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	793 742,24

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	132 290,37

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	284 728,55

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Выборгского района Санкт-Петербурга

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	Насечка поверхности: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	14,66
	611,13
	 
	 
	8959,17

	2
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	5,25
	3 244,15
	 
	 
	17031,79

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	126,16
	553,10
	 
	 
	69779,1

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	126,16
	 
	159,22
	 
	20087,2

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	126,16
	 
	19,37
	 
	2443,72

	6
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-105,3
	52,82
	 
	 
	-5561,95

	7
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-105,3
	 
	15,93
	 
	-1677,43

	8
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	105,1
	126,49
	 
	 
	13294,1

	9
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	105,1
	1 012,92
	 
	 
	106457,89

	10
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	105,1
	 
	19,70
	 
	2070,47

	11
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	105,1
	 
	19,37
	 
	2035,79

	12
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	105,1
	 
	85,55
	 
	8991,31

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	21,06
	2 078,42
	 
	 
	43771,53

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	21,06
	 
	44,55
	 
	938,22

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	21,06
	 
	609,53
	 
	12836,7

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	21,06
	 
	34,69
	 
	730,57

	17
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	6,4
	101,10
	 
	 
	647,04

	18
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	19
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	20
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	51,02
	1 135,01
	 
	 
	57908,21

	21
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	51,02
	 
	38,60
	 
	1969,37

	22
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	51,02
	 
	26,63
	 
	1358,66

	23
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	24
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	6
	841,92
	 
	 
	5051,52

	25
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	12,62
	453,18
	 
	 
	5719,13

	26
	78
	Снятие наличников, м наличника
	24,5
	52,58
	 
	 
	1288,21

	27
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	28
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	29
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	30
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	9,24
	2 236,28
	 
	 
	20663,23

	31
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	6
	 
	 
	80,12
	480,72

	32
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	6
	 
	 
	78,07
	468,42

	33
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	9,24
	 
	5 899,94
	 
	54515,45

	34
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	12
	 
	 
	240,97
	2891,64

	35
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,24
	 
	377,45
	 
	3487,64

	36
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	6
	 
	 
	172,12
	1032,72

	37
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,49
	4 814,42
	 
	 
	7173,49

	38
	83.3
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м
	1,49
	 
	10 679,34
	 
	15912,22

	39
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	9,8
	132,54
	 
	 
	1298,89

	40
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,8
	 
	78,28
	 
	767,14

	41
	102
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	1,32
	1 386,10
	 
	 
	1829,65

	42
	102.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	1,32
	 
	22,60
	 
	29,83

	43
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	44
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	6,62
	594,28
	 
	 
	3934,13

	45
	108
	Снятие подоконных досок: пластиковых, кв. м поверхности подоконных досок
	5,43
	178,83
	 
	 
	971,05

	46
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	6,62
	3 181,30
	 
	 
	21060,21

	47
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	6,62
	 
	6 927,95
	 
	45863,03

	48
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	5,43
	495,25
	 
	 
	2689,21

	49
	116.6
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм
	5,43
	 
	177,05
	 
	961,38

	50
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	5,43
	 
	 
	47,14
	255,97

	51
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	5,43
	570,86
	 
	 
	3099,77

	52
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	5,43
	 
	177,57
	 
	964,21

	53
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	3,41
	2 992,81
	 
	 
	10205,48

	54
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	3,41
	 
	575,17
	 
	1961,33

	55
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	20,93
	120,00
	 
	 
	2511,6

	56
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	20,93
	 
	27,87
	 
	583,32

	57
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	0,43
	4 926,61
	 
	 
	2118,44

	58
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	28,4
	94,48
	 
	 
	2683,23

	59
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	35,7
	142,15
	 
	 
	5074,76

	60
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	53,28
	46,45
	 
	 
	2474,86

	61
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	3,1
	637,55
	 
	 
	1976,41

	62
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	3,1
	 
	134,99
	 
	418,47

	63
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	-46,5
	11,85
	 
	 
	-551,03

	64
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	-46,5
	 
	33,75
	 
	-1569,38

	65
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	17,3
	611,93
	 
	 
	10586,39

	66
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	17,3
	 
	291,03
	 
	5034,82

	67
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	17,3
	 
	24,21
	 
	418,83

	68
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,1
	3 575,18
	 
	 
	11083,06

	69
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	28,4
	433,45
	 
	 
	12309,98

	70
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	28,4
	 
	1 178,14
	 
	33459,18

	71
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	14,2
	635,21
	 
	 
	9019,98

	72
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	14,2
	 
	633,73
	 
	8998,97

	73
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	53,28
	149,56
	 
	 
	7968,56

	74
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	53,28
	 
	40,38
	 
	2151,45

	75
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,3
	308,46
	 
	 
	709,46

	76
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,3
	 
	165,85
	 
	381,46

	77
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	28,4
	1 282,83
	 
	 
	36432,37

	78
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,1
	795,13
	 
	 
	2464,9

	79
	186
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола
	28,4
	1 188,52
	 
	 
	33753,97

	80
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	28,4
	934,91
	 
	 
	26551,44

	81
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	7
	1 355,41
	 
	 
	9487,87

	82
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	7
	 
	31,93
	 
	223,51

	83
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	7
	 
	29,48
	 
	206,36

	84
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	85
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	78,61
	 
	157,22

	86
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	87
	199
	Смена: розеток, шт.
	9
	346,01
	 
	 
	3114,09

	88
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	9
	 
	132,46
	 
	1192,14

	89
	205.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	30
	 
	72,90
	 
	2187

	90
	206
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м
	60
	120,70
	 
	 
	7242

	91
	206.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	60
	 
	106,22
	 
	6373,2

	92
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	90
	301,22
	 
	 
	27109,8

	93
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	90
	 
	436,20
	 
	39258

	94
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	95
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	96
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	97
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	98
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	99
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1
	874,46
	 
	 
	874,46

	100
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1
	 
	25,68
	 
	25,68

	101
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,25
	946,25
	 
	 
	236,56

	102
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,25
	 
	25,68
	 
	6,42

	103
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	104
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	105
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	106
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	107
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	108
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	109
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	110
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	111
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	112
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	113
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	114
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	115
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	116
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	117
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	118
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	119
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	120
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	121
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	892,70
	 
	 
	2678,1

	122
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	1 319,52
	 
	 
	3958,56

	123
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	33,67
	 
	101,01

	124
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	3
	 
	 
	55,93
	167,79

	125
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	126
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	168,12
	 
	504,36

	127
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	3
	 
	13,56
	 
	40,68

	128
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	8
	2 131,71
	 
	 
	17053,68

	129
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	1
	 
	 
	5,04
	5,04

	130
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,81
	11,62

	131
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	2
	 
	 
	50,81
	101,62

	132
	264.8
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	5
	 
	256,95
	 
	1284,75

	133
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	47,08
	 
	188,32

	134
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	135
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	136
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	137
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	138
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	139
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	140
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,73
	1 262,93
	 
	 
	921,94

	141
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,73
	423,69
	 
	 
	309,29

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 060 466,60

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	176 744,43

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	366 480,93






	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	141,14
	553,10
	 
	 
	78064,53

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	141,14
	 
	159,22
	 
	22472,31

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	141,14
	 
	19,37
	 
	2733,88

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	139,74
	126,49
	 
	 
	17675,71

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	141,14
	1 012,92
	 
	 
	142963,53

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	141,14
	 
	19,70
	 
	2780,46

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	141,14
	 
	19,37
	 
	2733,88

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	141,14
	 
	85,55
	 
	12074,53

	9
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	16,4
	920,01
	 
	 
	15088,16

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	22,74
	2 078,42
	 
	 
	47263,27

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	22,74
	 
	44,55
	 
	1013,07

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	22,74
	 
	609,53
	 
	13860,71

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	22,74
	 
	34,69
	 
	788,85

	14
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	2
	506,98
	 
	 
	1013,96

	15
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	16
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	2
	 
	580,64
	 
	1161,28

	17
	36
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	4,82
	2 558,33
	 
	 
	12331,15

	18
	36.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	4,82
	 
	8 214,42
	 
	39593,5

	19
	36.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	4,82
	 
	332,40
	 
	1602,17

	20
	37
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок
	11,58
	737,48
	 
	 
	8540,02

	21
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	60,45
	640,85
	 
	 
	38739,38

	22
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	60,45
	 
	10,91
	 
	659,51

	23
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	60,45
	 
	1,68
	 
	101,56

	24
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	57,62
	1 135,01
	 
	 
	65399,28

	25
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	57,62
	 
	38,60
	 
	2224,13

	26
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	57,62
	 
	26,63
	 
	1534,42

	27
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	2,83
	3 242,44
	 
	 
	9176,11

	28
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	2,83
	 
	64,03
	 
	181,2

	29
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	30
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	6
	841,92
	 
	 
	5051,52

	31
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	12,39
	453,18
	 
	 
	5614,9

	32
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,89
	2 307,61
	 
	 
	4361,38

	33
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	1,89
	 
	7,28
	 
	13,76

	34
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,89
	 
	69,90
	 
	132,11

	35
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	36
	81.7
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	37
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,89
	 
	5 899,94
	 
	11150,89

	38
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	39
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	9,03
	2 236,28
	 
	 
	20193,61

	40
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	41
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	9,03
	 
	5 899,94
	 
	53276,46

	42
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	12
	 
	 
	240,97
	2891,64

	43
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,03
	 
	377,45
	 
	3408,37

	44
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	5
	 
	 
	172,12
	860,6

	45
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,47
	4 814,42
	 
	 
	7077,2

	46
	83.3
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м
	1,47
	 
	10 679,34
	 
	15698,63

	47
	97
	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	4
	1 194,73
	 
	 
	4778,92

	48
	97.1
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	4
	 
	40,48
	 
	161,92

	49
	97.2
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	4
	 
	1 183,56
	 
	4734,24

	50
	99
	Установка дверных блоков: шкафных, блок
	1
	1 311,17
	 
	 
	1311,17

	51
	99.1
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	52
	99.3
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1
	 
	5 899,94
	 
	5899,94

	53
	99.4
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	2
	 
	 
	80,12
	160,24

	54
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	4
	1 664,14
	 
	 
	6656,56

	55
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	9,99
	594,28
	 
	 
	5936,86

	56
	112
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых,  кв. м поверхности оконных блоков
	4,7
	4 109,53
	 
	 
	19314,79

	57
	112.2
	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м
	4,7
	 
	5 929,29
	 
	27867,66

	58
	114
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	2,83
	4 159,40
	 
	 
	11771,1

	59
	114.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м
	2,83
	 
	9 449,47
	 
	26742

	60
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	6,4
	495,25
	 
	 
	3169,6

	61
	116.5
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
	6,4
	 
	223,73
	 
	1431,87

	62
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	6,4
	 
	 
	47,14
	301,7

	63
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	6,4
	570,86
	 
	 
	3653,5

	64
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	6,4
	 
	177,57
	 
	1136,45

	65
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	4,74
	2 992,81
	 
	 
	14185,92

	66
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	4,74
	 
	575,17
	 
	2726,31

	67
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	46,22
	709,13
	 
	 
	32775,99

	68
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	11,4
	142,15
	 
	 
	1620,51

	69
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	2,83
	960,03
	 
	 
	2716,88

	70
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	62,72
	46,45
	 
	 
	2913,34

	71
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	2,83
	637,55
	 
	 
	1804,27

	72
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	2,83
	 
	134,99
	 
	382,02

	73
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	2,83
	3 575,18
	 
	 
	10117,76

	74
	166
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия
	57,62
	1 957,85
	 
	 
	112811,32

	75
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	57,62
	433,45
	 
	 
	24975,39

	76
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	57,62
	 
	1 178,14
	 
	67884,43

	77
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	62,72
	149,56
	 
	 
	9380,4

	78
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	62,72
	 
	40,38
	 
	2532,63

	79
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	5,3
	308,46
	 
	 
	1634,84

	80
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	5,3
	 
	165,85
	 
	879,01

	81
	176
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола
	57,62
	1 173,88
	 
	 
	67638,97

	82
	192
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100, куб. м поверхности
	0,01024
	13 761,37
	 
	 
	140,92

	83
	197
	Смена ламп: накаливания, шт.
	7
	95,87
	 
	 
	671,09

	84
	198
	Смена: выключателей, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	85
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	86
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	78,61
	 
	235,83

	87
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	88
	199
	Смена: розеток, шт.
	11
	346,01
	 
	 
	3806,11

	89
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	132,46
	 
	132,46

	90
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	10
	 
	86,10
	 
	861

	91
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	92
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	93
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	94
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	95
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,9
	874,46
	 
	 
	787,01

	96
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,9
	 
	25,68
	 
	23,11

	97
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,9
	946,25
	 
	 
	851,63

	98
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,9
	 
	25,68
	 
	23,11

	99
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	100
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	101
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	102
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	103
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	104
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	105
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	106
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	107
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	108
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	109
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	110
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	111
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	112
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	113
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	114
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,2
	892,70
	 
	 
	1963,94

	115
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,2
	1 319,52
	 
	 
	2902,94

	116
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,2
	 
	33,67
	 
	74,07

	117
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	1
	 
	 
	55,93
	55,93

	118
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	1
	 
	 
	67,61
	67,61

	119
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,2
	 
	168,12
	 
	369,86

	120
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,2
	 
	13,56
	 
	29,83

	121
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	8
	2 131,71
	 
	 
	17053,68

	122
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	6
	 
	 
	5,04
	30,24

	123
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	2
	 
	 
	13,88
	27,76

	124
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	6
	 
	 
	50,81
	304,86

	125
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	47,08
	 
	188,32

	126
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	127
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	128
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	129
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	130
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	131
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	132
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	2,5
	1 262,93
	 
	 
	3157,33

	133
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	2,5
	423,69
	 
	 
	1059,23

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 283 230,54

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	213 871,76

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	398 788,41

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	













Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	34,9
	553,10
	 
	 
	19303,19

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	34,9
	 
	159,22
	 
	5556,78

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	34,9
	 
	19,37
	 
	676,01

	4
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-244,3
	52,82
	 
	 
	-12903,93

	5
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-244,3
	 
	15,93
	 
	-3891,7

	6
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	34,9
	126,49
	 
	 
	4414,5

	7
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	34,9
	1 012,92
	 
	 
	35350,91

	8
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	34,9
	 
	19,70
	 
	687,53

	9
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	34,9
	 
	19,37
	 
	676,01

	10
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	34,9
	 
	85,55
	 
	2985,7

	11
	29
	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками, кв.м поверхности стен (за 2 раза прим)
	69,8
	97,53
	 
	 
	6807,59

	12
	29.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	69,8
	 
	17,55
	 
	1224,99

	13
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	7
	479,03
	 
	 
	3353,21

	14
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,01
	132 733,76
	 
	 
	1327,34

	15
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,01
	 
	6 794,70
	 
	67,95

	16
	67
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков и галтелей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	20,62
	1 152,30
	 
	 
	23760,43

	17
	67.1
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	20,62
	 
	18,37
	 
	378,79

	18
	78
	Снятие наличников, м наличника
	5
	52,58
	 
	 
	262,9

	19
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника (обратный монтаж)
	5
	132,54
	 
	 
	662,7

	20
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	10,2
	120,00
	 
	 
	1224

	21
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10,2
	 
	27,87
	 
	284,27

	22
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	19,9
	709,13
	 
	 
	14111,69

	23
	135
	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола
	19,9
	183,54
	 
	 
	3652,45

	24
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	19,9
	94,48
	 
	 
	1880,15

	25
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	16
	46,45
	 
	 
	743,2

	26
	166
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия
	19,9
	1 957,85
	 
	 
	38961,22

	27
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	19,9
	433,45
	 
	 
	8625,66

	28
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	19,9
	 
	1 178,14
	 
	23444,99

	29
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	16
	149,56
	 
	 
	2392,96

	30
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	16
	 
	40,38
	 
	646,08

	31
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	0,8
	308,46
	 
	 
	246,77

	32
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	0,8
	 
	165,85
	 
	132,68

	33
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	19,9
	1 282,83
	 
	 
	25528,32

	34
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	19,9
	934,91
	 
	 
	18604,71

	35
	189
	Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия
	19,9
	3 143,79
	 
	 
	62561,42

	36
	189.1
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	19,9
	 
	281,32
	 
	5598,27

	37
	198
	Смена: выключателей, шт.
	1
	346,01
	 
	 
	346,01

	38
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	39
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	40
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	132,46
	 
	264,92

	41
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	86,10
	 
	86,1

	42
	206
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м
	7
	120,70
	 
	 
	844,9

	43
	206.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	7
	 
	106,22
	 
	743,54

	44
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	7
	301,22
	 
	 
	2108,54

	45
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	7
	 
	436,20
	 
	3053,4

	46
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,8
	1 262,93
	 
	 
	1010,34

	47
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,8
	423,69
	 
	 
	338,95

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	309 235,49

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	51 539,25

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	42 677,33

	
	
	
	
	
	
	
	

	

















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории  Калининского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	113,2
	553,10
	 
	 
	62610,92

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	113,2
	 
	159,22
	 
	18023,7

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	113,2
	 
	19,37
	 
	2192,68

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	114,5
	126,49
	 
	 
	14483,11

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	113,2
	1 012,92
	 
	 
	114662,54

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	113,2
	 
	19,70
	 
	2230,04

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	113,2
	 
	19,37
	 
	2192,68

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	113,2
	 
	85,55
	 
	9684,26

	9
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	13,2
	920,01
	 
	 
	12144,13

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	17,54
	2 078,42
	 
	 
	36455,49

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	17,54
	 
	44,55
	 
	781,41

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	17,54
	 
	609,53
	 
	10691,16

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	17,54
	 
	34,69
	 
	608,46

	14
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	2
	506,98
	 
	 
	1013,96

	15
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	16
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	2
	 
	580,64
	 
	1161,28

	17
	36
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	11,02
	2 558,33
	 
	 
	28192,8

	18
	36.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	11,02
	 
	8 214,42
	 
	90522,91

	19
	36.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	11,02
	 
	332,40
	 
	3663,05

	20
	37
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок
	6,39
	737,48
	 
	 
	4712,5

	21
	54
	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков
	10,3
	393,09
	 
	 
	4048,83

	22
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	43,6
	640,85
	 
	 
	27941,06

	23
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	43,6
	 
	10,91
	 
	475,68

	24
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	43,6
	 
	1,68
	 
	73,25

	25
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	43,6
	1 135,01
	 
	 
	49486,44

	26
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	43,6
	 
	38,60
	 
	1682,96

	27
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	43,6
	 
	26,63
	 
	1161,07

	28
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	2,7
	3 242,44
	 
	 
	8754,59

	29
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	2,7
	 
	64,03
	 
	172,88

	30
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	31
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	3
	841,92
	 
	 
	2525,76

	32
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	8,19
	453,18
	 
	 
	3711,54

	33
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	34
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	35
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	36
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,89
	2 307,61
	 
	 
	4361,38

	37
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	1,89
	 
	7,28
	 
	13,76

	38
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,89
	 
	69,90
	 
	132,11

	39
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	40
	81.7
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	41
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,89
	 
	5 899,94
	 
	11150,89

	42
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	43
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	7,56
	2 236,28
	 
	 
	16906,28

	44
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	45
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	7,56
	 
	5 899,94
	 
	44603,55

	46
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	47
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	7,56
	 
	377,45
	 
	2853,52

	48
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	5
	 
	 
	172,12
	860,6

	49
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	50
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	6,33
	594,28
	 
	 
	3761,79

	51
	112
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых,  кв. м поверхности оконных блоков
	3,5
	4 109,53
	 
	 
	14383,36

	52
	112.2
	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м
	3,5
	 
	5 929,29
	 
	20752,52

	53
	114
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	2,83
	4 159,40
	 
	 
	11771,1

	54
	114.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м
	2,83
	 
	9 449,47
	 
	26742

	55
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	4,7
	495,25
	 
	 
	2327,68

	56
	116.5
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
	4,7
	 
	223,73
	 
	1051,53

	57
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	4,7
	 
	 
	47,14
	221,56

	58
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	4,7
	570,86
	 
	 
	2683,04

	59
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	4,7
	 
	177,57
	 
	834,58

	60
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	1,92
	2 992,81
	 
	 
	5746,2

	61
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	1,92
	 
	575,17
	 
	1104,33

	62
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	33,3
	709,13
	 
	 
	23614,03

	63
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	43,6
	94,48
	 
	 
	4119,33

	64
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	43,6
	142,15
	 
	 
	6197,74

	65
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	2,7
	960,03
	 
	 
	2592,08

	66
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	45,4
	46,45
	 
	 
	2108,83

	67
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	2,7
	3 575,18
	 
	 
	9652,99

	68
	166
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия
	43,6
	1 957,85
	 
	 
	85362,26

	69
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	43,6
	433,45
	 
	 
	18898,42

	70
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	43,6
	 
	1 178,14
	 
	51366,9

	71
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	50,92
	149,56
	 
	 
	7615,6

	72
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	50,92
	 
	40,38
	 
	2056,15

	73
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	4,5
	308,46
	 
	 
	1388,07

	74
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	4,5
	 
	165,85
	 
	746,33

	75
	176
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола
	43,6
	1 173,88
	 
	 
	51181,17

	76
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	43,6
	934,91
	 
	 
	40762,08

	77
	192
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100, куб. м поверхности
	0,0282
	13 761,37
	 
	 
	388,07

	78
	197
	Смена ламп: накаливания, шт.
	5
	95,87
	 
	 
	479,35

	79
	197.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	5
	 
	31,93
	 
	159,65

	80
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	81
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	82
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	83
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	84
	199
	Смена: розеток, шт.
	8
	346,01
	 
	 
	2768,08

	85
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	132,46
	 
	132,46

	86
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	7
	 
	86,10
	 
	602,7

	87
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	88
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	89
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	90
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	91
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,4
	874,46
	 
	 
	349,78

	92
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,4
	 
	25,68
	 
	10,27

	93
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,4
	946,25
	 
	 
	378,5

	94
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,4
	 
	25,68
	 
	10,27

	95
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	96
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	97
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	98
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	99
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	100
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	101
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	102
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	103
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	104
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	105
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	106
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	107
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	108
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	109
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	110
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,2
	892,70
	 
	 
	1963,94

	111
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,2
	1 319,52
	 
	 
	2902,94

	112
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,2
	 
	33,67
	 
	74,07

	113
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	114
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	115
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,2
	 
	168,12
	 
	369,86

	116
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,2
	 
	13,56
	 
	29,83

	117
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	8
	2 131,71
	 
	 
	17053,68

	118
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	6
	 
	 
	5,04
	30,24

	119
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	8
	 
	 
	55,93
	447,44

	120
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	2
	 
	 
	13,88
	27,76

	121
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	6
	 
	 
	50,81
	304,86

	122
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	47,08
	 
	188,32

	123
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	124
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	125
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	126
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	127
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	128
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	129
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	2,5
	1 262,93
	 
	 
	3157,33

	130
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	2,5
	423,69
	 
	 
	1059,23

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 155 998,72

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	192 666,45

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	389 815,41

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	





















	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	4,3
	3 244,15
	 
	 
	13949,85

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	135,45
	553,10
	 
	 
	74917,4

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	135,45
	 
	159,22
	 
	21566,35

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	135,45
	 
	19,37
	 
	2623,67

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	133,5
	1 012,92
	 
	 
	135224,82

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	133,5
	 
	19,70
	 
	2629,95

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	133,5
	 
	19,37
	 
	2585,9

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	133,5
	 
	85,55
	 
	11420,93

	9
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	21,88
	2 078,42
	 
	 
	45475,83

	10
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	21,88
	 
	44,55
	 
	974,75

	11
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	21,88
	 
	609,53
	 
	13336,52

	12
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	21,88
	 
	34,69
	 
	759,02

	13
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,95
	801,47
	 
	 
	1562,87

	14
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	1,95
	 
	35,09
	 
	68,43

	15
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	1,95
	 
	24,21
	 
	47,21

	16
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	5
	506,98
	 
	 
	2534,9

	17
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	5
	 
	88,52
	 
	442,6

	18
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	5
	 
	580,64
	 
	2903,2

	19
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	40
	479,03
	 
	 
	19161,2

	20
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,064
	132 733,76
	 
	 
	8494,96

	21
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,064
	 
	6 794,70
	 
	434,86

	22
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	56,77
	640,85
	 
	 
	36381,05

	23
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	56,77
	 
	10,91
	 
	619,36

	24
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	56,77
	 
	1,68
	 
	95,37

	25
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	56,77
	1 135,01
	 
	 
	64434,52

	26
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	56,77
	 
	38,60
	 
	2191,32

	27
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	56,77
	 
	26,63
	 
	1511,79

	28
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	29
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	6
	841,92
	 
	 
	5051,52

	30
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	13,86
	453,18
	 
	 
	6281,07

	31
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	32
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	33
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	34
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	9,03
	2 236,28
	 
	 
	20193,61

	35
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	6
	 
	 
	80,12
	480,72

	36
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	9,03
	 
	5 899,94
	 
	53276,46

	37
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	12
	 
	 
	240,97
	2891,64

	38
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,03
	 
	377,45
	 
	3408,37

	39
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	6
	 
	 
	172,12
	1032,72

	40
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	2,94
	4 814,42
	 
	 
	14154,39

	41
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	2,94
	 
	10 296,09
	 
	30270,5

	42
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	3
	927,81
	 
	 
	2783,43

	43
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	4
	1 664,14
	 
	 
	6656,56

	44
	105
	Снятие оконных переплетов: неостекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	8,38
	423,47
	 
	 
	3548,68

	45
	110
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м кв.м одностворчатых, кв. м поверхности оконных блоков 
	1,1
	4 703,74
	 
	 
	5174,11

	46
	110.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м
	1,1
	 
	8 278,70
	 
	9106,57

	47
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	7,28
	3 190,75
	 
	 
	23228,66

	48
	115.3
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м
	7,28
	 
	6 255,63
	 
	45540,99

	49
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	14,8
	495,25
	 
	 
	7329,7

	50
	116.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	14,8
	 
	531,53
	 
	7866,64

	51
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	14,8
	 
	 
	47,14
	697,67

	52
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	6
	570,86
	 
	 
	3425,16

	53
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	6
	 
	177,57
	 
	1065,42

	54
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	4,36
	2 992,81
	 
	 
	13048,65

	55
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	4,36
	 
	575,17
	 
	2507,74

	56
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	27,9
	120,00
	 
	 
	3348

	57
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	27,9
	 
	27,87
	 
	777,57

	58
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	39,12
	709,13
	 
	 
	27741,17

	59
	135
	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола
	39,12
	183,54
	 
	 
	7180,08

	60
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	39,12
	94,48
	 
	 
	3696,06

	61
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	0,93
	960,03
	 
	 
	892,83

	62
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	33
	46,45
	 
	 
	1532,85

	63
	151
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки
	17,65
	193,34
	 
	 
	3412,45

	64
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	17,65
	637,55
	 
	 
	11252,76

	65
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	17,65
	 
	134,99
	 
	2382,57

	66
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	-14,7
	11,85
	 
	 
	-174,2

	67
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	-14,7
	 
	33,75
	 
	-496,13

	68
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	14,7
	611,93
	 
	 
	8995,37

	69
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	14,7
	 
	291,03
	 
	4278,14

	70
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	14,7
	 
	24,21
	 
	355,89

	71
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	2,95
	3 575,18
	 
	 
	10546,78

	72
	166
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия
	39,12
	1 957,85
	 
	 
	76591,09

	73
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	53,82
	433,45
	 
	 
	23328,28

	74
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	53,82
	 
	1 178,14
	 
	63407,49

	75
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	58,5
	149,56
	 
	 
	8749,26

	76
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	58,5
	 
	40,38
	 
	2362,23

	77
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,1
	308,46
	 
	 
	647,77

	78
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,1
	 
	165,85
	 
	348,29

	79
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	39,12
	1 282,83
	 
	 
	50184,31

	80
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	9,15
	795,13
	 
	 
	7275,44

	81
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	39,12
	934,91
	 
	 
	36573,68

	82
	189
	Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия
	39,12
	3 143,79
	 
	 
	122985,06

	83
	189.1
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	39,12
	 
	281,32
	 
	11005,24

	84
	192
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100, куб. м поверхности
	0,339
	13 761,37
	 
	 
	4665,1

	85
	198
	Смена: выключателей, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	86
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	4
	 
	61,02
	 
	244,08

	87
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	88
	199
	Смена: розеток, шт.
	14
	346,01
	 
	 
	4844,14

	89
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	14
	 
	86,10
	 
	1205,4

	90
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	130
	303,65
	 
	 
	39474,5

	91
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	70
	 
	106,22
	 
	7435,4

	92
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	60
	 
	72,90
	 
	4374

	93
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	130
	 
	15,44
	 
	2007,2

	94
	209
	Демонтаж автоматического выключателя, шт.
	3
	737,56
	 
	 
	2212,68

	95
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	3
	2 774,96
	 
	 
	8324,88

	96
	210.1
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
	1
	 
	444,56
	 
	444,56

	97
	210.2
	Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
	1
	 
	466,12
	 
	466,12

	98
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	1
	 
	462,81
	 
	462,81

	99
	214
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт.
	1
	3 788,12
	 
	 
	3788,12

	100
	214.1
	Щиток квартирный навесной без счетчика
	1
	 
	1 688,92
	 
	1688,92

	101
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	102
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	103
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	104
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	105
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	106
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,8
	946,25
	 
	 
	1703,25

	107
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,8
	 
	25,68
	 
	46,22

	108
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	6
	1 358,06
	 
	 
	8148,36

	109
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	6
	1 392,74
	 
	 
	8356,44

	110
	236.4
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	6
	 
	8 498,58
	 
	50991,48

	111
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	6
	 
	256,95
	 
	1541,7

	112
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	6
	 
	101,50
	 
	609

	113
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	114
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	115
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	116
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	117
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	118
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	119
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	120
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	121
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	122
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	123
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	124
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	125
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	126
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	127
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	128
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	129
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	130
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	131
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	132
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	133
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	4
	892,70
	 
	 
	3570,8

	134
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	4
	1 319,52
	 
	 
	5278,08

	135
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	4
	 
	33,67
	 
	134,68

	136
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	137
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	4
	 
	168,12
	 
	672,48

	138
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	4
	 
	13,56
	 
	54,24

	139
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	6
	2 131,71
	 
	 
	12790,26

	140
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	8
	 
	 
	5,04
	40,32

	141
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	6
	 
	 
	50,81
	304,86

	142
	264.8
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	143
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	144
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	145
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	146
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	147
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	148
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,5
	1 262,93
	 
	 
	1894,4

	149
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,5
	423,69
	 
	 
	635,54

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 541 032,45

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	256 838,74

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	464 847,73

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	







	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории  Калининского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	40,3
	553,10
	 
	 
	22289,93

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	40,3
	 
	159,22
	 
	6416,57

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	40,3
	 
	19,37
	 
	780,61

	4
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-282,1
	52,82
	 
	 
	-14900,52

	5
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-282,1
	 
	15,93
	 
	-4493,85

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	38,3
	1 012,92
	 
	 
	38794,84

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	38,3
	 
	19,70
	 
	754,51

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	38,3
	 
	19,37
	 
	741,87

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	38,3
	 
	85,55
	 
	3276,57

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	10,99
	2 078,42
	 
	 
	22841,84

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	10,99
	 
	44,55
	 
	489,6

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	10,99
	 
	609,53
	 
	6698,73

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	10,99
	 
	34,69
	 
	381,24

	14
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	12,99
	101,10
	 
	 
	1313,29

	15
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	801,47
	 
	 
	1602,94

	16
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	2
	 
	35,09
	 
	70,18

	17
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	2
	 
	24,21
	 
	48,42

	18
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	1
	506,98
	 
	 
	506,98

	19
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	1
	 
	88,52
	 
	88,52

	20
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	1
	 
	580,64
	 
	580,64

	21
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	14,99
	141,34
	 
	 
	2118,69

	22
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	20
	479,03
	 
	 
	9580,6

	23
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,032
	132 733,76
	 
	 
	4247,48

	24
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,032
	 
	6 794,70
	 
	217,43

	25
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	17,7
	640,85
	 
	 
	11343,05

	26
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	17,7
	 
	10,91
	 
	193,11

	27
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	17,7
	 
	1,68
	 
	29,74

	28
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	-123,9
	61,06
	 
	 
	-7565,33

	29
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-123,9
	 
	0,16
	 
	-19,82

	30
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	17,7
	1 135,01
	 
	 
	20089,68

	31
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	17,7
	 
	38,60
	 
	683,22

	32
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	17,7
	 
	26,63
	 
	471,35

	33
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	2,68
	131,61
	 
	 
	352,71

	34
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	3
	841,92
	 
	 
	2525,76

	35
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	4,2
	453,18
	 
	 
	1903,36

	36
	78
	Снятие наличников, м наличника
	29,2
	52,58
	 
	 
	1535,34

	37
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	4,2
	2 236,28
	 
	 
	9392,38

	38
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	3
	 
	 
	80,12
	240,36

	39
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	4,2
	 
	5 899,94
	 
	24779,75

	40
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	6
	 
	 
	240,97
	1445,82

	41
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	4,2
	 
	377,45
	 
	1585,29

	42
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	3
	 
	 
	172,12
	516,36

	43
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	0,8
	927,81
	 
	 
	742,25

	44
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	1
	1 664,14
	 
	 
	1664,14

	45
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	3,92
	594,28
	 
	 
	2329,58

	46
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,34
	1 197,00
	 
	 
	1603,98

	47
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	3,92
	3 190,75
	 
	 
	12507,74

	48
	115.3
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м
	3,92
	 
	6 255,63
	 
	24522,07

	49
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	2,7
	495,25
	 
	 
	1337,18

	50
	116.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	2,7
	 
	531,53
	 
	1435,13

	51
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	2,7
	 
	 
	47,14
	127,28

	52
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	2,7
	570,86
	 
	 
	1541,32

	53
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	2,7
	 
	177,57
	 
	479,44

	54
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	0,28
	2 992,81
	 
	 
	837,99

	55
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	0,28
	 
	575,17
	 
	161,05

	56
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	5,62
	120,00
	 
	 
	674,4

	57
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	5,62
	 
	27,87
	 
	156,63

	58
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	17,7
	142,15
	 
	 
	2516,06

	59
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	2
	960,03
	 
	 
	1920,06

	60
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	17
	46,45
	 
	 
	789,65

	61
	151
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки
	2
	193,34
	 
	 
	386,68

	62
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	2
	637,55
	 
	 
	1275,1

	63
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	2
	 
	134,99
	 
	269,98

	64
	163
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки
	17,7
	483,73
	 
	 
	8562,02

	65
	163.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	17,7
	 
	155,54
	 
	2753,06

	66
	163.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	17,7
	 
	24,21
	 
	428,52

	67
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	2
	3 575,18
	 
	 
	7150,36

	68
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	17,7
	433,45
	 
	 
	7672,07

	69
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	17,7
	 
	1 178,14
	 
	20853,08

	70
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	17
	149,56
	 
	 
	2542,52

	71
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	17
	 
	40,38
	 
	686,46

	72
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	0,8
	308,46
	 
	 
	246,77

	73
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	0,8
	 
	165,85
	 
	132,68

	74
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	2
	795,13
	 
	 
	1590,26

	75
	195
	Демонтаж: выключателей, розеток, шт.
	1
	72,25
	 
	 
	72,25

	76
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	3
	1 355,41
	 
	 
	4066,23

	77
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	3
	 
	31,93
	 
	95,79

	78
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	3
	 
	29,48
	 
	88,44

	79
	198
	Смена: выключателей, шт.
	1
	346,01
	 
	 
	346,01

	80
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	81
	199
	Смена: розеток, шт.
	4
	346,01
	 
	 
	1384,04

	82
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	4
	 
	86,10
	 
	344,4

	83
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	32
	303,65
	 
	 
	9716,8

	84
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	20
	 
	106,22
	 
	2124,4

	85
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	12
	 
	72,90
	 
	874,8

	86
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	32
	 
	15,44
	 
	494,08

	87
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	1
	1 358,06
	 
	 
	1358,06

	88
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	1
	1 392,74
	 
	 
	1392,74

	89
	236.4
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	1
	 
	8 498,58
	 
	8498,58

	90
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	91
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	92
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	93
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	94
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	95
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	96
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	97
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	98
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	99
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	100
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	101
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	102
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	103
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	104
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	0,5
	892,70
	 
	 
	446,35

	105
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	0,5
	1 319,52
	 
	 
	659,76

	106
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	0,5
	 
	33,67
	 
	16,84

	107
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	0,5
	 
	168,12
	 
	84,06

	108
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	0,5
	 
	13,56
	 
	6,78

	109
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	2
	2 131,71
	 
	 
	4263,42

	110
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	3
	 
	 
	5,04
	15,12

	111
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	3
	 
	 
	13,88
	41,64

	112
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	4
	 
	 
	50,81
	203,24

	113
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	2
	 
	47,08
	 
	94,16

	114
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	115
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	370 326,24

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	61 721,04

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	140 908,07

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 6, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	50,39
	553,10
	 
	 
	27870,71

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	50,39
	 
	159,22
	 
	8023,1

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	50,39
	 
	19,37
	 
	976,05

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	46,8
	126,49
	 
	 
	5919,73

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	50,39
	1 012,92
	 
	 
	51041,04

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	50,39
	 
	19,70
	 
	992,68

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	50,39
	 
	19,37
	 
	976,05

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	50,39
	 
	85,55
	 
	4310,86

	9
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	3
	920,01
	 
	 
	2760,03

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	3,2
	2 078,42
	 
	 
	6650,94

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	3,2
	 
	44,55
	 
	142,56

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	3,2
	 
	609,53
	 
	1950,5

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	3,2
	 
	34,69
	 
	111,01

	14
	21
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом, кв.м поверхности облицовки
	0,45
	1 773,85
	 
	 
	798,23

	15
	21.1
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	0,45
	 
	164,73
	 
	74,13

	16
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	1
	668,87
	 
	 
	668,87

	17
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	1
	 
	88,52
	 
	88,52

	18
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	19
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	3
	841,92
	 
	 
	2525,76

	20
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	6,09
	453,18
	 
	 
	2759,87

	21
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	22
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	23
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	24
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,89
	2 307,61
	 
	 
	4361,38

	25
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	1,89
	 
	7,28
	 
	13,76

	26
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,89
	 
	69,90
	 
	132,11

	27
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	28
	81.7
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	29
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,89
	 
	5 899,94
	 
	11150,89

	30
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	31
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,09
	2 236,28
	 
	 
	13618,95

	32
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	33
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	6,09
	 
	5 899,94
	 
	35930,63

	34
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	35
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,09
	 
	377,45
	 
	2298,67

	36
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	37
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	7,2
	120,00
	 
	 
	864

	38
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	7,2
	 
	27,87
	 
	200,66

	39
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	10,8
	142,15
	 
	 
	1535,22

	40
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	21,65
	46,45
	 
	 
	1005,64

	41
	163
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки
	17,12
	483,73
	 
	 
	8281,46

	42
	163.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	17,12
	 
	155,54
	 
	2662,84

	43
	163.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	17,12
	 
	24,21
	 
	414,48

	44
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	10,8
	3 575,18
	 
	 
	38611,94

	45
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	6,32
	333,88
	 
	 
	2110,12

	46
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	6,32
	433,45
	 
	 
	2739,4

	47
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	6,32
	 
	1 178,14
	 
	7445,84

	48
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	21,65
	149,56
	 
	 
	3237,97

	49
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	21,65
	 
	40,38
	 
	874,23

	50
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,4
	308,46
	 
	 
	740,3

	51
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,4
	 
	165,85
	 
	398,04

	52
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	53
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	78,61
	 
	157,22

	54
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	55
	199
	Смена: розеток, шт.
	2
	346,01
	 
	 
	692,02

	56
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	132,46
	 
	264,92

	57
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	5
	303,65
	 
	 
	1518,25

	58
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	5
	 
	106,22
	 
	531,1

	59
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	5
	 
	15,44
	 
	77,2

	60
	244
	Смена смесителей: без душевой сетки, шт.
	1
	2 229,68
	 
	 
	2229,68

	61
	244.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	62
	244.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	63
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	64
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	65
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	66
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	67
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	68
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	69
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	70
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	71
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	72
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	73
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,5
	1 262,93
	 
	 
	631,47

	74
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,5
	423,69
	 
	 
	211,85

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	322 189,62

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	53 698,27

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	117 136,15




	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Кировского района Санкт-Петербурга 

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	39,3
	553,10
	 
	 
	21736,83

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	39,3
	 
	159,22
	 
	6257,35

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	39,3
	 
	19,37
	 
	761,24

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	39,3
	126,49
	 
	 
	4971,06

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	39,3
	1 012,92
	 
	 
	39807,76

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	39,3
	 
	19,70
	 
	774,21

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	39,3
	 
	19,37
	 
	761,24

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	39,3
	 
	85,55
	 
	3362,12

	9
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	15,5
	640,85
	 
	 
	9933,18

	10
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	15,5
	 
	10,91
	 
	169,11

	11
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	15,5
	 
	1,68
	 
	26,04

	12
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	15,5
	1 135,01
	 
	 
	17592,66

	13
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	15,5
	 
	38,60
	 
	598,3

	14
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	15,5
	 
	26,63
	 
	412,77

	15
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	15,5
	131,61
	 
	 
	2039,96

	16
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	1
	841,92
	 
	 
	841,92

	17
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	1,6
	453,18
	 
	 
	725,09

	18
	78
	Снятие наличников, м наличника
	9,6
	52,58
	 
	 
	504,77

	19
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,8
	2 236,28
	 
	 
	4025,3

	20
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	21
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,8
	 
	5 899,94
	 
	10619,89

	22
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	23
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,8
	 
	377,45
	 
	679,41

	24
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	1
	 
	 
	172,12
	172,12

	25
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	4
	1 664,14
	 
	 
	6656,56

	26
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	12,73
	594,28
	 
	 
	7565,18

	27
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	3,35
	1 197,00
	 
	 
	4009,95

	28
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	12,73
	3 190,75
	 
	 
	40618,25

	29
	115.1
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м
	9,12
	 
	6 541,24
	 
	59656,11

	30
	115.3
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м
	3,61
	 
	6 255,63
	 
	22582,82

	31
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	6,7
	495,25
	 
	 
	3318,18

	32
	116.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	6,7
	 
	531,53
	 
	3561,25

	33
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	6,7
	 
	 
	47,14
	315,84

	34
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	6,7
	570,86
	 
	 
	3824,76

	35
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	6,7
	 
	177,57
	 
	1189,72

	36
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	10,9
	2 992,81
	 
	 
	32621,63

	37
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	10,9
	 
	575,17
	 
	6269,35

	38
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	14,8
	46,45
	 
	 
	687,46

	39
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	15,5
	433,45
	 
	 
	6718,48

	40
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	15,5
	 
	1 178,14
	 
	18261,17

	41
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	14,8
	149,56
	 
	 
	2213,49

	42
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	14,8
	 
	40,38
	 
	597,62

	43
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	15,5
	1 282,83
	 
	 
	19883,87

	44
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	1
	1 355,41
	 
	 
	1355,41

	45
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	1
	 
	31,93
	 
	31,93

	46
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	1
	 
	29,48
	 
	29,48

	47
	198
	Смена: выключателей, шт.
	1
	346,01
	 
	 
	346,01

	48
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	49
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	50
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	86,10
	 
	258,3

	51
	203.1
	Коробка универсальная УК-П
	4
	 
	15,44
	 
	61,76

	52
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,5
	1 262,93
	 
	 
	631,47

	53
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,5
	423,69
	 
	 
	211,85

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	371 928,93

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	61 988,16

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	138 049,82

	
	











	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Кировского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	101,9
	553,10
	 
	 
	56360,89

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	101,9
	 
	159,22
	 
	16224,52

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	101,9
	 
	19,37
	 
	1973,8

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	93,5
	126,49
	 
	 
	11826,82

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	79,5
	1 012,92
	 
	 
	80527,14

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	79,5
	 
	19,70
	 
	1566,15

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	79,5
	 
	19,37
	 
	1539,92

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	79,5
	 
	85,55
	 
	6801,23

	9
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	24,15
	2 078,42
	 
	 
	50193,84

	10
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	24,15
	 
	44,55
	 
	1075,88

	11
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	24,15
	 
	609,53
	 
	14720,15

	12
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	24,15
	 
	34,69
	 
	837,76

	13
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	2
	668,87
	 
	 
	1337,74

	14
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	15
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	31,98
	640,85
	 
	 
	20494,38

	16
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	31,98
	 
	10,91
	 
	348,9

	17
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	31,98
	 
	1,68
	 
	53,73

	18
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	31,98
	1 135,01
	 
	 
	36297,62

	19
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	31,98
	 
	38,60
	 
	1234,43

	20
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	31,98
	 
	26,63
	 
	851,63

	21
	67
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски более 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	1,2
	1 152,30
	 
	 
	1382,76

	22
	67.1
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	1,2
	 
	18,37
	 
	22,04

	23
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	24
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	4
	841,92
	 
	 
	3367,68

	25
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	7
	453,18
	 
	 
	3172,26

	26
	78
	Снятие наличников, м наличника
	47
	52,58
	 
	 
	2471,26

	27
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,8
	5 755,80
	 
	 
	10360,44

	28
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,8
	 
	7 184,12
	 
	12931,42

	29
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	30
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,17
	2 236,28
	 
	 
	13797,85

	31
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	32
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	2
	 
	 
	78,07
	156,14

	33
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	6,17
	 
	5 899,94
	 
	36402,63

	34
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	35
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,17
	 
	377,45
	 
	2328,87

	36
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	37
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	2,4
	927,81
	 
	 
	2226,74

	38
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 664,14
	 
	 
	3328,28

	39
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	6,64
	594,28
	 
	 
	3946,02

	40
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	6,64
	3 190,75
	 
	 
	21186,58

	41
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	3
	 
	7 351,83
	 
	22055,49

	42
	115.3
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м
	3,64
	 
	6 255,63
	 
	22770,49

	43
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	4,9
	495,25
	 
	 
	2426,73

	44
	116.6
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм
	4,9
	 
	177,05
	 
	867,55

	45
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	4,9
	 
	 
	47,14
	230,99

	46
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	4,9
	570,86
	 
	 
	2797,21

	47
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	4,9
	 
	177,57
	 
	870,09

	48
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	1,03
	2 992,81
	 
	 
	3082,59

	49
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	1,03
	 
	575,17
	 
	592,43

	50
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	13,2
	120,00
	 
	 
	1584

	51
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	13,2
	 
	27,87
	 
	367,88

	52
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	33,18
	142,15
	 
	 
	4716,54

	53
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	16,7
	46,45
	 
	 
	775,72

	54
	163
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки
	2,88
	483,73
	 
	 
	1393,14

	55
	163.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	2,88
	 
	155,54
	 
	447,96

	56
	163.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	2,88
	 
	24,21
	 
	69,72

	57
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	2,88
	3 575,18
	 
	 
	10296,52

	58
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	17,8
	433,45
	 
	 
	7715,41

	59
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	17,8
	 
	1 178,14
	 
	20970,89

	60
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	12,5
	635,21
	 
	 
	7940,13

	61
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	12,5
	 
	633,73
	 
	7921,63

	62
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	34
	149,56
	 
	 
	5085,04

	63
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	34
	 
	40,38
	 
	1372,92

	64
	173
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,7
	214,03
	 
	 
	577,88

	65
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,7
	308,46
	 
	 
	832,84

	66
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,7
	 
	165,85
	 
	447,8

	67
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	5
	1 355,41
	 
	 
	6777,05

	68
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	5
	 
	31,93
	 
	159,65

	69
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	5
	 
	29,48
	 
	147,4

	70
	198
	Смена: выключателей, шт.
	2
	346,01
	 
	 
	692,02

	71
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	72
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	73
	199
	Смена: розеток, шт.
	4
	346,01
	 
	 
	1384,04

	74
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	4
	 
	86,10
	 
	344,4

	75
	203.1
	Коробка универсальная УК-П
	6
	 
	15,44
	 
	92,64

	76
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	77
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	78
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	79
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	80
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	81
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	874,46
	 
	 
	1748,92

	82
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2
	 
	25,68
	 
	51,36

	83
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	84
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	85
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	86
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	87
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	88
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	89
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	90
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	91
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	92
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	93
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	94
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	95
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	96
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	97
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	98
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	99
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	662 637,92

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	110 439,65

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	244 371,80

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Кировского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	56,83
	553,10
	 
	 
	31432,67

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	56,83
	 
	159,22
	 
	9048,47

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	56,83
	 
	19,37
	 
	1100,8

	4
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	56,83
	801,47
	 
	 
	45547,54

	5
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	56,83
	 
	35,09
	 
	1994,16

	6
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	56,83
	 
	24,21
	 
	1375,85

	7
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	23
	1 135,01
	 
	 
	26105,23

	8
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	23
	 
	38,60
	 
	887,8

	9
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	23
	 
	26,63
	 
	612,49

	10
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	1
	841,92
	 
	 
	841,92

	11
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	1,76
	453,18
	 
	 
	797,6

	12
	78
	Снятие наличников, м наличника
	10,4
	52,58
	 
	 
	546,83

	13
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,96
	2 236,28
	 
	 
	4383,11

	14
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	15
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,96
	 
	5 899,94
	 
	11563,88

	16
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	17
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,96
	 
	377,45
	 
	739,8

	18
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	18,8
	46,45
	 
	 
	873,26

	19
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	23
	333,88
	 
	 
	7679,24

	20
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	23,3
	433,45
	 
	 
	10099,39

	21
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	23,3
	 
	1 178,14
	 
	27450,66

	22
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	18,8
	149,56
	 
	 
	2811,73

	23
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	18,8
	 
	40,38
	 
	759,14

	24
	217
	Снятие: колонок, шт.
	1
	881,16
	 
	 
	881,16

	25
	218
	Установка водонагревателей: проточных, шт.
	1
	13 331,78
	 
	 
	13331,78

	26
	218.1
	Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный
	1
	 
	19 863,76
	 
	19863,76

	27
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	28
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,1
	1 262,93
	 
	 
	126,29

	29
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,1
	423,69
	 
	 
	42,37

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	221 886,87

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	36 981,15

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	75 958,87

	
	
	
	
	
	
	
	

	









Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории  Кировского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	112,7
	553,10
	 
	 
	62334,37

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	112,7
	 
	159,22
	 
	17944,09

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	112,7
	 
	19,37
	 
	2183

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	87,4
	126,49
	 
	 
	11055,23

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	87,4
	1 012,92
	 
	 
	88529,21

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	87,4
	 
	19,70
	 
	1721,78

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	87,4
	 
	19,37
	 
	1692,94

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	87,4
	 
	85,55
	 
	7477,07

	9
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	17,3
	920,01
	 
	 
	15916,17

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	30
	2 078,42
	 
	 
	62352,6

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	30
	 
	44,55
	 
	1336,5

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	30
	 
	609,53
	 
	18285,9

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	30
	 
	34,69
	 
	1040,7

	14
	28
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв.м окрашиваемой поверхности
	4
	778,18
	 
	 
	3112,72

	15
	28.1
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	4
	 
	22,14
	 
	88,56

	16
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	17
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	18
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	33,5
	640,85
	 
	 
	21468,48

	19
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	33,5
	 
	10,91
	 
	365,49

	20
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	33,5
	 
	1,68
	 
	56,28

	21
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	33,5
	1 135,01
	 
	 
	38022,84

	22
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	33,5
	 
	38,60
	 
	1293,1

	23
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	33,5
	 
	26,63
	 
	892,11

	24
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	5
	3 242,44
	 
	 
	16212,2

	25
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	5
	 
	64,03
	 
	320,15

	26
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	27
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	4
	841,92
	 
	 
	3367,68

	28
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	7,49
	453,18
	 
	 
	3394,32

	29
	78
	Снятие наличников, м наличника
	37,6
	52,58
	 
	 
	1977,01

	30
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	31
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	32
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	33
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,38
	2 236,28
	 
	 
	14267,47

	34
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	35
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	6,38
	 
	5 899,94
	 
	37641,62

	36
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	37
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,38
	 
	377,45
	 
	2408,13

	38
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	39
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	1,9
	927,81
	 
	 
	1762,84

	40
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 664,14
	 
	 
	3328,28

	41
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	2,03
	594,28
	 
	 
	1206,39

	42
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,56
	1 197,00
	 
	 
	670,32

	43
	110
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м кв.м одностворчатых, кв. м поверхности оконных блоков 
	2,03
	4 703,74
	 
	 
	9548,59

	44
	110.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м
	1,3
	 
	8 278,70
	 
	10762,31

	45
	110.3
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 0,51 до 1 кв.м
	0,73
	 
	10 342,39
	 
	7549,94

	46
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	1,4
	495,25
	 
	 
	693,35

	47
	116.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	1,4
	 
	531,53
	 
	744,14

	48
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	1,4
	 
	 
	47,14
	66

	49
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	1,4
	570,86
	 
	 
	799,2

	50
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	1,4
	 
	177,57
	 
	248,6

	51
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	3
	2 992,81
	 
	 
	8978,43

	52
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	3
	 
	575,17
	 
	1725,51

	53
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	16
	120,00
	 
	 
	1920

	54
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	16
	 
	27,87
	 
	445,92

	55
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	18,3
	709,13
	 
	 
	12977,08

	56
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	16,5
	142,15
	 
	 
	2345,48

	57
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	5
	960,03
	 
	 
	4800,15

	58
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	37,1
	46,45
	 
	 
	1723,3

	59
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	5
	637,55
	 
	 
	3187,75

	60
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	5
	 
	134,99
	 
	674,95

	61
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	5
	3 575,18
	 
	 
	17875,9

	62
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	18,3
	433,45
	 
	 
	7932,14

	63
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	18,3
	 
	1 178,14
	 
	21559,96

	64
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	16,5
	635,21
	 
	 
	10480,97

	65
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	16,5
	 
	633,73
	 
	10456,55

	66
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	37,1
	149,56
	 
	 
	5548,68

	67
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	37,1
	 
	40,38
	 
	1498,1

	68
	173
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,6
	214,03
	 
	 
	770,51

	69
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,6
	308,46
	 
	 
	1110,46

	70
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3,6
	 
	165,85
	 
	597,06

	71
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	18,3
	1 282,83
	 
	 
	23475,79

	72
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	5
	1 355,41
	 
	 
	6777,05

	73
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	5
	 
	31,93
	 
	159,65

	74
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	5
	 
	29,48
	 
	147,4

	75
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	76
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	77
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	78
	199
	Смена: розеток, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	79
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	5
	 
	86,10
	 
	430,5

	80
	203.1
	Коробка универсальная УК-П
	8
	 
	15,44
	 
	123,52

	81
	215
	Демонтаж: бытовых электрических плит, шт.
	1
	308,89
	 
	 
	308,89

	82
	216
	Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт.
	1
	3 720,58
	 
	 
	3720,58

	83
	216.1
	Плита электрическая четырехкомфорочная
	1
	 
	15 077,62
	 
	15077,62

	84
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	3
	874,46
	 
	 
	2623,38

	85
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	3
	 
	25,68
	 
	77,04

	86
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	87
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	88
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	89
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	90
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	91
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	92
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	93
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	94
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	95
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	96
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	97
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	98
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	99
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	100
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	101
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	102
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	103
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	1,5
	892,70
	 
	 
	1339,05

	104
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	1,5
	1 319,52
	 
	 
	1979,28

	105
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	1,5
	 
	33,67
	 
	50,51

	106
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	107
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	1,5
	 
	168,12
	 
	252,18

	108
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	1,5
	 
	13,56
	 
	20,34

	109
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	9
	2 131,71
	 
	 
	19185,39

	110
	264.3
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	12
	 
	 
	5,59
	67,08

	111
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	11
	 
	 
	5,81
	63,91

	112
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4,5
	 
	47,08
	 
	211,86

	113
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4,5
	 
	54,46
	 
	245,07

	114
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	6
	 
	 
	6,32
	37,92

	115
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	116
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	117
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	118
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	119
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	120
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	121
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	793 370,32

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	132 228,39

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	246 234,72

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории  Кировского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	133,65
	553,10
	 
	 
	73921,82

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	133,65
	 
	159,22
	 
	21279,75

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	133,65
	 
	19,37
	 
	2588,8

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	125,45
	126,49
	 
	 
	15868,17

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	130,05
	1 012,92
	 
	 
	131730,25

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	130,05
	 
	19,70
	 
	2561,99

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	130,05
	 
	19,37
	 
	2519,07

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	130,05
	 
	85,55
	 
	11125,78

	9
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	8,2
	920,01
	 
	 
	7544,08

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	17,1
	2 078,42
	 
	 
	35540,98

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	17,1
	 
	44,55
	 
	761,81

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	17,1
	 
	609,53
	 
	10422,96

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	17,1
	 
	34,69
	 
	593,2

	14
	19
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями, кв.м поверхности облицовки
	9,9
	1 025,03
	 
	 
	10147,8

	15
	19.1
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	9,9
	 
	154,43
	 
	1528,86

	16
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	13,5
	101,10
	 
	 
	1364,85

	17
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	2
	668,87
	 
	 
	1337,74

	18
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	19
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	47,5
	640,85
	 
	 
	30440,38

	20
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	47,5
	 
	10,91
	 
	518,23

	21
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	47,5
	 
	1,68
	 
	79,8

	22
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	47,5
	1 135,01
	 
	 
	53912,98

	23
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	47,5
	 
	38,60
	 
	1833,5

	24
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	47,5
	 
	26,63
	 
	1264,93

	25
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	7,2
	131,61
	 
	 
	947,59

	26
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	6
	841,92
	 
	 
	5051,52

	27
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	9,2
	453,18
	 
	 
	4169,26

	28
	78
	Снятие наличников, м наличника
	57,2
	52,58
	 
	 
	3007,58

	29
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	10,39
	2 236,28
	 
	 
	23234,95

	30
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	6
	 
	 
	80,12
	480,72

	31
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	10,39
	 
	5 899,94
	 
	61300,38

	32
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	12
	 
	 
	240,97
	2891,64

	33
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	10,39
	 
	377,45
	 
	3921,71

	34
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	1
	 
	 
	172,12
	172,12

	35
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	2
	927,81
	 
	 
	1855,62

	36
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 664,14
	 
	 
	3328,28

	37
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	5,85
	594,28
	 
	 
	3476,54

	38
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,585
	1 197,00
	 
	 
	700,25

	39
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	5,85
	3 190,75
	 
	 
	18665,89

	40
	115.1
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м
	3,45
	 
	6 541,24
	 
	22567,28

	41
	115.4
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м
	2,4
	 
	7 661,25
	 
	18387

	42
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	3,9
	495,25
	 
	 
	1931,48

	43
	116.6
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм
	3,9
	 
	177,05
	 
	690,5

	44
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	3,9
	 
	 
	47,14
	183,85

	45
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	3,9
	570,86
	 
	 
	2226,35

	46
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	3,9
	 
	177,57
	 
	692,52

	47
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	37,1
	709,13
	 
	 
	26308,72

	48
	135
	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола
	45,7
	183,54
	 
	 
	8387,78

	49
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	45,7
	94,48
	 
	 
	4317,74

	50
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	8,6
	142,15
	 
	 
	1222,49

	51
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	1,8
	960,03
	 
	 
	1728,05

	52
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	55,8
	46,45
	 
	 
	2591,91

	53
	163
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки
	1,8
	483,73
	 
	 
	870,71

	54
	163.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	1,8
	 
	155,54
	 
	279,97

	55
	163.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	1,8
	 
	24,21
	 
	43,58

	56
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	1,8
	3 575,18
	 
	 
	6435,32

	57
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	37,1
	433,45
	 
	 
	16081

	58
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	37,1
	 
	1 178,14
	 
	43708,99

	59
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	8,6
	635,21
	 
	 
	5462,81

	60
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	8,6
	 
	633,73
	 
	5450,08

	61
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	55,8
	149,56
	 
	 
	8345,45

	62
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	55,8
	 
	40,38
	 
	2253,2

	63
	173
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля
	4,6
	214,03
	 
	 
	984,54

	64
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	4,6
	308,46
	 
	 
	1418,92

	65
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	4,6
	 
	165,85
	 
	762,91

	66
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	45,7
	1 282,83
	 
	 
	58625,33

	67
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	45,7
	934,91
	 
	 
	42725,39

	68
	189
	Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия
	45,7
	3 143,79
	 
	 
	143671,2

	69
	189.1
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	45,7
	 
	281,32
	 
	12856,32

	70
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	7
	1 355,41
	 
	 
	9487,87

	71
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	7
	 
	31,93
	 
	223,51

	72
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	7
	 
	29,48
	 
	206,36

	73
	198
	Смена: выключателей, шт.
	6
	346,01
	 
	 
	2076,06

	74
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	6
	 
	78,61
	 
	471,66

	75
	199
	Смена: розеток, шт.
	10
	346,01
	 
	 
	3460,1

	76
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	10
	 
	86,10
	 
	861

	77
	203.1
	Коробка универсальная УК-П
	16
	 
	15,44
	 
	247,04

	78
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	3
	2 774,96
	 
	 
	8324,88

	79
	210.1
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
	3
	 
	444,56
	 
	1333,68

	80
	214
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт.
	1
	3 788,12
	 
	 
	3788,12

	81
	214.1
	Щиток квартирный навесной без счетчика
	1
	 
	1 688,92
	 
	1688,92

	82
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	83
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	84
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	85
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	86
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	87
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	4
	1 358,06
	 
	 
	5432,24

	88
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	4
	1 392,74
	 
	 
	5570,96

	89
	236.4
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	1
	 
	8 498,58
	 
	8498,58

	90
	236.6
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт
	3
	 
	6 317,77
	 
	18953,31

	91
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	4
	 
	256,95
	 
	1027,8

	92
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	4
	 
	101,50
	 
	406

	93
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	94
	239.2
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1200х700х462 мм
	1
	 
	22 659,24
	 
	22659,24

	95
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	96
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	97
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	98
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	99
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	100
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	101
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	102
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	103
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	104
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	105
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	106
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	107
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	108
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	892,70
	 
	 
	2231,75

	109
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	1 319,52
	 
	 
	3298,8

	110
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	33,67
	 
	84,18

	111
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	112
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	168,12
	 
	420,3

	113
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	13,56
	 
	33,9

	114
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	6
	2 131,71
	 
	 
	12790,26

	115
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,04
	10,08

	116
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,81
	11,62

	117
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	3
	 
	 
	50,81
	152,43

	118
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	3
	 
	47,08
	 
	141,24

	119
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	3
	 
	54,46
	 
	163,38

	120
	271
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм, м трубопровода
	2
	2 238,08
	 
	 
	4476,16

	121
	271.3
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	2
	 
	143,52
	 
	287,04

	122
	271.4
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	8
	 
	 
	5,81
	46,48

	123
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	124
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	125
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	126
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	127
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	128
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	129
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 193 576,67

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	198 929,45

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	338 261,42






	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Колпинского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	82,32
	553,10
	 
	 
	45531,19

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	82,32
	 
	159,22
	 
	13106,99

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	82,32
	 
	19,37
	 
	1594,54

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	82,32
	126,49
	 
	 
	10412,66

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	82,32
	1 012,92
	 
	 
	83383,57

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	82,32
	 
	19,70
	 
	1621,7

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	82,32
	 
	19,37
	 
	1594,54

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	82,32
	 
	85,55
	 
	7042,48

	9
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,18
	801,47
	 
	 
	945,73

	10
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	1,18
	 
	35,09
	 
	41,41

	11
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	1,18
	 
	24,21
	 
	28,57

	12
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	38,62
	479,03
	 
	 
	18500,14

	13
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,062
	132 733,76
	 
	 
	8201,88

	14
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,061792
	 
	6 794,70
	 
	419,86

	15
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	0,8
	4 030,67
	 
	 
	3224,54

	16
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	29
	640,85
	 
	 
	18584,65

	17
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	29
	 
	10,91
	 
	316,39

	18
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	29
	 
	1,68
	 
	48,72

	19
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	29
	1 135,01
	 
	 
	32915,29

	20
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	29
	 
	38,60
	 
	1119,4

	21
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	29
	 
	26,63
	 
	772,27

	22
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	3
	841,92
	 
	 
	2525,76

	23
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	5,39
	453,18
	 
	 
	2442,64

	24
	78
	Снятие наличников, м наличника
	15,7
	52,58
	 
	 
	825,51

	25
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	5,77
	2 236,28
	 
	 
	12903,34

	26
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	3
	 
	 
	80,12
	240,36

	27
	82.4
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 кв.м, комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	2,99
	 
	4 256,97
	 
	12728,34

	28
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	2,78
	 
	5 899,94
	 
	16401,83

	29
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	30
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	5,77
	 
	377,45
	 
	2177,89

	31
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	3
	 
	 
	172,12
	516,36

	32
	101
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	3,6
	981,72
	 
	 
	3534,19

	33
	101.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	3,6
	 
	21,60
	 
	77,76

	34
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 664,14
	 
	 
	3328,28

	35
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	12,4
	594,28
	 
	 
	7369,07

	36
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,936
	1 197,00
	 
	 
	1120,39

	37
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	6,2
	3 181,30
	 
	 
	19724,06

	38
	113.1
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м
	6,2
	 
	6 477,08
	 
	40157,9

	39
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	3,12
	495,25
	 
	 
	1545,18

	40
	116.3
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	3,12
	 
	447,46
	 
	1396,08

	41
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	3,12
	 
	 
	47,14
	147,08

	42
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	3,12
	570,86
	 
	 
	1781,08

	43
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	3,12
	 
	177,57
	 
	554,02

	44
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	3,4
	2 992,81
	 
	 
	10175,55

	45
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	3,4
	 
	575,17
	 
	1955,58

	46
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	11,08
	120,00
	 
	 
	1329,6

	47
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	11,08
	 
	27,87
	 
	308,8

	48
	132
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	4,58
	1 405,40
	 
	 
	6436,73

	49
	132.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	4,58
	 
	230,40
	 
	1055,23

	50
	132.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	4,58
	 
	1,21
	 
	5,54

	51
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	29,7
	46,45
	 
	 
	1379,57

	52
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	29,7
	635,21
	 
	 
	18865,74

	53
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	29,7
	 
	633,73
	 
	18821,78

	54
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	5
	308,46
	 
	 
	1542,3

	55
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	5
	 
	165,85
	 
	829,25

	56
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	29,7
	1 282,83
	 
	 
	38100,05

	57
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	38,62
	31,42
	 
	 
	1213,44

	58
	198
	Смена: выключателей, шт.
	2
	346,01
	 
	 
	692,02

	59
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	60
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	61
	199
	Смена: розеток, шт.
	2
	346,01
	 
	 
	692,02

	62
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	132,46
	 
	132,46

	63
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	86,10
	 
	86,1

	64
	200
	Смена патронов, шт.
	1
	489,86
	 
	 
	489,86

	65
	200.1
	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01
	1
	 
	17,76
	 
	17,76

	66
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	38,62
	303,65
	 
	 
	11726,96

	67
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	38,62
	 
	106,22
	 
	4102,22

	68
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	38,62
	 
	15,44
	 
	596,29

	69
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	1
	1 499,47
	 
	 
	1499,47

	70
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	1
	 
	 
	848,76
	848,76

	71
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,5
	1 262,93
	 
	 
	631,47

	72
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,5
	423,69
	 
	 
	211,85

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	507 008,84

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	84 501,47

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	133 223,06

	
	
	
	
	
	
	
	

	









Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Колпинского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	1
	5 604,91
	 
	 
	5604,91

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	166,9
	553,10
	 
	 
	92312,39

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	166,9
	 
	159,22
	 
	26573,82

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	166,9
	 
	19,37
	 
	3232,85

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	129,1
	126,49
	 
	 
	16329,86

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	144,6
	1 012,92
	 
	 
	146468,23

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	144,6
	 
	19,70
	 
	2848,62

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	144,6
	 
	19,37
	 
	2800,9

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	144,6
	 
	85,55
	 
	12370,53

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	22,3
	2 078,42
	 
	 
	46348,77

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	22,3
	 
	44,55
	 
	993,47

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	22,3
	 
	609,53
	 
	13592,52

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	22,3
	 
	34,69
	 
	773,59

	14
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	22,3
	101,10
	 
	 
	2254,53

	15
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	16
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	17
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	9,2
	141,34
	 
	 
	1300,33

	18
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	76,1
	479,03
	 
	 
	36454,18

	19
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,12176
	132 733,76
	 
	 
	16161,66

	20
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,12176
	 
	6 794,70
	 
	827,32

	21
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,9
	318,94
	 
	 
	924,93

	22
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,9
	 
	437,38
	 
	1268,4

	23
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	3,2
	4 030,67
	 
	 
	12898,14

	24
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	54,5
	640,85
	 
	 
	34926,33

	25
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	54,5
	 
	10,91
	 
	594,6

	26
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	54,5
	 
	1,68
	 
	91,56

	27
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	54,5
	1 135,01
	 
	 
	61858,05

	28
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	54,5
	 
	38,60
	 
	2103,7

	29
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	54,5
	 
	26,63
	 
	1451,34

	30
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	1
	131,61
	 
	 
	131,61

	31
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	32
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	7
	841,92
	 
	 
	5893,44

	33
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	10,2
	453,18
	 
	 
	4622,44

	34
	78
	Снятие наличников, м наличника
	64,4
	52,58
	 
	 
	3386,15

	35
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,6
	5 755,80
	 
	 
	9209,28

	36
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,6
	 
	7 184,12
	 
	11494,59

	37
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	38
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	9,77
	2 236,28
	 
	 
	21848,46

	39
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	7
	 
	 
	80,12
	560,84

	40
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	9,77
	 
	5 899,94
	 
	57642,41

	41
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	14
	 
	 
	240,97
	3373,58

	42
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,77
	 
	377,45
	 
	3687,69

	43
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	7
	 
	 
	172,12
	1204,84

	44
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	9,6
	132,54
	 
	 
	1272,38

	45
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,6
	 
	78,28
	 
	751,49

	46
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	4
	1 664,14
	 
	 
	6656,56

	47
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	12,8
	594,28
	 
	 
	7606,78

	48
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,28
	1 197,00
	 
	 
	1532,16

	49
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	10,24
	3 190,75
	 
	 
	32673,28

	50
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	10,24
	 
	7 351,83
	 
	75282,74

	51
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	6,4
	495,25
	 
	 
	3169,6

	52
	116.5
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
	6,4
	 
	223,73
	 
	1431,87

	53
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	6,4
	 
	 
	47,14
	301,7

	54
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	6,4
	570,86
	 
	 
	3653,5

	55
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	6,4
	 
	177,57
	 
	1136,45

	56
	135
	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола
	51,3
	183,54
	 
	 
	9415,6

	57
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	49,5
	142,15
	 
	 
	7036,43

	58
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,2
	960,03
	 
	 
	3072,1

	59
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	71,78
	46,45
	 
	 
	3334,18

	60
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	48,4
	637,55
	 
	 
	30857,42

	61
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	48,4
	 
	134,99
	 
	6533,52

	62
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	-135,6
	11,85
	 
	 
	-1606,86

	63
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	-135,6
	 
	33,75
	 
	-4576,5

	64
	163
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки
	45,2
	483,73
	 
	 
	21864,6

	65
	163.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	45,2
	 
	155,54
	 
	7030,41

	66
	163.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	45,2
	 
	24,21
	 
	1094,29

	67
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,2
	3 575,18
	 
	 
	11440,58

	68
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	51,3
	635,21
	 
	 
	32586,27

	69
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	51,3
	 
	633,73
	 
	32510,35

	70
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	63,1
	149,56
	 
	 
	9437,24

	71
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	63,1
	 
	40,38
	 
	2547,98

	72
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	7,2
	308,46
	 
	 
	2220,91

	73
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	7,2
	 
	165,85
	 
	1194,12

	74
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	6,1
	1 282,83
	 
	 
	7825,26

	75
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,2
	795,13
	 
	 
	2544,42

	76
	180
	Армирование подстилающих слоев и набетонок, т
	0,05
	25 563,56
	 
	 
	1278,18

	77
	180.1
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм
	0,05
	 
	96 217,56
	 
	4810,88

	78
	189
	Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия
	4,9
	3 143,79
	 
	 
	15404,57

	79
	189.1
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	4,9
	 
	281,32
	 
	1378,47

	80
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	76,1
	31,42
	 
	 
	2391,06

	81
	198
	Смена: выключателей, шт.
	6
	346,01
	 
	 
	2076,06

	82
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	5
	 
	78,61
	 
	393,05

	83
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	84
	199
	Смена: розеток, шт.
	11
	346,01
	 
	 
	3806,11

	85
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	4
	 
	132,46
	 
	529,84

	86
	199.4
	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20
	7
	 
	94,75
	 
	663,25

	87
	200
	Смена патронов, шт.
	8
	489,86
	 
	 
	3918,88

	88
	200.1
	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01
	8
	 
	17,76
	 
	142,08

	89
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	76,1
	303,65
	 
	 
	23107,77

	90
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	76,1
	 
	106,22
	 
	8083,34

	91
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	76,1
	 
	15,44
	 
	1174,98

	92
	209
	Демонтаж автоматического выключателя, шт.
	4
	737,56
	 
	 
	2950,24

	93
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	4
	2 774,96
	 
	 
	11099,84

	94
	210.1
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
	4
	 
	444,56
	 
	1778,24

	95
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	4
	1 499,47
	 
	 
	5997,88

	96
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	4
	 
	 
	848,76
	3395,04

	97
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	98
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	99
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	100
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	101
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	102
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	874,46
	 
	 
	1748,92

	103
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2
	 
	25,68
	 
	51,36

	104
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,2
	642,37
	 
	 
	770,84

	105
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,2
	 
	25,68
	 
	30,82

	106
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2,015
	946,25
	 
	 
	1906,69

	107
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2,015
	 
	25,68
	 
	51,75

	108
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	1
	1 358,06
	 
	 
	1358,06

	109
	237
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт.
	1
	1 616,45
	 
	 
	1616,45

	110
	237.3
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт
	1
	 
	9 546,61
	 
	9546,61

	111
	237.4
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	112
	237.5
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	113
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	114
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	115
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	116
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	117
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	118
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	119
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	120
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	121
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	122
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	123
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	124
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	125
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	126
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	127
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	892,70
	 
	 
	2231,75

	128
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	1 319,52
	 
	 
	3298,8

	129
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	33,67
	 
	84,18

	130
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	1
	 
	 
	67,61
	67,61

	131
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	168,12
	 
	420,3

	132
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	13,56
	 
	33,9

	133
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	4,5
	2 131,71
	 
	 
	9592,7

	134
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	5,04
	20,16

	135
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	3
	 
	 
	13,88
	41,64

	136
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,81
	11,62

	137
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4,5
	 
	47,08
	 
	211,86

	138
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	139
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	140
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	141
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	142
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	143
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,5
	1 262,93
	 
	 
	1894,4

	144
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,5
	423,69
	 
	 
	635,54

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 223 680,30

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	203 946,72

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	377 200,01

	
	
	
	
	
	
	
	

	














Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Колпинского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	1,6
	3 244,15
	 
	 
	5190,64

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	72,6
	553,10
	 
	 
	40155,06

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	72,6
	 
	159,22
	 
	11559,37

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	72,6
	 
	19,37
	 
	1406,26

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	54,7
	126,49
	 
	 
	6919

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	44,2
	1 012,92
	 
	 
	44771,06

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	44,2
	 
	19,70
	 
	870,74

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	44,2
	 
	19,37
	 
	856,15

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	44,2
	 
	85,55
	 
	3781,31

	10
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	17,9
	920,01
	 
	 
	16468,18

	11
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	17,9
	2 078,42
	 
	 
	37203,72

	12
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	17,9
	 
	44,55
	 
	797,45

	13
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	17,9
	 
	609,53
	 
	10910,59

	14
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	17,9
	 
	34,69
	 
	620,95

	15
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	16
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	17
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	9,16
	141,34
	 
	 
	1294,67

	18
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,9
	318,94
	 
	 
	924,93

	19
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,9
	 
	437,38
	 
	1268,4

	20
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	0,1
	4 030,67
	 
	 
	403,07

	21
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	19,67
	640,85
	 
	 
	12605,52

	22
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	19,67
	 
	10,91
	 
	214,6

	23
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	19,67
	 
	1,68
	 
	33,05

	24
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	19,67
	1 135,01
	 
	 
	22325,65

	25
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	19,67
	 
	38,60
	 
	759,26

	26
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	19,67
	 
	26,63
	 
	523,81

	27
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	2,25
	131,61
	 
	 
	296,12

	28
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	4
	841,92
	 
	 
	3367,68

	29
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	5,4
	453,18
	 
	 
	2447,17

	30
	78
	Снятие наличников, м наличника
	25
	52,58
	 
	 
	1314,5

	31
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,51
	2 236,28
	 
	 
	14558,18

	32
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	33
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	6,51
	 
	5 899,94
	 
	38408,61

	34
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	35
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,51
	 
	377,45
	 
	2457,2

	36
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	37
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,25
	960,03
	 
	 
	3120,1

	38
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	21,44
	46,45
	 
	 
	995,89

	39
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	9,16
	637,55
	 
	 
	5839,96

	40
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	9,16
	 
	134,99
	 
	1236,51

	41
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	9,16
	3 575,18
	 
	 
	32748,65

	42
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	5,91
	333,88
	 
	 
	1973,23

	43
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	10,51
	433,45
	 
	 
	4555,56

	44
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	10,51
	 
	1 178,14
	 
	12382,25

	45
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	21,44
	149,56
	 
	 
	3206,57

	46
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	21,44
	 
	40,38
	 
	865,75

	47
	173
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля
	1,5
	214,03
	 
	 
	321,05

	48
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	1,5
	308,46
	 
	 
	462,69

	49
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	1,5
	 
	165,85
	 
	248,78

	50
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	9,16
	795,13
	 
	 
	7283,39

	51
	191
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых, кв. м изолируемой поверхности
	10,51
	147,33
	 
	 
	1548,44

	52
	191.1
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 4 мм
	10,51
	 
	90,28
	 
	948,84

	53
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	54
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	78,61
	 
	157,22

	55
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	56
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	57
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	132,46
	 
	264,92

	58
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	86,10
	 
	86,1

	59
	200
	Смена патронов, шт.
	4
	489,86
	 
	 
	1959,44

	60
	200.1
	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01
	4
	 
	17,76
	 
	71,04

	61
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	62
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	63
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	64
	241
	Смена: ванн стальных, шт.
	1
	8 340,69
	 
	 
	8340,69

	65
	241.4
	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1500х700х530 мм
	1
	 
	10 168,90
	 
	10168,9

	66
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	67
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	68
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	69
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	70
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	71
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	72
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	73
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	74
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	75
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	76
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	77
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	78
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	79
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	80
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	81
	262
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм, м трубопровода
	0,6
	360,21
	 
	 
	216,13

	82
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	83
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	84
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	85
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	86
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	87
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,5
	1 262,93
	 
	 
	631,47

	88
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,5
	423,69
	 
	 
	211,85

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	463 364,64

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	77 227,44

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	152 136,95

	
	
	
	
	
	
	
	

	






Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Колпинского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	144,59
	553,10
	 
	 
	79972,73

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	144,59
	 
	159,22
	 
	23021,62

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	144,59
	 
	19,37
	 
	2800,71

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	127,59
	126,49
	 
	 
	16138,86

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	116,31
	1 012,92
	 
	 
	117812,73

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	116,31
	 
	19,70
	 
	2291,31

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	116,31
	 
	19,37
	 
	2252,92

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	116,31
	 
	85,55
	 
	9950,32

	9
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	14,3
	920,01
	 
	 
	13156,14

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	28,28
	2 078,42
	 
	 
	58777,72

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	28,28
	 
	44,55
	 
	1259,87

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	28,28
	 
	609,53
	 
	17237,51

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	28,28
	 
	34,69
	 
	981,03

	14
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	14,3
	101,10
	 
	 
	1445,73

	15
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	4
	668,87
	 
	 
	2675,48

	16
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	4
	 
	88,52
	 
	354,08

	17
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	7,8
	141,34
	 
	 
	1102,45

	18
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	173,68
	479,03
	 
	 
	83197,93

	19
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,277888
	132 733,76
	 
	 
	36885,12

	20
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,277888
	 
	6 794,70
	 
	1888,17

	21
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	1,26
	4 030,67
	 
	 
	5078,64

	22
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	41,9
	640,85
	 
	 
	26851,62

	23
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	41,9
	 
	10,91
	 
	457,13

	24
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	41,9
	 
	1,68
	 
	70,39

	25
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	41,9
	1 135,01
	 
	 
	47556,92

	26
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	41,9
	 
	38,60
	 
	1617,34

	27
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	41,9
	 
	26,63
	 
	1115,8

	28
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	3
	2 267,43
	 
	 
	6802,29

	29
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	7
	841,92
	 
	 
	5893,44

	30
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	15,02
	453,18
	 
	 
	6806,76

	31
	78
	Снятие наличников, м наличника
	52,6
	52,58
	 
	 
	2765,71

	32
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	33
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	34
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	35
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,89
	2 307,61
	 
	 
	4361,38

	36
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	1,89
	 
	7,28
	 
	13,76

	37
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,89
	 
	69,90
	 
	132,11

	38
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	39
	81.7
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	40
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,89
	 
	5 899,94
	 
	11150,89

	41
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	42
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	11,16
	2 236,28
	 
	 
	24956,88

	43
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	7
	 
	 
	80,12
	560,84

	44
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	11,16
	 
	5 899,94
	 
	65843,33

	45
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	14
	 
	 
	240,97
	3373,58

	46
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	11,16
	 
	377,45
	 
	4212,34

	47
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	7
	 
	 
	172,12
	1204,84

	48
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,58
	4 814,42
	 
	 
	7606,78

	49
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,58
	 
	10 296,09
	 
	16267,82

	50
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	3
	132,54
	 
	 
	397,62

	51
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	3
	 
	78,28
	 
	234,84

	52
	101
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	5,8
	981,72
	 
	 
	5693,98

	53
	101.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	5,8
	 
	21,60
	 
	125,28

	54
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	4
	1 664,14
	 
	 
	6656,56

	55
	105
	Снятие оконных переплетов: неостекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	8,69
	423,47
	 
	 
	3679,95

	56
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,85
	1 197,00
	 
	 
	2214,45

	57
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	8,69
	3 190,75
	 
	 
	27727,62

	58
	115.4
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м
	8,69
	 
	7 661,25
	 
	66576,26

	59
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	5,44
	495,25
	 
	 
	2694,16

	60
	116.3
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	5,44
	 
	447,46
	 
	2434,18

	61
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	5,44
	 
	 
	47,14
	256,44

	62
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	5,44
	570,86
	 
	 
	3105,48

	63
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	5,44
	 
	177,57
	 
	965,98

	64
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	6,19
	2 992,81
	 
	 
	18539,86

	65
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	6,19
	 
	575,17
	 
	3563,06

	66
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	18,22
	120,00
	 
	 
	2186,4

	67
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	18,22
	 
	27,87
	 
	507,79

	68
	134
	Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола
	38,86
	512,63
	 
	 
	19920,8

	69
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,68
	960,03
	 
	 
	3532,91

	70
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	58,34
	46,45
	 
	 
	2709,89

	71
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	7,8
	637,55
	 
	 
	4972,89

	72
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	7,8
	 
	134,99
	 
	1052,92

	73
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	7,8
	11,85
	 
	 
	92,43

	74
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	7,8
	 
	33,75
	 
	263,25

	75
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	34,1
	611,93
	 
	 
	20866,81

	76
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	34,1
	 
	291,03
	 
	9924,12

	77
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	34,1
	 
	24,21
	 
	825,56

	78
	162
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки
	682
	45,17
	 
	 
	30805,94

	79
	162.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	682
	 
	3,46
	 
	2359,72

	80
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	7,8
	3 575,18
	 
	 
	27886,4

	81
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	10
	333,88
	 
	 
	3338,8

	82
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	34,1
	433,45
	 
	 
	14780,65

	83
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	34,1
	 
	1 178,14
	 
	40174,57

	84
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	58,34
	149,56
	 
	 
	8725,33

	85
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	58,34
	 
	40,38
	 
	2355,77

	86
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	6,3
	308,46
	 
	 
	1943,3

	87
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	6,3
	 
	165,85
	 
	1044,86

	88
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	10,7
	795,13
	 
	 
	8507,89

	89
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	156,88
	31,42
	 
	 
	4929,17

	90
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	346,01
	 
	 
	1384,04

	91
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	92
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	93
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	94
	199
	Смена: розеток, шт.
	7
	346,01
	 
	 
	2422,07

	95
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	6
	 
	132,46
	 
	794,76

	96
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	86,10
	 
	86,1

	97
	200
	Смена патронов, шт.
	6
	489,86
	 
	 
	2939,16

	98
	200.1
	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01
	6
	 
	17,76
	 
	106,56

	99
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	156,88
	303,65
	 
	 
	47636,61

	100
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	156,88
	 
	106,22
	 
	16663,79

	101
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	156,88
	 
	15,44
	 
	2422,23

	102
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	1
	1 499,47
	 
	 
	1499,47

	103
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	1
	 
	 
	848,76
	848,76

	104
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	105
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	106
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	107
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	108
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	109
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2,01
	946,25
	 
	 
	1900,54

	110
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2,01
	 
	25,68
	 
	51,58

	111
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	3
	1 358,06
	 
	 
	4074,18

	112
	237
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт.
	3
	1 616,45
	 
	 
	4849,35

	113
	237.3
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт
	3
	 
	9 546,61
	 
	28639,83

	114
	237.4
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	3
	 
	256,95
	 
	770,85

	115
	237.5
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	3
	 
	101,50
	 
	304,5

	116
	240
	Установка ванн купальных: прямых чугунных, комплект
	1
	6 842,64
	 
	 
	6842,64

	117
	240.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	118
	240.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	119
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	120
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	121
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	122
	247
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, комплект
	1
	4 438,70
	 
	 
	4438,7

	123
	247.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	124
	247.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	125
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	126
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	127
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	128
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	129
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	130
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	131
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	132
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	133
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	134
	255.2
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х500 мм, цвет хром
	1
	 
	1 960,48
	 
	1960,48

	135
	263
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм, м трубопровода
	1
	449,53
	 
	 
	449,53

	136
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода (прим 15 мм)
	16,8
	2 131,71
	 
	 
	35812,73

	137
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	6
	 
	 
	5,04
	30,24

	138
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	2
	 
	 
	50,81
	101,62

	139
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	8,4
	 
	47,08
	 
	395,47

	140
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	8,4
	 
	54,46
	 
	457,46

	141
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	6,32
	25,28

	142
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	143
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	144
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	145
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	146
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	147
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,5
	1 262,93
	 
	 
	1894,4

	148
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,5
	423,69
	 
	 
	635,54

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 362 775,90

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	227 129,32

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	436 492,43













	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 7

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	2,2
	3 244,15
	 
	 
	7137,13

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	2,2
	5 604,91
	 
	 
	12330,8

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	75,5
	553,10
	 
	 
	41759,05

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	75,5
	 
	159,22
	 
	12021,11

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	75,5
	 
	19,37
	 
	1462,44

	6
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	75,5
	126,49
	 
	 
	9550

	7
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	75,5
	1 012,92
	 
	 
	76475,46

	8
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	75,5
	 
	19,70
	 
	1487,35

	9
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	75,5
	 
	19,37
	 
	1462,44

	10
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	75,5
	 
	85,55
	 
	6459,03

	11
	15
	Смена обоев: обыкновенного качества, кв.м оклеиваемой поверхности (потолок антресоли)
	1,4
	731,70
	 
	 
	1024,38

	12
	15.1
	Обои бумажные гладкие, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, стеновые
	1,4
	 
	34,97
	 
	48,96

	13
	28
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв.м окрашиваемой поверхности
	4
	778,18
	 
	 
	3112,72

	14
	28.1
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	4
	 
	22,14
	 
	88,56

	15
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	1
	668,87
	 
	 
	668,87

	16
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	1
	 
	88,52
	 
	88,52

	17
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	1
	506,98
	 
	 
	506,98

	18
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	19
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	1
	 
	580,64
	 
	580,64

	20
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	2,5
	4 030,67
	 
	 
	10076,68

	21
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	27,9
	640,85
	 
	 
	17879,72

	22
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	27,9
	 
	10,91
	 
	304,39

	23
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	27,9
	 
	1,68
	 
	46,87

	24
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	27,9
	1 135,01
	 
	 
	31666,78

	25
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	27,9
	 
	38,60
	 
	1076,94

	26
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	27,9
	 
	26,63
	 
	742,98

	27
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	6,1
	131,61
	 
	 
	802,82

	28
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	29
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	6
	841,92
	 
	 
	5051,52

	30
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	13,09
	453,18
	 
	 
	5932,13

	31
	78
	Снятие наличников, м наличника
	53,3
	52,58
	 
	 
	2802,51

	32
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	33
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	34
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	35
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	10,96
	2 236,28
	 
	 
	24509,63

	36
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	6
	 
	 
	80,12
	480,72

	37
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	10,96
	 
	5 899,94
	 
	64663,34

	38
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	12
	 
	 
	240,97
	2891,64

	39
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	10,96
	 
	377,45
	 
	4136,85

	40
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	41
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	8,1
	132,54
	 
	 
	1073,57

	42
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	8,1
	 
	78,28
	 
	634,07

	43
	85
	Смена дверных приборов: замки врезные, шт. прибора
	1
	823,39
	 
	 
	823,39

	44
	85.1
	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х27 мм, в комплекте с запорной планкой, комплект
	1
	 
	 
	1 182,25
	1182,25

	45
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	1
	432,70
	 
	 
	432,7

	46
	100
	Установка дверных блоков: антресольных, блок
	1
	596,88
	 
	 
	596,88

	47
	100.1
	Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм
	1
	 
	342,88
	 
	342,88

	48
	100.2
	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт.
	2
	 
	 
	103,84
	207,68

	49
	100.3
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	1
	 
	1 183,56
	 
	1183,56

	50
	100.4
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм, 2 шт.
	4
	 
	 
	139,34
	557,36

	51
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	16,9
	709,13
	 
	 
	11984,3

	52
	135
	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола
	27,9
	183,54
	 
	 
	5120,77

	53
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	16,9
	94,48
	 
	 
	1596,71

	54
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	11
	142,15
	 
	 
	1563,65

	55
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	34,5
	46,45
	 
	 
	1602,53

	56
	166
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия
	11
	1 957,85
	 
	 
	21536,35

	57
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	16,9
	433,45
	 
	 
	7325,31

	58
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	16,9
	 
	1 178,14
	 
	19910,57

	59
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	11
	635,21
	 
	 
	6987,31

	60
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	11
	 
	633,73
	 
	6971,03

	61
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	34,5
	149,56
	 
	 
	5159,82

	62
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	34,5
	 
	40,38
	 
	1393,11

	63
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3
	308,46
	 
	 
	925,38

	64
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3
	 
	165,85
	 
	497,55

	65
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	27,9
	1 282,83
	 
	 
	35790,96

	66
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	16,9
	934,91
	 
	 
	15799,98

	67
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	68
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	69
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	70
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	71
	199
	Смена: розеток, шт.
	4
	346,01
	 
	 
	1384,04

	72
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	4
	 
	132,46
	 
	529,84

	73
	206
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м
	16
	120,70
	 
	 
	1931,2

	74
	206.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	16
	 
	106,22
	 
	1699,52

	75
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	16
	301,22
	 
	 
	4819,52

	76
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	16
	 
	436,20
	 
	6979,2

	77
	211
	Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	351,65
	 
	 
	351,65

	78
	212
	Установка звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	1 174,83
	 
	 
	1174,83

	79
	212.1
	Звонок электрический с кнопкой
	1
	 
	270,24
	 
	270,24

	80
	223
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,15
	1 113,77
	 
	 
	167,07

	81
	223.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,15
	 
	39,25
	 
	5,89

	82
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	7,4
	874,46
	 
	 
	6471

	83
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	7,4
	 
	25,68
	 
	190,03

	84
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2,4
	946,25
	 
	 
	2271

	85
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2,4
	 
	25,68
	 
	61,63

	86
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	1
	1 358,06
	 
	 
	1358,06

	87
	235
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 13 до 16, шт. (20 секций прим)
	1
	2 650,51
	 
	 
	2650,51

	88
	235.1
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 20 (прим)
	1
	 
	20 553,13
	 
	20553,13

	89
	235.2
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	90
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	3
	2 501,13
	 
	 
	7503,39

	91
	267.1
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,59
	11,18

	92
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	3
	 
	143,52
	 
	430,56

	93
	267.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	3
	 
	 
	50,81
	152,43

	94
	267.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	95
	271
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм, м трубопровода
	0,5
	2 238,08
	 
	 
	1119,04

	96
	271.3
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	0,5
	 
	143,52
	 
	71,76

	97
	271.4
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,81
	11,62

	98
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,5
	1 262,93
	 
	 
	631,47

	99
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,5
	423,69
	 
	 
	211,85

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	594 241,95

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	99 040,33

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	178 406,61




	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Красносельского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	10
	2 835,89
	 
	 
	28358,9

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	229,23
	409,76
	 
	 
	93929,28

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	229,23
	 
	159,22
	 
	36498

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	229,23
	 
	19,37
	 
	4440,19

	5
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-1146,15
	39,14
	 
	 
	-44860,31

	6
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-1146,15
	 
	15,93
	 
	-18258,17

	7
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	60
	109,99
	 
	 
	6599,4

	8
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	190,73
	755,96
	 
	 
	144184,25

	9
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	190,73
	 
	19,70
	 
	3757,38

	10
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	190,73
	 
	19,37
	 
	3694,44

	11
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	190,73
	 
	85,55
	 
	16316,95

	12
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	23,5
	800,03
	 
	 
	18800,71

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	37,5
	1 539,72
	 
	 
	57739,5

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	37,5
	 
	44,55
	 
	1670,63

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	37,5
	 
	609,53
	 
	22857,38

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	37,5
	 
	34,69
	 
	1300,88

	17
	21
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом, кв.м поверхности облицовки (ревизионные люки, прим.)
	0,24
	1 447,66
	 
	 
	347,44

	18
	21.1
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	0,24
	 
	164,73
	 
	39,54

	19
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	4
	582,01
	 
	 
	2328,04

	20
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	4
	 
	88,52
	 
	354,08

	21
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	26,8
	113,73
	 
	 
	3047,96

	22
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,7
	236,24
	 
	 
	637,85

	23
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,7
	 
	437,38
	 
	1180,93

	24
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	18,1
	3 520,54
	 
	 
	63721,77

	25
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	79,2
	474,75
	 
	 
	37600,2

	26
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	79,2
	 
	10,91
	 
	864,07

	27
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	79,2
	 
	1,68
	 
	133,06

	28
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	-396
	45,24
	 
	 
	-17915,04

	29
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-396
	 
	0,16
	 
	-63,36

	30
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	79,2
	857,21
	 
	 
	67891,03

	31
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	79,2
	 
	38,60
	 
	3057,12

	32
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	79,2
	 
	26,63
	 
	2109,1

	33
	73
	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	0,8
	1 032,27
	 
	 
	825,82

	34
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	1 971,68
	 
	 
	1971,68

	35
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	2
	732,10
	 
	 
	1464,2

	36
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	4,7
	394,08
	 
	 
	1852,18

	37
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	2,01
	4 407,13
	 
	 
	8858,33

	38
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	2,01
	 
	7 184,12
	 
	14440,08

	39
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	40
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	11,22
	1 660,95
	 
	 
	18635,86

	41
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	6
	 
	 
	80,12
	480,72

	42
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	43
	82.4
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 кв.м, комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	8,04
	 
	4 256,97
	 
	34226,04

	44
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	3,18
	 
	5 899,94
	 
	18761,81

	45
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	12
	 
	 
	240,97
	2891,64

	46
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	11,22
	 
	377,45
	 
	4234,99

	47
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	6
	 
	 
	172,12
	1032,72

	48
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	4
	1 447,09
	 
	 
	5788,36

	49
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	9,01
	516,81
	 
	 
	4656,46

	50
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	2,65
	1 040,87
	 
	 
	2758,31

	51
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	9,01
	2 480,47
	 
	 
	22349,03

	52
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	9,01
	 
	6 927,95
	 
	62420,83

	53
	113.3
	Блок оконный двухстворный с арочной фрамугой - одна створка поворотная, другая поворотно-откидная с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, от 2,01 до 2,5 кв.м
	0
	 
	50 760,76
	 
	0

	54
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	6,4
	405,56
	 
	 
	2595,58

	55
	116.3
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	6,4
	 
	447,46
	 
	2863,74

	56
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	6,4
	 
	 
	47,14
	301,7

	57
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	6,4
	498,53
	 
	 
	3190,59

	58
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	6,4
	 
	177,57
	 
	1136,45

	59
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	6,2
	2 228,81
	 
	 
	13818,62

	60
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	6,2
	 
	575,17
	 
	3566,05

	61
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	17,8
	89,69
	 
	 
	1596,48

	62
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	17,8
	 
	27,87
	 
	496,09

	63
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	0,8
	834,80
	 
	 
	667,84

	64
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	79,2
	472,74
	 
	 
	37441,01

	65
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	79,2
	 
	134,99
	 
	10691,21

	66
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	18,2
	3 039,26
	 
	 
	55314,53

	67
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	67,6
	325,27
	 
	 
	21988,25

	68
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	67,6
	 
	1 178,14
	 
	79642,26

	69
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	78,2
	115,09
	 
	 
	9000,04

	70
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	78,2
	 
	40,38
	 
	3157,72

	71
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	7,8
	229,23
	 
	 
	1787,99

	72
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	7,8
	 
	165,85
	 
	1293,63

	73
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,3
	642,18
	 
	 
	2119,19

	74
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	8
	1 178,62
	 
	 
	9428,96

	75
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	8
	 
	31,93
	 
	255,44

	76
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	8
	 
	29,48
	 
	235,84

	77
	198
	Смена: выключателей, шт.
	8
	300,85
	 
	 
	2406,8

	78
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	5
	 
	61,02
	 
	305,1

	79
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	78,61
	 
	235,83

	80
	199
	Смена: розеток, шт.
	20
	300,85
	 
	 
	6017

	81
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	7
	 
	132,46
	 
	927,22

	82
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	13
	 
	86,10
	 
	1119,3

	83
	209
	Демонтаж автоматического выключателя, шт.
	7
	546,32
	 
	 
	3824,24

	84
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	7
	2 137,57
	 
	 
	14962,99

	85
	210.1
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
	5
	 
	444,56
	 
	2222,8

	86
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	2
	 
	462,81
	 
	925,62

	87
	211
	Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	260,46
	 
	 
	260,46

	88
	212
	Установка звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	870,94
	 
	 
	870,94

	89
	212.1
	Звонок электрический с кнопкой
	1
	 
	270,24
	 
	270,24

	90
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	4
	1 115,57
	 
	 
	4462,28

	91
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	4
	 
	 
	848,76
	3395,04

	92
	215
	Демонтаж: бытовых электрических плит, шт.
	1
	268,60
	 
	 
	268,6

	93
	216
	Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт.
	1
	2 756,17
	 
	 
	2756,17

	94
	216.1
	Плита электрическая четырехкомфорочная
	1
	 
	15 077,62
	 
	15077,62

	95
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	4
	1 180,92
	 
	 
	4723,68

	96
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	3
	1 039,30
	 
	 
	3117,9

	97
	236.4
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	3
	 
	8 498,58
	 
	25495,74

	98
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	3
	 
	256,95
	 
	770,85

	99
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	3
	 
	101,50
	 
	304,5

	100
	237
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт.
	1
	1 205,01
	 
	 
	1205,01

	101
	237.3
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт
	1
	 
	9 546,61
	 
	9546,61

	102
	237.4
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	103
	237.5
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	104
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	105
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	106
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	107
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	108
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	109
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	110
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 087,18
	 
	 
	3087,18

	111
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	112
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	4 616,86
	 
	 
	4616,86

	113
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	114
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	115
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	116
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	117
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	118
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	119
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	120
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 192,91
	 
	 
	2192,91

	121
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	122
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	776,27
	 
	 
	2328,81

	123
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	977,98
	 
	 
	2933,94

	124
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	3
	 
	 
	67,61
	202,83

	125
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	168,12
	 
	504,36

	126
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	3
	 
	13,56
	 
	40,68

	127
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода (прим. 15 мм)
	10
	1 854,47
	 
	 
	18544,7

	128
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 15 мм, шт. (прим)
	6
	 
	 
	5,04
	30,24

	129
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 15 мм (прим)
	5
	 
	47,08
	 
	235,4

	130
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 15 мм (прим)
	5
	 
	54,46
	 
	272,3

	131
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 15 мм, шт. (прим)
	6
	 
	 
	6,32
	37,92

	132
	268
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода
	29,7
	2 287,20
	 
	 
	67929,84

	133
	268.2
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	8
	 
	 
	387,72
	3101,76

	134
	268.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	8
	 
	 
	10,42
	83,36

	135
	268.6
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	29,7
	 
	230,64
	 
	6850,01

	136
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	335,50
	 
	 
	671

	137
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	138
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	139
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	140
	279.4
	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый, диаметр 15 мм (прим.)
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	141
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	142
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 311 879,78

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	218 646,63

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	456 142,08

	
	
	
	
	
	
	
	

	
















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории  Красносельского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	5,88
	5 604,91
	 
	 
	32956,87

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	245,86
	553,10
	 
	 
	135985,17

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	245,86
	 
	159,22
	 
	39145,83

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	245,86
	 
	19,37
	 
	4762,31

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	245,86
	126,49
	 
	 
	31098,83

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	245,86
	1 012,92
	 
	 
	249036,51

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	245,86
	 
	19,70
	 
	4843,44

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	245,86
	 
	19,37
	 
	4762,31

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	245,86
	 
	85,55
	 
	21033,32

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	49,68
	2 078,42
	 
	 
	103255,91

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	49,68
	 
	44,55
	 
	2213,24

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	49,68
	 
	609,53
	 
	30281,45

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	49,68
	 
	34,69
	 
	1723,4

	14
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	56,9
	101,10
	 
	 
	5752,59

	15
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	1
	668,87
	 
	 
	668,87

	16
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	1
	 
	88,52
	 
	88,52

	17
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	12
	479,03
	 
	 
	5748,36

	18
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,0192
	132 733,76
	 
	 
	2548,49

	19
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,0192
	 
	6 794,70
	 
	130,46

	20
	50
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков, кв. м поверхности облицовки
	36,4
	131,61
	 
	 
	4790,6

	21
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	61,6
	640,85
	 
	 
	39476,36

	22
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	61,6
	 
	10,91
	 
	672,06

	23
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	61,6
	 
	1,68
	 
	103,49

	24
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	61,6
	1 135,01
	 
	 
	69916,62

	25
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	61,6
	 
	38,60
	 
	2377,76

	26
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	61,6
	 
	26,63
	 
	1640,41

	27
	73
	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	4,55
	1 393,58
	 
	 
	6340,79

	28
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	29
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	8
	841,92
	 
	 
	6735,36

	30
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	11,6
	453,18
	 
	 
	5256,89

	31
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,8
	5 755,80
	 
	 
	10360,44

	32
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,8
	 
	7 184,12
	 
	12931,42

	33
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	34
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	10
	2 236,28
	 
	 
	22362,8

	35
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	8
	 
	 
	80,12
	640,96

	36
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	10
	 
	5 899,94
	 
	58999,4

	37
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	16
	 
	 
	240,97
	3855,52

	38
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	10
	 
	377,45
	 
	3774,5

	39
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	8
	 
	 
	172,12
	1376,96

	40
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	1
	432,70
	 
	 
	432,7

	41
	100
	Установка дверных блоков: антресольных, блок
	1
	596,88
	 
	 
	596,88

	42
	100.1
	Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм
	1
	 
	342,88
	 
	342,88

	43
	100.2
	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт.
	1
	 
	 
	103,84
	103,84

	44
	100.3
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	1
	 
	1 183,56
	 
	1183,56

	45
	100.4
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм, 2 шт.
	4
	 
	 
	139,34
	557,36

	46
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	2,55
	1 197,00
	 
	 
	3052,35

	47
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	5,1
	495,25
	 
	 
	2525,78

	48
	116.3
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	2,55
	 
	447,46
	 
	1141,02

	49
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	6
	 
	 
	47,14
	282,84

	50
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	8,55
	2 992,81
	 
	 
	25588,53

	51
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	8,55
	 
	575,17
	 
	4917,7

	52
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	22,4
	120,00
	 
	 
	2688

	53
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	22,4
	 
	27,87
	 
	624,29

	54
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	44,79
	142,15
	 
	 
	6366,9

	55
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,2
	960,03
	 
	 
	3072,1

	56
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	61,4
	46,45
	 
	 
	2852,03

	57
	151
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки (толщ 40 мм)
	10
	193,34
	 
	 
	1933,4

	58
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	61,54
	637,55
	 
	 
	39234,83

	59
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	61,54
	 
	134,99
	 
	8307,28

	60
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	369,24
	11,85
	 
	 
	4375,49

	61
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	369,24
	 
	33,75
	 
	12461,85

	62
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	28,85
	3 575,18
	 
	 
	103143,94

	63
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	13,55
	333,88
	 
	 
	4524,07

	64
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	30,09
	433,45
	 
	 
	13042,51

	65
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	30,09
	 
	1 178,14
	 
	35450,23

	66
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	2,6
	635,21
	 
	 
	1651,55

	67
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	2,6
	 
	633,73
	 
	1647,7

	68
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	37,3
	149,56
	 
	 
	5578,59

	69
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	37,3
	 
	40,38
	 
	1506,17

	70
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	5
	308,46
	 
	 
	1542,3

	71
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	5
	 
	165,85
	 
	829,25

	72
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	4,55
	795,13
	 
	 
	3617,84

	73
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	8
	1 355,41
	 
	 
	10843,28

	74
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	8
	 
	31,93
	 
	255,44

	75
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	8
	 
	29,48
	 
	235,84

	76
	198
	Смена: выключателей, шт.
	8
	346,01
	 
	 
	2768,08

	77
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	78
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	7
	 
	78,61
	 
	550,27

	79
	199
	Смена: розеток, шт.
	12
	346,01
	 
	 
	4152,12

	80
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	11
	 
	132,46
	 
	1457,06

	81
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	86,10
	 
	86,1

	82
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	24
	303,65
	 
	 
	7287,6

	83
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	12
	 
	106,22
	 
	1274,64

	84
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	12
	 
	72,90
	 
	874,8

	85
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	24
	 
	15,44
	 
	370,56

	86
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	3
	1 499,47
	 
	 
	4498,41

	87
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	3
	 
	 
	848,76
	2546,28

	88
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	89
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	90
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	91
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	92
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	2
	1 358,06
	 
	 
	2716,12

	93
	234
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 10 до 13, шт.
	2
	2 435,53
	 
	 
	4871,06

	94
	234.2
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12
	2
	 
	16 442,50
	 
	32885

	95
	234.3
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	96
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	97
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	98
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	99
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	100
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	101
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	102
	247
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, комплект
	1
	4 438,70
	 
	 
	4438,7

	103
	247.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	104
	247.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	105
	247.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	106
	249
	Установка моек: на одно отделение, комплект
	1
	3 572,05
	 
	 
	3572,05

	107
	249.2
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	108
	249.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	109
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	110
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	111
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	112
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	113
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	114
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	115
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	116
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	10
	892,70
	 
	 
	8927

	117
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	10
	1 319,52
	 
	 
	13195,2

	118
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	10
	 
	33,67
	 
	336,7

	119
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	5
	 
	 
	55,93
	279,65

	120
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	3
	 
	 
	67,61
	202,83

	121
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	10
	 
	168,12
	 
	1681,2

	122
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	10
	 
	13,56
	 
	135,6

	123
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	24
	2 131,71
	 
	 
	51161,04

	124
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	24
	 
	 
	55,93
	1342,32

	125
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	12
	 
	 
	5,81
	69,72

	126
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	5
	 
	 
	50,81
	254,05

	127
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	12
	 
	47,08
	 
	564,96

	128
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	12
	 
	54,46
	 
	653,52

	129
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	18
	2 501,13
	 
	 
	45020,34

	130
	267.2
	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х25х32 мм, шт.
	5
	 
	 
	57,69
	288,45

	131
	267.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	6,32
	31,6

	132
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	18
	 
	143,52
	 
	2583,36

	133
	267.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	5,81
	58,1

	134
	267.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	5
	 
	 
	50,81
	254,05

	135
	267.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	18
	 
	 
	55,93
	1006,74

	136
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	4
	450,86
	 
	 
	1803,44

	137
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	4
	 
	400,78
	 
	1603,12

	138
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	4
	 
	820,88
	 
	3283,52

	139
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	4
	 
	167,77
	 
	671,08

	140
	279.4
	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый, диаметр 15 мм (прим.)
	4
	 
	1 145,59
	 
	4582,36

	141
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,5
	1 262,93
	 
	 
	1894,4

	142
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,5
	423,69
	 
	 
	635,54

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 552 197,55

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	258 699,59

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	399 080,49

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Красносельского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	12
	3 244,15
	 
	 
	38929,8

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	102,3
	553,10
	 
	 
	56582,13

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	102,3
	 
	159,22
	 
	16288,21

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	102,3
	 
	19,37
	 
	1981,55

	5
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-511,5
	52,82
	 
	 
	-27017,43

	6
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-511,5
	 
	15,93
	 
	-8148,2

	7
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	62,2
	126,49
	 
	 
	7867,68

	8
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	94,3
	1 012,92
	 
	 
	95518,36

	9
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	94,3
	 
	19,70
	 
	1857,71

	10
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	94,3
	 
	19,37
	 
	1826,59

	11
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	94,3
	 
	85,55
	 
	8067,37

	12
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	8
	920,01
	 
	 
	7360,08

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	8
	2 078,42
	 
	 
	16627,36

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	8
	 
	44,55
	 
	356,4

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	8
	 
	609,53
	 
	4876,24

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	8
	 
	34,69
	 
	277,52

	17
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	4
	668,87
	 
	 
	2675,48

	18
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	4
	 
	88,52
	 
	354,08

	19
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	12,5
	2 371,34
	 
	 
	29641,75

	20
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	12,5
	 
	821,45
	 
	10268,13

	21
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	12,5
	 
	308,86
	 
	3860,75

	22
	54
	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков
	29
	393,09
	 
	 
	11399,61

	23
	55
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков 
	29
	562,16
	 
	 
	16302,64

	24
	55.4
	Дюбели распорные полипропиленовые
	29
	 
	0,60
	 
	17,4

	25
	55.5
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	29
	 
	1 515,15
	 
	43939,35

	26
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	10,5
	4 030,67
	 
	 
	42322,04

	27
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	33,9
	640,85
	 
	 
	21724,82

	28
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	33,9
	 
	10,91
	 
	369,85

	29
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	33,9
	 
	1,68
	 
	56,95

	30
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	339
	61,06
	 
	 
	20699,34

	31
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	339
	 
	0,16
	 
	54,24

	32
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	33,9
	1 135,01
	 
	 
	38476,84

	33
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	33,9
	 
	38,60
	 
	1308,54

	34
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	33,9
	 
	26,63
	 
	902,76

	35
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	3
	2 267,43
	 
	 
	6802,29

	36
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	2
	841,92
	 
	 
	1683,84

	37
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	7,54
	453,18
	 
	 
	3416,98

	38
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	5,4
	5 755,80
	 
	 
	31081,32

	39
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	5,4
	 
	7 184,12
	 
	38794,25

	40
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	41
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,39
	2 236,28
	 
	 
	3108,43

	42
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	43
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,39
	 
	5 899,94
	 
	8200,92

	44
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	45
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,39
	 
	377,45
	 
	524,66

	46
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	1
	 
	 
	172,12
	172,12

	47
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,54
	4 814,42
	 
	 
	7414,21

	48
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,54
	 
	10 296,09
	 
	15855,98

	49
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	1
	1 664,14
	 
	 
	1664,14

	50
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	1,76
	594,28
	 
	 
	1045,93

	51
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	2,1
	1 197,00
	 
	 
	2513,7

	52
	112
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых,  кв. м поверхности оконных блоков
	1,76
	4 109,53
	 
	 
	7232,77

	53
	112.2
	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м
	1,76
	 
	5 929,29
	 
	10435,55

	54
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	4,2
	495,25
	 
	 
	2080,05

	55
	116.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	4,2
	 
	531,53
	 
	2232,43

	56
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	6
	 
	 
	47,14
	282,84

	57
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	4,2
	570,86
	 
	 
	2397,61

	58
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	4,2
	 
	177,57
	 
	745,79

	59
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	2,2
	2 992,81
	 
	 
	6584,18

	60
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	2,2
	 
	575,17
	 
	1265,37

	61
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	9
	120,00
	 
	 
	1080

	62
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	9
	 
	27,87
	 
	250,83

	63
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	24,6
	142,15
	 
	 
	3496,89

	64
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	0,96
	960,03
	 
	 
	921,63

	65
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	38,4
	46,45
	 
	 
	1783,68

	66
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	26,86
	611,93
	 
	 
	16436,44

	67
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	26,86
	 
	291,03
	 
	7817,07

	68
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	26,86
	 
	24,21
	 
	650,28

	69
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	0,96
	3 575,18
	 
	 
	3432,17

	70
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	13,3
	333,88
	 
	 
	4440,6

	71
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	38
	433,45
	 
	 
	16471,1

	72
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	38
	 
	1 178,14
	 
	44769,32

	73
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	40,2
	149,56
	 
	 
	6012,31

	74
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	40,2
	 
	40,38
	 
	1623,28

	75
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,7
	308,46
	 
	 
	832,84

	76
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,7
	 
	165,85
	 
	447,8

	77
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	3
	1 355,41
	 
	 
	4066,23

	78
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	3
	 
	31,93
	 
	95,79

	79
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	3
	 
	29,48
	 
	88,44

	80
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	81
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	61,02
	 
	183,06

	82
	199
	Смена: розеток, шт.
	9
	346,01
	 
	 
	3114,09

	83
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	9
	 
	132,46
	 
	1192,14

	84
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	3
	1 499,47
	 
	 
	4498,41

	85
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	3
	 
	 
	848,76
	2546,28

	86
	215
	Демонтаж: бытовых электрических плит, шт.
	1
	308,89
	 
	 
	308,89

	87
	216
	Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт.
	1
	3 720,58
	 
	 
	3720,58

	88
	216.1
	Плита электрическая четырехкомфорочная
	1
	 
	15 077,62
	 
	15077,62

	89
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	5
	1 358,06
	 
	 
	6790,3

	90
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	5
	1 392,74
	 
	 
	6963,7

	91
	236.2
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт
	5
	 
	6 945,84
	 
	34729,2

	92
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	5
	 
	256,95
	 
	1284,75

	93
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	5
	 
	101,50
	 
	507,5

	94
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	95
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	96
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	97
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	98
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	99
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	100
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	841 209,27

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	140 201,55

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	291 395,81

	


	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории  Красносельского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	154,13
	553,10
	 
	 
	85249,3

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	154,13
	 
	159,22
	 
	24540,58

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	154,13
	 
	19,37
	 
	2985,5

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	144,68
	126,49
	 
	 
	18300,57

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	144,68
	1 012,92
	 
	 
	146549,27

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	144,68
	 
	19,70
	 
	2850,2

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	144,68
	 
	19,37
	 
	2802,45

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	144,68
	 
	85,55
	 
	12377,37

	9
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	9,45
	920,01
	 
	 
	8694,09

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	9,45
	2 078,42
	 
	 
	19641,07

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	9,45
	 
	44,55
	 
	421

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	9,45
	 
	609,53
	 
	5760,06

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	9,45
	 
	34,69
	 
	327,82

	14
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	1
	668,87
	 
	 
	668,87

	15
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	1
	 
	88,52
	 
	88,52

	16
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	60,25
	640,85
	 
	 
	38611,21

	17
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	60,25
	 
	10,91
	 
	657,33

	18
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	60,25
	 
	1,68
	 
	101,22

	19
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	60,25
	1 135,01
	 
	 
	68384,35

	20
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	60,25
	 
	38,60
	 
	2325,65

	21
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	60,25
	 
	26,63
	 
	1604,46

	22
	73
	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	3,05
	1 393,58
	 
	 
	4250,42

	23
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	24
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	8
	841,92
	 
	 
	6735,36

	25
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	13
	453,18
	 
	 
	5891,34

	26
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,8
	5 755,80
	 
	 
	10360,44

	27
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,8
	 
	7 184,12
	 
	12931,42

	28
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	29
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	8,4
	2 236,28
	 
	 
	18784,75

	30
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	31
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	8,4
	 
	5 899,94
	 
	49559,5

	32
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	16
	 
	 
	240,97
	3855,52

	33
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	8,4
	 
	377,45
	 
	3170,58

	34
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	8
	 
	 
	172,12
	1376,96

	35
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	2,01
	927,81
	 
	 
	1864,9

	36
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	2
	432,70
	 
	 
	865,4

	37
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	38
	100
	Установка дверных блоков: антресольных, блок
	2
	596,88
	 
	 
	1193,76

	39
	100.1
	Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм
	2
	 
	342,88
	 
	685,76

	40
	100.2
	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт.
	4
	 
	 
	103,84
	415,36

	41
	100.3
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	2
	 
	1 183,56
	 
	2367,12

	42
	100.4
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм, 2 шт.
	8
	 
	 
	139,34
	1114,72

	43
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	11,4
	120,00
	 
	 
	1368

	44
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	11,4
	 
	27,87
	 
	317,72

	45
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	50,94
	709,13
	 
	 
	36123,08

	46
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,05
	960,03
	 
	 
	2928,09

	47
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	53,42
	46,45
	 
	 
	2481,36

	48
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	53,99
	637,55
	 
	 
	34421,32

	49
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	53,99
	 
	134,99
	 
	7288,11

	50
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,05
	3 575,18
	 
	 
	10904,3

	51
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	50,94
	433,45
	 
	 
	22079,94

	52
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	50,94
	 
	1 178,14
	 
	60014,45

	53
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	53,42
	149,56
	 
	 
	7989,5

	54
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	53,42
	 
	40,38
	 
	2157,1

	55
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	5
	308,46
	 
	 
	1542,3

	56
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	5
	 
	165,85
	 
	829,25

	57
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,05
	795,13
	 
	 
	2425,15

	58
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	7
	1 355,41
	 
	 
	9487,87

	59
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	7
	 
	31,93
	 
	223,51

	60
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	7
	 
	29,48
	 
	206,36

	61
	198
	Смена: выключателей, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	62
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	63
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	78,61
	 
	157,22

	64
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	65
	199
	Смена: розеток, шт.
	12
	346,01
	 
	 
	4152,12

	66
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	12
	 
	132,46
	 
	1589,52

	67
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	3
	1 499,47
	 
	 
	4498,41

	68
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	3
	 
	 
	848,76
	2546,28

	69
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	70
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	71
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	72
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	73
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	1
	1 358,06
	 
	 
	1358,06

	74
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	1
	1 392,74
	 
	 
	1392,74

	75
	236.1
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт
	1
	 
	8 173,37
	 
	8173,37

	76
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	77
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	78
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	79
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	80
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	81
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	82
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	83
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	84
	247
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, комплект
	1
	4 438,70
	 
	 
	4438,7

	85
	247.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	86
	247.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	87
	247.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	88
	249
	Установка моек: на одно отделение, комплект
	1
	3 572,05
	 
	 
	3572,05

	89
	249.2
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	90
	249.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	91
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	92
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	93
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	94
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	95
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	96
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	97
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	98
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	5
	892,70
	 
	 
	4463,5

	99
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	5
	1 319,52
	 
	 
	6597,6

	100
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	5
	 
	33,67
	 
	168,35

	101
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	102
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	5
	 
	168,12
	 
	840,6

	103
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	5
	 
	13,56
	 
	67,8

	104
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	16
	2 131,71
	 
	 
	34107,36

	105
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	5,04
	25,2

	106
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	16
	 
	 
	55,93
	894,88

	107
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	5
	 
	 
	13,88
	69,4

	108
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	10
	 
	 
	50,81
	508,1

	109
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	8
	 
	47,08
	 
	376,64

	110
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	8
	 
	54,46
	 
	435,68

	111
	271
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм, м трубопровода
	1,5
	2 238,08
	 
	 
	3357,12

	112
	271.3
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	1,5
	 
	143,52
	 
	215,28

	113
	271.4
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	5,81
	23,24

	114
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	115
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	116
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	117
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	118
	279.4
	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый, диаметр 15 мм (прим.)
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	119
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	120
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	959 541,45

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	159 923,58

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	291 285,54

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Красносельского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	58,9
	553,10
	 
	 
	32577,59

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	58,9
	 
	159,22
	 
	9378,06

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	58,9
	 
	19,37
	 
	1140,89

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	50,24
	126,49
	 
	 
	6354,86

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	48,24
	1 012,92
	 
	 
	48863,26

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	48,24
	 
	19,70
	 
	950,33

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	48,24
	 
	19,37
	 
	934,41

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	48,24
	 
	85,55
	 
	4126,93

	9
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	3
	920,01
	 
	 
	2760,03

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	9,2
	2 078,42
	 
	 
	19121,46

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	9,2
	 
	44,55
	 
	409,86

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	9,2
	 
	609,53
	 
	5607,68

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	9,2
	 
	34,69
	 
	319,15

	14
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	1
	668,87
	 
	 
	668,87

	15
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	1
	 
	88,52
	 
	88,52

	16
	50
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков, кв. м поверхности облицовки
	1,1
	131,61
	 
	 
	144,77

	17
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	25,75
	640,85
	 
	 
	16501,89

	18
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	25,75
	 
	10,91
	 
	280,93

	19
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	25,75
	 
	1,68
	 
	43,26

	20
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	25,75
	1 135,01
	 
	 
	29226,51

	21
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	25,75
	 
	38,60
	 
	993,95

	22
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	25,75
	 
	26,63
	 
	685,72

	23
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	24
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	5
	841,92
	 
	 
	4209,6

	25
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	7,2
	453,18
	 
	 
	3262,9

	26
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,8
	5 755,80
	 
	 
	10360,44

	27
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,8
	 
	7 184,12
	 
	12931,42

	28
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	29
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	5,6
	2 236,28
	 
	 
	12523,17

	30
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	31
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	5,6
	 
	5 899,94
	 
	33039,66

	32
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	33
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	5,6
	 
	377,45
	 
	2113,72

	34
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	5
	 
	 
	172,12
	860,6

	35
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	36
	99
	Установка дверных блоков: шкафных, блок
	1
	1 311,17
	 
	 
	1311,17

	37
	99.1
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	38
	99.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	39
	99.3
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1
	 
	5 899,94
	 
	5899,94

	40
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	1
	1 664,14
	 
	 
	1664,14

	41
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	2,4
	594,28
	 
	 
	1426,27

	42
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,48
	1 197,00
	 
	 
	574,56

	43
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	2,4
	3 181,30
	 
	 
	7635,12

	45
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двухстворный с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, от 2,51 до 3,0 кв.м
	2,4
	 
	6 927,95
	 
	16627,08

	45
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	1,6
	495,25
	 
	 
	792,4

	46
	116.4
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	1,6
	 
	393,00
	 
	628,8

	47
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	1,6
	 
	 
	47,14
	75,42

	48
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	1,6
	570,86
	 
	 
	913,38

	49
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	1,6
	 
	177,57
	 
	284,11

	50
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	1,02
	2 992,81
	 
	 
	3052,67

	51
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	1,02
	 
	575,17
	 
	586,67

	52
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	4,7
	120,00
	 
	 
	564

	53
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	4,7
	 
	27,87
	 
	130,99

	54
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	17,5
	142,15
	 
	 
	2487,63

	55
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	1,1
	960,03
	 
	 
	1056,03

	56
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	21,2
	46,45
	 
	 
	984,74

	57
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	18,6
	637,55
	 
	 
	11858,43

	58
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	18,6
	 
	134,99
	 
	2510,81

	59
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	1,1
	3 575,18
	 
	 
	3932,7

	60
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	9,1
	433,45
	 
	 
	3944,4

	61
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	9,1
	 
	1 178,14
	 
	10721,07

	62
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	8,4
	635,21
	 
	 
	5335,76

	63
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	8,4
	 
	633,73
	 
	5323,33

	64
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	21,2
	149,56
	 
	 
	3170,67

	65
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	21,2
	 
	40,38
	 
	856,06

	66
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,8
	308,46
	 
	 
	863,69

	67
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,8
	 
	165,85
	 
	464,38

	68
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	1,1
	795,13
	 
	 
	874,64

	69
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	3
	1 355,41
	 
	 
	4066,23

	70
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	3
	 
	31,93
	 
	95,79

	71
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	3
	 
	29,48
	 
	88,44

	72
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	73
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	78,61
	 
	235,83

	74
	199
	Смена: розеток, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	75
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	132,46
	 
	397,38

	76
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	86,10
	 
	172,2

	77
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	1
	1 358,06
	 
	 
	1358,06

	78
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	1
	1 392,74
	 
	 
	1392,74

	79
	236.1
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт
	1
	 
	8 173,37
	 
	8173,37

	80
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	81
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	82
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	83
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	84
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	85
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	86
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	87
	271
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм, м трубопровода
	0,6
	2 238,08
	 
	 
	1342,85

	88
	271.3
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	0,6
	 
	143,52
	 
	86,11

	89
	271.4
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,81
	11,62

	90
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,5
	1 262,93
	 
	 
	631,47

	91
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,5
	423,69
	 
	 
	211,85

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	404 170,17

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	67 361,70

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	143 548,29




	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 9

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Курортного района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	113,38
	553,10
	 
	 
	62710,48

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	113,38
	 
	159,22
	 
	18052,36

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	113,38
	 
	19,37
	 
	2196,17

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	32,45
	126,49
	 
	 
	4104,6

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	89,52
	1 012,92
	 
	 
	90676,6

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	89,52
	 
	19,70
	 
	1763,54

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	89,52
	 
	19,37
	 
	1734

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	89,52
	 
	85,55
	 
	7658,44

	9
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	23,86
	2 078,42
	 
	 
	49591,1

	10
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	23,86
	 
	44,55
	 
	1062,96

	11
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	23,86
	 
	609,53
	 
	14543,39

	12
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	23,86
	 
	34,69
	 
	827,7

	13
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	10,37
	101,10
	 
	 
	1048,41

	14
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	15
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	16
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	78,13
	479,03
	 
	 
	37426,61

	17
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,13
	132 733,76
	 
	 
	17255,39

	18
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,13
	 
	6 794,70
	 
	883,31

	19
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	32,16
	640,85
	 
	 
	20609,74

	20
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	32,16
	 
	10,91
	 
	350,87

	21
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	32,16
	 
	1,68
	 
	54,03

	22
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	32,16
	1 135,01
	 
	 
	36501,92

	23
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	32,16
	 
	38,60
	 
	1241,38

	24
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	32,16
	 
	26,63
	 
	856,42

	25
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	9,36
	131,61
	 
	 
	1231,87

	26
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	27
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	5
	841,92
	 
	 
	4209,6

	28
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	9,74
	453,18
	 
	 
	4413,97

	29
	78
	Снятие наличников, м наличника
	28,32
	52,58
	 
	 
	1489,07

	30
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,86
	5 755,80
	 
	 
	10705,79

	31
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,86
	 
	7 184,12
	 
	13362,46

	32
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	33
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	7,88
	2 236,28
	 
	 
	17621,89

	34
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	35
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	5
	 
	 
	78,07
	390,35

	36
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	7,88
	 
	5 899,94
	 
	46491,53

	37
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	38
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	7,88
	 
	377,45
	 
	2974,31

	39
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	5
	 
	 
	172,12
	860,6

	40
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	9,8
	132,54
	 
	 
	1298,89

	41
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,8
	 
	78,28
	 
	767,14

	42
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	2,22
	927,81
	 
	 
	2061,78

	43
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	44
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 664,14
	 
	 
	3328,28

	45
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	13,26
	594,28
	 
	 
	7880,15

	46
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,025
	1 197,00
	 
	 
	1226,93

	47
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	6,63
	3 190,75
	 
	 
	21154,67

	48
	115.3
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м
	6,63
	 
	6 255,63
	 
	41474,83

	49
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	4,83
	495,25
	 
	 
	2392,06

	50
	116.6
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм
	4,83
	 
	177,05
	 
	855,15

	51
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	4,83
	 
	 
	47,14
	227,69

	52
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	4,83
	570,86
	 
	 
	2757,25

	53
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	4,83
	 
	177,57
	 
	857,66

	54
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	1,025
	2 992,81
	 
	 
	3067,63

	55
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	1,025
	 
	575,17
	 
	589,55

	56
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	33,29
	120,00
	 
	 
	3994,8

	57
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	33,29
	 
	27,87
	 
	927,79

	58
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	29
	142,15
	 
	 
	4122,35

	59
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,16
	960,03
	 
	 
	3033,69

	60
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	36,54
	46,45
	 
	 
	1697,28

	61
	163
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки
	32,16
	483,73
	 
	 
	15556,76

	62
	163.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	32,16
	 
	155,54
	 
	5002,17

	63
	163.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	32,16
	 
	24,21
	 
	778,59

	64
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,16
	3 575,18
	 
	 
	11297,57

	65
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	29
	635,21
	 
	 
	18421,09

	66
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	29
	 
	633,73
	 
	18378,17

	67
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	36,54
	149,56
	 
	 
	5464,92

	68
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	36,54
	 
	40,38
	 
	1475,49

	69
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,6
	308,46
	 
	 
	1110,46

	70
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3,6
	 
	165,85
	 
	597,06

	71
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	78,13
	31,42
	 
	 
	2454,84

	72
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	2
	1 355,41
	 
	 
	2710,82

	73
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	2
	 
	31,93
	 
	63,86

	74
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	2
	 
	29,48
	 
	58,96

	75
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	76
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	77
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	2
	 
	352,43
	 
	704,86

	78
	199
	Смена: розеток, шт.
	7
	346,01
	 
	 
	2422,07

	79
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	7
	 
	132,46
	 
	927,22

	80
	201
	Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке, шт.
	2
	507,69
	 
	 
	1015,38

	81
	201.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	82
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	78,13
	303,65
	 
	 
	23724,17

	83
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	34
	 
	106,22
	 
	3611,48

	84
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	44,13
	 
	72,90
	 
	3217,08

	85
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	78,13
	 
	15,44
	 
	1206,33

	86
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,2
	874,46
	 
	 
	1049,35

	87
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,2
	 
	25,68
	 
	30,82

	88
	240
	Установка ванн купальных: прямых чугунных, комплект
	1
	6 842,64
	 
	 
	6842,64

	89
	240.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	90
	240.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	91
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	92
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	93
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	94
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	95
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	96
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	97
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	98
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	99
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	100
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	101
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт. (обратный монтаж)
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	102
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	103
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	104
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	105
	265
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода
	7
	2 138,40
	 
	 
	14968,8

	106
	265.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт.
	2
	 
	 
	8,74
	17,48

	107
	265.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	4
	 
	 
	0,58
	2,32

	108
	265.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	7
	 
	 
	55,93
	391,51

	109
	265.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3,5
	 
	79,89
	 
	279,62

	110
	265.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3,5
	 
	86,03
	 
	301,11

	111
	265.11
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт.
	7
	 
	 
	8,54
	59,78

	112
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	113
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	114
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	115
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	116
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	117
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	118
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	795 892,46

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	132 648,74

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	244 007,88

	
	
	
	
	
	
	
	

	

















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Курортного района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	2
	553,10
	 
	 
	1106,2

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	2
	 
	159,22
	 
	318,44

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	2
	 
	19,37
	 
	38,74

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	47,22
	126,49
	 
	 
	5972,86

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	33,92
	1 012,92
	 
	 
	34358,25

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	33,92
	 
	19,70
	 
	668,22

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	33,92
	 
	19,37
	 
	657,03

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	33,92
	 
	85,55
	 
	2901,86

	9
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	10
	479,03
	 
	 
	4790,3

	10
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,016
	132 733,76
	 
	 
	2123,74

	11
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,016
	 
	6 794,70
	 
	108,72

	12
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	13,3
	640,85
	 
	 
	8523,31

	13
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	13,3
	 
	10,91
	 
	145,1

	14
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	13,3
	 
	1,68
	 
	22,34

	15
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	13,3
	1 135,01
	 
	 
	15095,63

	16
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	13,3
	 
	38,60
	 
	513,38

	17
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	13,3
	 
	26,63
	 
	354,18

	18
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	5,05
	132,54
	 
	 
	669,33

	19
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	5,05
	 
	78,28
	 
	395,31

	20
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	4,62
	120,00
	 
	 
	554,4

	21
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	4,62
	 
	27,87
	 
	128,76

	22
	132
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	1,263
	1 405,40
	 
	 
	1775,02

	23
	132.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	1,263
	 
	230,40
	 
	291

	24
	132.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	1,263
	 
	1,21
	 
	1,53

	25
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	13,3
	142,15
	 
	 
	1890,6

	26
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	13,71
	46,45
	 
	 
	636,83

	27
	163
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки
	13,3
	483,73
	 
	 
	6433,61

	28
	163.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	13,3
	 
	155,54
	 
	2068,68

	29
	163.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	13,3
	 
	24,21
	 
	321,99

	30
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	13,3
	433,45
	 
	 
	5764,89

	31
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	13,3
	 
	1 178,14
	 
	15669,26

	32
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	13,71
	149,56
	 
	 
	2050,47

	33
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	13,71
	 
	40,38
	 
	553,61

	34
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	0,9
	308,46
	 
	 
	277,61

	35
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	0,9
	 
	165,85
	 
	149,27

	36
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	57,4
	31,42
	 
	 
	1803,51

	37
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	1
	1 355,41
	 
	 
	1355,41

	38
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	1
	 
	31,93
	 
	31,93

	39
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	1
	 
	29,48
	 
	29,48

	40
	198
	Смена: выключателей, шт.
	1
	346,01
	 
	 
	346,01

	41
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	42
	199
	Смена: розеток, шт.
	2
	346,01
	 
	 
	692,02

	43
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	132,46
	 
	264,92

	44
	202
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
ФОТ, шт. 
	2
	595,24
	 
	 
	1190,48

	45
	202.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	132,46
	 
	264,92

	46
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	57,4
	303,65
	 
	 
	17429,51

	47
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	22,2
	 
	106,22
	 
	2358,08

	48
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	35,2
	 
	72,90
	 
	2566,08

	49
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	57,4
	 
	15,44
	 
	886,26

	50
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	1
	1 358,06
	 
	 
	1358,06

	51
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	1
	1 392,74
	 
	 
	1392,74

	52
	236.4
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	1
	 
	8 498,58
	 
	8498,58

	53
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	54
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	55
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,2
	1 262,93
	 
	 
	252,59

	56
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,2
	423,69
	 
	 
	84,74

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	158 572,85

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	26 428,81

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	40 644,73








	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 10

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории  Московского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	86,46
	553,10
	 
	 
	47821,03

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	86,46
	 
	159,22
	 
	13766,16

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	86,46
	 
	19,37
	 
	1674,73

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	72,4
	126,49
	 
	 
	9157,88

	5
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	4,8
	920,01
	 
	 
	4416,05

	6
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	30,48
	2 078,42
	 
	 
	63350,24

	7
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	30,48
	 
	44,55
	 
	1357,88

	8
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	30,48
	 
	609,53
	 
	18578,47

	9
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	30,48
	 
	34,69
	 
	1057,35

	10
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	80,18
	801,47
	 
	 
	64261,86

	11
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	80,18
	 
	35,09
	 
	2813,52

	12
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	80,18
	 
	24,21
	 
	1941,16

	13
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	14
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	15
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	0,7
	479,03
	 
	 
	335,32

	16
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,07
	132 733,76
	 
	 
	9291,36

	17
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,07
	 
	6 794,70
	 
	475,63

	18
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,9
	318,94
	 
	 
	924,93

	19
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,9
	 
	437,38
	 
	1268,4

	20
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	27,9
	640,85
	 
	 
	17879,72

	21
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	27,9
	 
	10,91
	 
	304,39

	22
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	27,9
	 
	1,68
	 
	46,87

	23
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	-139,5
	61,06
	 
	 
	-8517,87

	24
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-139,5
	 
	0,16
	 
	-22,32

	25
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	27,9
	1 135,01
	 
	 
	31666,78

	26
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	27,9
	 
	38,60
	 
	1076,94

	27
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	27,9
	 
	26,63
	 
	742,98

	28
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	3
	3 242,44
	 
	 
	9727,32

	29
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	3
	 
	64,03
	 
	192,09

	30
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	3
	2 267,43
	 
	 
	6802,29

	31
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	4
	841,92
	 
	 
	3367,68

	32
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	10,47
	453,18
	 
	 
	4744,79

	33
	78
	Снятие наличников, м наличника
	52,3
	52,58
	 
	 
	2749,93

	34
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	35
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	36
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	37
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,8
	2 307,61
	 
	 
	4153,7

	38
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	1,8
	 
	7,28
	 
	13,1

	39
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,8
	 
	69,90
	 
	125,82

	40
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	41
	81.7
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	42
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,8
	 
	5 899,94
	 
	10619,89

	43
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	44
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	1
	 
	 
	172,12
	172,12

	45
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,57
	2 236,28
	 
	 
	14692,36

	46
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	47
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	6,57
	 
	5 899,94
	 
	38762,61

	48
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	49
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,57
	 
	377,45
	 
	2479,85

	50
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	51
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,47
	4 814,42
	 
	 
	7077,2

	52
	83.3
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м
	1,47
	 
	10 679,34
	 
	15698,63

	53
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	14,5
	132,54
	 
	 
	1921,83

	54
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	14,5
	 
	78,28
	 
	1135,06

	55
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	1,89
	927,81
	 
	 
	1753,56

	56
	94
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	1,65
	1 756,79
	 
	 
	2898,7

	57
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	2
	432,70
	 
	 
	865,4

	58
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	59
	97
	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали (кухня)
	0,4
	1 194,73
	 
	 
	477,89

	60
	97.1
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	0,4
	 
	40,48
	 
	16,19

	61
	97.2
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	0,4
	 
	1 183,56
	 
	473,42

	62
	98
	Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	1,65
	2 206,18
	 
	 
	3640,2

	63
	98.1
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	1,65
	 
	1 183,56
	 
	1952,87

	64
	99
	Установка дверных блоков: шкафных, блок
	1
	1 311,17
	 
	 
	1311,17

	65
	99.1
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	66
	99.3
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1
	 
	5 899,94
	 
	5899,94

	67
	99.4
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	68
	100
	Установка дверных блоков: антресольных, блок
	2
	596,88
	 
	 
	1193,76

	69
	100.1
	Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм
	2
	 
	342,88
	 
	685,76

	70
	100.2
	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт.
	4
	 
	 
	103,84
	415,36

	71
	100.3
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	2
	 
	1 183,56
	 
	2367,12

	72
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 664,14
	 
	 
	3328,28

	73
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	4,2
	594,28
	 
	 
	2495,98

	74
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,85
	1 197,00
	 
	 
	1017,45

	75
	112
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых,  кв. м поверхности оконных блоков
	1,95
	4 109,53
	 
	 
	8013,58

	76
	112.2
	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м
	1,95
	 
	5 929,29
	 
	11562,12

	77
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	2,25
	3 181,30
	 
	 
	7157,93

	78
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	2,25
	 
	6 927,95
	 
	15587,89

	79
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	1,82
	495,25
	 
	 
	901,36

	80
	116.4
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	1,82
	 
	393,00
	 
	715,26

	81
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	1,82
	 
	 
	47,14
	85,79

	82
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	2,9
	570,86
	 
	 
	1655,49

	83
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	2,9
	 
	177,57
	 
	514,95

	84
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	2,17
	2 992,81
	 
	 
	6494,4

	85
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	2,17
	 
	575,17
	 
	1248,12

	86
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	10,8
	120,00
	 
	 
	1296

	87
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10,8
	 
	27,87
	 
	301

	88
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	2,17
	4 926,61
	 
	 
	10690,74

	89
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	17
	709,13
	 
	 
	12055,21

	90
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	17
	94,48
	 
	 
	1606,16

	91
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	5,76
	142,15
	 
	 
	818,78

	92
	140
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных, кв. м покрытия пола
	5,6
	439,02
	 
	 
	2458,51

	93
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	2
	960,03
	 
	 
	1920,06

	94
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	33,35
	46,45
	 
	 
	1549,11

	95
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	4,56
	637,55
	 
	 
	2907,23

	96
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	4,56
	 
	134,99
	 
	615,55

	97
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	4,56
	3 575,18
	 
	 
	16302,82

	98
	166
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия
	17
	1 957,85
	 
	 
	33283,45

	99
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	17
	433,45
	 
	 
	7368,65

	100
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	17
	 
	1 178,14
	 
	20028,38

	101
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	9,34
	635,21
	 
	 
	5932,86

	102
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	9,34
	 
	633,73
	 
	5919,04

	103
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	33,35
	149,56
	 
	 
	4987,83

	104
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	33,35
	 
	40,38
	 
	1346,67

	105
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	4,17
	308,46
	 
	 
	1286,28

	106
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	4,17
	 
	165,85
	 
	691,59

	107
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	26,04
	1 282,83
	 
	 
	33404,89

	108
	186
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола
	17
	1 188,52
	 
	 
	20204,84

	109
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	17
	934,91
	 
	 
	15893,47

	110
	189
	Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия
	1,56
	3 143,79
	 
	 
	4904,31

	111
	189.1
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	1,56
	 
	281,32
	 
	438,86

	112
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	53
	31,42
	 
	 
	1665,26

	113
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	9
	1 355,41
	 
	 
	12198,69

	114
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	9
	 
	31,93
	 
	287,37

	115
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	9
	 
	29,48
	 
	265,32

	116
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	117
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	118
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	119
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	120
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	121
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	132,46
	 
	132,46

	122
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	86,10
	 
	172,2

	123
	202
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
ФОТ, шт. 
	4
	595,24
	 
	 
	2380,96

	124
	202.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	4
	 
	86,10
	 
	344,4

	125
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	53
	303,65
	 
	 
	16093,45

	126
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	30
	 
	106,22
	 
	3186,6

	127
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	23
	 
	72,90
	 
	1676,7

	128
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	53
	 
	15,44
	 
	818,32

	129
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	3
	301,22
	 
	 
	903,66

	130
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	3
	 
	436,20
	 
	1308,6

	131
	209
	Демонтаж автоматического выключателя, шт.
	3
	737,56
	 
	 
	2212,68

	132
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	3
	2 774,96
	 
	 
	8324,88

	133
	210.1
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
	2
	 
	444,56
	 
	889,12

	134
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	1
	 
	462,81
	 
	462,81

	135
	211
	Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	351,65
	 
	 
	351,65

	136
	212
	Установка звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	1 174,83
	 
	 
	1174,83

	137
	212.1
	Звонок электрический с кнопкой
	1
	 
	270,24
	 
	270,24

	138
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	1
	1 499,47
	 
	 
	1499,47

	139
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	1
	 
	 
	848,76
	848,76

	140
	214
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт.
	1
	3 788,12
	 
	 
	3788,12

	141
	214.1
	Щиток квартирный навесной без счетчика
	1
	 
	1 688,92
	 
	1688,92

	142
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	143
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	144
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	145
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	146
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2,29
	874,46
	 
	 
	2002,51

	147
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2,29
	 
	25,68
	 
	58,81

	148
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,86
	642,37
	 
	 
	552,44

	149
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,86
	 
	25,68
	 
	22,08

	150
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,23
	946,25
	 
	 
	217,64

	151
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,23
	 
	25,68
	 
	5,91

	152
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	2
	1 358,06
	 
	 
	2716,12

	153
	232
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 4 до 7, шт.
	2
	1 787,90
	 
	 
	3575,8

	154
	232.2
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 6
	1
	 
	8 221,25
	 
	8221,25

	155
	232.3
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	156
	232.4
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5
	1
	 
	6 851,03
	 
	6851,03

	157
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	158
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	159
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	160
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	161
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	162
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	163
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	164
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	165
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	166
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	167
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	168
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	169
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	170
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	171
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	172
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	173
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	174
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	175
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,2
	892,70
	 
	 
	1963,94

	176
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,2
	1 319,52
	 
	 
	2902,94

	177
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,2
	 
	33,67
	 
	74,07

	178
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	179
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	180
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,2
	 
	168,12
	 
	369,86

	181
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,2
	 
	13,56
	 
	29,83

	182
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	7,9
	2 131,71
	 
	 
	16840,51

	183
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	11
	 
	 
	5,04
	55,44

	184
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	14
	 
	 
	55,93
	783,02

	185
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	6
	 
	 
	13,88
	83,28

	186
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	9
	 
	 
	5,81
	52,29

	187
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	3,9
	 
	47,08
	 
	183,61

	188
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	189
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	190
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	191
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	192
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	193
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	194
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,5
	1 262,93
	 
	 
	1894,4

	195
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,5
	423,69
	 
	 
	635,54

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	955 466,51

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	159 244,42

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	303 082,18











	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 11

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	6
	3 244,15
	 
	 
	19464,9

	2
	9
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений, кв.м отремонтированной поверхности
	11
	325,79
	 
	 
	3583,69

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	61,8
	553,10
	 
	 
	34181,58

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	61,8
	 
	159,22
	 
	9839,8

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	61,8
	 
	19,37
	 
	1197,07

	6
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-161
	52,82
	 
	 
	-8504,02

	7
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-161
	 
	15,93
	 
	-2564,73

	8
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	29,6
	126,49
	 
	 
	3744,1

	9
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	29,6
	1 012,92
	 
	 
	29982,43

	10
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	29,6
	 
	19,70
	 
	583,12

	11
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	29,6
	 
	19,37
	 
	573,35

	12
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	29,6
	 
	85,55
	 
	2532,28

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	32,2
	2 078,42
	 
	 
	66925,12

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	32,2
	 
	44,55
	 
	1434,51

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	32,2
	 
	609,53
	 
	19626,87

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	32,2
	 
	34,69
	 
	1117,02

	17
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	2
	668,87
	 
	 
	1337,74

	18
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	19
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	32,2
	141,34
	 
	 
	4551,15

	20
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	12
	479,03
	 
	 
	5748,36

	21
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,01
	132 733,76
	 
	 
	1327,34

	22
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,01
	 
	6 794,70
	 
	67,95

	23
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3
	318,94
	 
	 
	956,82

	24
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3
	 
	437,38
	 
	1312,14

	25
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	5
	4 030,67
	 
	 
	20153,35

	26
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	17,9
	640,85
	 
	 
	11471,22

	27
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	17,9
	 
	10,91
	 
	195,29

	28
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	17,9
	 
	1,68
	 
	30,07

	29
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	17,9
	1 135,01
	 
	 
	20316,68

	30
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	17,9
	 
	38,60
	 
	690,94

	31
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	17,9
	 
	26,63
	 
	476,68

	32
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	4,8
	3 242,44
	 
	 
	15563,71

	33
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	4,8
	 
	64,03
	 
	307,34

	34
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	3
	841,92
	 
	 
	2525,76

	35
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	6,24
	453,18
	 
	 
	2827,84

	36
	78
	Снятие наличников, м наличника
	30,8
	52,58
	 
	 
	1619,46

	37
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,54
	2 236,28
	 
	 
	14625,27

	38
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	39
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	6,54
	 
	5 899,94
	 
	38585,61

	40
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	41
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,54
	 
	377,45
	 
	2468,52

	42
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	3
	 
	 
	172,12
	516,36

	43
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	2
	927,81
	 
	 
	1855,62

	44
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	1
	432,70
	 
	 
	432,7

	45
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	46
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	7,1
	594,28
	 
	 
	4219,39

	47
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,6
	1 197,00
	 
	 
	718,2

	48
	109
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м кв.м, кв. м поверхности оконных блоков 
	0,9
	3 710,38
	 
	 
	3339,34

	49
	109.3
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 0,51 до 1 кв.м
	0,9
	 
	5 956,33
	 
	5360,7

	50
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	3,1
	3 190,75
	 
	 
	9891,33

	51
	115.1
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м
	3,1
	 
	6 541,24
	 
	20277,84

	52
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	1,37
	495,25
	 
	 
	678,49

	53
	116.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	1,37
	 
	531,53
	 
	728,2

	54
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	1,37
	 
	 
	47,14
	64,58

	55
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	1,27
	570,86
	 
	 
	724,99

	56
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	1,27
	 
	177,57
	 
	225,51

	57
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	2,9
	2 992,81
	 
	 
	8679,15

	58
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	2,9
	 
	575,17
	 
	1667,99

	59
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	7,3
	120,00
	 
	 
	876

	60
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	7,3
	 
	27,87
	 
	203,45

	61
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	12,3
	709,13
	 
	 
	8722,3

	62
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	4,8
	960,03
	 
	 
	4608,14

	63
	142
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, кв. м покрытия пола
	12,3
	201,34
	 
	 
	2476,48

	64
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	12,9
	46,45
	 
	 
	599,21

	65
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	4,8
	611,93
	 
	 
	2937,26

	66
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	4,8
	 
	291,03
	 
	1396,94

	67
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	4,8
	 
	24,21
	 
	116,21

	68
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	4,8
	3 575,18
	 
	 
	17160,86

	69
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	12,3
	433,45
	 
	 
	5331,44

	70
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	12,3
	 
	1 178,14
	 
	14491,12

	71
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	12,9
	149,56
	 
	 
	1929,32

	72
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	12,9
	 
	40,38
	 
	520,9

	73
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	1,2
	308,46
	 
	 
	370,15

	74
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	1,2
	 
	165,85
	 
	199,02

	75
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	12,3
	1 282,83
	 
	 
	15778,81

	76
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	3
	1 355,41
	 
	 
	4066,23

	77
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	3
	 
	31,93
	 
	95,79

	78
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	3
	 
	29,48
	 
	88,44

	79
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	80
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	81
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	82
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	83
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	132,46
	 
	397,38

	84
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	14
	303,65
	 
	 
	4251,1

	85
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	12
	 
	106,22
	 
	1274,64

	86
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	2
	 
	72,90
	 
	145,8

	87
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	14
	 
	15,44
	 
	216,16

	88
	217
	Снятие: колонок, шт.
	1
	881,16
	 
	 
	881,16

	89
	218
	Установка водонагревателей: проточных, шт.
	1
	13 331,78
	 
	 
	13331,78

	90
	218.1
	Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный
	1
	 
	19 863,76
	 
	19863,76

	91
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	92
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,2
	946,25
	 
	 
	1135,5

	93
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,2
	 
	25,68
	 
	30,82

	94
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	1
	1 358,06
	 
	 
	1358,06

	95
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	1
	1 392,74
	 
	 
	1392,74

	96
	236.1
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт
	1
	 
	8 173,37
	 
	8173,37

	97
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	98
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	99
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	100
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	101
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	102
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	103
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	104
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	105
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	106
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	107
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	108
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	109
	246
	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт.
	1
	654,29
	 
	 
	654,29

	110
	246.1
	Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм
	1
	 
	119,20
	 
	119,2

	111
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	112
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	113
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	114
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	115
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	116
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	117
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	118
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	6
	892,70
	 
	 
	5356,2

	119
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	6
	1 319,52
	 
	 
	7917,12

	120
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	6
	 
	33,67
	 
	202,02

	121
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	6
	 
	 
	55,93
	335,58

	122
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	3
	 
	 
	67,61
	202,83

	123
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	6
	 
	168,12
	 
	1008,72

	124
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	6
	 
	13,56
	 
	81,36

	125
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	1,5
	2 131,71
	 
	 
	3197,57

	126
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,04
	10,08

	127
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	5
	 
	 
	55,93
	279,65

	128
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	2
	 
	 
	13,88
	27,76

	129
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,81
	11,62

	130
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	1,5
	 
	54,46
	 
	81,69

	131
	265
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода
	7
	2 138,40
	 
	 
	14968,8

	132
	265.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт.
	8
	 
	 
	8,74
	69,92

	133
	265.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3,5
	 
	79,89
	 
	279,62

	134
	265.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3,5
	 
	86,03
	 
	301,11

	135
	265.11
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт.
	4
	 
	 
	8,54
	34,16

	136
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	1
	450,86
	 
	 
	450,86

	137
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	1
	 
	400,78
	 
	400,78

	138
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	1
	 
	820,88
	 
	820,88

	139
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1
	 
	167,77
	 
	167,77

	140
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	1
	 
	1 145,59
	 
	1145,59

	141
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,8
	1 262,93
	 
	 
	1010,34

	142
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,8
	423,69
	 
	 
	338,95

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	648 163,02

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	108 027,17

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	211 878,54

	
	
	
	
	
	
	
	

	

















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории  Невского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	8
	2 835,89
	 
	 
	22687,12

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	1,2
	4 903,50
	 
	 
	5884,2

	3
	9
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений, кв.м отремонтированной поверхности
	8
	283,52
	 
	 
	2268,16

	4
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	101
	409,76
	 
	 
	41385,76

	5
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	101
	 
	159,22
	 
	16081,22

	6
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	101
	 
	19,37
	 
	1956,37

	7
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-119
	39,14
	 
	 
	-4657,66

	8
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-119
	 
	15,93
	 
	-1895,67

	9
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	75,4
	109,99
	 
	 
	8293,25

	10
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	77,2
	755,96
	 
	 
	58360,11

	11
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	77,2
	 
	19,70
	 
	1520,84

	12
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	77,2
	 
	19,37
	 
	1495,36

	13
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	77,2
	 
	85,55
	 
	6604,46

	14
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	13,3
	800,03
	 
	 
	10640,4

	15
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	26,9
	1 539,72
	 
	 
	41418,47

	16
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	26,9
	 
	44,55
	 
	1198,4

	17
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	26,9
	 
	609,53
	 
	16396,36

	18
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	26,9
	 
	34,69
	 
	933,16

	19
	30
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности
	4
	419,48
	 
	 
	1677,92

	20
	30.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	4
	 
	83,04
	 
	332,16

	21
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	582,01
	 
	 
	1746,03

	22
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	23
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	0,4
	1 891,83
	 
	 
	756,73

	24
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	0,4
	 
	821,45
	 
	328,58

	25
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	0,4
	 
	308,86
	 
	123,54

	26
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	15
	354,84
	 
	 
	5322,6

	27
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,015
	100 251,78
	 
	 
	1503,78

	28
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,015
	 
	6 794,70
	 
	101,92

	29
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3,2
	236,24
	 
	 
	755,97

	30
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3,2
	 
	437,38
	 
	1399,62

	31
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	7
	3 520,54
	 
	 
	24643,78

	32
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	33,55
	474,75
	 
	 
	15927,86

	33
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	33,55
	 
	10,91
	 
	366,03

	34
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	33,55
	 
	1,68
	 
	56,36

	35
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	33,55
	857,21
	 
	 
	28759,4

	36
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	33,55
	 
	38,60
	 
	1295,03

	37
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	33,55
	 
	26,63
	 
	893,44

	38
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	3,65
	2 726,30
	 
	 
	9951

	39
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	3,65
	 
	64,03
	 
	233,71

	40
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	1 971,68
	 
	 
	3943,36

	41
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	5
	732,10
	 
	 
	3660,5

	42
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	11,87
	394,08
	 
	 
	4677,73

	43
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,9
	4 407,13
	 
	 
	8373,55

	44
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,9
	 
	7 184,12
	 
	13649,83

	45
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	46
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,38
	1 660,95
	 
	 
	10596,86

	47
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	48
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	6,38
	 
	5 899,94
	 
	37641,62

	49
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	50
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,38
	 
	377,45
	 
	2408,13

	51
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	9,8
	98,36
	 
	 
	963,93

	52
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,8
	 
	78,28
	 
	767,14

	53
	90
	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна
	1
	2 792,15
	 
	 
	2792,15

	54
	90.1
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9)
	1
	 
	1 752,99
	 
	1752,99

	55
	94
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	1,9
	1 301,32
	 
	 
	2472,51

	56
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	2
	727,70
	 
	 
	1455,4

	57
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 447,09
	 
	 
	2894,18

	58
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	8,8
	516,81
	 
	 
	4547,93

	59
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,61
	1 040,87
	 
	 
	634,93

	60
	112
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых,  кв. м поверхности оконных блоков
	1,47
	3 207,07
	 
	 
	4714,39

	61
	112.1
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м
	1,47
	 
	8 952,69
	 
	13160,45

	62
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	2,6
	2 489,92
	 
	 
	6473,79

	63
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	2,6
	 
	7 351,83
	 
	19114,76

	64
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	3,15
	405,56
	 
	 
	1277,51

	65
	116.4
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	3,15
	 
	393,00
	 
	1237,95

	66
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	3,15
	 
	 
	47,14
	148,49

	67
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	2,97
	498,53
	 
	 
	1480,63

	68
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	2,97
	 
	177,57
	 
	527,38

	69
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	2,15
	2 228,81
	 
	 
	4791,94

	70
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	2,15
	 
	575,17
	 
	1236,62

	71
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	9,15
	89,69
	 
	 
	820,66

	72
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	9,15
	 
	27,87
	 
	255,01

	73
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	37,2
	123,63
	 
	 
	4599,04

	74
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	35,5
	40,39
	 
	 
	1433,85

	75
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	17,1
	472,74
	 
	 
	8083,85

	76
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	17,1
	 
	134,99
	 
	2308,33

	77
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	37,2
	453,60
	 
	 
	16873,92

	78
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	37,2
	 
	291,03
	 
	10826,32

	79
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	37,2
	 
	24,21
	 
	900,61

	80
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	21,1
	3 039,26
	 
	 
	64128,39

	81
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	17,1
	325,27
	 
	 
	5562,12

	82
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	17,1
	 
	1 178,14
	 
	20146,19

	83
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	35,5
	115,09
	 
	 
	4085,7

	84
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	35,5
	 
	40,38
	 
	1433,49

	85
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	0,9
	229,23
	 
	 
	206,31

	86
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	0,9
	 
	165,85
	 
	149,27

	87
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	4,65
	642,18
	 
	 
	2986,14

	88
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	8
	1 178,62
	 
	 
	9428,96

	89
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	8
	 
	31,93
	 
	255,44

	90
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	8
	 
	29,48
	 
	235,84

	91
	198
	Смена: выключателей, шт.
	2
	300,85
	 
	 
	601,7

	92
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	93
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	94
	199
	Смена: розеток, шт.
	7
	300,85
	 
	 
	2105,95

	95
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	7
	 
	132,46
	 
	927,22

	96
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	15
	225,81
	 
	 
	3387,15

	97
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	9
	 
	106,22
	 
	955,98

	98
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	6
	 
	72,90
	 
	437,4

	99
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	15
	 
	15,44
	 
	231,6

	100
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	634,94
	 
	 
	317,47

	101
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	815,92
	 
	 
	815,92

	102
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	2 509,34
	 
	 
	2509,34

	103
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	104
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	105
	223
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	826,45
	 
	 
	1652,9

	106
	223.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2
	 
	39,25
	 
	78,5

	107
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	2
	1 180,92
	 
	 
	2361,84

	108
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	2
	1 039,30
	 
	 
	2078,6

	109
	236.2
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт
	1
	 
	6 945,84
	 
	6945,84

	110
	236.4
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	1
	 
	8 498,58
	 
	8498,58

	111
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	112
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	2
	 
	101,50
	 
	203

	113
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	114
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	115
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	116
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 087,18
	 
	 
	3087,18

	117
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	118
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	119
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	120
	246
	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт.
	1
	570,14
	 
	 
	570,14

	121
	246.1
	Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм
	1
	 
	119,20
	 
	119,2

	122
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	4 616,86
	 
	 
	4616,86

	123
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	124
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	125
	249.1
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	1
	 
	254,75
	 
	254,75

	126
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	127
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	128
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	129
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	130
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	131
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 192,91
	 
	 
	2192,91

	132
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	133
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2
	776,27
	 
	 
	1552,54

	134
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2
	977,98
	 
	 
	1955,96

	135
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2
	 
	33,67
	 
	67,34

	136
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	137
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	138
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2
	 
	168,12
	 
	336,24

	139
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2
	 
	13,56
	 
	27,12

	140
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	8
	1 854,47
	 
	 
	14835,76

	141
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	5,04
	50,4

	142
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	8
	 
	 
	55,93
	447,44

	143
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	6
	 
	 
	13,88
	83,28

	144
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	47,08
	 
	188,32

	145
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	146
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	335,50
	 
	 
	671

	147
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	148
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	149
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	150
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	151
	284
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий
	5
	719,60
	 
	 
	3598

	152
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	2
	1 262,93
	 
	 
	2525,86

	153
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	2
	423,69
	 
	 
	847,38

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	805 232,53

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	134 205,42

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	277 903,75

	
	
	
	
	
	
	
	

	
















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	1,2
	4 903,50
	 
	 
	5884,2

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	154,7
	409,76
	 
	 
	63389,87

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	154,7
	 
	159,22
	 
	24631,33

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	154,7
	 
	19,37
	 
	2996,54

	5
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-121,5
	39,14
	 
	 
	-4755,51

	6
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-121,5
	 
	15,93
	 
	-1935,5

	7
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	130,4
	109,99
	 
	 
	14342,7

	8
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	130,4
	755,96
	 
	 
	98577,18

	9
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	130,4
	 
	19,70
	 
	2568,88

	10
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	130,4
	 
	19,37
	 
	2525,85

	11
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	130,4
	 
	85,55
	 
	11155,72

	12
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	19,2
	800,03
	 
	 
	15360,58

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	24,3
	1 539,72
	 
	 
	37415,2

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	24,3
	 
	44,55
	 
	1082,57

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	24,3
	 
	609,53
	 
	14811,58

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	24,3
	 
	34,69
	 
	842,97

	17
	21
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом, кв.м поверхности облицовки (ревизионные люки, прим.)
	1
	1 447,66
	 
	 
	1447,66

	18
	21.1
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	1
	 
	164,73
	 
	164,73

	19
	25
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности
	8,1
	441,82
	 
	 
	3578,74

	20
	25.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	8,1
	 
	83,04
	 
	672,62

	21
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	582,01
	 
	 
	1746,03

	22
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	23
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	15
	354,84
	 
	 
	5322,6

	24
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,02
	100 251,78
	 
	 
	2005,04

	25
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,02
	 
	6 794,70
	 
	135,89

	26
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3
	236,24
	 
	 
	708,72

	27
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3
	 
	437,38
	 
	1312,14

	28
	53
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв.м поверхности потолков
	12
	766,92
	 
	 
	9203,04

	29
	53.1
	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка
	12
	 
	33,84
	 
	406,08

	30
	53.2
	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	12
	 
	21,89
	 
	262,68

	31
	53.3
	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)
	12
	 
	235,29
	 
	2823,48

	32
	53.4
	Дюбели распорные полипропиленовые
	12
	 
	0,06
	 
	0,72

	33
	53.5
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	12
	 
	1 515,15
	 
	18181,8

	34
	55
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков 
	39,3
	416,61
	 
	 
	16372,77

	35
	55.1
	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка
	39,3
	 
	33,84
	 
	1329,91

	36
	55.2
	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	39,3
	 
	21,89
	 
	860,28

	37
	55.3
	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)
	39,3
	 
	235,29
	 
	9246,9

	38
	55.4
	Дюбели распорные полипропиленовые
	39,3
	 
	0,60
	 
	23,58

	39
	55.5
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	39,3
	 
	1 515,15
	 
	59545,4

	40
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	3
	2 726,30
	 
	 
	8178,9

	41
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	3
	 
	64,03
	 
	192,09

	42
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	1 971,68
	 
	 
	1971,68

	43
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	7
	732,10
	 
	 
	5124,7

	44
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	10,4
	394,08
	 
	 
	4098,43

	45
	78
	Снятие наличников, м наличника
	62
	45,72
	 
	 
	2834,64

	46
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,8
	4 407,13
	 
	 
	7932,83

	47
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,8
	 
	7 184,12
	 
	12931,42

	48
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	49
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	11,37
	1 660,95
	 
	 
	18885

	50
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	10
	 
	 
	80,12
	801,2

	51
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	11,37
	 
	5 899,94
	 
	67082,32

	52
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	14
	 
	 
	240,97
	3373,58

	53
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	11,37
	 
	377,45
	 
	4291,61

	54
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	5
	 
	 
	172,12
	860,6

	55
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	9,8
	98,36
	 
	 
	963,93

	56
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,8
	 
	78,28
	 
	767,14

	57
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	2,2
	687,26
	 
	 
	1511,97

	58
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	2
	320,55
	 
	 
	641,1

	59
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,65
	1 040,87
	 
	 
	676,57

	60
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	1,62
	405,56
	 
	 
	657,01

	61
	116.3
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	1,62
	 
	447,46
	 
	724,89

	62
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	1,62
	 
	 
	47,14
	76,37

	63
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	1,55
	498,53
	 
	 
	772,72

	64
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	1,55
	 
	177,57
	 
	275,23

	65
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	2
	2 228,81
	 
	 
	4457,62

	66
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	2
	 
	575,17
	 
	1150,34

	67
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	10
	89,69
	 
	 
	896,9

	68
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10
	 
	27,87
	 
	278,7

	69
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	39,3
	525,29
	 
	 
	20643,9

	70
	134
	Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола
	10,2
	379,70
	 
	 
	3872,94

	71
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	0,9
	123,63
	 
	 
	111,27

	72
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	15
	834,80
	 
	 
	12522

	73
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	47,3
	40,39
	 
	 
	1910,45

	74
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	54,3
	453,60
	 
	 
	24630,48

	75
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	54,3
	 
	291,03
	 
	15802,93

	76
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	54,3
	 
	24,21
	 
	1314,6

	77
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	15
	3 039,26
	 
	 
	45588,9

	78
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	39,3
	325,27
	 
	 
	12783,11

	79
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	39,3
	 
	1 178,14
	 
	46300,9

	80
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	0,9
	483,96
	 
	 
	435,56

	81
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	0,9
	 
	633,73
	 
	570,36

	82
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	47,3
	115,09
	 
	 
	5443,76

	83
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	47,3
	 
	40,38
	 
	1909,97

	84
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,2
	229,23
	 
	 
	733,54

	85
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3,2
	 
	165,85
	 
	530,72

	86
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	40,2
	1 060,18
	 
	 
	42619,24

	87
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	10
	1 178,62
	 
	 
	11786,2

	88
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	10
	 
	31,93
	 
	319,3

	89
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	10
	 
	29,48
	 
	294,8

	90
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	91
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	61,02
	 
	183,06

	92
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	93
	199
	Смена: розеток, шт.
	10
	300,85
	 
	 
	3008,5

	94
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	10
	 
	132,46
	 
	1324,6

	95
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	15
	225,81
	 
	 
	3387,15

	96
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	10
	 
	106,22
	 
	1062,2

	97
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	5
	 
	72,90
	 
	364,5

	98
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	15
	 
	15,44
	 
	231,6

	99
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	634,94
	 
	 
	317,47

	100
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	815,92
	 
	 
	815,92

	101
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	2 509,34
	 
	 
	2509,34

	102
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	103
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	104
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2,5
	823,87
	 
	 
	2059,68

	105
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2,5
	 
	25,68
	 
	64,2

	106
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	4
	1 180,92
	 
	 
	4723,68

	107
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	2
	1 039,30
	 
	 
	2078,6

	108
	236.4
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	1
	 
	8 498,58
	 
	8498,58

	109
	236.6
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт
	1
	 
	6 317,77
	 
	6317,77

	110
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	111
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	2
	 
	101,50
	 
	203

	112
	237
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт.
	2
	1 205,01
	 
	 
	2410,02

	113
	237.1
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 3,20 кВт
	1
	 
	11 436,26
	 
	11436,26

	114
	237.4
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	115
	237.5
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	2
	 
	101,50
	 
	203

	116
	237.6
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,50 кВт
	1
	 
	9 454,72
	 
	9454,72

	117
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	118
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	119
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	120
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	121
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	122
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	123
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 087,18
	 
	 
	3087,18

	124
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	125
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	4 616,86
	 
	 
	4616,86

	126
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	127
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	128
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	129
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	130
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	131
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	132
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	133
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 192,91
	 
	 
	2192,91

	134
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	135
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	776,27
	 
	 
	1940,68

	136
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	977,98
	 
	 
	2444,95

	137
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	33,67
	 
	84,18

	138
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	139
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	140
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	168,12
	 
	420,3

	141
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	13,56
	 
	33,9

	142
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	2
	1 854,47
	 
	 
	3708,94

	143
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	144
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	1
	 
	47,08
	 
	47,08

	145
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	1
	 
	54,46
	 
	54,46

	146
	265
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода
	6
	1 860,41
	 
	 
	11162,46

	147
	265.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт.
	3
	 
	 
	8,74
	26,22

	148
	265.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	3
	 
	 
	10,42
	31,26

	149
	265.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	4
	 
	 
	0,58
	2,32

	150
	265.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3
	 
	79,89
	 
	239,67

	151
	265.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3
	 
	86,03
	 
	258,09

	152
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	8
	2 175,39
	 
	 
	17403,12

	153
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	8
	 
	143,52
	 
	1148,16

	154
	268.2
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	8
	 
	 
	387,72
	3101,76

	155
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	335,50
	 
	 
	671

	156
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	157
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	158
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	159
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	160
	284
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий
	6
	719,60
	 
	 
	4317,6

	161
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	2
	1 262,93
	 
	 
	2525,86

	162
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	2
	423,69
	 
	 
	847,38

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 036 696,52

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	172 782,75

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	429 630,17

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	2
	4 903,50
	 
	 
	9807

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	133,3
	409,76
	 
	 
	54621,01

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	133,3
	 
	159,22
	 
	21224,03

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	133,3
	 
	19,37
	 
	2582,02

	5
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-119
	39,14
	 
	 
	-4657,66

	6
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-119
	 
	15,93
	 
	-1895,67

	7
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	96,7
	109,99
	 
	 
	10636,03

	8
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	84,8
	755,96
	 
	 
	64105,41

	9
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	84,8
	 
	19,70
	 
	1670,56

	10
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	84,8
	 
	19,37
	 
	1642,58

	11
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	84,8
	 
	85,55
	 
	7254,64

	12
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	21,9
	800,03
	 
	 
	17520,66

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	23,8
	1 539,72
	 
	 
	36645,34

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	23,8
	 
	44,55
	 
	1060,29

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	23,8
	 
	609,53
	 
	14506,81

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	23,8
	 
	34,69
	 
	825,62

	17
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	24,7
	609,03
	 
	 
	15043,04

	18
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	24,7
	 
	35,09
	 
	866,72

	19
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	24,7
	 
	24,21
	 
	597,99

	20
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	582,01
	 
	 
	1746,03

	21
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	22
	37
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок
	14,2
	546,31
	 
	 
	7757,6

	23
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	15
	354,84
	 
	 
	5322,6

	24
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,015
	100 251,78
	 
	 
	1503,78

	25
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,015
	 
	6 794,70
	 
	101,92

	26
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3
	236,24
	 
	 
	708,72

	27
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3
	 
	437,38
	 
	1312,14

	28
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	42,6
	474,75
	 
	 
	20224,35

	29
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	42,6
	 
	10,91
	 
	464,77

	30
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	42,6
	 
	1,68
	 
	71,57

	31
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	0
	45,24
	 
	 
	0

	32
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	0
	 
	0,16
	 
	0

	33
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	42,6
	857,21
	 
	 
	36517,15

	34
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	42,6
	 
	38,60
	 
	1644,36

	35
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	42,6
	 
	26,63
	 
	1134,44

	36
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	22,9
	114,44
	 
	 
	2620,68

	37
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	3
	2 726,30
	 
	 
	8178,9

	38
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	3
	 
	64,03
	 
	192,09

	39
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	4
	732,10
	 
	 
	2928,4

	40
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	7,35
	394,08
	 
	 
	2896,49

	41
	78
	Снятие наличников, м наличника
	45
	45,72
	 
	 
	2057,4

	42
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,38
	1 660,95
	 
	 
	10596,86

	43
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	44
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	6,38
	 
	5 899,94
	 
	37641,62

	45
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	4
	 
	 
	240,97
	963,88

	46
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,38
	 
	377,45
	 
	2408,13

	47
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	11,4
	98,36
	 
	 
	1121,3

	48
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	11,4
	 
	78,28
	 
	892,39

	49
	90
	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна
	2
	2 792,15
	 
	 
	5584,3

	50
	90.1
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9)
	2
	 
	1 752,99
	 
	3505,98

	51
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	0,72
	687,26
	 
	 
	494,83

	52
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	1
	320,55
	 
	 
	320,55

	53
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	12
	89,69
	 
	 
	1076,28

	54
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	12
	 
	27,87
	 
	334,44

	55
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	16,3
	525,29
	 
	 
	8562,23

	56
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3
	834,80
	 
	 
	2504,4

	57
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	46,8
	40,39
	 
	 
	1890,25

	58
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	44,6
	453,60
	 
	 
	20230,56

	59
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	44,6
	 
	291,03
	 
	12979,94

	60
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	44,6
	 
	24,21
	 
	1079,77

	61
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	9,6
	3 039,26
	 
	 
	29176,9

	62
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	41,6
	247,31
	 
	 
	10288,1

	63
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	35
	325,27
	 
	 
	11384,45

	64
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	35
	 
	1 178,14
	 
	41234,9

	65
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	46,8
	115,09
	 
	 
	5386,21

	66
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	46,8
	 
	40,38
	 
	1889,78

	67
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	1,6
	229,23
	 
	 
	366,77

	68
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	1,6
	 
	165,85
	 
	265,36

	69
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	8
	1 178,62
	 
	 
	9428,96

	70
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	8
	 
	31,93
	 
	255,44

	71
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	8
	 
	29,48
	 
	235,84

	72
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	300,85
	 
	 
	902,55

	73
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	74
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	75
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	15
	225,81
	 
	 
	3387,15

	76
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	8
	 
	106,22
	 
	849,76

	77
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	7
	 
	72,90
	 
	510,3

	78
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	15
	 
	15,44
	 
	231,6

	79
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	634,94
	 
	 
	317,47

	80
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	815,92
	 
	 
	815,92

	81
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	2 509,34
	 
	 
	2509,34

	82
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	83
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	84
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	823,87
	 
	 
	1647,74

	85
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2
	 
	25,68
	 
	51,36

	86
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	3
	1 180,92
	 
	 
	3542,76

	87
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	3
	1 039,30
	 
	 
	3117,9

	88
	236.1
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт
	1
	 
	8 173,37
	 
	8173,37

	89
	236.2
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт
	1
	 
	6 945,84
	 
	6945,84

	90
	236.4
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	1
	 
	8 498,58
	 
	8498,58

	91
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	3
	 
	256,95
	 
	770,85

	92
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	3
	 
	101,50
	 
	304,5

	93
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	94
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	95
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	96
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	97
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	98
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	99
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 087,18
	 
	 
	3087,18

	100
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	101
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	102
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	103
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	4 616,86
	 
	 
	4616,86

	104
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	105
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	106
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	107
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	108
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	109
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	110
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	111
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	776,27
	 
	 
	1940,68

	112
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	977,98
	 
	 
	2444,95

	113
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	33,67
	 
	84,18

	114
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	115
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	116
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	168,12
	 
	420,3

	117
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	13,56
	 
	33,9

	118
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	1,5
	1 854,47
	 
	 
	2781,71

	119
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	1
	 
	 
	55,93
	55,93

	120
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,81
	11,62

	121
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	1,5
	 
	47,08
	 
	70,62

	122
	265
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода
	6
	1 860,41
	 
	 
	11162,46

	123
	265.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	8,74
	52,44

	124
	265.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	10,42
	62,52

	125
	265.5
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4", шт.
	4
	 
	 
	75,62
	302,48

	126
	265.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3
	 
	79,89
	 
	239,67

	127
	265.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	3
	 
	86,03
	 
	258,09

	128
	268
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода
	2
	2 287,20
	 
	 
	4574,4

	129
	268.2
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	387,72
	2326,32

	130
	268.6
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	2
	 
	230,64
	 
	461,28

	131
	284
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий
	4
	719,60
	 
	 
	2878,4

	132
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	133
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	735 688,27

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	122 614,71

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	253 328,82

	
	
	
	
	
	
	
	

	
















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	9
	2 835,89
	 
	 
	25523,01

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	1,2
	4 903,50
	 
	 
	5884,2

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	157,35
	409,76
	 
	 
	64475,74

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	157,35
	 
	159,22
	 
	25053,27

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	157,35
	 
	19,37
	 
	3047,87

	6
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-111,5
	39,14
	 
	 
	-4364,11

	7
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-111,5
	 
	15,93
	 
	-1776,2

	8
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	143,05
	109,99
	 
	 
	15734,07

	9
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	132,75
	755,96
	 
	 
	100353,69

	10
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	132,75
	 
	19,70
	 
	2615,18

	11
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	132,75
	 
	19,37
	 
	2571,37

	12
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	132,75
	 
	85,55
	 
	11356,76

	13
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	16,6
	800,03
	 
	 
	13280,5

	14
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	24,6
	1 539,72
	 
	 
	37877,11

	15
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	24,6
	 
	44,55
	 
	1095,93

	16
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	24,6
	 
	609,53
	 
	14994,44

	17
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	24,6
	 
	34,69
	 
	853,37

	18
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	582,01
	 
	 
	1746,03

	19
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	20
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	0,5
	1 891,83
	 
	 
	945,92

	21
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	0,5
	 
	821,45
	 
	410,73

	22
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	0,5
	 
	308,86
	 
	154,43

	23
	37
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок
	3,2
	546,31
	 
	 
	1748,19

	24
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	42
	354,84
	 
	 
	14903,28

	25
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,02
	100 251,78
	 
	 
	2005,04

	26
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,02
	 
	6 794,70
	 
	135,89

	27
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3
	236,24
	 
	 
	708,72

	28
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3
	 
	437,38
	 
	1312,14

	29
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	11
	3 520,54
	 
	 
	38725,94

	30
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	54,1
	474,75
	 
	 
	25683,98

	31
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	54,1
	 
	10,91
	 
	590,23

	32
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	54,1
	 
	1,68
	 
	90,89

	33
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	54,1
	857,21
	 
	 
	46375,06

	34
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	54,1
	 
	38,60
	 
	2088,26

	35
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	54,1
	 
	26,63
	 
	1440,68

	36
	70
	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной, кв.м подшивки
	35,6
	1 016,64
	 
	 
	36192,38

	37
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	21,6
	114,44
	 
	 
	2471,9

	38
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	3,1
	2 726,30
	 
	 
	8451,53

	39
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	3,1
	 
	64,03
	 
	198,49

	40
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	7
	732,10
	 
	 
	5124,7

	41
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	10,2
	394,08
	 
	 
	4019,62

	42
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	9,77
	1 660,95
	 
	 
	16227,48

	43
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	6
	 
	 
	80,12
	480,72

	44
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	4
	 
	 
	78,07
	312,28

	45
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	9,77
	 
	5 899,94
	 
	57642,41

	46
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	12
	 
	 
	240,97
	2891,64

	47
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,77
	 
	377,45
	 
	3687,69

	48
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	49
	90
	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна
	2
	2 792,15
	 
	 
	5584,3

	50
	90.1
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9)
	2
	 
	1 752,99
	 
	3505,98

	51
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	4
	687,26
	 
	 
	2749,04

	52
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	2
	320,55
	 
	 
	641,1

	53
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	4
	727,70
	 
	 
	2910,8

	54
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	40,7
	525,29
	 
	 
	21379,3

	55
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	20,6
	123,63
	 
	 
	2546,78

	56
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,1
	834,80
	 
	 
	2587,88

	57
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	51,7
	40,39
	 
	 
	2088,16

	58
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	57,2
	472,74
	 
	 
	27040,73

	59
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	57,2
	 
	134,99
	 
	7721,43

	60
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	54,1
	453,60
	 
	 
	24539,76

	61
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	54,1
	 
	291,03
	 
	15744,72

	62
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	54,1
	 
	24,21
	 
	1309,76

	63
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	16,5
	3 039,26
	 
	 
	50147,79

	64
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	40,7
	325,27
	 
	 
	13238,49

	65
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	40,7
	 
	1 178,14
	 
	47950,3

	66
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	51,7
	115,09
	 
	 
	5950,15

	67
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	51,7
	 
	40,38
	 
	2087,65

	68
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,5
	229,23
	 
	 
	802,31

	69
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3,5
	 
	165,85
	 
	580,48

	70
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	10
	1 178,62
	 
	 
	11786,2

	71
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	10
	 
	31,93
	 
	319,3

	72
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	10
	 
	29,48
	 
	294,8

	73
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	74
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	61,02
	 
	183,06

	75
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	76
	199
	Смена: розеток, шт.
	10
	300,85
	 
	 
	3008,5

	77
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	10
	 
	132,46
	 
	1324,6

	78
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	42
	225,81
	 
	 
	9484,02

	79
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	27
	 
	106,22
	 
	2867,94

	80
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	15
	 
	72,90
	 
	1093,5

	81
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	42
	 
	15,44
	 
	648,48

	82
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	634,94
	 
	 
	317,47

	83
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	815,92
	 
	 
	815,92

	84
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	2 509,34
	 
	 
	2509,34

	85
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	86
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	87
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	88
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	89
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	90
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	91
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	92
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	93
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 087,18
	 
	 
	3087,18

	94
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	95
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	96
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	97
	246
	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт.
	1
	570,14
	 
	 
	570,14

	98
	246.1
	Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм
	1
	 
	119,20
	 
	119,2

	99
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	4 616,86
	 
	 
	4616,86

	100
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	101
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	102
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	103
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	104
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	105
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	106
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	107
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 192,91
	 
	 
	2192,91

	108
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	109
	265
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода
	8
	1 860,41
	 
	 
	14883,28

	110
	265.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт.
	4
	 
	 
	8,74
	34,96

	111
	265.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	4
	 
	 
	10,42
	41,68

	112
	265.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	8
	 
	 
	55,93
	447,44

	113
	265.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	4
	 
	79,89
	 
	319,56

	114
	265.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	4
	 
	86,03
	 
	344,12

	115
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	335,50
	 
	 
	671

	116
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	117
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	118
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	119
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	120
	284
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий
	6
	719,60
	 
	 
	4317,6

	121
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	2
	1 262,93
	 
	 
	2525,86

	122
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	2
	423,69
	 
	 
	847,38

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	994 214,53

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	165 702,42

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	288 727,42

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 6, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	11,00
	2 835,89
	 
	 
	31194,79

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	1,2
	4 903,50
	 
	 
	5884,2

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	122,5
	409,76
	 
	 
	50195,6

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	122,5
	 
	159,22
	 
	19504,45

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	122,5
	 
	19,37
	 
	2372,83

	6
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-104,5
	39,14
	 
	 
	-4090,13

	7
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-104,5
	 
	15,93
	 
	-1664,69

	8
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	66,4
	755,96
	 
	 
	50195,74

	9
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	66,4
	 
	19,70
	 
	1308,08

	10
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	66,4
	 
	19,37
	 
	1286,17

	11
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	66,4
	 
	85,55
	 
	5680,52

	12
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	18,9
	800,03
	 
	 
	15120,57

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	23
	1 539,72
	 
	 
	35413,56

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	23
	 
	44,55
	 
	1024,65

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	23
	 
	609,53
	 
	14019,19

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	23
	 
	34,69
	 
	797,87

	17
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	35,2
	609,03
	 
	 
	21437,86

	18
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	35,2
	 
	35,09
	 
	1235,17

	19
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	35,2
	 
	24,21
	 
	852,19

	20
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	582,01
	 
	 
	1746,03

	21
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	22
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	0,5
	1 891,83
	 
	 
	945,92

	23
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	0,5
	 
	821,45
	 
	410,73

	24
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	0,5
	 
	308,86
	 
	154,43

	25
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	42
	354,84
	 
	 
	14903,28

	26
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,042
	100 251,78
	 
	 
	4210,57

	27
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,042
	 
	6 794,70
	 
	285,38

	28
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3
	236,24
	 
	 
	708,72

	29
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3
	 
	437,38
	 
	1312,14

	30
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	14
	3 520,54
	 
	 
	49287,56

	31
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	39,5
	474,75
	 
	 
	18752,63

	32
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	39,5
	 
	10,91
	 
	430,95

	33
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	39,5
	 
	1,68
	 
	66,36

	34
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	39,5
	857,21
	 
	 
	33859,8

	35
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	39,5
	 
	38,60
	 
	1524,7

	36
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	39,5
	 
	26,63
	 
	1051,89

	37
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	2,8
	2 726,30
	 
	 
	7633,64

	38
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	2,8
	 
	64,03
	 
	179,28

	39
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	1 971,68
	 
	 
	1971,68

	40
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	3
	732,10
	 
	 
	2196,3

	41
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	6
	394,08
	 
	 
	2364,48

	42
	78
	Снятие наличников, м наличника
	23,3
	45,72
	 
	 
	1065,28

	43
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	4 407,13
	 
	 
	8329,48

	44
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	45
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	46
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	9,77
	1 660,95
	 
	 
	16227,48

	47
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	6
	 
	 
	80,12
	480,72

	48
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	9,77
	 
	5 899,94
	 
	57642,41

	49
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	12
	 
	 
	240,97
	2891,64

	50
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,77
	 
	377,45
	 
	3687,69

	51
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	6
	 
	 
	172,12
	1032,72

	52
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	9,8
	98,36
	 
	 
	963,93

	53
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,8
	 
	78,28
	 
	767,14

	54
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	2,2
	687,26
	 
	 
	1511,97

	55
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	1
	320,55
	 
	 
	320,55

	56
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	3
	1 040,87
	 
	 
	3122,61

	57
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	7,5
	405,56
	 
	 
	3041,7

	58
	116.3
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	7,5
	 
	447,46
	 
	3355,95

	59
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	7,5
	 
	 
	47,14
	353,55

	60
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	4,95
	2 228,81
	 
	 
	11032,61

	61
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	4,95
	 
	575,17
	 
	2847,09

	62
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	19,6
	89,69
	 
	 
	1757,92

	63
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	19,6
	 
	27,87
	 
	546,25

	64
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	27,5
	525,29
	 
	 
	14445,48

	65
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	12
	123,63
	 
	 
	1483,56

	66
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	2,8
	834,80
	 
	 
	2337,44

	67
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	13,3
	472,74
	 
	 
	6287,44

	68
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	13,3
	 
	134,99
	 
	1795,37

	69
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	31,9
	453,60
	 
	 
	14469,84

	70
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	31,9
	 
	291,03
	 
	9283,86

	71
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	31,9
	 
	24,21
	 
	772,3

	72
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	13,3
	3 039,26
	 
	 
	40422,16

	73
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	31,9
	325,27
	 
	 
	10376,11

	74
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	31,9
	 
	1 178,14
	 
	37582,67

	75
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	45,8
	115,09
	 
	 
	5271,12

	76
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	45,8
	 
	40,38
	 
	1849,4

	77
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,4
	229,23
	 
	 
	550,15

	78
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,4
	 
	165,85
	 
	398,04

	79
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	10
	1 178,62
	 
	 
	11786,2

	80
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	10
	 
	31,93
	 
	319,3

	81
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	10
	 
	29,48
	 
	294,8

	82
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	83
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	61,02
	 
	183,06

	84
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	85
	199
	Смена: розеток, шт.
	8
	300,85
	 
	 
	2406,8

	86
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	8
	 
	132,46
	 
	1059,68

	87
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	62
	225,81
	 
	 
	14000,22

	88
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	42
	 
	106,22
	 
	4461,24

	89
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	20
	 
	72,90
	 
	1458

	90
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	62
	 
	15,44
	 
	957,28

	91
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	634,94
	 
	 
	317,47

	92
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	815,92
	 
	 
	815,92

	93
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	2 509,34
	 
	 
	2509,34

	94
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	95
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	96
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	4
	1 180,92
	 
	 
	4723,68

	97
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	4
	1 039,30
	 
	 
	4157,2

	98
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	4
	 
	256,95
	 
	1027,8

	99
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	4
	 
	101,50
	 
	406

	100
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	101
	239.2
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1200х700х462 мм
	1
	 
	22 659,24
	 
	22659,24

	102
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	103
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	104
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	105
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	106
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	4 616,86
	 
	 
	4616,86

	107
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	108
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	109
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	110
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	111
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	112
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	113
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	114
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 192,91
	 
	 
	2192,91

	115
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	116
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	1,5
	776,27
	 
	 
	1164,41

	117
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	1,5
	977,98
	 
	 
	1466,97

	118
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	1,5
	 
	33,67
	 
	50,51

	119
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	1
	 
	 
	55,93
	55,93

	120
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	1
	 
	 
	67,61
	67,61

	121
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	1,5
	 
	168,12
	 
	252,18

	122
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	1,5
	 
	13,56
	 
	20,34

	123
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	6
	1 854,47
	 
	 
	11126,82

	124
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	12
	 
	 
	5,04
	60,48

	125
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	6
	 
	 
	55,93
	335,58

	126
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	2
	 
	 
	13,88
	27,76

	127
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	6
	 
	 
	5,81
	34,86

	128
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	3
	 
	47,08
	 
	141,24

	129
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	3
	 
	54,46
	 
	163,38

	130
	265
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода
	2
	1 860,41
	 
	 
	3720,82

	131
	265.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	1
	 
	79,89
	 
	79,89

	132
	265.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	1
	 
	86,03
	 
	86,03

	133
	268
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода
	2
	2 287,20
	 
	 
	4574,4

	134
	268.1
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	135
	268.2
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	8
	 
	 
	387,72
	3101,76

	136
	268.6
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	2
	 
	230,64
	 
	461,28

	137
	284
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий
	6
	719,60
	 
	 
	4317,6

	138
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	2
	1 262,93
	 
	 
	2525,86

	139
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	2
	423,69
	 
	 
	847,38

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	851 454,13

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	141 909,02

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	269 680,76

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 7, расположенного на территории  Невского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	18
	2 835,89
	 
	 
	51046,02

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	1,2
	4 903,50
	 
	 
	5884,2

	3
	9
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений, кв.м отремонтированной поверхности
	7
	283,52
	 
	 
	1984,64

	4
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	127,6
	409,76
	 
	 
	52285,38

	5
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	127,6
	 
	159,22
	 
	20316,47

	6
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	127,6
	 
	19,37
	 
	2471,61

	7
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-123,5
	39,14
	 
	 
	-4833,79

	8
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-123,5
	 
	15,93
	 
	-1967,36

	9
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	102,9
	109,99
	 
	 
	11317,97

	10
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	102,9
	755,96
	 
	 
	77788,28

	11
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	102,9
	 
	19,70
	 
	2027,13

	12
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	102,9
	 
	19,37
	 
	1993,17

	13
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	102,9
	 
	85,55
	 
	8803,1

	14
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	10,1
	800,03
	 
	 
	8080,3

	15
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	24,7
	1 539,72
	 
	 
	38031,08

	16
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	24,7
	 
	44,55
	 
	1100,39

	17
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	24,7
	 
	609,53
	 
	15055,39

	18
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	24,7
	 
	34,69
	 
	856,84

	19
	31
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности
	7,8
	489,94
	 
	 
	3821,53

	20
	31.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	7,8
	 
	83,04
	 
	647,71

	21
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	582,01
	 
	 
	1746,03

	22
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	23
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	0,5
	1 891,83
	 
	 
	945,92

	24
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	0,5
	 
	821,45
	 
	410,73

	25
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	0,5
	 
	308,86
	 
	154,43

	26
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	18
	354,84
	 
	 
	6387,12

	27
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,02
	100 251,78
	 
	 
	2005,04

	28
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,02
	 
	6 794,70
	 
	135,89

	29
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3
	236,24
	 
	 
	708,72

	30
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3
	 
	437,38
	 
	1312,14

	31
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	10
	3 520,54
	 
	 
	35205,4

	32
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	43
	474,75
	 
	 
	20414,25

	33
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	43
	 
	10,91
	 
	469,13

	34
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	43
	 
	1,68
	 
	72,24

	35
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	43
	857,21
	 
	 
	36860,03

	36
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	43
	 
	38,60
	 
	1659,8

	37
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	43
	 
	26,63
	 
	1145,09

	38
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	18,4
	114,44
	 
	 
	2105,7

	39
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	3
	2 726,30
	 
	 
	8178,9

	40
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	3
	 
	64,03
	 
	192,09

	41
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	1 971,68
	 
	 
	3943,36

	42
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	6
	732,10
	 
	 
	4392,6

	43
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	13,48
	394,08
	 
	 
	5312,2

	44
	78
	Снятие наличников, м наличника
	57,4
	45,72
	 
	 
	2624,33

	45
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,8
	4 407,13
	 
	 
	7932,83

	46
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,8
	 
	7 184,12
	 
	12931,42

	47
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	48
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	7,77
	1 660,95
	 
	 
	12905,58

	49
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	50
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	7,77
	 
	5 899,94
	 
	45842,53

	51
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	52
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	7,77
	 
	377,45
	 
	2932,79

	53
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	54
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,68
	3 759,58
	 
	 
	6316,09

	55
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,68
	 
	10 296,09
	 
	17297,43

	56
	94
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	0,96
	1 301,32
	 
	 
	1249,27

	57
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 447,09
	 
	 
	4341,27

	58
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	14,36
	516,81
	 
	 
	7421,39

	59
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,96
	1 040,87
	 
	 
	999,24

	60
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	4,52
	2 480,47
	 
	 
	11211,72

	61
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	4,52
	 
	6 927,95
	 
	31314,33

	62
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	2,7
	2 489,92
	 
	 
	6722,78

	63
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	2,7
	 
	7 351,83
	 
	19849,94

	64
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	5,3
	405,56
	 
	 
	2149,47

	65
	116.4
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	5,3
	 
	393,00
	 
	2082,9

	66
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	5,3
	 
	 
	47,14
	249,84

	67
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	4,9
	498,53
	 
	 
	2442,8

	68
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	4,9
	 
	177,57
	 
	870,09

	69
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	3,42
	2 228,81
	 
	 
	7622,53

	70
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	3,42
	 
	575,17
	 
	1967,08

	71
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	17,5
	89,69
	 
	 
	1569,58

	72
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	17,5
	 
	27,87
	 
	487,73

	73
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	28,6
	525,29
	 
	 
	15023,29

	74
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	17,4
	123,63
	 
	 
	2151,16

	75
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	49,5
	40,39
	 
	 
	1999,31

	76
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	46
	472,74
	 
	 
	21746,04

	77
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	46
	 
	134,99
	 
	6209,54

	78
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	46
	453,60
	 
	 
	20865,6

	79
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	46
	 
	291,03
	 
	13387,38

	80
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	46
	 
	24,21
	 
	1113,66

	81
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	28,6
	325,27
	 
	 
	9302,72

	82
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	28,6
	 
	1 178,14
	 
	33694,8

	83
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	17,4
	483,96
	 
	 
	8420,9

	84
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	17,4
	 
	633,73
	 
	11026,9

	85
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	49,5
	115,09
	 
	 
	5696,96

	86
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	49,5
	 
	40,38
	 
	1998,81

	87
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	1,6
	229,23
	 
	 
	366,77

	88
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	1,6
	 
	165,85
	 
	265,36

	89
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3
	642,18
	 
	 
	1926,54

	90
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	10
	1 178,62
	 
	 
	11786,2

	91
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	10
	 
	31,93
	 
	319,3

	92
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	10
	 
	29,48
	 
	294,8

	93
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	94
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	61,02
	 
	183,06

	95
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	96
	199
	Смена: розеток, шт.
	8
	300,85
	 
	 
	2406,8

	97
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	8
	 
	132,46
	 
	1059,68

	98
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	18
	225,81
	 
	 
	4064,58

	99
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	12
	 
	106,22
	 
	1274,64

	100
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	6
	 
	72,90
	 
	437,4

	101
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	18
	 
	15,44
	 
	277,92

	102
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	634,94
	 
	 
	317,47

	103
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	815,92
	 
	 
	815,92

	104
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	2 509,34
	 
	 
	2509,34

	105
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	106
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	107
	223
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,2
	826,45
	 
	 
	991,74

	108
	223.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,2
	 
	39,25
	 
	47,1

	109
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	3
	1 180,92
	 
	 
	3542,76

	110
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	2
	1 039,30
	 
	 
	2078,6

	111
	236.5
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт
	1
	 
	7 622,23
	 
	7622,23

	112
	236.6
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт
	1
	 
	6 317,77
	 
	6317,77

	113
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	114
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	2
	 
	101,50
	 
	203

	115
	237
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт.
	1
	1 205,01
	 
	 
	1205,01

	116
	237.3
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт
	1
	 
	9 546,61
	 
	9546,61

	117
	237.4
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	118
	237.5
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	119
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	120
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	121
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	122
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	123
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	124
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	125
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 087,18
	 
	 
	3087,18

	126
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	127
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	128
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	129
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	4 616,86
	 
	 
	4616,86

	130
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	131
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	132
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	133
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	134
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	135
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	136
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	137
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 192,91
	 
	 
	2192,91

	138
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	139
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	776,27
	 
	 
	1940,68

	140
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	977,98
	 
	 
	2444,95

	141
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	33,67
	 
	84,18

	142
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	143
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	144
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	168,12
	 
	420,3

	145
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	13,56
	 
	33,9

	146
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	8
	1 854,47
	 
	 
	14835,76

	147
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	5,04
	20,16

	148
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	8
	 
	 
	55,93
	447,44

	149
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	4
	 
	 
	13,88
	55,52

	150
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	47,08
	 
	188,32

	151
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	152
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	335,50
	 
	 
	671

	153
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	154
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	155
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	156
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	157
	284
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий
	6
	719,60
	 
	 
	4317,6

	158
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	2
	1 262,93
	 
	 
	2525,86

	159
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	2
	423,69
	 
	 
	847,38

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	986 482,30

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	164 413,72

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	365 111,77

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 8, расположенного на территории  Невского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	43,7
	409,76
	 
	 
	17906,51

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	43,7
	 
	159,22
	 
	6957,91

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	43,7
	 
	19,37
	 
	846,47

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	23,4
	109,99
	 
	 
	2573,77

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	23,4
	755,96
	 
	 
	17689,46

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	23,4
	 
	19,70
	 
	460,98

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	23,4
	 
	19,37
	 
	453,26

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	23,4
	 
	85,55
	 
	2001,87

	9
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	2
	800,03
	 
	 
	1600,06

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	11,5
	1 539,72
	 
	 
	17706,78

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	11,5
	 
	44,55
	 
	512,33

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	11,5
	 
	609,53
	 
	7009,6

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	11,5
	 
	34,69
	 
	398,94

	14
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	20,3
	609,03
	 
	 
	12363,31

	15
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	20,3
	 
	35,09
	 
	712,33

	16
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	20,3
	 
	24,21
	 
	491,46

	17
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	582,01
	 
	 
	1746,03

	18
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	19
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	10
	113,73
	 
	 
	1137,3

	20
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	12
	354,84
	 
	 
	4258,08

	21
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,012
	100 251,78
	 
	 
	1203,02

	22
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,012
	 
	6 794,70
	 
	81,54

	23
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,5
	236,24
	 
	 
	590,6

	24
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,5
	 
	437,38
	 
	1093,45

	25
	55
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков 
	15,3
	416,61
	 
	 
	6374,13

	26
	55.1
	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка
	15,3
	 
	33,84
	 
	517,75

	27
	55.2
	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	15,3
	 
	21,89
	 
	334,92

	28
	55.3
	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)
	15,3
	 
	235,29
	 
	3599,94

	29
	55.4
	Дюбели распорные полипропиленовые
	15,3
	 
	0,60
	 
	9,18

	30
	55.5
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	15,3
	 
	1 515,15
	 
	23181,8

	31
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	7,2
	474,75
	 
	 
	3418,2

	32
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	7,2
	 
	10,91
	 
	78,55

	33
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	7,2
	 
	1,68
	 
	12,1

	34
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	7,2
	857,21
	 
	 
	6171,91

	35
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	7,2
	 
	38,60
	 
	277,92

	36
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	7,2
	 
	26,63
	 
	191,74

	37
	74
	Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	2,8
	2 726,30
	 
	 
	7633,64

	38
	74.1
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	2,8
	 
	64,03
	 
	179,28

	39
	202
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
ФОТ, шт. 
	2
	444,01
	 
	 
	888,02

	40
	202.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	132,46
	 
	132,46

	41
	202.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	86,10
	 
	86,1

	42
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	12
	225,81
	 
	 
	2709,72

	43
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	12
	 
	106,22
	 
	1274,64

	44
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	12
	 
	15,44
	 
	185,28

	45
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	46
	239.2
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1200х700х462 мм
	1
	 
	22 659,24
	 
	22659,24

	47
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	48
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	49
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	50
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	51
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 087,18
	 
	 
	3087,18

	52
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	53
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	54
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	55
	246
	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт.
	1
	570,14
	 
	 
	570,14

	56
	246.1
	Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм
	1
	 
	119,20
	 
	119,2

	57
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	58
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	59
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	60
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	61
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	62
	265
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода
	8
	1 860,41
	 
	 
	14883,28

	63
	265.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт.
	4
	 
	 
	8,74
	34,96

	64
	265.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	4
	 
	 
	10,42
	41,68

	65
	265.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	4
	 
	79,89
	 
	319,56

	66
	265.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	4
	 
	86,03
	 
	344,12

	67
	284
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий
	4
	719,60
	 
	 
	2878,4

	68
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,5
	1 262,93
	 
	 
	631,47

	69
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,5
	423,69
	 
	 
	211,85

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	238 648,59

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	39 774,77

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	94 066,25










	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 12

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Петроградского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	161,3
	553,10
	 
	 
	89215,03

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	161,3
	 
	159,22
	 
	25682,19

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	161,3
	 
	19,37
	 
	3124,38

	4
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	806,5
	52,82
	 
	 
	42599,33

	5
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	806,5
	 
	15,93
	 
	12847,55

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	92,1
	1 012,92
	 
	 
	93289,93

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	92,1
	 
	19,70
	 
	1814,37

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	92,1
	 
	19,37
	 
	1783,98

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	92,1
	 
	85,55
	 
	7879,16

	10
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	5,1
	920,01
	 
	 
	4692,05

	11
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	23,8
	2 078,42
	 
	 
	49466,4

	12
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	23,8
	 
	44,55
	 
	1060,29

	13
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	23,8
	 
	609,53
	 
	14506,81

	14
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	23,8
	 
	34,69
	 
	825,62

	15
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	45,4
	801,47
	 
	 
	36386,74

	16
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	45,4
	 
	35,09
	 
	1593,09

	17
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	45,4
	 
	24,21
	 
	1099,13

	18
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	16,2
	2 371,34
	 
	 
	38415,71

	19
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	16,2
	 
	821,45
	 
	13307,49

	20
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	16,2
	 
	308,86
	 
	5003,53

	21
	37
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок
	21,8
	737,48
	 
	 
	16077,06

	22
	43
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	68,8
	270,73
	 
	 
	18626,22

	23
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,03
	132 733,76
	 
	 
	3982,01

	24
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,03
	 
	6 794,70
	 
	203,84

	25
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,8
	318,94
	 
	 
	893,03

	26
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,8
	 
	437,38
	 
	1224,66

	27
	48
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных, кв. м стен и потолков
	127,4
	435,84
	 
	 
	55526,02

	28
	49
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, кв. м поверхности стен и потолков
	75,7
	336,93
	 
	 
	25505,6

	29
	68
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, кв. м окрашиваемой поверхности
	46,8
	463,34
	 
	 
	21684,31

	30
	68.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	46,8
	 
	73,68
	 
	3448,22

	31
	69
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых, кв. м поверхности потолка
	46,8
	2 275,27
	 
	 
	106482,64

	32
	69.1
	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 350 мм
	46,8
	 
	6,25
	 
	292,5

	33
	69.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ (ГВЛ), толщина 9,5 мм прим
	46,8
	 
	142,45
	 
	6666,66

	34
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	36,6
	131,61
	 
	 
	4816,93

	35
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	5
	841,92
	 
	 
	4209,6

	36
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	8,82
	453,18
	 
	 
	3997,05

	37
	78
	Снятие наличников, м наличника
	52,6
	52,58
	 
	 
	2765,71

	38
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	39
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	8,19
	2 236,28
	 
	 
	18315,13

	40
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	41
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	8,19
	 
	5 899,94
	 
	48320,51

	42
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	43
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	8,19
	 
	377,45
	 
	3091,32

	44
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	45
	102
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	4,21
	1 386,10
	 
	 
	5835,48

	46
	102.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	4,21
	 
	22,60
	 
	95,15

	47
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	48
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	15
	594,28
	 
	 
	8914,2

	49
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	2,1
	1 197,00
	 
	 
	2513,7

	50
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	7,5
	3 190,75
	 
	 
	23930,63

	51
	115.4
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м
	7,5
	 
	7 661,25
	 
	57459,38

	52
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	4,1
	495,25
	 
	 
	2030,53

	53
	116.3
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	4,1
	 
	447,46
	 
	1834,59

	54
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	4,1
	 
	 
	47,14
	193,27

	55
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	4,1
	570,86
	 
	 
	2340,53

	56
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	4,1
	 
	177,57
	 
	728,04

	57
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	6,3
	2 992,81
	 
	 
	18854,7

	58
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	6,3
	 
	575,17
	 
	3623,57

	59
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	2,4
	4 926,61
	 
	 
	11823,86

	60
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	46,8
	94,48
	 
	 
	4421,66

	61
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	28,9
	142,15
	 
	 
	4108,14

	62
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	58,2
	46,45
	 
	 
	2703,39

	63
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	5
	637,55
	 
	 
	3187,75

	64
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	5
	 
	134,99
	 
	674,95

	65
	160
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки
	50
	11,85
	 
	 
	592,5

	66
	160.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	50
	 
	33,75
	 
	1687,5

	67
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	5
	3 575,18
	 
	 
	17875,9

	68
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	36,6
	433,45
	 
	 
	15864,27

	69
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	36,6
	 
	1 178,14
	 
	43119,92

	70
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	5,2
	635,21
	 
	 
	3303,09

	71
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	5,2
	 
	633,73
	 
	3295,4

	72
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	58,2
	149,56
	 
	 
	8704,39

	73
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	58,2
	 
	40,38
	 
	2350,12

	74
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,9
	308,46
	 
	 
	1202,99

	75
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3,9
	 
	165,85
	 
	646,82

	76
	176
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола
	46,8
	1 173,88
	 
	 
	54937,58

	77
	178
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), кв.м изолируемой поверхности
	46,8
	319,98
	 
	 
	14975,06

	78
	178.1
	Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм
	46,8
	 
	319,60
	 
	14957,28

	79
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	6,3
	795,13
	 
	 
	5009,32

	80
	186
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола
	46,8
	1 188,52
	 
	 
	55622,74

	81
	188
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам, кв.м пола
	46,8
	1 443,40
	 
	 
	67551,12

	82
	188.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	46,8
	 
	18,53
	 
	867,2

	83
	189
	Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия
	46,8
	3 143,79
	 
	 
	147129,37

	84
	189.1
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	46,8
	 
	281,32
	 
	13165,78

	85
	190
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком, кв.м обрабатываемой поверхности
	249,9
	161,20
	 
	 
	40283,88

	86
	190.1
	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения
	249,9
	 
	15,26
	 
	3813,47

	87
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	68,8
	31,42
	 
	 
	2161,7

	88
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	5
	1 355,41
	 
	 
	6777,05

	89
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	5
	 
	31,93
	 
	159,65

	90
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	5
	 
	29,48
	 
	147,4

	91
	198
	Смена: выключателей, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	92
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	5
	 
	61,02
	 
	305,1

	93
	199
	Смена: розеток, шт.
	6
	346,01
	 
	 
	2076,06

	94
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	6
	 
	132,46
	 
	794,76

	95
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	68,7
	303,65
	 
	 
	20860,76

	96
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	33,4
	 
	106,22
	 
	3547,75

	97
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	35,3
	 
	72,90
	 
	2573,37

	98
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	68,7
	 
	15,44
	 
	1060,73

	99
	240
	Установка ванн купальных: прямых чугунных, комплект
	1
	6 842,64
	 
	 
	6842,64

	100
	240.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	101
	240.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	102
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	103
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	104
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	105
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	106
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	107
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	108
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	109
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	110
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	111
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	112
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	113
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	114
	256
	Демонтаж: поддонов, шт.
	1
	2 206,68
	 
	 
	2206,68

	115
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,1
	892,70
	 
	 
	1874,67

	116
	259
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, м трубопровода
	2,5
	1 108,45
	 
	 
	2771,13

	117
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,1
	1 319,52
	 
	 
	2770,99

	118
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,1
	 
	33,67
	 
	70,71

	119
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	6
	 
	 
	55,93
	335,58

	120
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	1
	 
	 
	67,61
	67,61

	121
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,1
	 
	168,12
	 
	353,05

	122
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,1
	 
	13,56
	 
	28,48

	123
	261
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, м трубопровода
	2,5
	1 269,91
	 
	 
	3174,78

	124
	261.1
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм, шт.
	1
	 
	 
	140,53
	140,53

	125
	261.2
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	2,5
	 
	146,51
	 
	366,28

	126
	261.3
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	2,5
	 
	34,03
	 
	85,08

	127
	261.4
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	2,5
	 
	87,40
	 
	218,5

	128
	261.5
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	2,5
	 
	407,36
	 
	1018,4

	129
	261.6
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм
	2,5
	 
	104,87
	 
	262,18

	130
	261.7
	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм
	2,5
	 
	45,36
	 
	113,4

	131
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода (прим. 16 мм)
	14,5
	2 131,71
	 
	 
	30909,8

	132
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	5,04
	20,16

	133
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	5
	 
	 
	13,88
	69,4

	134
	264.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4", шт.
	1
	 
	 
	74,17
	74,17

	135
	264.8
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	3
	 
	256,95
	 
	770,85

	136
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	7,5
	 
	47,08
	 
	353,1

	137
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	7
	 
	54,46
	 
	381,22

	138
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	1
	450,86
	 
	 
	450,86

	139
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	1
	 
	400,78
	 
	400,78

	140
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	1
	 
	820,88
	 
	820,88

	141
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1
	 
	167,77
	 
	167,77

	142
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	1
	 
	1 145,59
	 
	1145,59

	143
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	3
	1 262,93
	 
	 
	3788,79

	144
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	3
	423,69
	 
	 
	1271,07

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 629 981,37

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	271 663,56

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	361 583,08













	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 13

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	1,5
	3 244,15
	 
	 
	4866,23

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	1
	5 604,91
	 
	 
	5604,91

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	104,5
	553,10
	 
	 
	57798,95

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	104,5
	 
	159,22
	 
	16638,49

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	104,5
	 
	19,37
	 
	2024,17

	6
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	73,8
	126,49
	 
	 
	9334,96

	7
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	72,4
	1 012,92
	 
	 
	73335,41

	8
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	72,4
	 
	19,70
	 
	1426,28

	9
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	72,4
	 
	19,37
	 
	1402,39

	10
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	72,4
	 
	85,55
	 
	6193,82

	11
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	18,8
	920,01
	 
	 
	17296,19

	12
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	23
	2 078,42
	 
	 
	47803,66

	13
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	23
	 
	44,55
	 
	1024,65

	14
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	23
	 
	609,53
	 
	14019,19

	15
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	23
	 
	34,69
	 
	797,87

	16
	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности
	9,3
	801,47
	 
	 
	7453,67

	17
	23.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	9,3
	 
	35,09
	 
	326,34

	18
	23.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	9,3
	 
	24,21
	 
	225,15

	19
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	2
	668,87
	 
	 
	1337,74

	20
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	21
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3
	318,94
	 
	 
	956,82

	22
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3
	 
	437,38
	 
	1312,14

	23
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	1,3
	4 030,67
	 
	 
	5239,87

	24
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	30,7
	640,85
	 
	 
	19674,1

	25
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	30,7
	 
	10,91
	 
	334,94

	26
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	30,7
	 
	1,68
	 
	51,58

	27
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	30,7
	1 135,01
	 
	 
	34844,81

	28
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	30,7
	 
	38,60
	 
	1185,02

	29
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	30,7
	 
	26,63
	 
	817,54

	30
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	5,3
	131,61
	 
	 
	697,53

	31
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	2 267,43
	 
	 
	2267,43

	32
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	4
	841,92
	 
	 
	3367,68

	33
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	7,64
	453,18
	 
	 
	3462,3

	34
	78
	Снятие наличников, м наличника
	40
	52,58
	 
	 
	2103,2

	35
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	36
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,84
	2 307,61
	 
	 
	4246

	37
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	1,84
	 
	7,28
	 
	13,4

	38
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,84
	 
	69,90
	 
	128,62

	39
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,84
	 
	5 899,94
	 
	10855,89

	40
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	41
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	6,21
	2 236,28
	 
	 
	13887,3

	42
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	43
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	4,62
	 
	5 899,94
	 
	27257,72

	44
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	45
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6,21
	 
	377,45
	 
	2343,96

	46
	82.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 кв.м, комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,59
	 
	8 667,09
	 
	13780,67

	47
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	48
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	1
	927,81
	 
	 
	927,81

	49
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	8,8
	120,00
	 
	 
	1056

	50
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	8,8
	 
	27,87
	 
	245,26

	51
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	17,5
	709,13
	 
	 
	12409,78

	52
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	10
	142,15
	 
	 
	1421,5

	53
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,2
	960,03
	 
	 
	3072,1

	54
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	34
	46,45
	 
	 
	1579,3

	55
	145
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса
	7,8
	175,91
	 
	 
	1372,1

	56
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	20,7
	637,55
	 
	 
	13197,29

	57
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	20,7
	 
	134,99
	 
	2794,29

	58
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	17,5
	611,93
	 
	 
	10708,78

	59
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	17,5
	 
	291,03
	 
	5093,03

	60
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	17,5
	 
	24,21
	 
	423,68

	61
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,2
	3 575,18
	 
	 
	11440,58

	62
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	17,5
	433,45
	 
	 
	7585,38

	63
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	17,5
	 
	1 178,14
	 
	20617,45

	64
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	10
	635,21
	 
	 
	6352,1

	65
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	10
	 
	633,73
	 
	6337,3

	66
	171
	Устройство плинтусов: из плиток керамических, м плинтуса
	3
	501,25
	 
	 
	1503,75

	67
	171.1
	Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм
	3
	 
	846,17
	 
	2538,51

	68
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	34
	149,56
	 
	 
	5085,04

	69
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	34
	 
	40,38
	 
	1372,92

	70
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,4
	308,46
	 
	 
	740,3

	71
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,4
	 
	165,85
	 
	398,04

	72
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	10
	1 282,83
	 
	 
	12828,3

	73
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,2
	795,13
	 
	 
	2544,42

	74
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	75
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	76
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	77
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	78
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	79
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	132,46
	 
	397,38

	80
	203.1
	Коробка универсальная УК-П
	1
	 
	15,44
	 
	15,44

	81
	217
	Снятие: колонок, шт.
	1
	881,16
	 
	 
	881,16

	82
	218
	Установка водонагревателей: проточных, шт.
	1
	13 331,78
	 
	 
	13331,78

	83
	218.1
	Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный
	1
	 
	19 863,76
	 
	19863,76

	84
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	1
	855,75
	 
	 
	855,75

	85
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	86
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	87
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	88
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	89
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,2
	642,37
	 
	 
	770,84

	90
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,2
	 
	25,68
	 
	30,82

	91
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	946,25
	 
	 
	1892,5

	92
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2
	 
	25,68
	 
	51,36

	93
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	94
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	95
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	96
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	97
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	98
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	99
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	100
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	101
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	102
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	103
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	104
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	105
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	106
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	107
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	108
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	109
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	110
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	892,70
	 
	 
	2678,1

	111
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	3
	1 319,52
	 
	 
	3958,56

	112
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	33,67
	 
	101,01

	113
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	1
	 
	 
	55,93
	55,93

	114
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	115
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	3
	 
	168,12
	 
	504,36

	116
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	3
	 
	13,56
	 
	40,68

	117
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	10
	2 131,71
	 
	 
	21317,1

	118
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	8
	 
	 
	5,04
	40,32

	119
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	1
	 
	 
	13,88
	13,88

	120
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,81
	11,62

	121
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	7
	 
	 
	50,81
	355,67

	122
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	5
	 
	47,08
	 
	235,4

	123
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	5
	 
	54,46
	 
	272,3

	124
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	6,32
	25,28

	125
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	1
	450,86
	 
	 
	450,86

	126
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	1
	 
	400,78
	 
	400,78

	127
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	1
	 
	820,88
	 
	820,88

	128
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1
	 
	167,77
	 
	167,77

	129
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	1
	 
	1 145,59
	 
	1145,59

	130
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	131
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	728 432,22

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	121 405,37

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	234 876,38













	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 14

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	0,6
	5 604,91
	 
	 
	3362,95

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	75,3
	553,10
	 
	 
	41648,43

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	75,3
	 
	159,22
	 
	11989,27

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	75,3
	 
	19,37
	 
	1458,56

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	62,36
	126,49
	 
	 
	7887,92

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	52,55
	1 012,92
	 
	 
	53228,95

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	52,55
	 
	19,70
	 
	1035,24

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	52,55
	 
	19,37
	 
	1017,89

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	52,55
	 
	85,55
	 
	4495,65

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	25,31
	2 078,42
	 
	 
	52604,81

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	25,31
	 
	44,55
	 
	1127,56

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	25,31
	 
	609,53
	 
	15427,2

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	25,31
	 
	34,69
	 
	878

	14
	22
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, кв.м протравленной поверхности
	26
	48,51
	 
	 
	1261,26

	15
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	16
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	17
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,9
	318,94
	 
	 
	924,93

	18
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,9
	 
	437,38
	 
	1268,4

	19
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	2
	4 030,67
	 
	 
	8061,34

	20
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	16,1
	640,85
	 
	 
	10317,69

	21
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	16,1
	 
	10,91
	 
	175,65

	22
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	16,1
	 
	1,68
	 
	27,05

	23
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	16,1
	1 135,01
	 
	 
	18273,66

	24
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	16,1
	 
	38,60
	 
	621,46

	25
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	16,1
	 
	26,63
	 
	428,74

	26
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	8
	2 267,43
	 
	 
	18139,44

	27
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	10,97
	453,18
	 
	 
	4971,38

	28
	78
	Снятие наличников, м наличника
	58,4
	52,58
	 
	 
	3070,67

	29
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	9
	2 307,61
	 
	 
	20768,49

	30
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	9
	 
	7,28
	 
	65,52

	31
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9
	 
	69,90
	 
	629,1

	32
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	7
	 
	 
	80,12
	560,84

	33
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	9
	 
	5 899,94
	 
	53099,46

	34
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	14
	 
	 
	240,97
	3373,58

	35
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	7
	 
	 
	172,12
	1204,84

	36
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,57
	4 814,42
	 
	 
	7558,64

	37
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,57
	 
	10 296,09
	 
	16164,86

	38
	90
	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна
	1
	3 033,48
	 
	 
	3033,48

	39
	90.1
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9)
	1
	 
	1 752,99
	 
	1752,99

	40
	94
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	3,15
	1 756,79
	 
	 
	5533,89

	41
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	1
	432,70
	 
	 
	432,7

	42
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	2
	982,42
	 
	 
	1964,84

	43
	98
	Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	3,79
	2 206,18
	 
	 
	8361,42

	44
	98.1
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	3,79
	 
	1 183,56
	 
	4485,69

	45
	99
	Установка дверных блоков: шкафных, блок
	2
	1 311,17
	 
	 
	2622,34

	46
	99.1
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт.
	4
	 
	 
	240,97
	963,88

	47
	99.3
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	2
	 
	5 899,94
	 
	11799,88

	48
	99.4
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	2
	 
	 
	80,12
	160,24

	49
	100
	Установка дверных блоков: антресольных, блок
	1
	596,88
	 
	 
	596,88

	50
	100.1
	Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм
	1
	 
	342,88
	 
	342,88

	51
	100.2
	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт.
	4
	 
	 
	103,84
	415,36

	52
	100.3
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	1
	 
	1 183,56
	 
	1183,56

	53
	100.4
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм, 2 шт.
	8
	 
	 
	139,34
	1114,72

	54
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	4
	1 664,14
	 
	 
	6656,56

	55
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	25,74
	594,28
	 
	 
	15296,77

	56
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,48
	1 197,00
	 
	 
	1771,56

	57
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	10,11
	3 181,30
	 
	 
	32162,94

	58
	113.1
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м
	10,11
	 
	6 477,08
	 
	65483,28

	59
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	2,76
	3 190,75
	 
	 
	8806,47

	60
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	2,76
	 
	7 351,83
	 
	20291,05

	61
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	9,84
	495,25
	 
	 
	4873,26

	62
	116.6
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм
	9,84
	 
	177,05
	 
	1742,17

	63
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	9,84
	 
	 
	47,14
	463,86

	64
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	9,84
	570,86
	 
	 
	5617,26

	65
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	9,84
	 
	177,57
	 
	1747,29

	66
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	3,25
	2 992,81
	 
	 
	9726,63

	67
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	3,25
	 
	575,17
	 
	1869,3

	68
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	23,55
	120,00
	 
	 
	2826

	69
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	23,55
	 
	27,87
	 
	656,34

	70
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	0,7
	4 926,61
	 
	 
	3448,63

	71
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	3,12
	142,15
	 
	 
	443,51

	72
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,12
	960,03
	 
	 
	2995,29

	73
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	26,2
	46,45
	 
	 
	1216,99

	74
	151
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки
	3,12
	193,34
	 
	 
	603,22

	75
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	3,12
	637,55
	 
	 
	1989,16

	76
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	3,12
	 
	134,99
	 
	421,17

	77
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,12
	3 575,18
	 
	 
	11154,56

	78
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	23,2
	149,56
	 
	 
	3469,79

	79
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	23,2
	 
	40,38
	 
	936,82

	80
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	1,2
	308,46
	 
	 
	370,15

	81
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	1,2
	 
	165,85
	 
	199,02

	82
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	4,06
	795,13
	 
	 
	3228,23

	83
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	84
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	85
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	86
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	87
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	88
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2,4
	946,25
	 
	 
	2271

	89
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2,4
	 
	25,68
	 
	61,63

	90
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	4
	1 358,06
	 
	 
	5432,24

	91
	233
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт.
	4
	2 254,62
	 
	 
	9018,48

	92
	233.2
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8
	4
	 
	10 961,68
	 
	43846,72

	93
	233.3
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	4
	 
	256,95
	 
	1027,8

	94
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	95
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	96
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	97
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	98
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	99
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	100
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	101
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	102
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	103
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	104
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,9
	892,70
	 
	 
	2588,83

	105
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,9
	1 319,52
	 
	 
	3826,61

	106
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,9
	 
	33,67
	 
	97,64

	107
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	108
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	109
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,9
	 
	168,12
	 
	487,55

	110
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,9
	 
	13,56
	 
	39,32

	111
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	10,7
	2 131,71
	 
	 
	22809,3

	112
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	5,04
	25,2

	113
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	10
	 
	 
	55,93
	559,3

	114
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	5,81
	58,1

	115
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	5
	 
	 
	50,81
	254,05

	116
	264.8
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	8
	 
	256,95
	 
	2055,6

	117
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	5,35
	 
	47,08
	 
	251,88

	118
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	5,35
	 
	54,46
	 
	291,36

	119
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	5,2
	2 501,13
	 
	 
	13005,88

	120
	267.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	6,32
	31,6

	121
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	5,2
	 
	143,52
	 
	746,3

	122
	267.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	5,81
	29,05

	123
	267.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	5
	 
	 
	50,81
	254,05

	124
	267.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	5
	 
	 
	55,93
	279,65

	125
	280
	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром: до 50 мм, обрезка
	1
	3 622,04
	 
	 
	3622,04

	126
	281
	Установка клапанов предохранительных диаметром: до 50 мм, клапан
	1
	6 236,58
	 
	 
	6236,58

	127
	281.1
	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1
	 
	418,78
	 
	418,78

	128
	282
	Установка счетчика газа, счетчик
	1
	6 236,58
	 
	 
	6236,58

	129
	282.1
	Счетчик газа
	1
	 
	2 005,19
	 
	2005,19

	130
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,5
	1 262,93
	 
	 
	1894,4

	131
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,5
	423,69
	 
	 
	635,54

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	818 331,87

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	136 388,65

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	327 114,22

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	148,97
	553,10
	 
	 
	82395,31

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	148,97
	 
	159,22
	 
	23719

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	148,97
	 
	19,37
	 
	2885,55

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	148,97
	126,49
	 
	 
	18843,22

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	148,97
	1 012,92
	 
	 
	150894,69

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	148,97
	 
	19,70
	 
	2934,71

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	148,97
	 
	19,37
	 
	2885,55

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	148,97
	 
	85,55
	 
	12744,38

	9
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	28,69
	2 078,42
	 
	 
	59629,87

	10
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	28,69
	 
	44,55
	 
	1278,14

	11
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	28,69
	 
	609,53
	 
	17487,42

	12
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	28,69
	 
	34,69
	 
	995,26

	13
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	4
	668,87
	 
	 
	2675,48

	14
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	4
	 
	88,52
	 
	354,08

	15
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3,1
	318,94
	 
	 
	988,71

	16
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3,1
	 
	437,38
	 
	1355,88

	17
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	58,64
	640,85
	 
	 
	37579,44

	18
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	58,64
	 
	10,91
	 
	639,76

	19
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	58,64
	 
	1,68
	 
	98,52

	20
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	58,64
	1 135,01
	 
	 
	66556,99

	21
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	58,64
	 
	38,60
	 
	2263,5

	22
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	58,64
	 
	26,63
	 
	1561,58

	23
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	3
	2 267,43
	 
	 
	6802,29

	24
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	5
	841,92
	 
	 
	4209,6

	25
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	12,04
	453,18
	 
	 
	5456,29

	26
	78
	Снятие наличников, м наличника
	49
	52,58
	 
	 
	2576,42

	27
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,97
	5 755,80
	 
	 
	11338,93

	28
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,97
	 
	7 184,12
	 
	14152,72

	29
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	30
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	7,68
	2 236,28
	 
	 
	17174,63

	31
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	32
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	7,68
	 
	5 899,94
	 
	45311,54

	33
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	34
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	7,68
	 
	377,45
	 
	2898,82

	35
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	5
	 
	 
	172,12
	860,6

	36
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	3,31
	4 814,42
	 
	 
	15935,73

	37
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	3,31
	 
	10 296,09
	 
	34080,06

	38
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	9,8
	132,54
	 
	 
	1298,89

	39
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,8
	 
	78,28
	 
	767,14

	40
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	41
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	4,84
	594,28
	 
	 
	2876,32

	42
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	3,34
	1 197,00
	 
	 
	3997,98

	43
	110
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м кв.м одностворчатых, кв. м поверхности оконных блоков 
	2,68
	4 703,74
	 
	 
	12606,02

	44
	110.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м
	2,68
	 
	8 278,70
	 
	22186,92

	45
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	2,16
	3 181,30
	 
	 
	6871,61

	46
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	2,16
	 
	6 927,95
	 
	14964,37

	47
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	3,34
	495,25
	 
	 
	1654,14

	48
	116.5
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
	3,34
	 
	223,73
	 
	747,26

	49
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	3,34
	 
	 
	47,14
	157,45

	50
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	3,34
	570,86
	 
	 
	1906,67

	51
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	3,34
	 
	177,57
	 
	593,08

	52
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	0,98
	2 992,81
	 
	 
	2932,95

	53
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	0,98
	 
	575,17
	 
	563,67

	54
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	16,36
	120,00
	 
	 
	1963,2

	55
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	16,36
	 
	27,87
	 
	455,95

	56
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	0,5
	4 926,61
	 
	 
	2463,31

	57
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	58,64
	142,15
	 
	 
	8335,68

	58
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	68,28
	46,45
	 
	 
	3171,61

	59
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	3,54
	637,55
	 
	 
	2256,93

	60
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	3,54
	 
	134,99
	 
	477,86

	61
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	55,1
	611,93
	 
	 
	33717,34

	62
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	55,1
	 
	291,03
	 
	16035,75

	63
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	55,1
	 
	24,21
	 
	1333,97

	64
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,54
	3 575,18
	 
	 
	12656,14

	65
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	55,1
	635,21
	 
	 
	35000,07

	66
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	55,1
	 
	633,73
	 
	34918,52

	67
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	58,68
	149,56
	 
	 
	8776,18

	68
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	58,68
	 
	40,38
	 
	2369,5

	69
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	4,58
	795,13
	 
	 
	3641,7

	70
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	346,01
	 
	 
	1384,04

	71
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	72
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	73
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	74
	199
	Смена: розеток, шт.
	12
	346,01
	 
	 
	4152,12

	75
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	10
	 
	132,46
	 
	1324,6

	76
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	86,10
	 
	172,2

	77
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	6
	1 499,47
	 
	 
	8996,82

	78
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	6
	 
	 
	848,76
	5092,56

	79
	215
	Демонтаж: бытовых электрических плит, шт.
	1
	308,89
	 
	 
	308,89

	80
	216
	Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт.
	1
	3 720,58
	 
	 
	3720,58

	81
	216.1
	Плита электрическая четырехкомфорочная
	1
	 
	15 077,62
	 
	15077,62

	82
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	946,25
	 
	 
	1892,5

	83
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2
	 
	25,68
	 
	51,36

	84
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	3
	1 358,06
	 
	 
	4074,18

	85
	233
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт.
	3
	2 254,62
	 
	 
	6763,86

	86
	233.2
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8
	3
	 
	10 961,68
	 
	32885,04

	87
	233.3
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	3
	 
	256,95
	 
	770,85

	88
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	89
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	90
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	91
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	92
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	93
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	94
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	95
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	96
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	97
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	98
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	99
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	100
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	101
	250
	Смена: сифонов чугунных, шт.
	1
	1 253,35
	 
	 
	1253,35

	102
	250.1
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	1
	 
	254,75
	 
	254,75

	103
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	104
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	105
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	106
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	107
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	108
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	109
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	110
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,4
	892,70
	 
	 
	2142,48

	111
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,4
	1 319,52
	 
	 
	3166,85

	112
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,4
	 
	33,67
	 
	80,81

	113
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	114
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	115
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,4
	 
	168,12
	 
	403,49

	116
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,4
	 
	13,56
	 
	32,54

	117
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	9,9
	2 131,71
	 
	 
	21103,93

	118
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	10
	 
	 
	55,93
	559,3

	119
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	9
	 
	 
	5,81
	52,29

	120
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	5
	 
	 
	50,81
	254,05

	121
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	5
	 
	47,08
	 
	235,4

	122
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4,9
	 
	54,46
	 
	266,85

	123
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	6,32
	63,2

	124
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	4,5
	2 501,13
	 
	 
	11255,09

	125
	267.1
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	3
	 
	 
	5,59
	16,77

	126
	267.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	3
	 
	 
	6,32
	18,96

	127
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	4,5
	 
	143,52
	 
	645,84

	128
	267.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	5,81
	23,24

	129
	267.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	2
	 
	 
	50,81
	101,62

	130
	267.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	4
	 
	 
	55,93
	223,72

	131
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	132
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	133
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	134
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	135
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	136
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,5
	1 262,93
	 
	 
	1894,4

	137
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,5
	423,69
	 
	 
	635,54

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 127 259,24

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	187 876,54

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	389 415,87

	
	
	
	
	
	
	
	

	

















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	96,63
	553,10
	 
	 
	53446,05

	2
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	96,63
	 
	159,22
	 
	15385,43

	3
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	96,63
	 
	19,37
	 
	1871,72

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	96,63
	126,49
	 
	 
	12222,73

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	96,63
	1 012,92
	 
	 
	97878,46

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	96,63
	 
	19,70
	 
	1903,61

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	96,63
	 
	19,37
	 
	1871,72

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	96,63
	 
	85,55
	 
	8266,7

	9
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	23,18
	2 078,42
	 
	 
	48177,78

	10
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	23,18
	 
	44,55
	 
	1032,67

	11
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	23,18
	 
	609,53
	 
	14128,91

	12
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	23,18
	 
	34,69
	 
	804,11

	13
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	2
	668,87
	 
	 
	1337,74

	14
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	15
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3,1
	318,94
	 
	 
	988,71

	16
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3,1
	 
	437,38
	 
	1355,88

	17
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	38,31
	640,85
	 
	 
	24550,96

	18
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	38,31
	 
	10,91
	 
	417,96

	19
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	38,31
	 
	1,68
	 
	64,36

	20
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	38,31
	1 135,01
	 
	 
	43482,23

	21
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	38,31
	 
	38,60
	 
	1478,77

	22
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	38,31
	 
	26,63
	 
	1020,2

	23
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	24
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	2
	841,92
	 
	 
	1683,84

	25
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	5,6
	453,18
	 
	 
	2537,81

	26
	78
	Снятие наличников, м наличника
	37,6
	52,58
	 
	 
	1977,01

	27
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	2,92
	2 307,61
	 
	 
	6738,22

	28
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	2,92
	 
	7,28
	 
	21,26

	29
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	2,92
	 
	69,90
	 
	204,11

	30
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	2
	 
	 
	80,12
	160,24

	31
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	2,92
	 
	5 899,94
	 
	17227,82

	32
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	4
	 
	 
	240,97
	963,88

	33
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	34
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	2,92
	2 236,28
	 
	 
	6529,94

	35
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	2
	 
	 
	80,12
	160,24

	36
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	2,92
	 
	5 899,94
	 
	17227,82

	37
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	4
	 
	 
	240,97
	963,88

	38
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	2,92
	 
	377,45
	 
	1102,15

	39
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	40
	98
	Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	1,134
	2 206,18
	 
	 
	2501,81

	41
	98.1
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	1,134
	 
	1 183,56
	 
	1342,16

	42
	99
	Установка дверных блоков: шкафных, блок
	1
	1 311,17
	 
	 
	1311,17

	43
	99.1
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	44
	99.3
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1
	 
	5 899,94
	 
	5899,94

	45
	99.4
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	46
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 664,14
	 
	 
	3328,28

	47
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	5,11
	594,28
	 
	 
	3036,77

	48
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,35
	1 197,00
	 
	 
	418,95

	49
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	5,11
	3 190,75
	 
	 
	16304,73

	50
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	5,11
	 
	7 351,83
	 
	37567,85

	51
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	3,6
	495,25
	 
	 
	1782,9

	52
	116.6
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм
	3,6
	 
	177,05
	 
	637,38

	53
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	3,6
	 
	 
	47,14
	169,7

	54
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	3,6
	570,86
	 
	 
	2055,1

	55
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	3,6
	 
	177,57
	 
	639,25

	56
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	5,03
	2 992,81
	 
	 
	15053,83

	57
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	5,03
	 
	575,17
	 
	2893,11

	58
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	9,32
	120,00
	 
	 
	1118,4

	59
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	9,32
	 
	27,87
	 
	259,75

	60
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	0,3
	4 926,61
	 
	 
	1477,98

	61
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	31,02
	142,15
	 
	 
	4409,49

	62
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	14,26
	960,03
	 
	 
	13690,03

	63
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	40,11
	46,45
	 
	 
	1863,11

	64
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	3,56
	637,55
	 
	 
	2269,68

	65
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	3,56
	 
	134,99
	 
	480,56

	66
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	38,5
	611,93
	 
	 
	23559,31

	67
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	38,5
	 
	291,03
	 
	11204,66

	68
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	38,5
	 
	24,21
	 
	932,09

	69
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	14,26
	3 575,18
	 
	 
	50982,07

	70
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	9,38
	333,88
	 
	 
	3131,79

	71
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	38,5
	433,45
	 
	 
	16687,83

	72
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	38,5
	 
	1 178,14
	 
	45358,39

	73
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	44,32
	149,56
	 
	 
	6628,5

	74
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	44,32
	 
	40,38
	 
	1789,64

	75
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,3
	308,46
	 
	 
	709,46

	76
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,3
	 
	165,85
	 
	381,46

	77
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,56
	795,13
	 
	 
	2830,66

	78
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	79
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	80
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	81
	199
	Смена: розеток, шт.
	6
	346,01
	 
	 
	2076,06

	82
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	6
	 
	132,46
	 
	794,76

	83
	222
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,84
	94,11
	 
	 
	79,05

	84
	223
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,3
	1 113,77
	 
	 
	1447,9

	85
	223.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,3
	 
	39,25
	 
	51,03

	86
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,84
	946,25
	 
	 
	794,85

	87
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,84
	 
	25,68
	 
	21,57

	88
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	2
	1 358,06
	 
	 
	2716,12

	89
	233
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт.
	2
	2 254,62
	 
	 
	4509,24

	90
	233.2
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8
	2
	 
	10 961,68
	 
	21923,36

	91
	233.3
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	92
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	93
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	94
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	95
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	96
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	97
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2
	892,70
	 
	 
	1785,4

	98
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2
	1 319,52
	 
	 
	2639,04

	99
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2
	 
	33,67
	 
	67,34

	100
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	101
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	102
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2
	 
	168,12
	 
	336,24

	103
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2
	 
	13,56
	 
	27,12

	104
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	12,6
	2 131,71
	 
	 
	26859,55

	105
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	6
	 
	 
	5,04
	30,24

	106
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	12
	 
	 
	55,93
	671,16

	107
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	6
	 
	 
	13,88
	83,28

	108
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	12
	 
	 
	5,81
	69,72

	109
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	6
	 
	 
	50,81
	304,86

	110
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	6,3
	 
	47,08
	 
	296,6

	111
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	6,3
	 
	54,46
	 
	343,1

	112
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	12
	 
	 
	6,32
	75,84

	113
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	1
	2 501,13
	 
	 
	2501,13

	114
	267.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	1
	 
	 
	6,32
	6,32

	115
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	1
	 
	143,52
	 
	143,52

	116
	267.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	1
	 
	 
	5,81
	5,81

	117
	267.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	1
	 
	 
	55,93
	55,93

	118
	278
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм, шт.
	10
	3 309,17
	 
	 
	33091,7

	119
	278.2
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	10
	 
	256,95
	 
	2569,5

	120
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	121
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	799 665,55

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	133 277,59

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	231 751,30

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	








Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	2,3
	3 244,15
	 
	 
	7461,55

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	59,59
	553,10
	 
	 
	32959,23

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	59,59
	 
	159,22
	 
	9487,92

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	59,59
	 
	19,37
	 
	1154,26

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	59,59
	126,49
	 
	 
	7537,54

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	59,59
	1 012,92
	 
	 
	60359,9

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	59,59
	 
	19,70
	 
	1173,92

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	59,59
	 
	19,37
	 
	1154,26

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	59,59
	 
	85,55
	 
	5097,92

	10
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	16,26
	2 371,34
	 
	 
	38557,99

	11
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	16,26
	 
	821,45
	 
	13356,78

	12
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	16,26
	 
	308,86
	 
	5022,06

	13
	37
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок
	16,26
	737,48
	 
	 
	11991,42

	14
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	25,05
	141,34
	 
	 
	3540,57

	15
	43
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	29
	270,73
	 
	 
	7851,17

	16
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,0504
	132 733,76
	 
	 
	6689,78

	17
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,0504
	 
	6 794,70
	 
	342,45

	18
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	14,93
	640,85
	 
	 
	9567,89

	19
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	14,93
	 
	10,91
	 
	162,89

	20
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	14,93
	 
	1,68
	 
	25,08

	21
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	74,65
	61,06
	 
	 
	4558,13

	22
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	74,65
	 
	0,16
	 
	11,94

	23
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	14,93
	1 135,01
	 
	 
	16945,7

	24
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	14,93
	 
	38,60
	 
	576,3

	25
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	14,93
	 
	26,63
	 
	397,59

	26
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	3
	2 267,43
	 
	 
	6802,29

	27
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	5,042
	453,18
	 
	 
	2284,93

	28
	78
	Снятие наличников, м наличника
	29,28
	52,58
	 
	 
	1539,54

	29
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема (3,48 км. м обратный монтаж)
	5,29
	2 307,61
	 
	 
	12207,26

	30
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	5,29
	 
	7,28
	 
	38,51

	31
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	5,29
	 
	69,90
	 
	369,77

	32
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	33
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,81
	 
	5 899,94
	 
	10678,89

	34
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	35
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	1
	 
	 
	172,12
	172,12

	36
	98
	Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	1,95
	2 206,18
	 
	 
	4302,05

	37
	98.1
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	1,95
	 
	1 183,56
	 
	2307,94

	38
	99
	Установка дверных блоков: шкафных, блок
	1
	1 311,17
	 
	 
	1311,17

	39
	99.1
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт.
	4
	 
	 
	240,97
	963,88

	40
	99.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	41
	99.3
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1
	 
	5 899,94
	 
	5899,94

	42
	99.4
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	43
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	5,12
	120,00
	 
	 
	614,4

	44
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	5,12
	 
	27,87
	 
	142,69

	45
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	25,05
	709,13
	 
	 
	17763,71

	46
	134
	Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола
	25,05
	512,63
	 
	 
	12841,38

	47
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	25,05
	94,48
	 
	 
	2366,72

	48
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	32,02
	46,45
	 
	 
	1487,33

	49
	146
	Острожка и циклевка паркетных полов, кв. м покрытия пола
	15,45
	768,51
	 
	 
	11873,48

	50
	158
	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок, кв.м покрытия
	15,45
	2 256,67
	 
	 
	34865,55

	51
	158.1
	Паркет штучный из бука, размеры 350х70 мм
	15,45
	 
	1 349,48
	 
	20849,47

	52
	166
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия
	25,05
	1 957,85
	 
	 
	49044,14

	53
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	9,6
	433,45
	 
	 
	4161,12

	54
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	9,6
	 
	1 178,14
	 
	11310,14

	55
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	32,62
	149,56
	 
	 
	4878,65

	56
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	32,62
	 
	40,38
	 
	1317,2

	57
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,4
	308,46
	 
	 
	740,3

	58
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,4
	 
	165,85
	 
	398,04

	59
	178
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), кв.м изолируемой поверхности
	25,05
	319,98
	 
	 
	8015,5

	60
	178.1
	Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм
	25,05
	 
	319,60
	 
	8005,98

	61
	181
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза, кв.м пола
	15,45
	210,18
	 
	 
	3247,28

	62
	181.1
	Лак ПФ "Квинтол" паркетный
	15,45
	 
	45,79
	 
	707,46

	63
	183
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные, кв.м обрабатываемой поверхности
	15,45
	59,34
	 
	 
	916,8

	64
	183.1
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	15,45
	 
	15,06
	 
	232,68

	65
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	25,05
	934,91
	 
	 
	23419,5

	66
	191
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых, кв. м изолируемой поверхности
	25,05
	147,33
	 
	 
	3690,62

	67
	191.1
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 4 мм
	25,05
	 
	90,28
	 
	2261,51

	68
	194
	Демонтаж кабеля, м
	240
	119,40
	 
	 
	28656

	69
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	3
	1 355,41
	 
	 
	4066,23

	70
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	3
	 
	31,93
	 
	95,79

	71
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	3
	 
	29,48
	 
	88,44

	72
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	346,01
	 
	 
	1384,04

	73
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	74
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	78,61
	 
	157,22

	75
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	76
	199
	Смена: розеток, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	77
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	5
	 
	132,46
	 
	662,3

	78
	206
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м
	240
	120,70
	 
	 
	28968

	79
	206.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	240
	 
	106,22
	 
	25492,8

	80
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	240
	301,22
	 
	 
	72292,8

	81
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	240
	 
	436,20
	 
	104688

	82
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	3
	2 774,96
	 
	 
	8324,88

	83
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	3
	 
	462,81
	 
	1388,43

	84
	214
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт.
	1
	3 788,12
	 
	 
	3788,12

	85
	214.1
	Щиток квартирный навесной без счетчика
	1
	 
	1 688,92
	 
	1688,92

	86
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,5
	946,25
	 
	 
	1419,38

	87
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,5
	 
	25,68
	 
	38,52

	88
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	2
	1 358,06
	 
	 
	2716,12

	89
	233
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт.
	2
	2 254,62
	 
	 
	4509,24

	90
	233.2
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8
	2
	 
	10 961,68
	 
	21923,36

	91
	233.3
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	92
	268
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода
	2,7
	2 629,65
	 
	 
	7100,06

	93
	268.1
	Хомуты для крепления труб, шт.
	3
	 
	 
	55,93
	167,79

	94
	268.2
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	2
	 
	 
	387,72
	775,44

	95
	268.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	1
	 
	 
	10,42
	10,42

	96
	268.5
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4", шт.
	3
	 
	 
	75,62
	226,86

	97
	268.6
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	2,7
	 
	230,64
	 
	622,73

	98
	268.7
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт.
	3
	 
	 
	8,54
	25,62

	99
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	100
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	846 355,96

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	141 059,33

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	263 319,83

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории  Приморского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	0,7
	3 244,15
	 
	 
	2270,91

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	30,38
	553,10
	 
	 
	16803,18

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	30,38
	 
	159,22
	 
	4837,1

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	30,38
	 
	19,37
	 
	588,46

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	51,36
	126,49
	 
	 
	6496,53

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	51,36
	1 012,92
	 
	 
	52023,57

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	51,36
	 
	19,70
	 
	1011,79

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	51,36
	 
	19,37
	 
	994,84

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	51,36
	 
	85,55
	 
	4393,85

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	22,55
	2 078,42
	 
	 
	46868,37

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	22,55
	 
	44,55
	 
	1004,6

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	22,55
	 
	609,53
	 
	13744,9

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	22,55
	 
	34,69
	 
	782,26

	14
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	2
	668,87
	 
	 
	1337,74

	15
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	16
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,9
	318,94
	 
	 
	924,93

	17
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,9
	 
	437,38
	 
	1268,4

	18
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	3,08
	640,85
	 
	 
	1973,82

	19
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	3,08
	 
	10,91
	 
	33,6

	20
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	3,08
	 
	1,68
	 
	5,17

	21
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	15,4
	61,06
	 
	 
	940,32

	22
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	15,4
	 
	0,16
	 
	2,46

	23
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	3
	841,92
	 
	 
	2525,76

	24
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	4,16
	453,18
	 
	 
	1885,23

	25
	78
	Снятие наличников, м наличника
	28,6
	52,58
	 
	 
	1503,79

	26
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	4,21
	2 236,28
	 
	 
	9414,74

	27
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	3
	 
	 
	80,12
	240,36

	28
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	4,21
	 
	5 899,94
	 
	24838,75

	29
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	6
	 
	 
	240,97
	1445,82

	30
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	4,21
	 
	377,45
	 
	1589,06

	31
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	3
	 
	 
	172,12
	516,36

	32
	94
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	0,74
	1 756,79
	 
	 
	1300,02

	33
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	1
	432,70
	 
	 
	432,7

	34
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	35
	98
	Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	0,74
	2 206,18
	 
	 
	1632,57

	36
	98.1
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	0,74
	 
	1 183,56
	 
	875,83

	37
	99
	Установка дверных блоков: шкафных, блок
	1
	1 311,17
	 
	 
	1311,17

	38
	99.1
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	39
	99.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	40
	99.3
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1
	 
	5 899,94
	 
	5899,94

	41
	99.4
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	42
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	1
	1 664,14
	 
	 
	1664,14

	43
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	2,78
	594,28
	 
	 
	1652,1

	44
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	2,78
	3 190,75
	 
	 
	8870,29

	45
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	2,78
	 
	7 351,83
	 
	20438,09

	46
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	2,38
	495,25
	 
	 
	1178,7

	47
	116.5
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
	2,38
	 
	223,73
	 
	532,48

	48
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	2,38
	 
	 
	47,14
	112,19

	49
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	2,38
	570,86
	 
	 
	1358,65

	50
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	2,38
	 
	177,57
	 
	422,62

	51
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	4,72
	120,00
	 
	 
	566,4

	52
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	4,72
	 
	27,87
	 
	131,55

	53
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	0,3
	4 926,61
	 
	 
	1477,98

	54
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	14,81
	142,15
	 
	 
	2105,24

	55
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	1,08
	960,03
	 
	 
	1036,83

	56
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	13,12
	46,45
	 
	 
	609,42

	57
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	3,11
	637,55
	 
	 
	1982,78

	58
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	3,11
	 
	134,99
	 
	419,82

	59
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	11,7
	611,93
	 
	 
	7159,58

	60
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	11,7
	 
	291,03
	 
	3405,05

	61
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	11,7
	 
	24,21
	 
	283,26

	62
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,11
	3 575,18
	 
	 
	11118,81

	63
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	11,7
	433,45
	 
	 
	5071,37

	64
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	11,7
	 
	1 178,14
	 
	13784,24

	65
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	13,12
	149,56
	 
	 
	1962,23

	66
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	13,12
	 
	40,38
	 
	529,79

	67
	173
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля
	0,8
	214,03
	 
	 
	171,22

	68
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2
	308,46
	 
	 
	616,92

	69
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2
	 
	165,85
	 
	331,7

	70
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	2,6
	795,13
	 
	 
	2067,34

	71
	198
	Смена: выключателей, шт.
	2
	346,01
	 
	 
	692,02

	72
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	73
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	74
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	75
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	132,46
	 
	397,38

	76
	222
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,1
	94,11
	 
	 
	103,52

	77
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,1
	946,25
	 
	 
	1040,88

	78
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,1
	 
	25,68
	 
	28,25

	79
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	2
	1 358,06
	 
	 
	2716,12

	80
	233
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт.
	2
	2 254,62
	 
	 
	4509,24

	81
	233.2
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8
	2
	 
	10 961,68
	 
	21923,36

	82
	233.3
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	83
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	84
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	85
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	86
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	87
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	88
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	89
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	90
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	91
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	92
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	93
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	94
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	95
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	96
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	97
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	98
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	99
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	100
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2
	892,70
	 
	 
	1785,4

	101
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2
	1 319,52
	 
	 
	2639,04

	102
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2
	 
	33,67
	 
	67,34

	103
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	104
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	105
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2
	 
	168,12
	 
	336,24

	106
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2
	 
	13,56
	 
	27,12

	107
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	10,4
	2 131,71
	 
	 
	22169,78

	108
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	5,04
	25,2

	109
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	10
	 
	 
	55,93
	559,3

	110
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	5,81
	58,1

	111
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	5
	 
	 
	50,81
	254,05

	112
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	5,2
	 
	47,08
	 
	244,82

	113
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	5,2
	 
	54,46
	 
	283,19

	114
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	6,32
	31,6

	115
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	2,8
	2 501,13
	 
	 
	7003,16

	116
	267.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	6,32
	12,64

	117
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	2,8
	 
	143,52
	 
	401,86

	118
	267.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	5,81
	23,24

	119
	267.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	3
	 
	 
	55,93
	167,79

	120
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	121
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	122
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	123
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	124
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	125
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,5
	1 262,93
	 
	 
	631,47

	126
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,5
	423,69
	 
	 
	211,85

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	448 710,55

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	74 785,09

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	177 224,81

	
	
	
	
	
	
	
	

	














Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 6, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	0,6
	3 244,15
	 
	 
	1946,49

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	0,2
	5 604,91
	 
	 
	1120,98

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	92,8
	553,10
	 
	 
	51327,68

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	92,8
	 
	159,22
	 
	14775,62

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	92,8
	 
	19,37
	 
	1797,54

	6
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	109,1
	126,49
	 
	 
	13800,06

	7
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	89,05
	1 012,92
	 
	 
	90200,53

	8
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	89,05
	 
	19,70
	 
	1754,29

	9
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	89,05
	 
	19,37
	 
	1724,9

	10
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	89,05
	 
	85,55
	 
	7618,23

	11
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	25,01
	2 078,42
	 
	 
	51981,28

	12
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	25,01
	 
	44,55
	 
	1114,2

	13
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	25,01
	 
	609,53
	 
	15244,35

	14
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	25,01
	 
	34,69
	 
	867,6

	15
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	16
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	17
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,89
	318,94
	 
	 
	921,74

	18
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,89
	 
	437,38
	 
	1264,03

	19
	52
	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв. м поверхности потолков 
	6,2
	723,69
	 
	 
	4486,88

	20
	53
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв.м поверхности потолков
	6,2
	1 034,92
	 
	 
	6416,5

	21
	53.1
	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка
	6,2
	 
	33,84
	 
	209,81

	22
	53.2
	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	6,2
	 
	21,89
	 
	135,72

	23
	53.3
	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)
	6,2
	 
	235,29
	 
	1458,8

	24
	53.4
	Дюбели распорные полипропиленовые
	6,2
	 
	0,06
	 
	0,37

	25
	53.5
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	6,2
	 
	1 515,15
	 
	9393,93

	26
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	20,58
	640,85
	 
	 
	13188,69

	27
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	20,58
	 
	10,91
	 
	224,53

	28
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	20,58
	 
	1,68
	 
	34,57

	29
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	20,58
	1 135,01
	 
	 
	23358,51

	30
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	20,58
	 
	38,60
	 
	794,39

	31
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	20,58
	 
	26,63
	 
	548,05

	32
	73
	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка
	2,03
	1 393,58
	 
	 
	2828,97

	33
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	4
	2 267,43
	 
	 
	9069,72

	34
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	3
	841,92
	 
	 
	2525,76

	35
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	10,8
	453,18
	 
	 
	4894,34

	36
	78
	Снятие наличников, м наличника
	47,6
	52,58
	 
	 
	2502,81

	37
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	2
	5 755,80
	 
	 
	11511,6

	38
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	2
	 
	7 184,12
	 
	14368,24

	39
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	40
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	9,43
	2 307,61
	 
	 
	21760,76

	41
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	9,43
	 
	7,28
	 
	68,65

	42
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	9,43
	 
	69,90
	 
	659,16

	43
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	9,43
	 
	5 899,94
	 
	55636,43

	44
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	12
	 
	 
	240,97
	2891,64

	45
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	6
	 
	 
	172,12
	1032,72

	46
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	6
	 
	 
	80,12
	480,72

	47
	90
	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна
	2,2
	3 033,48
	 
	 
	6673,66

	48
	90.1
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9)
	2,2
	 
	1 752,99
	 
	3856,58

	49
	94
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	1,63
	1 756,79
	 
	 
	2863,57

	50
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	3,58
	432,70
	 
	 
	1549,07

	51
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	2
	982,42
	 
	 
	1964,84

	52
	98
	Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	1,87
	2 206,18
	 
	 
	4125,56

	53
	98.1
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	1,87
	 
	1 183,56
	 
	2213,26

	54
	99
	Установка дверных блоков: шкафных, блок
	2
	1 311,17
	 
	 
	2622,34

	55
	99.1
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	56
	99.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	2
	 
	 
	78,07
	156,14

	57
	99.3
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	2
	 
	5 899,94
	 
	11799,88

	58
	99.4
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	2
	 
	 
	80,12
	160,24

	59
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	1
	1 664,14
	 
	 
	1664,14

	60
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	7,53
	594,28
	 
	 
	4474,93

	61
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,54
	1 197,00
	 
	 
	646,38

	62
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	3,76
	3 181,30
	 
	 
	11961,69

	63
	113.1
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м
	3,76
	 
	6 477,08
	 
	24353,82

	64
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	2,7
	495,25
	 
	 
	1337,18

	65
	116.5
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
	2,7
	 
	223,73
	 
	604,07

	66
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	2,7
	 
	 
	47,14
	127,28

	67
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	2,65
	570,86
	 
	 
	1512,78

	68
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	2,65
	 
	177,57
	 
	470,56

	69
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	0,77
	2 992,81
	 
	 
	2304,46

	70
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	0,77
	 
	575,17
	 
	442,88

	71
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	5,49
	120,00
	 
	 
	658,8

	72
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	5,49
	 
	27,87
	 
	153,01

	73
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	0,2
	4 926,61
	 
	 
	985,32

	74
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	34,27
	142,15
	 
	 
	4871,48

	75
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,1
	960,03
	 
	 
	2976,09

	76
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	37,53
	46,45
	 
	 
	1743,27

	77
	145
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса
	7,98
	175,91
	 
	 
	1403,76

	78
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	3,14
	637,55
	 
	 
	2001,91

	79
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	3,14
	 
	134,99
	 
	423,87

	80
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	31,17
	611,93
	 
	 
	19073,86

	81
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	31,17
	 
	291,03
	 
	9071,41

	82
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	31,17
	 
	24,21
	 
	754,63

	83
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,14
	3 575,18
	 
	 
	11226,07

	84
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	31,17
	433,45
	 
	 
	13510,64

	85
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	31,17
	 
	1 178,14
	 
	36722,62

	86
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	37,53
	149,56
	 
	 
	5612,99

	87
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	37,53
	 
	40,38
	 
	1515,46

	88
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,8
	308,46
	 
	 
	1172,15

	89
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3,8
	 
	165,85
	 
	630,23

	90
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	4,09
	795,13
	 
	 
	3252,08

	91
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	92
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	93
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	94
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	95
	199
	Смена: розеток, шт.
	6
	346,01
	 
	 
	2076,06

	96
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	5
	 
	132,46
	 
	662,3

	97
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	86,10
	 
	86,1

	98
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	3
	2 774,96
	 
	 
	8324,88

	99
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	3
	 
	462,81
	 
	1388,43

	100
	214
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт.
	1
	3 788,12
	 
	 
	3788,12

	101
	214.1
	Щиток квартирный навесной без счетчика
	1
	 
	1 688,92
	 
	1688,92

	102
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2,1
	946,25
	 
	 
	1987,13

	103
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2,1
	 
	25,68
	 
	53,93

	104
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	1
	1 358,06
	 
	 
	1358,06

	105
	233
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт.
	1
	2 254,62
	 
	 
	2254,62

	106
	233.2
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8
	1
	 
	10 961,68
	 
	10961,68

	107
	233.3
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	108
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	109
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	110
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	111
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	112
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	113
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	114
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	115
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	116
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	117
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	118
	246
	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт.
	1
	654,29
	 
	 
	654,29

	119
	246.1
	Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм
	1
	 
	119,20
	 
	119,2

	120
	248.1
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	1
	 
	254,75
	 
	254,75

	121
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	122
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	123
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	124
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	125
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	126
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	127
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	128
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	892,70
	 
	 
	2231,75

	129
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	1 319,52
	 
	 
	3298,8

	130
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	33,67
	 
	84,18

	131
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	132
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	133
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	168,12
	 
	420,3

	134
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	13,56
	 
	33,9

	135
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	11,1
	2 131,71
	 
	 
	23661,98

	136
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	5,04
	25,2

	137
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	11
	 
	 
	55,93
	615,23

	138
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	5,81
	58,1

	139
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	5
	 
	 
	50,81
	254,05

	140
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	5,55
	 
	47,08
	 
	261,29

	141
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	5,55
	 
	54,46
	 
	302,25

	142
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	6,32
	31,6

	143
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	1,5
	2 501,13
	 
	 
	3751,7

	144
	267.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	6,32
	12,64

	145
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	1,5
	 
	143,52
	 
	215,28

	146
	267.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,81
	11,62

	147
	267.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	148
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	149
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	799 728,03

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	133 288,01

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	290 831,32

	
	
	
	
	
	
	
	

	

















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 7, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	6,1
	3 244,15
	 
	 
	19789,32

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	0,4
	5 604,91
	 
	 
	2241,96

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	178,86
	553,10
	 
	 
	98927,47

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	178,86
	 
	159,22
	 
	28478,09

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	178,86
	 
	19,37
	 
	3464,52

	6
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	189,9
	126,49
	 
	 
	24020,45

	7
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	154,53
	1 012,92
	 
	 
	156526,53

	8
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	154,53
	 
	19,70
	 
	3044,24

	9
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	154,53
	 
	19,37
	 
	2993,25

	10
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	154,53
	 
	85,55
	 
	13220,04

	11
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	27,68
	2 078,42
	 
	 
	57530,67

	12
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	27,68
	 
	44,55
	 
	1233,14

	13
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	27,68
	 
	609,53
	 
	16871,79

	14
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	27,68
	 
	34,69
	 
	960,22

	15
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	16
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	17
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	120
	479,03
	 
	 
	57483,6

	18
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,5
	132 733,76
	 
	 
	66366,88

	19
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,5
	 
	6 794,70
	 
	3397,35

	20
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3,1
	318,94
	 
	 
	988,71

	21
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3,1
	 
	437,38
	 
	1355,88

	22
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	56,92
	640,85
	 
	 
	36477,18

	23
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	56,92
	 
	10,91
	 
	621

	24
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	56,92
	 
	1,68
	 
	95,63

	25
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	56,92
	1 135,01
	 
	 
	64604,77

	26
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	56,92
	 
	38,60
	 
	2197,11

	27
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	56,92
	 
	26,63
	 
	1515,78

	28
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	14,2
	131,61
	 
	 
	1868,86

	29
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	8
	2 267,43
	 
	 
	18139,44

	30
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	12,12
	453,18
	 
	 
	5492,54

	31
	78
	Снятие наличников, м наличника
	68,24
	52,58
	 
	 
	3588,06

	32
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,95
	5 755,80
	 
	 
	11223,81

	33
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,95
	 
	7 184,12
	 
	14009,03

	34
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	35
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	11,22
	2 307,61
	 
	 
	25891,38

	36
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	11,22
	 
	7,28
	 
	81,68

	37
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	11,22
	 
	69,90
	 
	784,28

	38
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	7
	 
	 
	80,12
	560,84

	39
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	11,22
	 
	5 899,94
	 
	66197,33

	40
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	14
	 
	 
	240,97
	3373,58

	41
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	7
	 
	 
	172,12
	1204,84

	42
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	19
	132,54
	 
	 
	2518,26

	43
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	19
	 
	78,28
	 
	1487,32

	44
	90
	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна
	1
	3 033,48
	 
	 
	3033,48

	45
	90.1
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9)
	1
	 
	1 752,99
	 
	1752,99

	46
	94
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	0,84
	1 756,79
	 
	 
	1475,7

	47
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	48
	98
	Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	0,84
	2 206,18
	 
	 
	1853,19

	49
	98.1
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	0,84
	 
	1 183,56
	 
	994,19

	50
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	51
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	14,53
	594,28
	 
	 
	8634,89

	52
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	4,81
	1 197,00
	 
	 
	5757,57

	53
	111
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м кв.м  одностворчатых, кв. м поверхности оконных блоков
	2,75
	3 512,90
	 
	 
	9660,48

	54
	111.1
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь более 2 м кв.м
	2,75
	 
	6 517,83
	 
	17924,03

	55
	112
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых,  кв. м поверхности оконных блоков
	1,7
	4 109,53
	 
	 
	6986,2

	56
	112.2
	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м
	1,7
	 
	5 929,29
	 
	10079,79

	57
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	2,66
	3 190,75
	 
	 
	8487,4

	58
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	2,66
	 
	7 351,83
	 
	19555,87

	59
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	4,81
	495,25
	 
	 
	2382,15

	60
	116.6
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм
	4,81
	 
	177,05
	 
	851,61

	61
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	4,81
	 
	 
	47,14
	226,74

	62
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	4,81
	570,86
	 
	 
	2745,84

	63
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	4,81
	 
	177,57
	 
	854,11

	64
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	2,5
	2 992,81
	 
	 
	7482,03

	65
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	2,5
	 
	575,17
	 
	1437,93

	66
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	16,75
	120,00
	 
	 
	2010

	67
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	16,75
	 
	27,87
	 
	466,82

	68
	130
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности
	0,7
	4 926,61
	 
	 
	3448,63

	69
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	56,83
	142,15
	 
	 
	8078,38

	70
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	57,25
	46,45
	 
	 
	2659,26

	71
	145
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса
	9,08
	175,91
	 
	 
	1597,26

	72
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	3,53
	637,55
	 
	 
	2250,55

	73
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	3,53
	 
	134,99
	 
	476,51

	74
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	53,3
	611,93
	 
	 
	32615,87

	75
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	53,3
	 
	291,03
	 
	15511,9

	76
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	53,3
	 
	24,21
	 
	1290,39

	77
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,53
	3 575,18
	 
	 
	12620,39

	78
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	31,3
	433,45
	 
	 
	13566,99

	79
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	31,3
	 
	1 178,14
	 
	36875,78

	80
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	22
	635,21
	 
	 
	13974,62

	81
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	22
	 
	633,73
	 
	13942,06

	82
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	57,25
	149,56
	 
	 
	8562,31

	83
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	57,25
	 
	40,38
	 
	2311,76

	84
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,1
	308,46
	 
	 
	956,23

	85
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3,1
	 
	165,85
	 
	514,14

	86
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	4,42
	795,13
	 
	 
	3514,47

	87
	194
	Демонтаж кабеля, м
	290
	119,40
	 
	 
	34626

	88
	198
	Смена: выключателей, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	89
	198.3
	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	149,57
	 
	299,14

	90
	198.4
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	130,00
	 
	260

	91
	198.6
	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А
	1
	 
	342,80
	 
	342,8

	92
	199
	Смена: розеток, шт.
	9
	346,01
	 
	 
	3114,09

	93
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	132,46
	 
	132,46

	94
	199.4
	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20
	8
	 
	94,75
	 
	758

	95
	203
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий, м
	290
	246,87
	 
	 
	71592,3

	96
	203.1
	Коробка универсальная УК-П
	290
	 
	15,44
	 
	4477,6

	97
	203.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	290
	 
	106,22
	 
	30803,8

	98
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	170
	301,22
	 
	 
	51207,4

	99
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	170
	 
	436,20
	 
	74154

	100
	215
	Демонтаж: бытовых электрических плит, шт.
	1
	308,89
	 
	 
	308,89

	101
	216
	Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт.
	1
	3 720,58
	 
	 
	3720,58

	102
	216.1
	Плита электрическая четырехкомфорочная
	1
	 
	15 077,62
	 
	15077,62

	103
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,8
	946,25
	 
	 
	1703,25

	104
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,8
	 
	25,68
	 
	46,22

	105
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	3
	1 358,06
	 
	 
	4074,18

	106
	233
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт.
	3
	2 254,62
	 
	 
	6763,86

	107
	233.2
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8
	3
	 
	10 961,68
	 
	32885,04

	108
	233.3
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	3
	 
	256,95
	 
	770,85

	109
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	110
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	111
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	112
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	113
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	114
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	115
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	116
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	117
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	118
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	119
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	120
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	121
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	122
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	123
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	124
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	125
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	126
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	127
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	128
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	129
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,7
	892,70
	 
	 
	2410,29

	130
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,7
	1 319,52
	 
	 
	3562,7

	131
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,7
	 
	33,67
	 
	90,91

	132
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	133
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	2
	 
	 
	67,61
	135,22

	134
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,7
	 
	168,12
	 
	453,92

	135
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,7
	 
	13,56
	 
	36,61

	136
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	12,5
	2 131,71
	 
	 
	26646,38

	137
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	6
	 
	 
	5,04
	30,24

	138
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	12
	 
	 
	55,93
	671,16

	139
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	5,81
	58,1

	140
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	5
	 
	 
	50,81
	254,05

	141
	264.8
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	142
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	6,25
	 
	47,08
	 
	294,25

	143
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	6,25
	 
	54,46
	 
	340,38

	144
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	6,32
	31,6

	145
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	3,7
	2 501,13
	 
	 
	9254,18

	146
	267.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	1
	 
	 
	6,32
	6,32

	147
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	3,7
	 
	143,52
	 
	531,02

	148
	267.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	3
	 
	 
	50,81
	152,43

	149
	267.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	4
	 
	 
	55,93
	223,72

	150
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	4
	450,86
	 
	 
	1803,44

	151
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	4
	 
	400,78
	 
	1603,12

	152
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	4
	 
	820,88
	 
	3283,52

	153
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	4
	 
	167,77
	 
	671,08

	154
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	4
	 
	1 145,59
	 
	4582,36

	155
	284
	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий
	6
	971,44
	 
	 
	5828,64

	156
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,5
	1 262,93
	 
	 
	1894,4

	157
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,5
	423,69
	 
	 
	635,54

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 611 266,93

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	268 544,49

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	524 355,27









	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	81,85
	109,99
	 
	 
	9002,68

	2
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	95,32
	755,96
	 
	 
	72058,11

	3
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	95,32
	 
	19,70
	 
	1877,8

	4
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	95,32
	 
	19,37
	 
	1846,35

	5
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	95,32
	 
	85,55
	 
	8154,63

	6
	16
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, кв.м покрытия
	20,2
	64,55
	 
	 
	1303,91

	7
	16.1
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	20,2
	 
	10,06
	 
	203,21

	8
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	15,1
	800,03
	 
	 
	12080,45

	9
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	20,22
	1 539,72
	 
	 
	31133,14

	10
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	20,22
	 
	44,55
	 
	900,8

	11
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	20,22
	 
	609,53
	 
	12324,7

	12
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	20,22
	 
	34,69
	 
	701,43

	13
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	18,59
	87,92
	 
	 
	1634,43

	14
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	1
	381,83
	 
	 
	381,83

	15
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	1
	 
	88,52
	 
	88,52

	16
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	1
	 
	580,64
	 
	580,64

	17
	43
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	1
	200,55
	 
	 
	200,55

	18
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,002
	100 251,78
	 
	 
	200,5

	19
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,002
	 
	6 794,70
	 
	13,59

	20
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	31,1
	857,21
	 
	 
	26659,23

	21
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	31,1
	 
	38,60
	 
	1200,46

	22
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	31,1
	 
	26,63
	 
	828,19

	23
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	4,76
	114,44
	 
	 
	544,73

	24
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	3
	1 971,68
	 
	 
	5915,04

	25
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	3,8
	394,08
	 
	 
	1497,5

	26
	78
	Снятие наличников, м наличника
	23,1
	45,72
	 
	 
	1056,13

	27
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	4,37
	1 740,19
	 
	 
	7604,63

	28
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	4,37
	 
	7,28
	 
	31,81

	29
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	4,37
	 
	69,90
	 
	305,46

	30
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	3
	 
	 
	80,12
	240,36

	31
	81.7
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	32
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	4,37
	 
	5 899,94
	 
	25782,74

	33
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	6
	 
	 
	240,97
	1445,82

	34
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	35
	102
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	17,2
	1 217,08
	 
	 
	20933,78

	36
	102.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	17,2
	 
	22,60
	 
	388,72

	37
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	20,8
	123,63
	 
	 
	2571,5

	38
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,6
	834,80
	 
	 
	3005,28

	39
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	29
	40,39
	 
	 
	1171,31

	40
	163
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки
	25,2
	358,60
	 
	 
	9036,72

	41
	163.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	25,2
	 
	155,54
	 
	3919,61

	42
	163.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	25,2
	 
	24,21
	 
	610,09

	43
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,6
	3 039,26
	 
	 
	10941,34

	44
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	4,4
	247,31
	 
	 
	1088,16

	45
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	25,2
	325,27
	 
	 
	8196,8

	46
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	25,2
	 
	1 178,14
	 
	29689,13

	47
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	29
	115,09
	 
	 
	3337,61

	48
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	29
	 
	40,38
	 
	1171,02

	49
	173
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,4
	158,53
	 
	 
	380,47

	50
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,4
	229,23
	 
	 
	550,15

	51
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,4
	 
	165,85
	 
	398,04

	52
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	53
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	54
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	78,61
	 
	157,22

	55
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	56
	199
	Смена: розеток, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	57
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	132,46
	 
	397,38

	58
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	86,10
	 
	86,1

	59
	202
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
ФОТ, шт. 
	1
	444,01
	 
	 
	444,01

	60
	202.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	132,46
	 
	132,46

	61
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	6
	823,87
	 
	 
	4943,22

	62
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	6
	 
	25,68
	 
	154,08

	63
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	64
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	65
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	66
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	2
	1 854,47
	 
	 
	3708,94

	67
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	68
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	2
	 
	 
	13,88
	27,76

	69
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	2
	 
	 
	50,81
	101,62

	70
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	1
	 
	47,08
	 
	47,08

	71
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	1
	 
	54,46
	 
	54,46

	72
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	6,32
	12,64

	73
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,5
	1 262,93
	 
	 
	631,47

	74
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,5
	423,69
	 
	 
	211,85

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	344 119,32

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	57 353,22

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	96 696,78

	
	
	
	
	
	
	
	

	
















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	30,3
	2 835,89
	 
	 
	85927,47

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	134
	409,76
	 
	 
	54907,84

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	134
	 
	159,22
	 
	21335,48

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	134
	 
	19,37
	 
	2595,58

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	101
	109,99
	 
	 
	11108,99

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	134
	755,96
	 
	 
	101298,64

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	134
	 
	19,70
	 
	2639,8

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	134
	 
	19,37
	 
	2595,58

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	134
	 
	85,55
	 
	11463,7

	10
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	6,72
	800,03
	 
	 
	5376,2

	11
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	21,5
	1 539,72
	 
	 
	33103,98

	12
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	21,5
	 
	44,55
	 
	957,83

	13
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	21,5
	 
	609,53
	 
	13104,9

	14
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	21,5
	 
	34,69
	 
	745,84

	15
	34
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка
	4
	381,83
	 
	 
	1527,32

	16
	34.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	4
	 
	88,52
	 
	354,08

	17
	34.2
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	4
	 
	580,64
	 
	2322,56

	18
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	22
	354,84
	 
	 
	7806,48

	19
	50
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков, кв. м поверхности облицовки
	13,6
	114,44
	 
	 
	1556,38

	20
	55
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков 
	36,7
	416,61
	 
	 
	15289,59

	21
	55.1
	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка
	36,7
	 
	33,84
	 
	1241,93

	22
	55.2
	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	36,7
	 
	21,89
	 
	803,36

	23
	55.3
	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)
	36,7
	 
	235,29
	 
	8635,14

	24
	55.4
	Дюбели распорные полипропиленовые
	36,7
	 
	0,60
	 
	22,02

	25
	55.5
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	36,7
	 
	1 515,15
	 
	55606,01

	26
	63
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	3,6
	518,47
	 
	 
	1866,49

	27
	63.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	3,6
	 
	83,04
	 
	298,94

	28
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	24,8
	114,44
	 
	 
	2838,11

	29
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	4
	1 971,68
	 
	 
	7886,72

	30
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	8
	394,08
	 
	 
	3152,64

	31
	78
	Снятие наличников, м наличника
	37,4
	45,72
	 
	 
	1709,93

	32
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	5,4
	1 740,19
	 
	 
	9397,03

	33
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	5,4
	 
	7,28
	 
	39,31

	34
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	5,4
	 
	69,90
	 
	377,46

	35
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	36
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	5,4
	 
	5 899,94
	 
	31859,68

	37
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	38
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	39
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,54
	3 759,58
	 
	 
	5789,75

	40
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,54
	 
	10 296,09
	 
	15855,98

	41
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	18,4
	98,36
	 
	 
	1809,82

	42
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	18,4
	 
	78,28
	 
	1440,35

	43
	91
	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных, шт. дверного полотна
	2
	2 878,44
	 
	 
	5756,88

	44
	91.3
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9)
	2
	 
	1 752,99
	 
	3505,98

	45
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 447,09
	 
	 
	4341,27

	46
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	6,71
	516,81
	 
	 
	3467,8

	47
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	2,235
	1 040,87
	 
	 
	2326,34

	48
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	6,71
	2 489,92
	 
	 
	16707,36

	49
	115.4
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м
	6,71
	 
	7 661,25
	 
	51406,99

	50
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	4,47
	405,56
	 
	 
	1812,85

	51
	116.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	4,47
	 
	531,53
	 
	2375,94

	52
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	4,47
	 
	 
	47,14
	210,72

	53
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	4,47
	498,53
	 
	 
	2228,43

	54
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	4,47
	 
	177,57
	 
	793,74

	55
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	10,05
	2 228,81
	 
	 
	22399,54

	56
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	10,05
	 
	575,17
	 
	5780,46

	57
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	23,1
	123,63
	 
	 
	2855,85

	58
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,6
	834,80
	 
	 
	3005,28

	59
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,6
	3 039,26
	 
	 
	10941,34

	60
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	36,7
	325,27
	 
	 
	11937,41

	61
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	36,7
	 
	1 178,14
	 
	43237,74

	62
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	42,5
	115,09
	 
	 
	4891,33

	63
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	42,5
	 
	40,38
	 
	1716,15

	64
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3
	229,23
	 
	 
	687,69

	65
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3
	 
	165,85
	 
	497,55

	66
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	36,7
	1 060,18
	 
	 
	38908,61

	67
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	11
	1 178,62
	 
	 
	12964,82

	68
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	11
	 
	31,93
	 
	351,23

	69
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	11
	 
	29,48
	 
	324,28

	70
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	71
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	61,02
	 
	183,06

	72
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	73
	199
	Смена: розеток, шт.
	1
	300,85
	 
	 
	300,85

	74
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	132,46
	 
	132,46

	75
	202
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
ФОТ, шт. 
	5
	444,01
	 
	 
	2220,05

	76
	202.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	132,46
	 
	397,38

	77
	202.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	86,10
	 
	172,2

	78
	203
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий, м
	22
	183,59
	 
	 
	4038,98

	79
	203.1
	Коробка универсальная УК-П
	22
	 
	15,44
	 
	339,68

	80
	203.4
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	22
	 
	72,90
	 
	1603,8

	81
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	180
	225,81
	 
	 
	40645,8

	82
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	130
	 
	106,22
	 
	13808,6

	83
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	50
	 
	72,90
	 
	3645

	84
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	180
	 
	15,44
	 
	2779,2

	85
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	180
	223,82
	 
	 
	40287,6

	86
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	180
	 
	436,20
	 
	78516

	87
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	13
	2 137,57
	 
	 
	27788,41

	88
	210.1
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
	11
	 
	444,56
	 
	4890,16

	89
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	2
	 
	462,81
	 
	925,62

	90
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	3,52
	761,41
	 
	 
	2680,16

	91
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	3,52
	 
	25,68
	 
	90,39

	92
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2,275
	823,87
	 
	 
	1874,3

	93
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2,275
	 
	25,68
	 
	58,42

	94
	239
	Смена: ванн чугунных, шт. (обратный монтаж)
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	95
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	96
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	97
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	98
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	99
	247
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, комплект
	1
	3 309,34
	 
	 
	3309,34

	100
	247.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	101
	247.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	102
	247.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	103
	253
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	1
	3 851,12
	 
	 
	3851,12

	104
	253.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	105
	253.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	106
	253.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	107
	253.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	108
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 192,91
	 
	 
	2192,91

	109
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	110
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	111
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 056 934,50

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	176 155,75

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	416 673,91

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок, кв.м расчищенной поверхности
	0,6
	595,71
	 
	 
	357,43

	2
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	78,3
	109,99
	 
	 
	8612,22

	3
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	78,3
	755,96
	 
	 
	59191,67

	4
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	78,3
	 
	19,70
	 
	1542,51

	5
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	78,3
	 
	19,37
	 
	1516,67

	6
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	78,3
	 
	85,55
	 
	6698,57

	7
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	30
	857,21
	 
	 
	25716,3

	8
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	30
	 
	38,60
	 
	1158

	9
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	30
	 
	26,63
	 
	798,9

	10
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	1,66
	114,44
	 
	 
	189,97

	11
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	1
	732,10
	 
	 
	732,1

	12
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	1,2
	394,08
	 
	 
	472,9

	13
	78
	Снятие наличников, м наличника
	9,2
	45,72
	 
	 
	420,62

	14
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,39
	1 660,95
	 
	 
	2308,72

	15
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	16
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,39
	 
	5 899,94
	 
	8200,92

	17
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	18
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,39
	 
	377,45
	 
	524,66

	19
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	1
	 
	 
	172,12
	172,12

	20
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	1
	320,55
	 
	 
	320,55

	21
	100
	Установка дверных блоков: антресольных, блок
	1
	456,62
	 
	 
	456,62

	22
	100.1
	Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм
	1
	 
	342,88
	 
	342,88

	23
	100.2
	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт.
	2
	 
	 
	103,84
	207,68

	24
	100.3
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый
	1
	 
	1 183,56
	 
	1183,56

	25
	100.4
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм, 2 шт.
	4
	 
	 
	139,34
	557,36

	26
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	11,86
	123,63
	 
	 
	1466,25

	27
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	31,3
	40,39
	 
	 
	1264,21

	28
	147
	Циклевка паркетных полов, кв. м покрытия пола
	18,1
	592,04
	 
	 
	10715,92

	29
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	11,86
	483,96
	 
	 
	5739,77

	30
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	11,86
	 
	633,73
	 
	7516,04

	31
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	31,3
	115,09
	 
	 
	3602,32

	32
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	31,3
	 
	40,38
	 
	1263,89

	33
	173
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля
	4,4
	158,53
	 
	 
	697,53

	34
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	4,4
	229,23
	 
	 
	1008,61

	35
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	4,4
	 
	165,85
	 
	729,74

	36
	181
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза, кв.м пола
	18,1
	155,95
	 
	 
	2822,7

	37
	181.1
	Лак ПФ "Квинтол" паркетный
	18,1
	 
	45,79
	 
	828,8

	38
	183
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные, кв.м обрабатываемой поверхности
	18,1
	44,32
	 
	 
	802,19

	39
	183.1
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	18,1
	 
	15,06
	 
	272,59

	40
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	300,85
	 
	 
	902,55

	41
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	42
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	43
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	300,85
	 
	 
	902,55

	44
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	132,46
	 
	397,38

	45
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,3
	1 262,93
	 
	 
	378,88

	46
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,3
	423,69
	 
	 
	127,11

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	164 158,49

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	27 359,75

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	34 948,80

	
	
	
	
	
	
	
	

	
















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	92
	109,99
	 
	 
	10119,08

	2
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	92
	755,96
	 
	 
	69548,32

	3
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	92
	 
	19,70
	 
	1812,4

	4
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	92
	 
	19,37
	 
	1782,04

	5
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	92
	 
	85,55
	 
	7870,6

	6
	55
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков 
	29
	416,61
	 
	 
	12081,69

	7
	55.1
	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка
	29
	 
	33,84
	 
	981,36

	8
	55.2
	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	29
	 
	21,89
	 
	634,81

	9
	55.3
	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)
	29
	 
	235,29
	 
	6823,41

	10
	55.4
	Дюбели распорные полипропиленовые
	29
	 
	0,60
	 
	17,4

	11
	55.5
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	29
	 
	1 515,15
	 
	43939,35

	12
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	1
	1 971,68
	 
	 
	1971,68

	13
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	4
	732,10
	 
	 
	2928,4

	14
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	8,8
	394,08
	 
	 
	3467,9

	15
	78
	Снятие наличников, м наличника
	39,2
	45,72
	 
	 
	1792,22

	16
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	7,2
	1 660,95
	 
	 
	11958,84

	17
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	18
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	7,2
	 
	5 899,94
	 
	42479,57

	19
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	20
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	7,2
	 
	377,45
	 
	2717,64

	21
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	22
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,6
	3 759,58
	 
	 
	6015,33

	23
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,6
	 
	10 296,09
	 
	16473,74

	24
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	34
	40,39
	 
	 
	1373,26

	25
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	29
	247,31
	 
	 
	7171,99

	26
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	29
	325,27
	 
	 
	9432,83

	27
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	29
	 
	1 178,14
	 
	34166,06

	28
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	34
	115,09
	 
	 
	3913,06

	29
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	34
	 
	40,38
	 
	1372,92

	30
	173
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,2
	158,53
	 
	 
	507,3

	31
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,2
	229,23
	 
	 
	733,54

	32
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3,2
	 
	165,85
	 
	530,72

	33
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,4
	1 262,93
	 
	 
	505,17

	34
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,4
	423,69
	 
	 
	169,48

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	308 228,83

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	51 371,47

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	164 538,74

	
	
	
	
	
	
	
	

	
















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 
	
	
	
	
	

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок, кв.м расчищенной поверхности
	28,10
	595,71
	 
	 
	16739,45

	2
	2
	Насечка поверхности: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	15,1
	452,68
	 
	 
	6835,47

	3
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	85
	109,99
	 
	 
	9349,15

	4
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	113,5
	755,96
	 
	 
	85801,46

	5
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	113,5
	 
	19,70
	 
	2235,95

	6
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	113,5
	 
	19,37
	 
	2198,5

	7
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	113,5
	 
	85,55
	 
	9709,93

	8
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	8
	800,03
	 
	 
	6400,24

	9
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	15,1
	1 539,72
	 
	 
	23249,77

	10
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	15,1
	 
	44,55
	 
	672,71

	11
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	15,1
	 
	609,53
	 
	9203,9

	12
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	15,1
	 
	34,69
	 
	523,82

	13
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	7,5
	87,92
	 
	 
	659,4

	14
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	2
	582,01
	 
	 
	1164,02

	15
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	16
	37
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок
	7,6
	546,31
	 
	 
	4151,96

	17
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	74,5
	354,84
	 
	 
	26435,58

	18
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,1192
	100 251,78
	 
	 
	11950,01

	19
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,1192
	 
	6 794,70
	 
	809,93

	20
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	3,14
	3 520,54
	 
	 
	11054,5

	21
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	31,4
	474,75
	 
	 
	14907,15

	22
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	31,4
	 
	10,91
	 
	342,57

	23
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	31,4
	 
	1,68
	 
	52,75

	24
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	31,4
	857,21
	 
	 
	26916,39

	25
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	31,4
	 
	38,60
	 
	1212,04

	26
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	31,4
	 
	26,63
	 
	836,18

	27
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	4
	732,10
	 
	 
	2928,4

	28
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	5,4
	394,08
	 
	 
	2128,03

	29
	78
	Снятие наличников, м наличника
	43,3
	45,72
	 
	 
	1979,68

	30
	81
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	1,8
	1 740,19
	 
	 
	3132,34

	31
	81.1
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	1,8
	 
	7,28
	 
	13,1

	32
	81.5
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	1,8
	 
	69,90
	 
	125,82

	33
	81.6
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	34
	81.7
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	35
	81.8
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1,8
	 
	5 899,94
	 
	10619,89

	36
	81.9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	37
	81.10
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	1
	 
	 
	172,12
	172,12

	38
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	5,4
	1 660,95
	 
	 
	8969,13

	39
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	40
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	5,4
	 
	5 899,94
	 
	31859,68

	41
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	42
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	5,4
	 
	377,45
	 
	2038,23

	43
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	44
	95
	Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок
	3
	320,55
	 
	 
	961,65

	45
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 447,09
	 
	 
	4341,27

	46
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	9,6
	516,81
	 
	 
	4961,38

	47
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,92
	1 040,87
	 
	 
	1998,47

	48
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	9,6
	2 489,92
	 
	 
	23903,23

	49
	115.1
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м
	9,6
	 
	6 541,24
	 
	62795,9

	50
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	9,6
	405,56
	 
	 
	3893,38

	51
	116.5
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
	9,6
	 
	223,73
	 
	2147,81

	52
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	9,6
	 
	 
	47,14
	452,54

	53
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	9,6
	498,53
	 
	 
	4785,89

	54
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	9,6
	 
	177,57
	 
	1704,67

	55
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	4,48
	2 228,81
	 
	 
	9985,07

	56
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	4,48
	 
	575,17
	 
	2576,76

	57
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	28,8
	82,15
	 
	 
	2365,92

	58
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	10,2
	123,63
	 
	 
	1261,03

	59
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	2,52
	834,80
	 
	 
	2103,7

	60
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	33
	40,39
	 
	 
	1332,87

	61
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	2,52
	472,74
	 
	 
	1191,3

	62
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	2,52
	 
	134,99
	 
	340,17

	63
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	2,52
	3 039,26
	 
	 
	7658,94

	64
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	28,8
	325,27
	 
	 
	9367,78

	65
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	28,8
	 
	1 178,14
	 
	33930,43

	66
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	33
	115,09
	 
	 
	3797,97

	67
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	33
	 
	40,38
	 
	1332,54

	68
	173
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,13
	158,53
	 
	 
	337,67

	69
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2,13
	229,23
	 
	 
	488,26

	70
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2,13
	 
	165,85
	 
	353,26

	71
	186
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола
	28,8
	1 082,21
	 
	 
	31167,65

	72
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	28,8
	778,66
	 
	 
	22425,41

	73
	189
	Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия
	1,44
	2 745,48
	 
	 
	3953,49

	74
	189.1
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	1,44
	 
	281,32
	 
	405,1

	75
	194
	Демонтаж кабеля, м
	9,5
	103,82
	 
	 
	986,29

	76
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	4
	1 178,62
	 
	 
	4714,48

	77
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	4
	 
	31,93
	 
	127,72

	78
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	4
	 
	29,48
	 
	117,92

	79
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	300,85
	 
	 
	902,55

	80
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	81
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	82
	199
	Смена: розеток, шт.
	4
	300,85
	 
	 
	1203,4

	83
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	132,46
	 
	132,46

	84
	199.2
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	86,10
	 
	258,3

	85
	202
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
ФОТ, шт. 
	2
	444,01
	 
	 
	888,02

	86
	202.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	132,46
	 
	264,92

	87
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	74,5
	225,81
	 
	 
	16822,85

	88
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	74,5
	 
	106,22
	 
	7913,39

	89
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	74,5
	 
	15,44
	 
	1150,28

	90
	209
	Демонтаж автоматического выключателя, шт.
	3
	546,32
	 
	 
	1638,96

	91
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	3
	2 137,57
	 
	 
	6412,71

	92
	210.2
	Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
	3
	 
	466,12
	 
	1398,36

	93
	218
	Установка водонагревателей: проточных, шт.
	1
	10 797,27
	 
	 
	10797,27

	94
	218.1
	Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный
	1
	 
	19 863,76
	 
	19863,76

	95
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	1
	634,94
	 
	 
	634,94

	96
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	2 509,34
	 
	 
	2509,34

	97
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	98
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	99
	223
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,25
	826,45
	 
	 
	206,61

	100
	223.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,25
	 
	39,25
	 
	9,81

	101
	225
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	4,3
	761,41
	 
	 
	3274,06

	102
	225.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	4,3
	 
	25,68
	 
	110,42

	103
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	4
	823,87
	 
	 
	3295,48

	104
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	4
	 
	25,68
	 
	102,72

	105
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	8 004,60
	 
	 
	8004,6

	106
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	107
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	108
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 590,27
	 
	 
	2590,27

	109
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	110
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	111
	247
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, комплект
	1
	3 309,34
	 
	 
	3309,34

	112
	247.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	113
	247.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	114
	247.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	115
	249
	Установка моек: на одно отделение, комплект
	1
	2 668,84
	 
	 
	2668,84

	116
	249.2
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	117
	249.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	118
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	5 754,61
	 
	 
	5754,61

	119
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	120
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	121
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	122
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	123
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 192,91
	 
	 
	2192,91

	124
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	125
	259
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, м трубопровода
	4
	963,90
	 
	 
	3855,6

	126
	261
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, м трубопровода
	4
	941,97
	 
	 
	3767,88

	127
	261.1
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм, шт.
	2
	 
	 
	140,53
	281,06

	128
	261.2
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	4
	 
	146,51
	 
	586,04

	129
	261.3
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	4
	 
	34,03
	 
	136,12

	130
	261.4
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	4
	 
	87,40
	 
	349,6

	131
	261.5
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	4
	 
	407,36
	 
	1629,44

	132
	261.6
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм
	4
	 
	104,87
	 
	419,48

	133
	261.7
	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм
	4
	 
	45,36
	 
	181,44

	134
	265
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода
	4
	1 860,41
	 
	 
	7441,64

	135
	265.2
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	2
	 
	 
	7,90
	15,8

	136
	265.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	2
	 
	 
	10,42
	20,84

	137
	265.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	4
	 
	 
	0,58
	2,32

	138
	265.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	4
	 
	 
	55,93
	223,72

	139
	265.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	2
	 
	79,89
	 
	159,78

	140
	265.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	2
	 
	86,03
	 
	172,06

	141
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	18
	2 175,39
	 
	 
	39157,02

	142
	267.1
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	6
	 
	 
	5,59
	33,54

	143
	267.2
	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х25х32 мм, шт.
	6
	 
	 
	57,69
	346,14

	144
	267.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	6
	 
	 
	6,32
	37,92

	145
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	18
	 
	143,52
	 
	2583,36

	146
	267.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	9
	 
	 
	5,81
	52,29

	147
	267.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	9
	 
	 
	50,81
	457,29

	148
	267.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	18
	 
	 
	55,93
	1006,74

	149
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	1
	335,50
	 
	 
	335,5

	150
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	1
	 
	400,78
	 
	400,78

	151
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	1
	 
	820,88
	 
	820,88

	152
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1
	 
	167,77
	 
	167,77

	153
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	1
	 
	1 145,59
	 
	1145,59

	154
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,9
	1 262,93
	 
	 
	1136,64

	155
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,9
	423,69
	 
	 
	381,32

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	839 380,05

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	139 896,68

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	297 462,46









	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 16

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	7
	3 244,15
	 
	 
	22709,05

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	2,5
	5 604,91
	 
	 
	14012,28

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	116,56
	553,10
	 
	 
	64469,34

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	116,56
	 
	159,22
	 
	18558,68

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	116,56
	 
	19,37
	 
	2257,77

	6
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-582,8
	52,82
	 
	 
	-30783,5

	7
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-582,8
	 
	15,93
	 
	-9284

	8
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	76,19
	126,49
	 
	 
	9637,27

	9
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	90,94
	1 012,92
	 
	 
	92114,94

	10
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	90,94
	 
	19,70
	 
	1791,52

	11
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	90,94
	 
	19,37
	 
	1761,51

	12
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	90,94
	 
	85,55
	 
	7779,92

	13
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	23,4
	920,01
	 
	 
	21528,23

	14
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	25,62
	2 078,42
	 
	 
	53249,12

	15
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	25,62
	 
	44,55
	 
	1141,37

	16
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	25,62
	 
	609,53
	 
	15616,16

	17
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	25,62
	 
	34,69
	 
	888,76

	18
	19
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями, кв.м поверхности облицовки
	9,33
	1 025,03
	 
	 
	9563,53

	19
	19.1
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	9,33
	 
	154,43
	 
	1440,83

	20
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	14,75
	101,10
	 
	 
	1491,23

	21
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	4
	668,87
	 
	 
	2675,48

	22
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	4
	 
	88,52
	 
	354,08

	23
	37
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок
	5,1
	737,48
	 
	 
	3761,15

	24
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	15
	141,34
	 
	 
	2120,1

	25
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,2
	318,94
	 
	 
	701,67

	26
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,2
	 
	437,38
	 
	962,24

	27
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	5
	4 030,67
	 
	 
	20153,35

	28
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	53,8
	640,85
	 
	 
	34477,73

	29
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	53,8
	 
	10,91
	 
	586,96

	30
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	53,8
	 
	1,68
	 
	90,38

	31
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	-269
	61,06
	 
	 
	-16425,14

	32
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-269
	 
	0,16
	 
	-43,04

	33
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	53,8
	1 135,01
	 
	 
	61063,54

	34
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	53,8
	 
	38,60
	 
	2076,68

	35
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	53,8
	 
	26,63
	 
	1432,69

	36
	66
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	2
	798,78
	 
	 
	1597,56

	37
	66.1
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	2
	 
	17,31
	 
	34,62

	38
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	53,8
	131,61
	 
	 
	7080,62

	39
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	40
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	6
	841,92
	 
	 
	5051,52

	41
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	9,1
	453,18
	 
	 
	4123,94

	42
	78
	Снятие наличников, м наличника
	51
	52,58
	 
	 
	2681,58

	43
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	44
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	45
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	46
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	7,2
	2 236,28
	 
	 
	16101,22

	47
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	48
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	7,2
	 
	5 899,94
	 
	42479,57

	49
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	50
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	7,2
	 
	377,45
	 
	2717,64

	51
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	52
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,61
	4 814,42
	 
	 
	7751,22

	53
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,61
	 
	10 296,09
	 
	16576,7

	54
	93
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали
	1,08
	927,81
	 
	 
	1002,03

	55
	94
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	1,76
	1 756,79
	 
	 
	3091,95

	56
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	57
	101
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	0,84
	981,72
	 
	 
	824,64

	58
	101.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	0,84
	 
	21,60
	 
	18,14

	59
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	60
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	10,25
	594,28
	 
	 
	6091,37

	61
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	2,86
	1 197,00
	 
	 
	3423,42

	62
	113
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых,  кв.м поверхности оконных блоков
	5,9
	3 181,30
	 
	 
	18769,67

	63
	113.2
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	5,9
	 
	6 927,95
	 
	40874,91

	64
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	4,35
	3 190,75
	 
	 
	13879,76

	65
	115.3
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м
	4,35
	 
	6 255,63
	 
	27211,99

	66
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	7,13
	495,25
	 
	 
	3531,13

	67
	116.3
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	7,13
	 
	447,46
	 
	3190,39

	68
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	7,13
	 
	 
	47,14
	336,11

	69
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	7,13
	570,86
	 
	 
	4070,23

	70
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	7,13
	 
	177,57
	 
	1266,07

	71
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	7,61
	2 992,81
	 
	 
	22775,28

	72
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	7,61
	 
	575,17
	 
	4377,04

	73
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	18,93
	120,00
	 
	 
	2271,6

	74
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	18,93
	 
	27,87
	 
	527,58

	75
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	31,6
	709,13
	 
	 
	22408,51

	76
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	31,6
	94,48
	 
	 
	2985,57

	77
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	20,9
	142,15
	 
	 
	2970,94

	78
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3,3
	960,03
	 
	 
	3168,1

	79
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	57,65
	46,45
	 
	 
	2677,84

	80
	148
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 кв.м, место
	1
	549,17
	 
	 
	549,17

	81
	148.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	1
	 
	20,52
	 
	20,52

	82
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	24,2
	611,93
	 
	 
	14808,71

	83
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	24,2
	 
	291,03
	 
	7042,93

	84
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	24,2
	 
	24,21
	 
	585,88

	85
	162
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки
	121
	45,17
	 
	 
	5465,57

	86
	162.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	121
	 
	3,46
	 
	418,66

	87
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,3
	3 575,18
	 
	 
	11798,09

	88
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	31,6
	433,45
	 
	 
	13697,02

	89
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	31,6
	 
	1 178,14
	 
	37229,22

	90
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	20,9
	635,21
	 
	 
	13275,89

	91
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	20,9
	 
	633,73
	 
	13244,96

	92
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	56,04
	149,56
	 
	 
	8381,34

	93
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	56,04
	 
	40,38
	 
	2262,9

	94
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	6
	308,46
	 
	 
	1850,76

	95
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	6
	 
	165,85
	 
	995,1

	96
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	31,6
	1 282,83
	 
	 
	40537,43

	97
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,3
	795,13
	 
	 
	2623,93

	98
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	31,6
	934,91
	 
	 
	29543,16

	99
	194
	Демонтаж кабеля, м
	36
	119,40
	 
	 
	4298,4

	100
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	6
	1 355,41
	 
	 
	8132,46

	101
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	6
	 
	31,93
	 
	191,58

	102
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	6
	 
	29,48
	 
	176,88

	103
	198
	Смена: выключателей, шт.
	4
	346,01
	 
	 
	1384,04

	104
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	105
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	106
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	107
	199
	Смена: розеток, шт.
	8
	346,01
	 
	 
	2768,08

	108
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	8
	 
	132,46
	 
	1059,68

	109
	209
	Демонтаж автоматического выключателя, шт.
	4
	737,56
	 
	 
	2950,24

	110
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	8
	2 774,96
	 
	 
	22199,68

	111
	210.2
	Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
	4
	 
	466,12
	 
	1864,48

	112
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	4
	 
	462,81
	 
	1851,24

	113
	214
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт.
	1
	3 788,12
	 
	 
	3788,12

	114
	214.1
	Щиток квартирный навесной без счетчика
	1
	 
	1 688,92
	 
	1688,92

	115
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	116
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	117
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	118
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	119
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	120
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	2,5
	642,37
	 
	 
	1605,93

	121
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2,5
	 
	25,68
	 
	64,2

	122
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,25
	946,25
	 
	 
	1182,81

	123
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,25
	 
	25,68
	 
	32,1

	124
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	3
	1 358,06
	 
	 
	4074,18

	125
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	1
	1 392,74
	 
	 
	1392,74

	126
	236.6
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт
	1
	 
	6 317,77
	 
	6317,77

	127
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	128
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	129
	237
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт.
	2
	1 616,45
	 
	 
	3232,9

	130
	237.4
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	131
	237.5
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	2
	 
	101,50
	 
	203

	132
	237.6
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,50 кВт
	2
	 
	9 454,72
	 
	18909,44

	133
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	134
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	135
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	136
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	137
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	138
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	139
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	140
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	141
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	142
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	143
	246
	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт.
	1
	654,29
	 
	 
	654,29

	144
	246.1
	Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм
	1
	 
	119,20
	 
	119,2

	145
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	146
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	147
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	148
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	149
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	150
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	151
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	152
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	892,70
	 
	 
	2231,75

	153
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2,5
	1 319,52
	 
	 
	3298,8

	154
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	33,67
	 
	84,18

	155
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	5
	 
	 
	55,93
	279,65

	156
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	1
	 
	 
	67,61
	67,61

	157
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	168,12
	 
	420,3

	158
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2,5
	 
	13,56
	 
	33,9

	159
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	14
	2 131,71
	 
	 
	29843,94

	160
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	14
	 
	 
	5,04
	70,56

	161
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	10
	 
	 
	55,93
	559,3

	162
	264.3
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	8
	 
	 
	5,59
	44,72

	163
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	6
	 
	 
	5,81
	34,86

	164
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	7
	 
	47,08
	 
	329,56

	165
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	7
	 
	54,46
	 
	381,22

	166
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	7
	 
	 
	6,32
	44,24

	167
	268
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода
	4
	2 629,65
	 
	 
	10518,6

	168
	268.1
	Хомуты для крепления труб, шт.
	6
	 
	 
	55,93
	335,58

	169
	268.2
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	387,72
	2326,32

	170
	268.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	10,42
	62,52

	171
	268.4
	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	515,31
	3091,86

	172
	268.5
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4", шт.
	6
	 
	 
	75,62
	453,72

	173
	268.6
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	4
	 
	230,64
	 
	922,56

	174
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	4
	450,86
	 
	 
	1803,44

	175
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	4
	 
	400,78
	 
	1603,12

	176
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	4
	 
	820,88
	 
	3283,52

	177
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	4
	 
	167,77
	 
	671,08

	178
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	4
	 
	1 145,59
	 
	4582,36

	179
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,7
	1 262,93
	 
	 
	2146,98

	180
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,7
	423,69
	 
	 
	720,27

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 202 938,99

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	200 489,83

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	376 536,46

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	7
	3 244,15
	 
	 
	22709,05

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	2,5
	5 604,91
	 
	 
	14012,28

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	114,14
	553,10
	 
	 
	63130,83

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	114,14
	 
	159,22
	 
	18173,37

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	114,14
	 
	19,37
	 
	2210,89

	6
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-570,7
	52,82
	 
	 
	-30144,37

	7
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-570,7
	 
	15,93
	 
	-9091,25

	8
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	94,44
	126,49
	 
	 
	11945,72

	9
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	101,01
	1 012,92
	 
	 
	102315,05

	10
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	101,01
	 
	19,70
	 
	1989,9

	11
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	101,01
	 
	19,37
	 
	1956,56

	12
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	101,01
	 
	85,55
	 
	8641,41

	13
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	21,49
	920,01
	 
	 
	19771,01

	14
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	13,13
	2 078,42
	 
	 
	27289,65

	15
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	13,13
	 
	44,55
	 
	584,94

	16
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	13,13
	 
	609,53
	 
	8003,13

	17
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	13,13
	 
	34,69
	 
	455,48

	18
	25
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности
	31,68
	491,14
	 
	 
	15559,32

	19
	25.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	31,68
	 
	83,04
	 
	2630,71

	20
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	2
	668,87
	 
	 
	1337,74

	21
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	22
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	2
	2 371,34
	 
	 
	4742,68

	23
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	2
	 
	821,45
	 
	1642,9

	24
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	2
	 
	308,86
	 
	617,72

	25
	37
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок
	7,3
	737,48
	 
	 
	5383,6

	26
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	47
	479,03
	 
	 
	22514,41

	27
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,03
	132 733,76
	 
	 
	3982,01

	28
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,03
	 
	6 794,70
	 
	203,84

	29
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	7
	4 030,67
	 
	 
	28214,69

	30
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	40,3
	640,85
	 
	 
	25826,26

	31
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	40,3
	 
	10,91
	 
	439,67

	32
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	40,3
	 
	1,68
	 
	67,7

	33
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	-201,5
	61,06
	 
	 
	-12303,59

	34
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-201,5
	 
	0,16
	 
	-32,24

	35
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	40,3
	1 135,01
	 
	 
	45740,9

	36
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	40,3
	 
	38,60
	 
	1555,58

	37
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	40,3
	 
	26,63
	 
	1073,19

	38
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	3
	841,92
	 
	 
	2525,76

	39
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	3,84
	453,18
	 
	 
	1740,21

	40
	78
	Снятие наличников, м наличника
	30
	52,58
	 
	 
	1577,4

	41
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	5,8
	2 236,28
	 
	 
	12970,42

	42
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	4
	 
	 
	80,12
	320,48

	43
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	5,8
	 
	5 899,94
	 
	34219,65

	44
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	8
	 
	 
	240,97
	1927,76

	45
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	5,8
	 
	377,45
	 
	2189,21

	46
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	1
	 
	 
	172,12
	172,12

	47
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	14,52
	120,00
	 
	 
	1742,4

	48
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	14,52
	 
	27,87
	 
	404,67

	49
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	39,4
	709,13
	 
	 
	27939,72

	50
	137
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола
	39,4
	94,48
	 
	 
	3722,51

	51
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	39,4
	142,15
	 
	 
	5600,71

	52
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	0,9
	960,03
	 
	 
	864,03

	53
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	56,52
	46,45
	 
	 
	2625,35

	54
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	0,9
	611,93
	 
	 
	550,74

	55
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	0,9
	 
	291,03
	 
	261,93

	56
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	0,9
	 
	24,21
	 
	21,79

	57
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	0,9
	3 575,18
	 
	 
	3217,66

	58
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	32,2
	433,45
	 
	 
	13957,09

	59
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	32,2
	 
	1 178,14
	 
	37936,11

	60
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	7,2
	635,21
	 
	 
	4573,51

	61
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	7,2
	 
	633,73
	 
	4562,86

	62
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	56,52
	149,56
	 
	 
	8453,13

	63
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	56,52
	 
	40,38
	 
	2282,28

	64
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	4,3
	308,46
	 
	 
	1326,38

	65
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	4,3
	 
	165,85
	 
	713,16

	66
	186
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола
	39,4
	1 188,52
	 
	 
	46827,69

	67
	187
	Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности
	39,4
	934,91
	 
	 
	36835,45

	68
	189
	Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия
	39,4
	3 143,79
	 
	 
	123865,33

	69
	189.1
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	39,4
	 
	281,32
	 
	11084,01

	70
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	45
	31,42
	 
	 
	1413,9

	71
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	5
	1 355,41
	 
	 
	6777,05

	72
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	5
	 
	31,93
	 
	159,65

	73
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	5
	 
	29,48
	 
	147,4

	74
	198
	Смена: выключателей, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	75
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	76
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	4
	 
	78,61
	 
	314,44

	77
	199
	Смена: розеток, шт.
	8
	346,01
	 
	 
	2768,08

	78
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	8
	 
	132,46
	 
	1059,68

	79
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	85
	303,65
	 
	 
	25810,25

	80
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	56
	 
	106,22
	 
	5948,32

	81
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	29
	 
	72,90
	 
	2114,1

	82
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	85
	 
	15,44
	 
	1312,4

	83
	205
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 кв.мм, м
	6
	101,63
	 
	 
	609,78

	84
	205.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	6
	 
	72,90
	 
	437,4

	85
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	6
	301,22
	 
	 
	1807,32

	86
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	6
	 
	436,20
	 
	2617,2

	87
	211
	Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	351,65
	 
	 
	351,65

	88
	212
	Установка звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	1 174,83
	 
	 
	1174,83

	89
	212.1
	Звонок электрический с кнопкой
	1
	 
	270,24
	 
	270,24

	90
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	1
	855,75
	 
	 
	855,75

	91
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	92
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	93
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	94
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	95
	224
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	638,93
	 
	 
	1277,86

	96
	224.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2
	 
	39,25
	 
	78,5

	97
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,25
	642,37
	 
	 
	160,59

	98
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,25
	 
	25,68
	 
	6,42

	99
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1
	946,25
	 
	 
	946,25

	100
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1
	 
	25,68
	 
	25,68

	101
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	4
	1 358,06
	 
	 
	5432,24

	102
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	4
	1 392,74
	 
	 
	5570,96

	103
	236.4
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт
	2
	 
	8 498,58
	 
	16997,16

	104
	236.5
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт
	1
	 
	7 622,23
	 
	7622,23

	105
	236.6
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт
	1
	 
	6 317,77
	 
	6317,77

	106
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	4
	 
	256,95
	 
	1027,8

	107
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	4
	 
	101,50
	 
	406

	108
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	109
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	110
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	111
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	112
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	113
	256
	Демонтаж: поддонов, шт.
	1
	2 206,68
	 
	 
	2206,68

	114
	268
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода
	8
	2 629,65
	 
	 
	21037,2

	115
	268.1
	Хомуты для крепления труб, шт.
	8
	 
	 
	55,93
	447,44

	116
	268.2
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	8
	 
	 
	387,72
	3101,76

	117
	268.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	8
	 
	 
	10,42
	83,36

	118
	268.4
	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	8
	 
	 
	515,31
	4122,48

	119
	268.6
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	8
	 
	230,64
	 
	1845,12

	120
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,7
	1 262,93
	 
	 
	2146,98

	121
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,7
	423,69
	 
	 
	720,27

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	987 133,32

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	164 522,22

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	220 576,94

	
	
	
	
	
	
	
	

	














Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	2
	3 244,15
	 
	 
	6488,3

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	2,5
	5 604,91
	 
	 
	14012,28

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	54,7
	553,10
	 
	 
	30254,57

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	54,7
	 
	159,22
	 
	8709,33

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	54,7
	 
	19,37
	 
	1059,54

	6
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-273,5
	52,82
	 
	 
	-14446,27

	7
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-273,5
	 
	15,93
	 
	-4356,86

	8
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	29,16
	126,49
	 
	 
	3688,45

	9
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	29,16
	1 012,92
	 
	 
	29536,75

	10
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	29,16
	 
	19,70
	 
	574,45

	11
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	29,16
	 
	19,37
	 
	564,83

	12
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	29,16
	 
	85,55
	 
	2494,64

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	25,54
	2 078,42
	 
	 
	53082,85

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	25,54
	 
	44,55
	 
	1137,81

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	25,54
	 
	609,53
	 
	15567,4

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	25,54
	 
	34,69
	 
	885,98

	17
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	18
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	19
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	24,54
	141,34
	 
	 
	3468,48

	20
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	3,2
	318,94
	 
	 
	1020,61

	21
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	3,2
	 
	437,38
	 
	1399,62

	22
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	1
	4 030,67
	 
	 
	4030,67

	23
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	12,5
	640,85
	 
	 
	8010,63

	24
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	12,5
	 
	10,91
	 
	136,38

	25
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	12,5
	 
	1,68
	 
	21

	26
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	-62,5
	61,06
	 
	 
	-3816,25

	27
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-62,5
	 
	0,16
	 
	-10

	28
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	12,5
	1 135,01
	 
	 
	14187,63

	29
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	12,5
	 
	38,60
	 
	482,5

	30
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	12,5
	 
	26,63
	 
	332,88

	31
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	3
	841,92
	 
	 
	2525,76

	32
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	3,8
	453,18
	 
	 
	1722,08

	33
	78
	Снятие наличников, м наличника
	60
	52,58
	 
	 
	3154,8

	34
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	3,8
	2 236,28
	 
	 
	8497,86

	35
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	3
	 
	 
	80,12
	240,36

	36
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	3,8
	 
	5 899,94
	 
	22419,77

	37
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	6
	 
	 
	240,97
	1445,82

	38
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	3,8
	 
	377,45
	 
	1434,31

	39
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	3
	 
	 
	172,12
	516,36

	40
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	12,5
	142,15
	 
	 
	1776,88

	41
	145
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса
	14,27
	175,91
	 
	 
	2510,24

	42
	148
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 кв.м, место
	8
	549,17
	 
	 
	4393,36

	43
	148.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	8
	 
	20,52
	 
	164,16

	44
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	12,5
	611,93
	 
	 
	7649,13

	45
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	12,5
	 
	291,03
	 
	3637,88

	46
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	12,5
	 
	24,21
	 
	302,63

	47
	162
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки
	62,5
	45,17
	 
	 
	2823,13

	48
	162.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	62,5
	 
	3,46
	 
	216,25

	49
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,6
	3 575,18
	 
	 
	12870,65

	50
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	8,9
	635,21
	 
	 
	5653,37

	51
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	8,9
	 
	633,73
	 
	5640,2

	52
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	14,27
	149,56
	 
	 
	2134,22

	53
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	14,27
	 
	40,38
	 
	576,22

	54
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	6
	308,46
	 
	 
	1850,76

	55
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	6
	 
	165,85
	 
	995,1

	56
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,6
	795,13
	 
	 
	2862,47

	57
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	4
	31,42
	 
	 
	125,68

	58
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	3
	1 355,41
	 
	 
	4066,23

	59
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	3
	 
	31,93
	 
	95,79

	60
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	3
	 
	29,48
	 
	88,44

	61
	198
	Смена: выключателей, шт.
	2
	346,01
	 
	 
	692,02

	62
	198.4
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	130,00
	 
	130

	63
	198.6
	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А
	1
	 
	342,80
	 
	342,8

	64
	199
	Смена: розеток, шт.
	1
	346,01
	 
	 
	346,01

	65
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	132,46
	 
	132,46

	66
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	2
	 
	15,44
	 
	30,88

	67
	205.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	8
	 
	72,90
	 
	583,2

	68
	206
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м
	14
	120,70
	 
	 
	1689,8

	69
	206.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	14
	 
	106,22
	 
	1487,08

	70
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	6
	301,22
	 
	 
	1807,32

	71
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	6
	 
	436,20
	 
	2617,2

	72
	211
	Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	351,65
	 
	 
	351,65

	73
	212
	Установка звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	1 174,83
	 
	 
	1174,83

	74
	212.1
	Звонок электрический с кнопкой
	1
	 
	270,24
	 
	270,24

	75
	224
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,5
	638,93
	 
	 
	319,47

	76
	224.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,5
	 
	39,25
	 
	19,63

	77
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,25
	642,37
	 
	 
	160,59

	78
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,25
	 
	25,68
	 
	6,42

	79
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,5
	946,25
	 
	 
	473,13

	80
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,5
	 
	25,68
	 
	12,84

	81
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	82
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	83
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	84
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	85
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	86
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	87
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	88
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	89
	246
	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт.
	1
	654,29
	 
	 
	654,29

	90
	246.1
	Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм
	1
	 
	119,20
	 
	119,2

	91
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	92
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	93
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	94
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	95
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	96
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	97
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	98
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	4
	892,70
	 
	 
	3570,8

	99
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	4
	1 319,52
	 
	 
	5278,08

	100
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	4
	 
	33,67
	 
	134,68

	101
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	4
	 
	 
	55,93
	223,72

	102
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	1
	 
	 
	67,61
	67,61

	103
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	4
	 
	168,12
	 
	672,48

	104
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	4
	 
	13,56
	 
	54,24

	105
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода (диаметром 16 мм прим)
	8
	2 131,71
	 
	 
	17053,68

	106
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. (прим. 16 мм)
	6
	 
	 
	5,04
	30,24

	107
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	4
	 
	 
	13,88
	55,52

	108
	264.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4", шт. (прим. 16 мм)
	6
	 
	 
	74,17
	445,02

	109
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. (прим. 16 мм)
	6
	 
	 
	50,81
	304,86

	110
	264.8
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм (прим. 16 мм)
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	111
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (прим. 16 мм)
	4
	 
	47,08
	 
	188,32

	112
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (прим. 16 мм)
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	113
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	114
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	398 905,09

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	66 484,18

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	122 759,13

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	








Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	8
	3 244,15
	 
	 
	25953,2

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	2,5
	5 604,91
	 
	 
	14012,28

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	151,56
	553,10
	 
	 
	83827,84

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	151,56
	 
	159,22
	 
	24131,38

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	151,56
	 
	19,37
	 
	2935,72

	6
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	0
	52,82
	 
	 
	0

	7
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	0
	 
	15,93
	 
	0

	8
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	113,8
	126,49
	 
	 
	14394,56

	9
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	125,23
	1 012,92
	 
	 
	126847,97

	10
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	125,23
	 
	19,70
	 
	2467,03

	11
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	125,23
	 
	19,37
	 
	2425,71

	12
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	125,23
	 
	85,55
	 
	10713,43

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	26,33
	2 078,42
	 
	 
	54724,8

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	26,33
	 
	44,55
	 
	1173

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	26,33
	 
	609,53
	 
	16048,92

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	26,33
	 
	34,69
	 
	913,39

	17
	25
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности
	4,7
	491,14
	 
	 
	2308,36

	18
	25.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	4,7
	 
	83,04
	 
	390,29

	19
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	4
	668,87
	 
	 
	2675,48

	20
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	4
	 
	88,52
	 
	354,08

	21
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	57,32
	141,34
	 
	 
	8101,61

	22
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	1
	479,03
	 
	 
	479,03

	23
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,0016
	132 733,76
	 
	 
	212,37

	24
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,0016
	 
	6 794,70
	 
	10,87

	25
	46
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных, заделка отверстий
	1
	1 092,64
	 
	 
	1092,64

	26
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,45
	318,94
	 
	 
	781,4

	27
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,45
	 
	437,38
	 
	1071,58

	28
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	5
	4 030,67
	 
	 
	20153,35

	29
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	50,6
	640,85
	 
	 
	32427,01

	30
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	50,6
	 
	10,91
	 
	552,05

	31
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	50,6
	 
	1,68
	 
	85,01

	32
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности
	0
	61,06
	 
	 
	0

	33
	60.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	0
	 
	0,16
	 
	0

	34
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	50,6
	1 135,01
	 
	 
	57431,51

	35
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	50,6
	 
	38,60
	 
	1953,16

	36
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	50,6
	 
	26,63
	 
	1347,48

	37
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	38
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	5
	841,92
	 
	 
	4209,6

	39
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	10,92
	453,18
	 
	 
	4948,73

	40
	78
	Снятие наличников, м наличника
	39,5
	52,58
	 
	 
	2076,91

	41
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	42
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	43
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	44
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	7
	2 236,28
	 
	 
	15653,96

	45
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	46
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	7
	 
	5 899,94
	 
	41299,58

	47
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	48
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	7
	 
	377,45
	 
	2642,15

	49
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	50
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	2,03
	4 814,42
	 
	 
	9773,27

	51
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	2,03
	 
	10 296,09
	 
	20901,06

	52
	94
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	1,2
	1 756,79
	 
	 
	2108,15

	53
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	54
	101
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	3,1
	981,72
	 
	 
	3043,33

	55
	101.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	3,1
	 
	21,60
	 
	66,96

	56
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	57
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	8,94
	594,28
	 
	 
	5312,86

	58
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	0,46
	1 197,00
	 
	 
	550,62

	59
	112
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых,  кв. м поверхности оконных блоков
	3,72
	4 109,53
	 
	 
	15287,45

	60
	112.2
	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м
	3,72
	 
	5 929,29
	 
	22056,96

	61
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	3,19
	3 190,75
	 
	 
	10178,49

	62
	115.1
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м
	3,19
	 
	6 541,24
	 
	20866,56

	63
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	5,5
	495,25
	 
	 
	2723,88

	64
	116.4
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	5,5
	 
	393,00
	 
	2161,5

	65
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	5,5
	 
	 
	47,14
	259,27

	66
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	5,5
	570,86
	 
	 
	3139,73

	67
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	5,5
	 
	177,57
	 
	976,64

	68
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	1,68
	2 992,81
	 
	 
	5027,92

	69
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	1,68
	 
	575,17
	 
	966,29

	70
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	16,82
	120,00
	 
	 
	2018,4

	71
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	16,82
	 
	27,87
	 
	468,77

	72
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	50,6
	142,15
	 
	 
	7192,79

	73
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	56,8
	46,45
	 
	 
	2638,36

	74
	145
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса
	0,6
	175,91
	 
	 
	105,55

	75
	148
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 кв.м, место
	1
	549,17
	 
	 
	549,17

	76
	148.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	1
	 
	20,52
	 
	20,52

	77
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	50,6
	611,93
	 
	 
	30963,66

	78
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	50,6
	 
	291,03
	 
	14726,12

	79
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	50,6
	 
	24,21
	 
	1225,03

	80
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,6
	3 575,18
	 
	 
	12870,65

	81
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	30,6
	433,45
	 
	 
	13263,57

	82
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	30,6
	 
	1 178,14
	 
	36051,08

	83
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	16,4
	635,21
	 
	 
	10417,44

	84
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	16,4
	 
	633,73
	 
	10393,17

	85
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	56,8
	149,56
	 
	 
	8495,01

	86
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	56,8
	 
	40,38
	 
	2293,58

	87
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	3,2
	308,46
	 
	 
	987,07

	88
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	3,2
	 
	165,85
	 
	530,72

	89
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,6
	795,13
	 
	 
	2862,47

	90
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	6
	1 355,41
	 
	 
	8132,46

	91
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	6
	 
	31,93
	 
	191,58

	92
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	6
	 
	29,48
	 
	176,88

	93
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	94
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	95
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	96
	199
	Смена: розеток, шт.
	6
	346,01
	 
	 
	2076,06

	97
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	6
	 
	132,46
	 
	794,76

	98
	211
	Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	351,65
	 
	 
	351,65

	99
	212
	Установка звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	1 174,83
	 
	 
	1174,83

	100
	212.1
	Звонок электрический с кнопкой
	1
	 
	270,24
	 
	270,24

	101
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	1
	855,75
	 
	 
	855,75

	102
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	103
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	104
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	105
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	106
	224
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	638,93
	 
	 
	1277,86

	107
	224.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2
	 
	39,25
	 
	78,5

	108
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,25
	642,37
	 
	 
	160,59

	109
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,25
	 
	25,68
	 
	6,42

	110
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1
	946,25
	 
	 
	946,25

	111
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1
	 
	25,68
	 
	25,68

	112
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	4
	1 358,06
	 
	 
	5432,24

	113
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	4
	1 392,74
	 
	 
	5570,96

	114
	236.1
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт
	1
	 
	8 173,37
	 
	8173,37

	115
	236.2
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт
	3
	 
	6 945,84
	 
	20837,52

	116
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	4
	 
	256,95
	 
	1027,8

	117
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	4
	 
	101,50
	 
	406

	118
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	119
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	120
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	121
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	122
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	123
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	124
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	125
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	126
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	127
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	128
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	129
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	130
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	131
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	132
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	133
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	134
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	135
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	136
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2
	892,70
	 
	 
	1785,4

	137
	259
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, м трубопровода
	3
	1 108,45
	 
	 
	3325,35

	138
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2
	1 319,52
	 
	 
	2639,04

	139
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2
	 
	33,67
	 
	67,34

	140
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	141
	260.3
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт.
	1
	 
	 
	67,61
	67,61

	142
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2
	 
	168,12
	 
	336,24

	143
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2
	 
	13,56
	 
	27,12

	144
	261
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, м трубопровода
	3
	1 269,91
	 
	 
	3809,73

	145
	261.1
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм, шт.
	1
	 
	 
	140,53
	140,53

	146
	261.2
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	3
	 
	146,51
	 
	439,53

	147
	261.3
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	3
	 
	34,03
	 
	102,09

	148
	261.4
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	3
	 
	87,40
	 
	262,2

	149
	261.5
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	3
	 
	407,36
	 
	1222,08

	150
	261.6
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм
	3
	 
	104,87
	 
	314,61

	151
	261.7
	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм
	3
	 
	45,36
	 
	136,08

	152
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	9
	2 131,71
	 
	 
	19185,39

	153
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	5,04
	50,4

	154
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	10
	 
	 
	55,93
	559,3

	155
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	5
	 
	 
	13,88
	69,4

	156
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	5,81
	58,1

	157
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	5
	 
	47,08
	 
	235,4

	158
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	4
	 
	54,46
	 
	217,84

	159
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	6,32
	31,6

	160
	268
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода
	4
	2 629,65
	 
	 
	10518,6

	161
	268.1
	Хомуты для крепления труб, шт.
	10
	 
	 
	55,93
	559,3

	162
	268.2
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	10
	 
	 
	387,72
	3877,2

	163
	268.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	10,42
	62,52

	164
	268.4
	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	10
	 
	 
	515,31
	5153,1

	165
	268.6
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	4
	 
	230,64
	 
	922,56

	166
	268.7
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт.
	10
	 
	 
	8,54
	85,4

	167
	276
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм, шт.
	2
	859,81
	 
	 
	1719,62

	168
	276.1
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	163,12
	 
	326,24

	169
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	170
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	171
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	172
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	173
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	174
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,7
	1 262,93
	 
	 
	2146,98

	175
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,7
	423,69
	 
	 
	720,27

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 137 336,24

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	189 556,04

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	386 103,63

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	





Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	8
	3 244,15
	 
	 
	25953,2

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	2,5
	5 604,91
	 
	 
	14012,28

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	162,88
	553,10
	 
	 
	90088,93

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	162,88
	 
	159,22
	 
	25933,75

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	162,88
	 
	19,37
	 
	3154,99

	6
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-126,4
	52,82
	 
	 
	-6676,45

	7
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-126,4
	 
	15,93
	 
	-2013,55

	8
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	129,33
	126,49
	 
	 
	16358,95

	9
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	137,6
	1 012,92
	 
	 
	139377,79

	10
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	137,6
	 
	19,70
	 
	2710,72

	11
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	137,6
	 
	19,37
	 
	2665,31

	12
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	137,6
	 
	85,55
	 
	11771,68

	13
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	9,04
	920,01
	 
	 
	8316,89

	14
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	25,28
	2 078,42
	 
	 
	52542,46

	15
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	25,28
	 
	44,55
	 
	1126,22

	16
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	25,28
	 
	609,53
	 
	15408,92

	17
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	25,28
	 
	34,69
	 
	876,96

	18
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	16
	101,10
	 
	 
	1617,6

	19
	22
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, кв.м протравленной поверхности
	162,87
	48,51
	 
	 
	7900,82

	20
	25
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности
	5,64
	491,14
	 
	 
	2770,03

	21
	25.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	5,64
	 
	83,04
	 
	468,35

	22
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	3
	668,87
	 
	 
	2006,61

	23
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	3
	 
	88,52
	 
	265,56

	24
	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов)
	2,6
	2 371,34
	 
	 
	6165,48

	25
	35.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие
	2,6
	 
	821,45
	 
	2135,77

	26
	35.2
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	2,6
	 
	308,86
	 
	803,04

	27
	37
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок
	2,6
	737,48
	 
	 
	1917,45

	28
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	25,28
	141,34
	 
	 
	3573,08

	29
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	36
	479,03
	 
	 
	17245,08

	30
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,0016
	132 733,76
	 
	 
	212,37

	31
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,0016
	 
	6 794,70
	 
	10,87

	32
	45
	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях, заделка отверстий
	1
	2 412,80
	 
	 
	2412,8

	33
	45.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	1
	 
	27,18
	 
	27,18

	34
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,6
	318,94
	 
	 
	829,24

	35
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,6
	 
	437,38
	 
	1137,19

	36
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	7
	4 030,67
	 
	 
	28214,69

	37
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	57,9
	640,85
	 
	 
	37105,22

	38
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	57,9
	 
	10,91
	 
	631,69

	39
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	57,9
	 
	1,68
	 
	97,27

	40
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	57,9
	1 135,01
	 
	 
	65717,08

	41
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	57,9
	 
	38,60
	 
	2234,94

	42
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	57,9
	 
	26,63
	 
	1541,88

	43
	72
	Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности
	34,6
	131,61
	 
	 
	4553,71

	44
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	4
	2 267,43
	 
	 
	9069,72

	45
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	6
	841,92
	 
	 
	5051,52

	46
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	15,28
	453,18
	 
	 
	6924,59

	47
	78
	Снятие наличников, м наличника
	70
	52,58
	 
	 
	3680,6

	48
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	49
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	50
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	51
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	11,78
	2 236,28
	 
	 
	26343,38

	52
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	7
	 
	 
	80,12
	560,84

	53
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	54
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	11,78
	 
	5 899,94
	 
	69501,29

	55
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	14
	 
	 
	240,97
	3373,58

	56
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	11,78
	 
	377,45
	 
	4446,36

	57
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	3
	 
	 
	172,12
	516,36

	58
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	3,08
	4 814,42
	 
	 
	14828,41

	59
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	3,08
	 
	10 296,09
	 
	31711,96

	60
	94
	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали
	2,69
	1 756,79
	 
	 
	4725,77

	61
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	62
	101
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	4,92
	981,72
	 
	 
	4830,06

	63
	101.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	4,92
	 
	21,60
	 
	106,27

	64
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	4
	1 664,14
	 
	 
	6656,56

	65
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	8,64
	594,28
	 
	 
	5134,58

	66
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,42
	1 197,00
	 
	 
	1699,74

	67
	112
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых,  кв. м поверхности оконных блоков
	1,2
	4 109,53
	 
	 
	4931,44

	68
	112.1
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м
	1,2
	 
	8 952,69
	 
	10743,23

	69
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	7,44
	3 190,75
	 
	 
	23739,18

	70
	115.4
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м
	7,44
	 
	7 661,25
	 
	56999,7

	71
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	7,07
	495,25
	 
	 
	3501,42

	72
	116.4
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	7,07
	 
	393,00
	 
	2778,51

	73
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	7,07
	 
	 
	47,14
	333,28

	74
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	7,07
	570,86
	 
	 
	4035,98

	75
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	7,07
	 
	177,57
	 
	1255,42

	76
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	7,03
	2 992,81
	 
	 
	21039,45

	77
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	7,03
	 
	575,17
	 
	4043,45

	78
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	28,11
	120,00
	 
	 
	3373,2

	79
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	28,11
	 
	27,87
	 
	783,43

	80
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	41
	709,13
	 
	 
	29074,33

	81
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	13,9
	142,15
	 
	 
	1975,89

	82
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	3
	960,03
	 
	 
	2880,09

	83
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	65,98
	46,45
	 
	 
	3064,77

	84
	145
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса
	7,51
	175,91
	 
	 
	1321,08

	85
	148
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 кв.м, место
	20
	549,17
	 
	 
	10983,4

	86
	148.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	20
	 
	20,52
	 
	410,4

	87
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	16,9
	611,93
	 
	 
	10341,62

	88
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	16,9
	 
	291,03
	 
	4918,41

	89
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	16,9
	 
	24,21
	 
	409,15

	90
	162
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки
	84,5
	45,17
	 
	 
	3816,87

	91
	162.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	84,5
	 
	3,46
	 
	292,37

	92
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3
	3 575,18
	 
	 
	10725,54

	93
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	41
	433,45
	 
	 
	17771,45

	94
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	41
	 
	1 178,14
	 
	48303,74

	95
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	13,9
	635,21
	 
	 
	8829,42

	96
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	13,9
	 
	633,73
	 
	8808,85

	97
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	65,98
	149,56
	 
	 
	9867,97

	98
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	65,98
	 
	40,38
	 
	2664,27

	99
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	5,1
	308,46
	 
	 
	1573,15

	100
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	5,1
	 
	165,85
	 
	845,84

	101
	176
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола
	41
	1 173,88
	 
	 
	48129,08

	102
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3
	795,13
	 
	 
	2385,39

	103
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	32
	31,42
	 
	 
	1005,44

	104
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	7
	1 355,41
	 
	 
	9487,87

	105
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	7
	 
	31,93
	 
	223,51

	106
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	7
	 
	29,48
	 
	206,36

	107
	198
	Смена: выключателей, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	108
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	109
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	78,61
	 
	235,83

	110
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	111
	199
	Смена: розеток, шт.
	12
	346,01
	 
	 
	4152,12

	112
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	12
	 
	132,46
	 
	1589,52

	113
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	69
	303,65
	 
	 
	20951,85

	114
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	35
	 
	106,22
	 
	3717,7

	115
	204.3
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	34
	 
	72,90
	 
	2478,6

	116
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	69
	 
	15,44
	 
	1065,36

	117
	205.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	6
	 
	72,90
	 
	437,4

	118
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	6
	301,22
	 
	 
	1807,32

	119
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	6
	 
	436,20
	 
	2617,2

	120
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	4
	2 774,96
	 
	 
	11099,84

	121
	210.2
	Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
	3
	 
	466,12
	 
	1398,36

	122
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	1
	 
	462,81
	 
	462,81

	123
	211
	Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	351,65
	 
	 
	351,65

	124
	212
	Установка звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	1 174,83
	 
	 
	1174,83

	125
	212.1
	Звонок электрический с кнопкой
	1
	 
	270,24
	 
	270,24

	126
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	0,5
	855,75
	 
	 
	427,88

	127
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	128
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	129
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	130
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	131
	224
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	638,93
	 
	 
	1277,86

	132
	224.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2
	 
	39,25
	 
	78,5

	133
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,25
	642,37
	 
	 
	160,59

	134
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,25
	 
	25,68
	 
	6,42

	135
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1
	946,25
	 
	 
	946,25

	136
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1
	 
	25,68
	 
	25,68

	137
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	4
	1 358,06
	 
	 
	5432,24

	138
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	2
	1 392,74
	 
	 
	2785,48

	139
	236.2
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт
	1
	 
	6 945,84
	 
	6945,84

	140
	236.6
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт
	1
	 
	6 317,77
	 
	6317,77

	141
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	142
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	2
	 
	101,50
	 
	203

	143
	237
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт.
	2
	1 616,45
	 
	 
	3232,9

	144
	237.4
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	145
	237.5
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	2
	 
	101,50
	 
	203

	146
	237.6
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,50 кВт
	2
	 
	9 454,72
	 
	18909,44

	147
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	148
	239.3
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм
	1
	 
	19 510,87
	 
	19510,87

	149
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	150
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	151
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	152
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	153
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	154
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	155
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	156
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	157
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	158
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	159
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	160
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	161
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	162
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	163
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	164
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	165
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2
	892,70
	 
	 
	1785,4

	166
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	2
	1 319,52
	 
	 
	2639,04

	167
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2
	 
	33,67
	 
	67,34

	168
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	2
	 
	 
	55,93
	111,86

	169
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	2
	 
	168,12
	 
	336,24

	170
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	2
	 
	13,56
	 
	27,12

	171
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	4
	2 131,71
	 
	 
	8526,84

	172
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. (прим.16 мм)
	4
	 
	 
	5,04
	20,16

	173
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	4
	 
	 
	55,93
	223,72

	174
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	2
	 
	 
	13,88
	27,76

	175
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. (прим. 16 мм)
	8
	 
	 
	5,81
	46,48

	176
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (прим. 16 мм)
	2
	 
	47,08
	 
	94,16

	177
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (прим. 16 мм)
	2
	 
	54,46
	 
	108,92

	178
	268
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода
	6
	2 629,65
	 
	 
	15777,9

	179
	268.1
	Хомуты для крепления труб, шт.
	6
	 
	 
	55,93
	335,58

	180
	268.2
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	10
	 
	 
	387,72
	3877,2

	181
	268.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	10,42
	62,52

	182
	268.4
	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	515,31
	3091,86

	183
	268.6
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	6
	 
	230,64
	 
	1383,84

	184
	268.7
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	8,54
	51,24

	185
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	186
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	187
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	188
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	189
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	190
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,7
	1 262,93
	 
	 
	2146,98

	191
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,7
	423,69
	 
	 
	720,27

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 445 648,01

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	240 941,34

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	466 490,63

	
	
	
	
	
	
	
	

	

















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 6, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	7
	3 244,15
	 
	 
	22709,05

	2
	7
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности
	2,5
	5 604,91
	 
	 
	14012,28

	3
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	175,08
	553,10
	 
	 
	96836,75

	4
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	175,08
	 
	159,22
	 
	27876,24

	5
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	175,08
	 
	19,37
	 
	3391,3

	6
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	-143,15
	52,82
	 
	 
	-7561,18

	7
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	-143,15
	 
	15,93
	 
	-2280,38

	8
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	126,45
	126,49
	 
	 
	15994,66

	9
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	146,45
	1 012,92
	 
	 
	148342,13

	10
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	146,45
	 
	19,70
	 
	2885,07

	11
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	146,45
	 
	19,37
	 
	2836,74

	12
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	146,45
	 
	85,55
	 
	12528,8

	13
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	28,63
	2 078,42
	 
	 
	59505,16

	14
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	28,63
	 
	44,55
	 
	1275,47

	15
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	28,63
	 
	609,53
	 
	17450,84

	16
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	28,63
	 
	34,69
	 
	993,17

	17
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	6
	668,87
	 
	 
	4013,22

	18
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	6
	 
	88,52
	 
	531,12

	19
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	28,63
	141,34
	 
	 
	4046,56

	20
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,03
	132 733,76
	 
	 
	3982,01

	21
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,03
	 
	6 794,70
	 
	203,84

	22
	47
	Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва
	2,45
	318,94
	 
	 
	781,4

	23
	47.1
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный
	2,45
	 
	437,38
	 
	1071,58

	24
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	5
	4 030,67
	 
	 
	20153,35

	25
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	53,5
	640,85
	 
	 
	34285,48

	26
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	53,5
	 
	10,91
	 
	583,69

	27
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	53,5
	 
	1,68
	 
	89,88

	28
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	53,5
	1 135,01
	 
	 
	60723,04

	29
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	53,5
	 
	38,60
	 
	2065,1

	30
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	53,5
	 
	26,63
	 
	1424,71

	31
	75
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт.
	2
	2 267,43
	 
	 
	4534,86

	32
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	5
	841,92
	 
	 
	4209,6

	33
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	11,26
	453,18
	 
	 
	5102,81

	34
	78
	Снятие наличников, м наличника
	60
	52,58
	 
	 
	3154,8

	35
	80
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема
	1,89
	5 755,80
	 
	 
	10878,46

	36
	80.1
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м
	1,89
	 
	7 184,12
	 
	13577,99

	37
	80.2
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект
	1
	 
	 
	1 212,36
	1212,36

	38
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	7,8
	2 236,28
	 
	 
	17442,98

	39
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	5
	 
	 
	80,12
	400,6

	40
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	7,8
	 
	5 899,94
	 
	46019,53

	41
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	42
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	7,8
	 
	377,45
	 
	2944,11

	43
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	44
	83
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема
	1,57
	4 814,42
	 
	 
	7558,64

	45
	83.1
	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м
	1,57
	 
	10 296,09
	 
	16164,86

	46
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	4
	1 664,14
	 
	 
	6656,56

	47
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	7,93
	594,28
	 
	 
	4712,64

	48
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,85
	1 197,00
	 
	 
	2214,45

	49
	112
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых,  кв. м поверхности оконных блоков
	5,01
	4 109,53
	 
	 
	20588,75

	50
	112.2
	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м
	5,01
	 
	5 929,29
	 
	29705,74

	51
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	2,92
	3 190,75
	 
	 
	9316,99

	52
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	2,92
	 
	7 351,83
	 
	21467,34

	53
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	6,12
	495,25
	 
	 
	3030,93

	54
	116.4
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	6,12
	 
	393,00
	 
	2405,16

	55
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	6,12
	 
	 
	47,14
	288,5

	56
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	6,12
	570,86
	 
	 
	3493,66

	57
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	6,12
	 
	177,57
	 
	1086,73

	58
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	5,6
	2 992,81
	 
	 
	16759,74

	59
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	5,6
	 
	575,17
	 
	3220,95

	60
	128
	Установка уголков ПВХ на клее, пог. М
	15,11
	120,00
	 
	 
	1813,2

	61
	128.1
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	15,11
	 
	27,87
	 
	421,12

	62
	139
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола
	49,6
	142,15
	 
	 
	7050,64

	63
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	58,09
	46,45
	 
	 
	2698,28

	64
	148
	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 кв.м, место
	10
	549,17
	 
	 
	5491,7

	65
	148.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	10
	 
	20,52
	 
	205,2

	66
	161
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки
	53,5
	611,93
	 
	 
	32738,26

	67
	161.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	53,5
	 
	291,03
	 
	15570,11

	68
	161.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	53,5
	 
	24,21
	 
	1295,24

	69
	162
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки
	267,5
	45,17
	 
	 
	12082,98

	70
	162.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	267,5
	 
	3,46
	 
	925,55

	71
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	3,9
	3 575,18
	 
	 
	13943,2

	72
	168
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	31,3
	433,45
	 
	 
	13566,99

	73
	168.1
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	31,3
	 
	1 178,14
	 
	36875,78

	74
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	18,3
	635,21
	 
	 
	11624,34

	75
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	18,3
	 
	633,73
	 
	11597,26

	76
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	58,09
	149,56
	 
	 
	8687,94

	77
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	58,09
	 
	40,38
	 
	2345,67

	78
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	6
	308,46
	 
	 
	1850,76

	79
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	6
	 
	165,85
	 
	995,1

	80
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	3,9
	795,13
	 
	 
	3101,01

	81
	195
	Демонтаж: выключателей, розеток, шт.
	1
	72,25
	 
	 
	72,25

	82
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	7
	1 355,41
	 
	 
	9487,87

	83
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	7
	 
	31,93
	 
	223,51

	84
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	7
	 
	29,48
	 
	206,36

	85
	198
	Смена: выключателей, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	86
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	61,02
	 
	183,06

	87
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	78,61
	 
	157,22

	88
	199
	Смена: розеток, шт.
	10
	346,01
	 
	 
	3460,1

	89
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	10
	 
	132,46
	 
	1324,6

	90
	202
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
ФОТ, шт. 
	1
	595,24
	 
	 
	595,24

	91
	202.3
	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	143,02
	 
	143,02

	92
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	6
	 
	15,44
	 
	92,64

	93
	205
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 кв.мм, м
	6
	101,63
	 
	 
	609,78

	94
	205.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
	6
	 
	72,90
	 
	437,4

	95
	208
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м
	2
	301,22
	 
	 
	602,44

	96
	208.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	2
	 
	436,20
	 
	872,4

	97
	210
	Установка автоматического выключателя, шт.
	9
	2 774,96
	 
	 
	24974,64

	98
	210.1
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B
	3
	 
	444,56
	 
	1333,68

	99
	210.2
	Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C
	3
	 
	466,12
	 
	1398,36

	100
	210.3
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B
	3
	 
	462,81
	 
	1388,43

	101
	211
	Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	351,65
	 
	 
	351,65

	102
	212
	Установка звонка электрического с кнопкой, комплект
	1
	1 174,83
	 
	 
	1174,83

	103
	212.1
	Звонок электрический с кнопкой
	1
	 
	270,24
	 
	270,24

	104
	213
	Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт.
	6
	1 499,47
	 
	 
	8996,82

	105
	213.1
	Извещатели пожарные, шт.
	6
	 
	 
	848,76
	5092,56

	106
	214
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт.
	1
	3 788,12
	 
	 
	3788,12

	107
	214.1
	Щиток квартирный навесной без счетчика
	1
	 
	1 688,92
	 
	1688,92

	108
	215
	Демонтаж: бытовых электрических плит, шт.
	1
	308,89
	 
	 
	308,89

	109
	216
	Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт.
	1
	3 720,58
	 
	 
	3720,58

	110
	216.1
	Плита электрическая четырехкомфорочная
	1
	 
	15 077,62
	 
	15077,62

	111
	224
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности
	2
	638,93
	 
	 
	1277,86

	112
	224.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	2
	 
	39,25
	 
	78,5

	113
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	0,25
	642,37
	 
	 
	160,59

	114
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	0,25
	 
	25,68
	 
	6,42

	115
	227
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1
	946,25
	 
	 
	946,25

	116
	227.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1
	 
	25,68
	 
	25,68

	117
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	3
	1 358,06
	 
	 
	4074,18

	118
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	3
	1 392,74
	 
	 
	4178,22

	119
	236.1
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт
	2
	 
	8 173,37
	 
	16346,74

	120
	236.2
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт
	1
	 
	6 945,84
	 
	6945,84

	121
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	3
	 
	256,95
	 
	770,85

	122
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	3
	 
	101,50
	 
	304,5

	123
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	124
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	125
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	126
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	127
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	128
	243.3
	Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	2 093,77
	 
	2093,77

	129
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	130
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	131
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	132
	248.3
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	133
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	134
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	135
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	136
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	137
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	138
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	139
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	140
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	141
	258
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода
	1
	892,70
	 
	 
	892,7

	142
	260
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода
	1
	1 319,52
	 
	 
	1319,52

	143
	260.1
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	1
	 
	33,67
	 
	33,67

	144
	260.2
	Хомуты для крепления труб, шт.
	1
	 
	 
	55,93
	55,93

	145
	260.4
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	1
	 
	168,12
	 
	168,12

	146
	260.5
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	1
	 
	13,56
	 
	13,56

	147
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	1
	2 131,71
	 
	 
	2131,71

	148
	264.1
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,04
	10,08

	149
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	1
	 
	 
	55,93
	55,93

	150
	264.3
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,59
	11,18

	151
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	5,81
	11,62

	152
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	1
	 
	47,08
	 
	47,08

	153
	264.11
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	6,32
	12,64

	154
	268
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода
	6
	2 629,65
	 
	 
	15777,9

	155
	268.1
	Хомуты для крепления труб, шт.
	6
	 
	 
	55,93
	335,58

	156
	268.2
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	387,72
	2326,32

	157
	268.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	10,42
	62,52

	158
	268.4
	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	515,31
	3091,86

	159
	268.6
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	6
	 
	230,64
	 
	1383,84

	160
	268.7
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт.
	6
	 
	 
	8,54
	51,24

	161
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	2
	450,86
	 
	 
	901,72

	162
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	2
	 
	400,78
	 
	801,56

	163
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	2
	 
	820,88
	 
	1641,76

	164
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	2
	 
	167,77
	 
	335,54

	165
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	2
	 
	1 145,59
	 
	2291,18

	166
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1,7
	1 262,93
	 
	 
	2146,98

	167
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1,7
	423,69
	 
	 
	720,27

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 243 452,92

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	207 242,15

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	406 902,42

	
	
	
	
	
	
	
	ЛОТ № 17

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории  Центрального района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	5
	3 244,15
	 
	 
	16220,75

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	49,8
	553,10
	 
	 
	27544,38

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	49,8
	 
	159,22
	 
	7929,16

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	49,8
	 
	19,37
	 
	964,63

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	49,8
	126,49
	 
	 
	6299,2

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	49,8
	1 012,92
	 
	 
	50443,42

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	49,8
	 
	19,70
	 
	981,06

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	49,8
	 
	19,37
	 
	964,63

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	49,8
	 
	85,55
	 
	4260,39

	10
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	25
	479,03
	 
	 
	11975,75

	11
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,04
	132 733,76
	 
	 
	5309,35

	12
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,04
	 
	6 794,70
	 
	271,79

	13
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	1
	4 030,67
	 
	 
	4030,67

	14
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	1
	640,85
	 
	 
	640,85

	15
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	1
	 
	10,91
	 
	10,91

	16
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	1
	 
	1,68
	 
	1,68

	17
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	1
	1 135,01
	 
	 
	1135,01

	18
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	1
	 
	38,60
	 
	38,6

	19
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	1
	 
	26,63
	 
	26,63

	20
	63
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, кв. м окрашиваемой поверхности
	16
	578,32
	 
	 
	9253,12

	21
	63.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	16
	 
	83,04
	 
	1328,64

	22
	78
	Снятие наличников, м наличника
	6
	52,58
	 
	 
	315,48

	23
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	6
	132,54
	 
	 
	795,24

	24
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6
	 
	78,28
	 
	469,68

	25
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	16,9
	46,45
	 
	 
	785,01

	26
	147
	Циклевка паркетных полов, кв. м покрытия пола
	16
	655,77
	 
	 
	10492,32

	27
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	16,9
	149,56
	 
	 
	2527,56

	28
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	16,9
	 
	40,38
	 
	682,42

	29
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	1
	308,46
	 
	 
	308,46

	30
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	1
	 
	165,85
	 
	165,85

	31
	181
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза, кв.м пола
	16
	210,18
	 
	 
	3362,88

	32
	181.1
	Лак ПФ "Квинтол" паркетный
	16
	 
	45,79
	 
	732,64

	33
	183
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные, кв.м обрабатываемой поверхности
	16
	59,34
	 
	 
	949,44

	34
	183.1
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	16
	 
	15,06
	 
	240,96

	35
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	10
	31,42
	 
	 
	314,2

	36
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	1
	1 355,41
	 
	 
	1355,41

	37
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	1
	 
	31,93
	 
	31,93

	38
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	1
	 
	29,48
	 
	29,48

	39
	198
	Смена: выключателей, шт.
	1
	346,01
	 
	 
	346,01

	40
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	41
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	42
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	132,46
	 
	397,38

	43
	202
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
ФОТ, шт. 
	2
	595,24
	 
	 
	1190,48

	44
	202.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	132,46
	 
	264,92

	45
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	25
	303,65
	 
	 
	7591,25

	46
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	25
	 
	106,22
	 
	2655,5

	47
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	25
	 
	15,44
	 
	386

	48
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	1
	1 358,06
	 
	 
	1358,06

	49
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. (обратный монтаж)
	1
	1 392,74
	 
	 
	1392,74

	50
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	51
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	52
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	0,01
	1 262,93
	 
	 
	12,63

	53
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	0,01
	423,69
	 
	 
	4,24

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	190 246,29

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	31 707,72

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	23 254,35

	
	
	
	
	
	
	
	

	


















Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Центрального района Санкт-Петербурга 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	24,8
	3 244,15
	 
	 
	80454,92

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	119,1
	553,10
	 
	 
	65874,21

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	119,1
	 
	159,22
	 
	18963,1

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	119,1
	 
	19,37
	 
	2306,97

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	56,3
	126,49
	 
	 
	7121,39

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	156
	1 012,92
	 
	 
	158015,52

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	156
	 
	19,70
	 
	3073,2

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	156
	 
	19,37
	 
	3021,72

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	156
	 
	85,55
	 
	13345,8

	10
	17
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки
	14,5
	920,01
	 
	 
	13340,15

	11
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	28,8
	2 078,42
	 
	 
	59858,5

	12
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	28,8
	 
	44,55
	 
	1283,04

	13
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	28,8
	 
	609,53
	 
	17554,46

	14
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	28,8
	 
	34,69
	 
	999,07

	15
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	3,2
	101,10
	 
	 
	323,52

	16
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	2
	668,87
	 
	 
	1337,74

	17
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	2
	 
	88,52
	 
	177,04

	18
	40
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий
	2,9
	141,34
	 
	 
	409,89

	19
	42
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд
	95
	479,03
	 
	 
	45507,85

	20
	44
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки
	0,152
	132 733,76
	 
	 
	20175,53

	21
	44.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	0,152
	 
	6 794,70
	 
	1032,79

	22
	50
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков, кв. м поверхности облицовки
	2,9
	131,61
	 
	 
	381,67

	23
	52
	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв. м поверхности потолков 
	9,2
	723,69
	 
	 
	6657,95

	24
	53
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв.м поверхности потолков
	9,2
	1 034,92
	 
	 
	9521,26

	25
	53.1
	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка
	9,2
	 
	33,84
	 
	311,33

	26
	53.2
	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	9,2
	 
	21,89
	 
	201,39

	27
	53.3
	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)
	9,2
	 
	235,29
	 
	2164,67

	28
	53.4
	Дюбели распорные полипропиленовые
	9,2
	 
	0,06
	 
	0,55

	29
	53.5
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	9,2
	 
	1 515,15
	 
	13939,38

	30
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	4,3
	4 030,67
	 
	 
	17331,88

	31
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	4,3
	640,85
	 
	 
	2755,66

	32
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	4,3
	 
	10,91
	 
	46,91

	33
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	4,3
	 
	1,68
	 
	7,22

	34
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	4,3
	1 135,01
	 
	 
	4880,54

	35
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	4,3
	 
	38,60
	 
	165,98

	36
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	4,3
	 
	26,63
	 
	114,51

	37
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	9
	841,92
	 
	 
	7577,28

	38
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	10,4
	453,18
	 
	 
	4713,07

	39
	78
	Снятие наличников, м наличника
	71,6
	52,58
	 
	 
	3764,73

	40
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	11,64
	2 236,28
	 
	 
	26030,3

	41
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	6
	 
	 
	80,12
	480,72

	42
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	2
	 
	 
	78,07
	156,14

	43
	82.4
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 кв.м, комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	8,04
	 
	4 256,97
	 
	34226,04

	44
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	3,6
	 
	5 899,94
	 
	21239,78

	45
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	10
	 
	 
	240,97
	2409,7

	46
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	11,64
	 
	377,45
	 
	4393,52

	47
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	4
	 
	 
	172,12
	688,48

	48
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	10
	132,54
	 
	 
	1325,4

	49
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	10
	 
	78,28
	 
	782,8

	50
	85
	Смена дверных приборов: замки врезные, шт. прибора
	1
	823,39
	 
	 
	823,39

	51
	85.1
	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х27 мм, в комплекте с запорной планкой, комплект
	1
	 
	 
	1 182,25
	1182,25

	52
	96
	Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок
	1
	982,42
	 
	 
	982,42

	53
	99
	Установка дверных блоков: шкафных, блок
	1
	1 311,17
	 
	 
	1311,17

	54
	99.1
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт.
	2
	 
	 
	240,97
	481,94

	55
	99.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	56
	99.3
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	1
	 
	5 899,94
	 
	5899,94

	57
	99.4
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	58
	102
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	5,2
	1 386,10
	 
	 
	7207,72

	59
	102.1
	Краска масляная МА-025, цветная
	5,2
	 
	22,60
	 
	117,52

	60
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	3
	1 664,14
	 
	 
	4992,42

	61
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	9,1
	594,28
	 
	 
	5407,95

	62
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	3,6
	1 197,00
	 
	 
	4309,2

	63
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	9,1
	3 190,75
	 
	 
	29035,83

	64
	115.1
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м
	3,4
	 
	6 541,24
	 
	22240,22

	65
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	5,7
	 
	7 351,83
	 
	41905,43

	66
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	4,3
	495,25
	 
	 
	2129,58

	67
	116.1
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	4,3
	 
	929,12
	 
	3995,22

	68
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	4,3
	 
	 
	47,14
	202,7

	69
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	4,2
	570,86
	 
	 
	2397,61

	70
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	4,2
	 
	177,57
	 
	745,79

	71
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	6,2
	2 992,81
	 
	 
	18555,42

	72
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	6,2
	 
	575,17
	 
	3566,05

	73
	141
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола
	4,3
	960,03
	 
	 
	4128,13

	74
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	68
	46,45
	 
	 
	3158,6

	75
	147
	Циклевка паркетных полов, кв. м покрытия пола
	28
	655,77
	 
	 
	18361,56

	76
	149
	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 кв.м, место
	14
	1 576,97
	 
	 
	22077,58

	77
	149.1
	Паркет штучный из бука, размеры 250х50 мм
	14
	 
	483,95
	 
	6775,3

	78
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	4,3
	637,55
	 
	 
	2741,47

	79
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	4,3
	 
	134,99
	 
	580,46

	80
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	4,3
	3 575,18
	 
	 
	15373,27

	81
	167
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия
	28,2
	333,88
	 
	 
	9415,42

	82
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	28,2
	635,21
	 
	 
	17912,92

	83
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	28,2
	 
	633,73
	 
	17871,19

	84
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	9,2
	149,56
	 
	 
	1375,95

	85
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	9,2
	 
	40,38
	 
	371,5

	86
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	5,1
	308,46
	 
	 
	1573,15

	87
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	5,1
	 
	165,85
	 
	845,84

	88
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	28,2
	1 282,83
	 
	 
	36175,81

	89
	179
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности
	2,9
	795,13
	 
	 
	2305,88

	90
	181
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза, кв.м пола
	28
	210,18
	 
	 
	5885,04

	91
	181.1
	Лак ПФ "Квинтол" паркетный
	28
	 
	45,79
	 
	1282,12

	92
	183
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные, кв.м обрабатываемой поверхности
	28
	59,34
	 
	 
	1661,52

	93
	183.1
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	28
	 
	15,06
	 
	421,68

	94
	193
	Демонтаж: скрытой электропроводки, м
	71
	31,42
	 
	 
	2230,82

	95
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	13
	1 355,41
	 
	 
	17620,33

	96
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	13
	 
	31,93
	 
	415,09

	97
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	13
	 
	29,48
	 
	383,24

	98
	198
	Смена: выключателей, шт.
	5
	346,01
	 
	 
	1730,05

	99
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	61,02
	 
	122,04

	100
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	78,61
	 
	235,83

	101
	199
	Смена: розеток, шт.
	19
	346,01
	 
	 
	6574,19

	102
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	19
	 
	132,46
	 
	2516,74

	103
	201
	Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке, шт.
	3
	507,69
	 
	 
	1523,07

	104
	201.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	61,02
	 
	183,06

	105
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	95
	303,65
	 
	 
	28846,75

	106
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	95
	 
	106,22
	 
	10090,9

	107
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	95
	 
	15,44
	 
	1466,8

	108
	214
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт.
	1
	3 788,12
	 
	 
	3788,12

	109
	214.1
	Щиток квартирный навесной без счетчика
	1
	 
	1 688,92
	 
	1688,92

	110
	217
	Снятие: колонок, шт.
	1
	881,16
	 
	 
	881,16

	111
	218
	Установка водонагревателей: проточных, шт.
	1
	13 331,78
	 
	 
	13331,78

	112
	218.1
	Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный
	1
	 
	19 863,76
	 
	19863,76

	113
	219
	Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода
	1
	855,75
	 
	 
	855,75

	114
	220
	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт.
	1
	938,28
	 
	 
	938,28

	115
	221
	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт.
	1
	3 294,68
	 
	 
	3294,68

	116
	221.1
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	1
	 
	329,72
	 
	329,72

	117
	221.2
	Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1
	 
	14 994,40
	 
	14994,4

	118
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,68
	642,37
	 
	 
	1079,18

	119
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,68
	 
	25,68
	 
	43,14

	120
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	4
	1 358,06
	 
	 
	5432,24

	121
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	3
	1 392,74
	 
	 
	4178,22

	122
	236.5
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт
	2
	 
	7 622,23
	 
	15244,46

	123
	236.6
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт
	1
	 
	6 317,77
	 
	6317,77

	124
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	3
	 
	256,95
	 
	770,85

	125
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	3
	 
	101,50
	 
	304,5

	126
	237
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт.
	1
	1 616,45
	 
	 
	1616,45

	127
	237.1
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 3,20 кВт
	1
	 
	11 436,26
	 
	11436,26

	128
	237.4
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1
	 
	256,95
	 
	256,95

	129
	237.5
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	1
	 
	101,50
	 
	101,5

	130
	239
	Смена: ванн чугунных, шт.
	1
	9 197,07
	 
	 
	9197,07

	131
	239.4
	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм
	1
	 
	27 164,71
	 
	27164,71

	132
	239.5
	Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом
	1
	 
	271,60
	 
	271,6

	133
	243
	Смена смесителей: с душевой сеткой, шт.
	1
	2 978,26
	 
	 
	2978,26

	134
	243.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	135
	243.2
	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
	1
	 
	1 728,81
	 
	1728,81

	136
	245
	Смена: умывальников, шт.
	1
	3 514,30
	 
	 
	3514,3

	137
	245.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	138
	245.2
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	1
	 
	1 669,32
	 
	1669,32

	139
	245.3
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм
	1
	 
	3 904,86
	 
	3904,86

	140
	248
	Смена: моек на одно отделение, шт.
	1
	5 274,52
	 
	 
	5274,52

	141
	248.5
	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм
	1
	 
	8 179,82
	 
	8179,82

	142
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	143
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	144
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	145
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	146
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	147
	255
	Смена: полотенцесушителей, шт.
	1
	2 473,11
	 
	 
	2473,11

	148
	255.1
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром
	1
	 
	2 146,35
	 
	2146,35

	149
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	13
	2 131,71
	 
	 
	27712,23

	150
	264.2
	Хомуты для крепления труб,шт.
	10
	 
	 
	55,93
	559,3

	151
	264.4
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт.
	2
	 
	 
	13,88
	27,76

	152
	264.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	4
	 
	 
	5,81
	23,24

	153
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	5
	 
	 
	50,81
	254,05

	154
	264.8
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	155
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	6,5
	 
	47,08
	 
	306,02

	156
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	6,5
	 
	54,46
	 
	353,99

	157
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	24
	2 501,13
	 
	 
	60027,12

	158
	267.2
	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х25х32 мм, шт.
	7
	 
	 
	57,69
	403,83

	159
	267.3
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	10
	 
	 
	6,32
	63,2

	160
	267.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	5,81
	29,05

	161
	267.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	5
	 
	 
	50,81
	254,05

	162
	267.7
	Хомуты для крепления труб, шт.
	18
	 
	 
	55,93
	1006,74

	163
	276
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм, шт.
	2
	859,81
	 
	 
	1719,62

	164
	276.2
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	165
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	1
	450,86
	 
	 
	450,86

	166
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	1
	 
	400,78
	 
	400,78

	167
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	1
	 
	820,88
	 
	820,88

	168
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1
	 
	167,77
	 
	167,77

	169
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	1
	 
	1 145,59
	 
	1145,59

	170
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	2
	1 262,93
	 
	 
	2525,86

	171
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	2
	423,69
	 
	 
	847,38

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	1 375 913,01

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	229 318,84

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	402 030,64

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории  Центрального района Санкт-Петербурга 

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	20
	3 244,15
	 
	 
	64883

	2
	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	131,8
	52,82
	 
	 
	6961,68

	3
	11.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	131,8
	 
	15,93
	 
	2099,57

	4
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	131,8
	126,49
	 
	 
	16671,38

	5
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	131,8
	1 012,92
	 
	 
	133502,86

	6
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	131,8
	 
	19,70
	 
	2596,46

	7
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	131,8
	 
	19,37
	 
	2552,97

	8
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	131,8
	 
	85,55
	 
	11275,49

	9
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	3
	101,10
	 
	 
	303,3

	10
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	20
	4 030,67
	 
	 
	80613,4

	11
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	69
	640,85
	 
	 
	44218,65

	12
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	69
	 
	10,91
	 
	752,79

	13
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	69
	 
	1,68
	 
	115,92

	14
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	69
	1 135,01
	 
	 
	78315,69

	15
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	69
	 
	38,60
	 
	2663,4

	16
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	69
	 
	26,63
	 
	1837,47

	17
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	1
	841,92
	 
	 
	841,92

	18
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	3,8
	453,18
	 
	 
	1722,08

	19
	78
	Снятие наличников, м наличника
	13,3
	52,58
	 
	 
	699,31

	20
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	3,8
	2 236,28
	 
	 
	8497,86

	21
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	1
	 
	 
	80,12
	80,12

	22
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	23
	82.4
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 кв.м, комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	3,8
	 
	4 256,97
	 
	16176,49

	24
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	4
	 
	 
	240,97
	963,88

	25
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	3,8
	 
	377,45
	 
	1434,31

	26
	84
	Установка и крепление наличников, м наличника
	6
	132,54
	 
	 
	795,24

	27
	84.1
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	6
	 
	78,28
	 
	469,68

	28
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 664,14
	 
	 
	3328,28

	29
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	7
	594,28
	 
	 
	4159,96

	30
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	1,5
	1 197,00
	 
	 
	1795,5

	31
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	7
	3 190,75
	 
	 
	22335,25

	32
	115.1
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м
	7
	 
	6 541,24
	 
	45788,68

	33
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	3
	495,25
	 
	 
	1485,75

	34
	116.2
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	3
	 
	531,53
	 
	1594,59

	35
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	3
	 
	 
	47,14
	141,42

	36
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	3
	570,86
	 
	 
	1712,58

	37
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	3
	 
	177,57
	 
	532,71

	38
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	3
	2 992,81
	 
	 
	8978,43

	39
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	3
	 
	575,17
	 
	1725,51

	40
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	38,5
	709,13
	 
	 
	27301,51

	41
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	35,3
	46,45
	 
	 
	1639,69

	42
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	38,5
	635,21
	 
	 
	24455,59

	43
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	38,5
	 
	633,73
	 
	24398,61

	44
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	35
	149,56
	 
	 
	5234,6

	45
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	35
	 
	40,38
	 
	1413,3

	46
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	1,5
	308,46
	 
	 
	462,69

	47
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	1,5
	 
	165,85
	 
	248,78

	48
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	38,5
	1 282,83
	 
	 
	49388,96

	49
	186
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола
	20
	1 188,52
	 
	 
	23770,4

	50
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	2
	1 355,41
	 
	 
	2710,82

	51
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	2
	 
	31,93
	 
	63,86

	52
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	2
	 
	29,48
	 
	58,96

	53
	198
	Смена: выключателей, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	54
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	2
	 
	78,61
	 
	157,22

	55
	198.5
	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А
	1
	 
	352,43
	 
	352,43

	56
	199
	Смена: розеток, шт.
	6
	346,01
	 
	 
	2076,06

	57
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	6
	 
	132,46
	 
	794,76

	58
	201
	Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке, шт.
	1
	507,69
	 
	 
	507,69

	59
	201.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	60
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	60
	303,65
	 
	 
	18219

	61
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	60
	 
	106,22
	 
	6373,2

	62
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	60
	 
	15,44
	 
	926,4

	63
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	2
	1 358,06
	 
	 
	2716,12

	64
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	2
	1 392,74
	 
	 
	2785,48

	65
	236.5
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт
	2
	 
	7 622,23
	 
	15244,46

	66
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	67
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	2
	 
	101,50
	 
	203

	68
	266
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм, м трубопровода
	10
	2 314,69
	 
	 
	23146,9

	69
	266.2
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт.
	2
	 
	 
	6,32
	12,64

	70
	266.4
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	5
	 
	 
	5,81
	29,05

	71
	266.5
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	10
	 
	140,22
	 
	1402,2

	72
	266.6
	Хомуты для крепления труб, шт.
	5
	 
	 
	55,93
	279,65

	73
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	74
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	814 375,25

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	135 729,21

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	145 412,97

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории  Центрального района Санкт-Петербурга 

	 Основание: Перечень жилых помещений 

	Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год"

	№ п/п
	№ значения показателя согласно распоряжению
	Наименование работ и материалов
	Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов  (едi) 
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ                               в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб.
	Затраты на приобретение материалов (Mi), руб.
	Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб.
	Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)*     Vраб +∑Медi)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	22
	3 244,15
	 
	 
	71371,3

	2
	10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	42,8
	553,10
	 
	 
	23672,68

	3
	10.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	42,8
	 
	159,22
	 
	6814,62

	4
	10.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	42,8
	 
	19,37
	 
	829,04

	5
	12
	Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности
	42,8
	126,49
	 
	 
	5413,77

	6
	13
	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности
	42,8
	1 012,92
	 
	 
	43352,98

	7
	13.1
	Шпатлевка клеевая
	42,8
	 
	19,70
	 
	843,16

	8
	13.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	42,8
	 
	19,37
	 
	829,04

	9
	13.3
	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	42,8
	 
	85,55
	 
	3661,54

	10
	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки
	15,6
	2 078,42
	 
	 
	32423,35

	11
	18.1
	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	15,6
	 
	44,55
	 
	694,98

	12
	18.2
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	15,6
	 
	609,53
	 
	9508,67

	13
	18.3
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	15,6
	 
	34,69
	 
	541,16

	14
	20
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки
	3
	101,10
	 
	 
	303,3

	15
	33
	Смена жалюзийных решеток, решетка
	1
	668,87
	 
	 
	668,87

	16
	33.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм
	1
	 
	88,52
	 
	88,52

	17
	56
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности
	8,4
	4 030,67
	 
	 
	33857,63

	18
	59
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности
	25,1
	640,85
	 
	 
	16085,34

	19
	59.1
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	25,1
	 
	10,91
	 
	273,84

	20
	59.2
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	25,1
	 
	1,68
	 
	42,17

	21
	61
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности
	25,1
	1 135,01
	 
	 
	28488,75

	22
	61.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	25,1
	 
	38,60
	 
	968,86

	23
	61.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	25,1
	 
	26,63
	 
	668,41

	24
	76
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт.
	2
	841,92
	 
	 
	1683,84

	25
	77
	Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен
	3,9
	453,18
	 
	 
	1767,4

	26
	78
	Снятие наличников, м наличника
	15,5
	52,58
	 
	 
	814,99

	27
	82
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема
	3,8
	2 236,28
	 
	 
	8497,86

	28
	82.1
	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект
	2
	 
	 
	80,12
	160,24

	29
	82.2
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт.
	1
	 
	 
	78,07
	78,07

	30
	82.5
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	3,8
	 
	5 899,94
	 
	22419,77

	31
	82.6
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт.
	4
	 
	 
	240,97
	963,88

	32
	82.7
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм
	3,8
	 
	377,45
	 
	1434,31

	33
	82.9
	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект
	2
	 
	 
	172,12
	344,24

	34
	91
	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных, шт. дверного полотна
	1,8
	3 132,71
	 
	 
	5638,88

	35
	91.2
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,8 кв.м (ПГ 20-9, ДГ 21-10), площадь 2,2 кв.м (ПГ 20-11, ДГ 21-12)
	1,8
	 
	1 855,74
	 
	3340,33

	36
	104
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка
	2
	1 664,14
	 
	 
	3328,28

	37
	106
	Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов
	2,6
	594,28
	 
	 
	1545,13

	38
	107
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок
	2,2
	1 197,00
	 
	 
	2633,4

	39
	115
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,  кв. м поверхности оконных блоков
	2,6
	3 190,75
	 
	 
	8295,95

	40
	115.2
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м
	2,6
	 
	7 351,83
	 
	19114,76

	41
	116
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М
	3
	495,25
	 
	 
	1485,75

	42
	116.1
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм
	3
	 
	929,12
	 
	2787,36

	43
	116.7
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт.
	3
	 
	 
	47,14
	141,42

	44
	117
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки
	1,8
	570,86
	 
	 
	1027,55

	45
	117.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	1,8
	 
	177,57
	 
	319,63

	46
	127
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки
	3
	2 992,81
	 
	 
	8978,43

	47
	127.1
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	3
	 
	575,17
	 
	1725,51

	48
	133
	Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия
	15,4
	709,13
	 
	 
	10920,6

	49
	135
	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола
	15,4
	183,54
	 
	 
	2826,52

	50
	144
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса
	15,8
	46,45
	 
	 
	733,91

	51
	159
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки
	1,4
	637,55
	 
	 
	892,57

	52
	159.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	1,4
	 
	134,99
	 
	188,99

	53
	165
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия
	1,4
	3 575,18
	 
	 
	5005,25

	54
	169
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия
	22,5
	635,21
	 
	 
	14292,23

	55
	169.1
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м
	22,5
	 
	633,73
	 
	14258,93

	56
	172
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса
	15,8
	149,56
	 
	 
	2363,05

	57
	172.1
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной
	15,8
	 
	40,38
	 
	638

	58
	174
	Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля
	2
	308,46
	 
	 
	616,92

	59
	174.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	2
	 
	165,85
	 
	331,7

	60
	175
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола
	15,4
	1 282,83
	 
	 
	19755,58

	61
	186
	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола
	10
	1 188,52
	 
	 
	11885,2

	62
	196
	Смена светильников: с лампами накаливания, шт.
	2
	1 355,41
	 
	 
	2710,82

	63
	196.1
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт
	2
	 
	31,93
	 
	63,86

	64
	196.2
	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01
	2
	 
	29,48
	 
	58,96

	65
	198
	Смена: выключателей, шт.
	2
	346,01
	 
	 
	692,02

	66
	198.1
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	61,02
	 
	61,02

	67
	198.2
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	1
	 
	78,61
	 
	78,61

	68
	199
	Смена: розеток, шт.
	3
	346,01
	 
	 
	1038,03

	69
	199.1
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	3
	 
	132,46
	 
	397,38

	70
	204
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м
	25
	303,65
	 
	 
	7591,25

	71
	204.2
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	25
	 
	106,22
	 
	2655,5

	72
	204.4
	Коробка универсальная УК-П
	25
	 
	15,44
	 
	386

	73
	226
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности
	1,68
	642,37
	 
	 
	1079,18

	74
	226.1
	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168
	1,68
	 
	25,68
	 
	43,14

	75
	229
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт.
	2
	1 358,06
	 
	 
	2716,12

	76
	236
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт.
	2
	1 392,74
	 
	 
	2785,48

	77
	236.5
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт
	2
	 
	7 622,23
	 
	15244,46

	78
	236.7
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	2
	 
	256,95
	 
	513,9

	79
	236.8
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	2
	 
	101,50
	 
	203

	80
	254
	Смена: унитазов типа "Компакт", шт.
	1
	6 583,00
	 
	 
	6583

	81
	254.1
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
	1
	 
	146,43
	 
	146,43

	82
	254.2
	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм
	1
	 
	149,99
	 
	149,99

	83
	254.3
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм
	1
	 
	10 678,23
	 
	10678,23

	84
	254.4
	Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм
	1
	 
	358,03
	 
	358,03

	85
	264
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода
	1
	2 131,71
	 
	 
	2131,71

	86
	264.7
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	2
	 
	 
	50,81
	101,62

	87
	264.9
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	0,5
	 
	47,08
	 
	23,54

	88
	264.10
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	0,5
	 
	54,46
	 
	27,23

	89
	267
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода
	10
	2 501,13
	 
	 
	25011,3

	90
	267.2
	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х25х32 мм, шт.
	2
	 
	 
	57,69
	115,38

	91
	267.4
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	10
	 
	143,52
	 
	1435,2

	92
	267.5
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт.
	8
	 
	 
	5,81
	46,48

	93
	267.6
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт.
	4
	 
	 
	50,81
	203,24

	94
	279
	Установка узла квартирного счетчика воды, узел
	1
	450,86
	 
	 
	450,86

	95
	279.1
	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	1
	 
	400,78
	 
	400,78

	96
	279.2
	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"
	1
	 
	820,88
	 
	820,88

	97
	279.3
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1
	 
	167,77
	 
	167,77

	98
	279.4
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм
	1
	 
	1 145,59
	 
	1145,59

	99
	285
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза
	1
	1 262,93
	 
	 
	1262,93

	100
	286
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км
	1
	423,69
	 
	 
	423,69

	ВСЕГО
	 
	Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi)
	 
	 
	 
	 
	554 641,02

	в том числе НДС, 20 %
	 
	 
	92 440,17

	в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi)
	 
	129 537,37



