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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Особенности подготовки 
конкурсной документации (Инструкции участникам конкурса)

Методические рекомендации по формированию конкурсной документации на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях Санкт-Петербурга (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях оказания исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, государственным казенным учреждениям 
Санкт-Петербурга и государственным бюджетным учреждениям 
Санкт-Петербурга, находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга из числа объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее - заказчики Санкт-Петербурга, заказчики) содействия по разработке конкурсной документации на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях путем проведения открытого конкурса (далее - конкурсная документация).
Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков Санкт-Петербурга при осуществлении закупок услуг исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(далее - уполномоченный орган) для нужд Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 
«О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга» (далее - Постановление № 1095).
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
       В целях повышения эффективности закупок, развития добросовестной конкуренции, заказчикам рекомендуется осуществлять закупки услуг 
по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях в виде отдельных процедур закупок или выделения их в отдельные лот(ы) в случае, если в объект закупки включены как лицензируемые, так и нелицензируемые виды услуг (работ)
с учетом обеспечения потенциальным участникам конкурса гарантий по реализации их права на участие в закупке, эффективности использования бюджетных средств и развития добросовестной конкуренции, а также соблюдать требования статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон № 135-ФЗ), запрещающей совершение любых действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении закупок.
В Техническом задании части III конкурсной документации учтены все возможные комплексные системы обеспечения безопасности (КСОБ), например, система автоматической пожарной сигнализации (АПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); система охранной сигнализации (ОС); система тревожной сигнализации (ТС); система видеонаблюдения (СВН); система контроля и управления доступом (СКУД). При этом, заказчики Санкт-Петербурга включают в техническое задание только системы, установленные в учреждении.
Методические рекомендации содержат перечень критериев оценки 
и показателей критериев оценки, примерные формы, рекомендуемые для включения заказчиками в конкурсную документацию. Значимость критериев оценки установлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Постановление № 1085).
Правила оценки заявок участников конкурса услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности, количество показателей и их значимость определяются заказчиками Санкт-Петербурга самостоятельно исходя из предмета закупки.
В Методических рекомендациях использованы ссылки на пункты, разделы первой части конкурсной документации приложения № 1 
к методическим рекомендациям по разработке документации о закупке для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р 
«Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков 
Санкт-Петербурга».

Раздел 1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена
контракта (лота)

1.1. Предметом настоящего открытого конкурса (далее - конкурса) является право заключения государственного контракта (гражданско-правового договора) (далее - контракта) на _____ <1>.
--------------------------------
<1> Указывается точное наименование предмета закупки по конкурсу. Например: Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта (гражданско-правового договора) на оказание услуг 
по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в государственном(-ых) бюджетном(-ых) образовательном(-ых) учреждении(-ях) в 20___ году.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена единицы услуги) (указывается только цифрами), например: 93325900,24 рублей <2>.
--------------------------------
<2> Начальная (максимальная) цена контракта (цена единицы услуги) должна быть идентична расчету начальной (максимальной) цены контракта (цене единицы услуги), являющемуся неотъемлемым приложением к техническому заданию документации.

	№ лота <3>
	Наименование и описание лота
	Начальная (максимальная) цена контракта (лота) (цена единицы услуги)
(рублей) <4>

	Лот № 1
	
	

	Лот № 2
	
	

	Итого:
	
	



--------------------------------
[bookmark: P58]<3> Таблица включается и заполняется только в случае проведения конкурса более чем по одному лоту.
[bookmark: P59]<4> Начальная (максимальная) цена контракта (лота) (цена единицы услуги) должна быть идентична расчету начальной (максимальной) цены контракта (лота) (цена единицы услуги), являющемуся неотъемлемым приложением к техническому заданию документации.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены единицы услуги) произведено в соответствии с положениями статьи 22 Закона, приказа Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка) или в случае установления требований к закупаемым исполнительными органами государственной власти и подведомственным им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, услуг (в том числе предельных цен товаров, услуг) нормативным методом. 
Использование нормативного метода возможно совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при условии, что полученная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) начальная (максимальная) цена контракта (цена единицы услуги) не превысит предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены единицы услуги), рассчитанной нормативным методом.

1.3. В случае если по результатам первого этапа обязательного общественного обсуждения лицом, осуществляющим обязательное общественное обсуждение, решение об отмене проведения закупки не принято, извещение об осуществлении закупки и документация о закупке, содержащие информацию о принятом решении в соответствии с подпунктом «б» или «в» пункта 29 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, размещаются 
в единой информационной системе в срок, указанный в плане-графике.
В иных случаях данный пункт не включается в специальную часть.

Раздел 2. Содержание и состав конкурсной документации

2.1. Конкурсная документация для настоящего конкурса включает 
в себя:
1) часть I конкурсной документации: общая часть (далее - часть I);
2) часть II конкурсной документации (далее - специальная часть), состоящую из инструкции участникам конкурса и образцов форм для обязательного заполнения;
3) часть III конкурсной документации (далее - техническое задание);
4) часть IV конкурсной документации: проект контракта (в случае проведения конкурса по нескольким лотам или при проведении совместного конкурса - проект контракта в отношении каждого (лота), каждого заказчика (далее - проект контракта).

Раздел 3. Сведения об уполномоченном органе, заказчике,
сотруднике контрактной службы или контрактном управляющем

3.1. Уполномоченный орган: Комитет по государственному заказу 
Санкт-Петербурга <5>:
--------------------------------
<5> Указываются наименование и реквизиты соответствующего уполномоченного органа, осуществляющего определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2 Постановления 
№ 1095.

1) место нахождения и почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20;
2) банковские реквизиты: ИНН 7842304108, КПП 783801001, р/с 40302810540304000001, БИК 044030001, Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, получатель - Комитет финансов Санкт-Петербурга (Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, л/с 0850000);
3) контактное лицо: __________________________________;
4) контактный телефон/факс: __________________________;
5) адрес электронной почты: __________________________.
3.2. Организатор совместного конкурса (указывается в случае проведения совместной закупки):
1) место нахождения и почтовый адрес:
2) банковские реквизиты:
3) контактное лицо:
4) контактный телефон/факс:
5) адрес электронной почты:
3.3. Заказчик(и) <6>:
--------------------------------
<6> Указывается наименование заказчика, к компетенции которого 
в соответствии с Законом относится определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по предмету конкурса, или заказчиков в случае проведения совместного конкурса. Наименование заказчика указывается 
в соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга 
от 31.05.2012 № 36-пг «О структуре исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» или в соответствии с учредительными документами.
Например: Сведения о Заказчиках (место нахождения и почтовый адрес, банковские реквизиты, информация о контрактных управляющих, ответственных за заключение контракта (ответственное должностное лицо), адрес электронной почты, номер контактного телефона, факс) содержатся 
в Приложении № __ (указывается номер дополнительного приложения) 
к Части 2 (Специальной части) настоящей конкурсной документации.
Или: Наименование заказчика:
1) место нахождения и почтовый адрес:_________________;
2) банковские реквизиты: ИНН ____________, КПП ____________.
Банковские реквизиты: ____________,
Расчетный счет ____________,
Северо-Западное ГУ Банка России,
БИК 044030001;
3) контактное лицо: ____________;
4) контактный телефон/факс: ____________;
5) адрес электронной почты: ____________.
И т.д.
3.4. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта:
1) ФИО сотрудника:
2) контактный телефон/факс:
3) адрес электронной почты:
3.5. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является _____ <7>.
--------------------------------
<7> Указывается полное точное наименование комиссии заказчика, уполномоченного органа по осуществлению закупок, к компетенции которой в соответствии с Законом относится проведение соответствующего конкурса. Например: Комиссия по осуществлению закупок уполномоченного органа, осуществляющего определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Раздел 4. Требования к участникам конкурса, установленные
в соответствии со статьей 31 Закона <8>

--------------------------------
<8> Нумерацию в разделе 4 специальной части заказчик устанавливает самостоятельно.

4.1. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным требованиям:
[bookmark: P123]4.1.1. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса <9>:
--------------------------------
<9> Устанавливаются заказчиком, учитывая, что требования к участнику конкурса могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории Российской Федерации 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке). 
В случае если к участнику конкурса требования в соответствии с действующим законодательством не установлены, то в данном пункте указывается «Требования не установлены».
4.1.1.1. Например: Для оказания услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
и управления эвакуацией требуется наличие у участника конкурса действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на следующие виды выполняемых работ:    
       - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 
         - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Требование установлено пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктами 2, 5 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющимся приложением к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225<10>.
--------------------------------
<10> В случае если наличие лицензии или иного документа на право осуществления видов деятельности по предмету конкурса требуется законодательством Российской Федерации. В случае если соответствующий вид деятельности не лицензируется, подпункт 4.1.1.1. пункта 4.1 раздела 4 
не включается в специальную часть.

Требование установлено подпунктом _____ пункта _____ статьи _____ Федерального закона от _____ № _____ «_____» (указывается официальный источник публикации законодательного акта) <11>.
--------------------------------
<11> В случае если требование о наличии лицензии установлено иным федеральным законом, также указываются номер статьи, наименование федерального закона и источник его официального опубликования.

4.1.2. Непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4.1.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
4.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4.1.5. Отсутствие у участника конкурса - физического лица либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), 
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
4.1.6. Участник конкурса - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурсе не было привлечено 
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
         4.1.7. Отсутствие  между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
4.1.8. Участник конкурса не является офшорной компанией;
          4.1.9. Отсутствие у участника конкурса ограничений для участия 
в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1.10. Обладание участником конкурса исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
4.1.10. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса - юридического лица;
Раздел 5. Ограничения, устанавливаемые 
заказчиком в соответствии со статьей 30 Закона <12>

--------------------------------
<12> Раздел 5 включается в специальную часть только в случае, если 
в извещении об осуществлении закупки устанавливаются преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 29 Закона, и(или) ограничения, устанавливаемые в соответствии со статьей 30 Закона.

5.1. Участник конкурса должен являться субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.
Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006).
Социально ориентированные некоммерческие организации 
(за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
5.2. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении конкурса требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом заказчик устанавливает в проекте контракта типовые условия контракта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».



Раздел 6. Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
в соответствии со статьей 14 Закона

Если запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не установлены, пункт не включается 
в специальную часть или указывается что данное требование не установлено.

Раздел 7. Требование об обеспечении заявки <13>

--------------------------------
<13> См. правила заполнения, указанные в порядке, определенном пунктом 4.4 раздела 4 части I конкурсной документации.

[bookmark: P184]7.1. Участник конкурса обязан предоставить обеспечение заявки 
в случаях, в сроки и в порядке, установленном статьей 44 Закона, частью I конкурсной документации и настоящим пунктом специальной части, 
в размере _____ рублей (например: 4666000 рублей) <14>.
--------------------------------
<14> Размер обеспечения заявки указывается цифрами. Размер обеспечения заявки устанавливается заказчиком в случаях, в сроки 
и в порядке, установленном статьей 44 Закона, подпунктом 1.11.2 пункта 1.11 раздела 11 части I конкурсной документации.

7.2. Участник конкурса перечисляет сумму, указанную в пункте 7.1 настоящего раздела специальной части: ____________________  Указываются полные реквизиты счета для перечисления денежных средств и заполнения платежного документа.

Например:
Реквизиты заказчика:
ИНН 7810215261, КПП 781001001, Банковские реквизиты: Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 26 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга, л.сч. 0591163), Расчетный счет 40601810200003000000, Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001.
Или:
ИНН 7842304108, КПП 783801001, Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, л/с 0850000), Банк: Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург 
р/с 40302810540304000001, БИК 044030001 <15>.
--------------------------------
<15> Указывается в случае определения поставщика (подрядчика исполнителя) Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, являющимся уполномоченным органом, или реквизиты иного уполномоченного органа, осуществляющего определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2 Постановления 
№ 1095.

В платежном документе в поле «назначение платежа» указывается следующее: «XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (указывается номер извещения), XXX (указывается номер лота)». Обеспечение заявки на участие в конкурсе [наименование предмета конкурса].

7.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник конкурса предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в подпункте 7.1 пункта 7 настоящего раздела, соответствующую требованиям, установленным частью I.
Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает <16>: _____.
--------------------------------
<16> Указываются наименование и реквизиты соответствующего уполномоченного органа, осуществляющего определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2 Постановления 
№ 1095, а также полные реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими соответствующему уполномоченному органу, при этом исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.
В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг заказчиком 
Санкт-Петербурга самостоятельно в данный абзац включаются наименование и реквизиты заказчика Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику 
Санкт-Петербурга, при этом исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.
Например: Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга: ИНН 7842304108, КПП 783801001, Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, л/с 04722001260) Банк: 
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, БИК 044030001, 
р/с 40101810200000010001, КБК (поле № 104 платежного поручения) 83411633020020000140, ОКТМО (поле № 105 платежного поручения) 40303000. При этом исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм 
на указанный счет.
В платежном документе в поле «назначение платежа» указывается также следующее: «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ (указывается номер извещения) (указывается номер лота)». Обеспечение заявки на участие 
в конкурсе [наименование предмета конкурса].

Раздел 8. Требование обеспечения исполнения контракта <17>

--------------------------------
<17> Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком в порядке, определенном подпунктом 6.3.5 пункта 6.3 раздела 6 части I конкурсной документации.

[bookmark: P220]8.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, установленном частью I и настоящим пунктом специальной части, в размере _____ рублей (например, 23331000 рублей) <18>.
--------------------------------
<18> Размер обеспечения исполнения контракта указывается цифрами. 
В случае осуществления совместной закупки указываются размер и полные реквизиты счета каждого заказчика.

8.2. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется 
в виде внесения денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму, указанную в пункте 8.1 настоящего раздела специальной части, на счет заказчика ___________ <19>.
--------------------------------
<19> Указываются полные реквизиты счета, достаточные для перечисления денежных средств и заполнения платежного документа. 
       В случае осуществления совместной закупки указываются размер 
и полные реквизиты счета каждого заказчика.
Например:
1) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга:
Размер обеспечения исполнения контракта: ____________________ рублей.
Место нахождения и почтовый адрес: 196240, Санкт-Петербург, 
ул. Краснопутиловская, д. 81.
ИНН 7810215261, КПП 781001001.
Банковские реквизиты: Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 26 компенсирующего вида Московского района 
Санкт-Петербурга, л. сч. 0591163).
       Расчетный счет 40601810200003000000, Северо-Западное ГУ Банка России. БИК 044030001. 
2) т.д.
Или: В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму денежных средств, указанную в пункте 8.1 раздела 8 части 2 настоящего раздела, на счет каждого из заказчиков 
в размере и на банковские реквизиты, указанные в Приложении № _____ 
к части 2 (специальной части) настоящей документации.
8.3. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется 
в виде безотзывной банковской гарантии, такая гарантия должна содержать следующие условия исполнения гарантом своих обязательств в случае неисполнения принципалом своих обязательств по контракту:
а) если принципал не выполнил предусмотренные контрактом обязательства при оказании услуг;
б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков при оказании услуги;
в) если принципал некачественно оказал услуги, предусмотренные контрактом.
8.4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
        8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц


Раздел 9. Документы, входящие в состав заявки

Заявка, представленная участником конкурса, должна содержать следующие документы:
9.1. Опись входящих в состав заявки и тома такой заявки документов (по форме приложения № 1 к специальной части).
9.2. Документы, подтверждающие правовой статус участника конкурса, полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, предусмотренные подпунктами "б", "в", "д", "е" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона и частью I <20>.
--------------------------------
<20> Данное положение включается в специальную часть в указанной редакции.
9.3. Форму «Конкурсное предложение» (по форме приложения № 2 
к специальной части).
        9.4. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Закона), в случае, если заказчиком в соответствии с Законом установлено требование 
об обеспечении заявки на участие в конкурсе. Указанные документы 
не представляются казенными учреждениями.
9.5. Документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, 
а именно:
9.5.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, установленным в разделе 4 специальной части: (включается 
в специальную часть только в случае, если в извещении об осуществлении закупки устанавливается требование к участнику конкурса о соответствии обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса).
9.6. Документы или копии таких документов, подтверждающие право участника конкурса на получение преимуществ (включается в специальную часть только в случае, если в извещении об осуществлении закупки устанавливаются преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 29 Закона, и(или) ограничения, устанавливаемые 
в соответствии со статьей 30 Закона):
       а) документы или копии таких документов, подтверждающие право участника конкурса на получение преимуществ в соответствии 
со статьями 28 и 29 Закона, в случае, если участник конкурса заявил 
о получении указанных преимуществ;
б) в соответствии со статьей 30 Закона: декларацию о своей принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в Форме «Конкурсное предложение».
        9.7. Документы или копии таких документов предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона, в случае закупки услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов. При отсутствии в заявке на участие в конкурсе документов, предусмотренных настоящим подпунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работы, услуги, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами <21>.
--------------------------------
<21> Включается в специальную часть в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Закона.
9.8. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
9.9. Документы, подтверждающие добросовестность участника конкурса в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Закона.
9.10. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки по форме «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» приложения № 3 к специальной части.
9.11. Заявка участника конкурса может содержать форму «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного 
с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса <22>.
--------------------------------
<22> Включается в специальную часть только при условии установления в балльной системе оценки заявок на участие в конкурсе критерия «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов 
и иных работников определенного уровня квалификации». Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно, исходя из описаний критерия. Примерные формы по критерию Квалификация участников конкурса представлены в настоящих Рекомендациях.

9.12. Иные документы по усмотрению участника конкурса.

Раздел 10. Место, даты начала и окончания срока
подачи заявок

10.1. Местом подачи участниками конкурса заявок является: 190000, 
Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20 <23>.
--------------------------------
<23> Указывается адрес соответствующего уполномоченного органа осуществляющего определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с пунктом 2 Постановления № 1095.
В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиком указывается адрес заказчика.

10.2. Дата начала срока подачи заявок _____ (указываются конкретные число, месяц, год) <24>.
--------------------------------
<24> В качестве даты начала срока подачи заявки указывается день, следующий за днем размещения в единой информационной системе извещения о проведении настоящего конкурса.

10.3. Дата окончания срока подачи заявок _____ (указываются конкретные время, число, месяц, год) <25>.
--------------------------------
<25> В качестве даты окончания срока подачи заявки указывается день процедуры вскрытия конвертов с заявками, установленный специальной частью и извещением о проведении конкурса.

Раздел 11. Даты начала и окончания срока предоставления
участникам разъяснений положений конкурсной документации

11.1. Дата начала срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год) <26>.
--------------------------------
<26> В качестве даты начала срока предоставления участникам конкурса разъяснений конкурсной документации указывается день, следующий за днем размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении настоящего конкурса.
11.2. Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год) при условии, что запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (ч. 7 ст. 50 
Закона) <27>.
--------------------------------
<27> В качестве даты окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений конкурсной документации указывается день в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 части I конкурсной документации.

Раздел 12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, дата рассмотрения и оценки заявок

12.1. Местом вскрытия конвертов с заявками является: 190000, 
Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 16 <28>.
--------------------------------
<28> Указывается адрес соответствующего уполномоченного органа осуществляющего определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с пунктом 2 Постановления № 1095.
В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиком указывается адрес заказчика.

12.2. Дата и время вскрытия конвертов с заявками _____ (указываются конкретные время, число, месяц, год).
12.3. Дата рассмотрения и оценки заявок «____» ____________ 20____.


Раздел 13. Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения
и оценки заявок <29>

       <29> Заказчик заполняет раздел 13 специальной части в соответствии 
с Порядком оценки заявок, установленным Постановлением № 1085, предметом конкурса и техническим заданием (далее - Порядок оценки).

13.1. Оценка заявок производится в соответствии с Постановлением 
№ 1085 и частью I конкурсной документации.
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
При оценке заявок применяются следующие термины, установленные 
в Правилах:
«оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в конкурсной документации в соответствии с требованиями Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников конкурса, которые не были отклонены;
«значимость критерия оценки товаров по нестоимостным критериям оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в конкурсной документации в соответствии с требованиями Правил, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки 
в совокупности критериев оценки, установленных в конкурсной документации в соответствии с требованиями Правил, деленный на 100;
«рейтинг заявки по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая участником конкурса по результатам оценки по критерию оценки 
с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. Итоговый рейтинг заявок определяется по формуле:
Ri= RЦБi + RКВi, 
где:
Ri – итоговый рейтинг i-ой заявки;
RЦБi - рейтинг i-ой заявки по критерию оценки «Цена контракта»;
RКВi - рейтинг i-ой заявки по критерию оценки «Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»
Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый номер. 
В отношении нестоимостных критериев оценки заказчиком предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых услуг.
Для каждого показателя установлена его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка.

13.2. Для оценки заявок участников конкурса заказчик в конкурсной документации устанавливает следующие критерии (перечень нестоимостных критериев, показателей и их значимость устанавливаются заказчиком самостоятельно с учетом предмета конкурса и технического задания):

Для оценки заявок заказчиком применяется бальная система оценки заявок с учетом предельных величин каждого критерия оценки заявок.

Сумма величин значимости критериев оценки составляет 100 процентов. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки.
Для оценки заявок участников конкурса заказчик устанавливает следующие критерии оценки:
Таблица № 1
	№ п/п
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
	Значимость критерия, %
	Коэффициент значимости критерия закупаемых товаров
<30>


	1
	Цена контракта
	60%
	0,6

	2
	Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
	40%
	0,4

	
	Всего:
	100 %
	


<30> Значимость стоимостного/нестоимостных критериев (критерия) устанавливается в соответствии с Постановлением № 1085.

Для оценки заявок по каждому критерию оценки 
используется 100-балльная шкала оценки. Если в соответствии с пунктом 10 Постановления № 1085 в отношении критерия оценки в конкурсной документации заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.
Для оценки заявок по нестоимостным критериям оценки (показателям) заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок по таким критериям (показателям) участникам конкурса, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.

13.2.1. Оценка заявок по стоимостному критерию оценки «Цена контракта».
Значимость критерия оценки: 60%
Коэффициент значимости критерия оценки: 0,6.
Для расчета рейтинга заявки по критерию «Цена контракта» количество баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию, умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена контракта» (ЦБi), определяется по формуле:
а) в случае если [image: ],
[image: ]
где:
[image: ] - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;
[image: ] - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса;
б) в случае если [image: ],

[image: ],
где [image: ] - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками конкурса
Рейтинг i- ой заявки (RЦБi) по критерию оценки «Цена контракта» определяется
по формуле:

RЦБi = ЦБi*КЗ1,
где:
RЦБi - рейтинг i-ой заявки по критерию оценки «Цена контракта»;
ЦБi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию оценки «Цена контракта»;
КЗ1 - коэффициент значимости критерия оценки «Цена контракта».

13.2.2 Оценка заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»:
Значимость критерия оценки: 40%
Коэффициент значимости критерия оценки: 0,4.
Для расчета рейтинга заявки по критерию оценки баллы, присуждаемые этой заявке, умножаются на соответствующую указанному критерию значимость.
Количество баллов, присуждаемое заявке участника конкурса по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» определяется как сумма баллов, полученных заявкой участника конкурса по каждому из показателей указанного критерия.
Заказчик вправе устанавливать в специальной части один или несколько показателей критерия «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».
Заказчик при установлении соответствующего показателя самостоятельно устанавливает предмет оценки, порядок определения баллов, перечень документов и сведений, подлежащих представлению участниками конкурса в составе заявки для оценки конкурсной комиссией по показателю.
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки, 
в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» в соответствии с пунктом 10 Правил заказчики могут устанавливать показатели, раскрывающие содержание нестоимостного критерия оценки и учитывающие особенности оценки по нестоимостному критерию оценки, например:
1) Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг;
Значимость показателя - _____%;
2) Обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для оказания услуг;
Значимость показателя - _____%;
3) Опыт участника конкурса по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема.
Значимость показателя - _____%;
4) Обеспеченность участника конкурса трудовыми ресурсами;
Значимость показателя - _____%;
5) Деловая репутация участника конкурса.
Значимость показателя - _____%;
Сумма величин значимости показателей критерия «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» составляет 100%.

Например:
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки, 
в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, 
и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» устанавливаются следующие показатели:
Таблица № 2
	П/н показателя
	Наименование показателя
	Значимость показателя 
	Коэффициент значимости показателя

	1.
	Опыт участника конкурса по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема– С1
	
	

	2.
	Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг– С2
	
	

	3.
	Обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для оказания услуг-С3
	
	

	4.
	Деловая репутация участника конкурса -С4
	
	

	
	ИТОГО:
	100
	



Сумма величин значимости показателей оценки по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» равна 100 баллов.
Количество баллов RКВi, присуждаемых i-заявке по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», определяется по формуле:
RКВi= (С1i +С2i+ С3i+ С4i)* КЗ2
где:
RКВi – количество баллов, присуждаемых i-заявке по указанному критерию;
Ci1 (НЦБi) - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по 1-му показателю.
Ci2 (НВБi ) - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по 2-му показателю.
Ci3 (НББi ) - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по 3-му показателю
Ci4 (НДБi ) - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по 4-му показателю
КЗ2 - коэффициент значимости критерия оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»
Дробное значение Cii округляется до двух десятичных знаков после запятой по атематическим правилам округления.

Все представляемые в подтверждение квалификации участника конкурса документы, сведения и/или информация должны быть достоверными и представлены в объеме, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.
Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является основанием для признания заявки участника конкурса не соответствующей требованиям Закона.
Для оценки заявок по каждому нестоимостному критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки или устанавливается предельно необходимое минимальное/максимальное значение по критерию (показателю) с порядком определения количества баллов по критерию (показателю) 
в соответствии с пунктами 23 - 24 Постановления № 1085.


13.2.2.1. Оценка заявок по показателю «Опыт участника конкурса по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема»

Значимость показателя: _____%.
Коэффициент значимости показателя: _____.
Например:
Квалификация участника, выраженная в опыте участника конкурса по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема: по оказанию услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения (всех или каждой в отдельности)  
(за период с 01.01.20____ по дату окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе) (далее - "Опыт участника").
Документы, представляемые участником конкурса в качестве подтверждения квалификации:
По показателю "Опыт участника" участником конкурса представляются сведения по форме "Опыт участника", копии контрактов/договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения (всех или каждой в отдельности) (за период с 01.01.2013 по дату окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе), с приложением копий дополнительных соглашений и изменений к таким контрактам/договорам (при наличии), копий актов о приемке оказанных услуг, копий иных документов, составленных в результате исполнения контрактов/договоров.
Предоставляемые участником конкурса контракты (договора) выполнены в полном объеме в соответствии с условиями, установленными в контракте (договоре), без применения к такому участнику конкурса неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту (договору). Стоимость оказанных услуг по каждому из представленных участником конкурса контрактов (договоров), должна составлять _________% от начальной (максимальной) цены контракта, с приложением копий дополнительных соглашений и изменений к таким контрактам/договорам (при наличии), копий актов о приемке оказанных услуг, копий иных документов, составленных в результате исполнения контрактов/договоров.
В случае наличия противоречия между сведениями, указанными в форме "Опыт участника", и представленными в заявке участника конкурса подтверждающими документами, при расчете баллов учитываются сведения, представленные в заявке участника конкурса и подтверждающиеся документами.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, конкурсная комиссия отстраняет такого участника конкурса от участия в конкурсе.
Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса конкурса, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по показателю оценки является наибольшее значение показателя. Количество баллов НЦБi , присуждаемых i-й заявке по критерию «Опыт участника конкурса по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема», определяется по формуле:
а) в случае если Кmax<Кпред,
НЦБi=КЗ*100*Ki/Кmax,
б) в случае если Кmax≥Кпред
НЦБi=КЗ*100*Ki/Кпред,
При этом НЦБмакс=КЗ*100,
где: 
НЦБi – количество баллов, присуждаемых i-й заявке;
КЗ- коэффициент значимости показателя (КЗ = _____), 
Ki - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса;
Кпред – предельно необходимое заказчику значение;
НЦБмакс – количество баллов по указанному критерию, присуждаемых участникам конкурса,
предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком.
Дробное значение НЦБi округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Кпред составляет ___ договоров (контрактов) на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения (всех или каждой в отдельности).
При оценке заявок по показателю «Опыт участника конкурса по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема» участникам, конкурса сделавшим предложение, соответствующее значению Кпред или лучше, присваивается ______ баллов.
Показатель квалификации участника конкурса (опыт участника конкурса по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема) по i-й заявке определяется, исходя из заявленных i-м участником конкурса сведений о суммарном количестве представленных контрактов (договоров) по обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности, удовлетворяющим требованиям настоящего раздела.

13.2.2.2. Оценка заявок по показателю «Квалификация трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых
для оказания услуг»

Значимость показателя: _____%.
Коэффициент значимости показателя: _____.
Предмет оценки конкурса: квалификация руководителей и ключевых специалистов, предлагаемых для оказания услуг.
Например:
Значения показателя и порядок оценки: наличие у участника конкурса на дату подачи заявки на участие в конкурсе трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг по контракту (далее - ключевые специалисты), сведения о которых указаны в Форме «Сведения о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг» заявки, состоящих в штате участника конкурса или оказывающих такие услуги на основании гражданско-правовых договоров и отвечающих следующим требованиям:
Определяется наличием по месту основной работы участника конкурса квалифицированных специалистов, имеющих квалификацию инженеров, для выполнения видов работ по предмету контракта. При этом квалифицированные специалисты должны иметь высшее образование соответствующей квалификации или средне-специальное техническое образование и повышение квалификации в области комплексных систем обеспечения безопасности, а также стаж работы по специальности не менее чем три года. <31>
<31> Заказчик определяет необходимый перечень и квалификацию ключевых специалистов самостоятельно исходя из потребностей учреждения и состава технического задания,  руководствуясь Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 № 30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих» и т.д. 
При проведении совместного конкурса организатор конкурса производит расчет общего количества трудового персонала, необходимого для оказания услуг.

Наличие ключевых специалистов, состоящих в штате участника конкурса, подтверждается копией штатного расписания или выпиской из штатного расписания участника конкурса, копиями трудовых книжек и копиями дипломов о высшем профессиональном образовании ключевых специалистов или копиями дипломов о средне-специальном техническом образовании и документов, подтверждающих повышение квалификации в области комплексных систем обеспечения безопасности.
Наличие ключевых специалистов, оказывающих услуги на основании гражданско-правовых договоров, подтверждается копиями таких гражданско-правовых договоров и копиями дипломов о высшем профессиональном образовании ключевых специалистов или копиями дипломов о средне-специальном техническом образовании и документов, подтверждающих повышение квалификации в области комплексных систем обеспечения безопасности.
Квалификация руководителя подтверждается копией трудовой книжки или трудового договора руководителя, на которого будут возложены функции по непосредственному руководству оказанием услуг по контракту, или копию локального правового акта о назначении данного лица либо копию документа (выписку из данного документа), свидетельствующего о полномочиях данного лица; копиями должностных инструкций, иных документов по усмотрению участника конкурса (для подтверждения сведений о стаже работы руководителем по специальности в случае, если копия трудовой книжки или трудового договора не подтверждают наличие соответствующего стажа работы руководителем по специальности) и копией диплома о высшем профессиональном образовании.
К оценке принимаются сведения о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), которые указаны в Форме «Сведения о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг» заявки, наличие которых подтверждено установленными документами и для которых занимаемая должность, оказываемые услуги и образование соответствуют требованиям, установленным для данного показателя оценки.
В случае если сведения, содержащиеся в Форме «Сведения 
о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг» заявки участника конкурса, не соответствуют сведениям, содержащимся в документах, представленных 
в качестве подтверждения наличия ключевых специалистов, к оценке принимаются сведения, содержащиеся в документах, представленных 
в качестве подтверждения наличия ключевых специалистов.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, конкурсная комиссия отстраняет такого участника конкурса от участия в конкурсе.
Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.
Порядок оценки: Заказчик устанавливает шкалу оценки самостоятельно или оценка заявок по показателю производится по формуле:

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по показателю оценки является наибольшее значение показателя. Количество баллов НВБi, присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг», определяется по формуле:
а) в случае если Кmax<Кпред,
НВБi=КЗ*100*Ki/Кmax,
б) в случае если Кmax≥Кпред
НВБi=КЗ*100*Ki/Кпред,
При этом НВБмакс=КЗ*100,
где: 
НВБi – количество баллов, присуждаемых i-й заявке;
КЗ- коэффициент значимости показателя (КЗ = ____),
Ki - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса;
Кпред – предельно необходимое заказчику значение;
НВБмакс – количество баллов по указанному критерию, присуждаемых участникам конкурса,
предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком.
Дробное значение НВБi округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Кпред составляет __ квалифицированных специалистов.
При оценке заявок по показателю «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг» участникам конкурса, сделавшим предложение, соответствующее значению Кпред или лучше, присваивается ______ баллов.
Показатель «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг» по i-й заявке определяется, исходя из заявленных i-м участником конкурса сведений о суммарном количестве представленных ключевых специалистов удовлетворяющих требованиям настоящего раздела.

13.2.2.3. Оценка заявок по показателю «Обеспеченность участника конкурса закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для оказания услуг.».

        Значимость показателя: _____%.
Коэффициент значимости показателя: _____.
Предмет оценки конкурса: обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами, необходимыми для оказания услуг.
Например:
Под материально-техническими ресурсами, необходимыми для оказания услуг понимаются транспортные средства, находящиеся в собственности, аренде (лизинге) или на ином законном основании. <32>.
<32> Заказчик устанавливает необходимое количество транспортных средств с учетом объема закупки.
При проведении совместного конкурса организатор конкурса производит расчет общего количества транспортных средств, необходимого для оказания услуг.
Для подтверждения наличия у участника конкурса соответствующих 
материально-технических ресурсов участник заполняет форму «Сведения 
о наличии у участника конкурса материально-технических ресурсов в части наличия собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования» (Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно и является приложением к специальной части конкурсной документации).
Сведения, указанные в форме «Сведения о наличии у участника конкурса материально-технических ресурсов в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования», должны подтверждаться входящими в заявку участника конкурса копиями следующих документов (Заказчик вправе установить требования к материально-техническим ресурсам, предусмотренные действующим законодательством): копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (при наличии указанных объектов в собственности) или копии договоров аренды (лизинга), копии договоров безвозмездного пользования, копии договоров субаренды с приложением актов, подтверждающих факт передачи такого оборудования участнику конкурса, а также копии иных документов, подтверждающих факт наличия оборудования у участника конкурса на ином законном основании, копия паспорта транспортного средства, копия свидетельства о регистрации транспортного средства.
В случае наличия противоречия между сведениями, указанными в форме «Сведения о наличии у участника конкурса материально-технических ресурсов в части наличия у участника конкурса собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования», и представленными в заявке участника конкурса подтверждающими документами, при расчете баллов учитываются сведения, представленные в заявке участника конкурса и подтверждающиеся документами.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся 
в документах, представленных участником конкурса, конкурсная комиссия отстраняет такого участника конкурса от участия в конкурсе.
Баллы по показателю определяются по сумме баллов, начисленных участнику конкурса, исходя из количества материально-технических ресурсов, заявленных участником конкурса, но не более 100 баллов, с учетом значимости показателя.
  Отсутствие документов, подтверждающих наличие у участника конкурса соответствующих материально-технических ресурсов, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.
Определяется наличием у участника конкурса, средств передвижения, находящегося в собственности, аренде (лизинге) или на ином законном основании.
Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по показателю оценки является наибольшее значение показателя. Количество баллов НББi , присуждаемых i-й заявке по критерию «Обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для оказания услуг», определяется по формуле:
а) в случае если Кmax<Кпред,
НББi=КЗ*100*Ki/Кmax,
б) в случае если Кmax≥Кпред
НББi=КЗ*100*Ki/Кпред,
При этом НББмакс=КЗ*100,
где: 
НББi – количество баллов, присуждаемых i-й заявке;
КЗ- коэффициент значимости показателя (КЗ = ____), 
Ki - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается; 
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса;
Кпред – предельно необходимое заказчику значение;
НББмакс – количество баллов по указанному критерию, присуждаемых участникам конкурса,
предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком.
Дробное значение НББi округляется до двух десятичных знаков после запятой
по математическим правилам округления.
Кпред составляет __ средств передвижения.
При оценке заявок по показателю «Обеспеченность участника конкурса собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для оказания услуг» участникам конкурса, сделавшим предложение, соответствующее значению Кпред  или лучше, присваивается ____баллов.
Показатель «Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для оказания услуг» по i-й заявке определяется, исходя из заявленных i-м участником сведений о суммарном количестве представленных транспортных средств.

13.2.2.4. Оценка заявок по показателю «Деловая репутация участника конкурса».
Значимость показателя: _____%.
Коэффициент значимости показателя: _____.
Оценка заявок устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке деловой репутации организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся участниками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р 
«Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков 
Санкт-Петербурга».
Или

По показателю «Деловая репутация участника конкурса» оцениваются сведения о количестве у участника конкурса положительных отзывов о выполнении участником конкурса услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности, выданных заказчиками по исполненным контрактам (договорам), по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения (всех или каждой в отдельности), путем изучения копий указанных документов, представленных участником конкурса в составе заявки.
Сведения, указанные участником конкурса в форме «Деловая репутация участника конкурса», должны подтверждаться копиями положительных отзывов о выполнении участником конкурса услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности, выданных заказчиками по исполненным контрактам (договорам), по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения за период ______.
Непредставление копий данных документов не влечет признание заявки, не соответствующей требованиям конкурсной документации.
В случае отсутствия в составе заявки участника конкурса копий данных документов сведения по таким документам учтены не будут.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, конкурсная комиссия отстраняет такого участника конкурса от участия в конкурсе.
Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по показателю оценки является наибольшее значение показателя. Количество баллов НДБi , присуждаемых i-й заявке по критерию «Деловая репутация участника конкурса», определяется по формуле:
а) в случае если Кmax<Кпред,
НДБi=КЗ*100*Ki/Кmax,

б) в случае если Кmax≥Кпред
НДБi=КЗ*100*Ki/Кпред,
При этом НДБмакс=КЗ*100,
где: 
НДБi – количество баллов, присуждаемых i-й заявке;
КЗ- коэффициент значимости показателя (КЗ = ___),
Ki - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса;
Кпред – предельно необходимое заказчику значение;
НДЦБмакс – количество баллов по указанному критерию, присуждаемых участникам конкурса,
предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком.
Дробное значение НДБi округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Кпред составляет __ положительных отзывов о выполнении участником конкурса работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения (всех или каждой в отдельности).
При оценке заявок по показателю «Деловая репутация участника конкурса» участникам конкурса, сделавшим предложение, соответствующее значению Кпред или лучше, присваивается _____ баллов.
Участнику конкурса, не представившему информацию по показателю, либо не предоставившего подтверждающие документы, присваивается 0 баллов по данному показателю.


Раздел 14. Требования к описанию предложения участника
конкурса в отношении объекта закупки. Инструкция
по заполнению предложения участника конкурса
в отношении объекта закупки по форме «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки»  <33>

--------------------------------
<33> Нумерацию в разделе 14 специальной части заказчик устанавливает самостоятельно. Раздел 14 специальной части заполняется заказчиком исходя из предмета закупки и требований, установленных техническим заданием.
Раздел 14 специальной части заполняется заказчиком исходя из предмета закупки и требований, установленных техническим заданием.
В данном разделе специальной части заказчик устанавливает 
в соответствии с требованиями статей 33 и 50 Закона требования к описанию предложения участника конкурса в отношении объекта закупки 
и устанавливает инструкцию по заполнению предложение участника конкурса в отношении объекта закупки по форме  «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» <34>.
--------------------------------
<34> Форма и порядок ее заполнения разрабатываются заказчиком самостоятельно и включаются в состав специальной части исходя из требований конкурсной документации.
Например:
14.1. Инструкция по заполнению формы «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» (Приложение № 3 к специальной части):
В случае если предложения участника конкурса в отношении объекта закупки соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник конкурса в форме «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» указывает следующее: «Услуги будут оказаны в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании». 
В случае если участник конкурса предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с оказанием услуг, в форме «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» участником конкурса указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие оказываемых услуг качественным потребностям заказчика (по показателям, указанным в техническом задании). В форме «Сведения о функциональных, технических 
и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» указывается ссылка на Приложение № 3 к техническому заданию (Спецификация/Требования к значениям показателей (характеристик) товара, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для оказания услуг).
После описания предлагаемых изменений (по отдельным позициям технического задания) участник конкурса в форме «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» указывает следующее: «Услуги, за исключением вышеуказанных позиций, будут оказаны в полном соответствии со всеми требованиями технического задания».

Участник конкурса во второй таблице формы «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки»  указывает показатели товара, соответствующие значениям, установленным заказчиком в приложении № 3 к техническому заданию (Спецификация/Требования к значениям показателей (характеристик) товара, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для оказания услуг).
В целях обеспечения возможности участникам конкурса надлежащим образом заполнить заявку и указать требуемые показатели заказчику рекомендуется устанавливать в документации о закупке инструкцию по заполнению заявок, в которой целесообразно:
1) указать на раздел и(или) пункт документации о закупке, в котором содержатся показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона, 
в отношении которых участники конкурса делают предложение в своих заявках;
2) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены максимальные и(или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками конкурса в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);
3) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены значения, которые не могут изменяться и соответственно подлежат указанию участниками конкурса в своих заявках без каких-либо изменений;
4) сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее - Стандарты), с показателями, значения которых подлежат указанию в заявке (в случае установления заказчиком в документации о закупке требования о соответствии таких показателей значениям, установленным Стандартами).
При условии содержания в конкурсной документации указания на товарный знак товара:
а) в случае если участник конкурса соглашается использовать товар для оказания услуг, указание на товарный знак которого содержится в приложении № 3 к техническому заданию (Спецификация/Требования к значениям показателей (характеристик) товара, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для оказания услуг), участник конкурса в форме «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» указывает ссылку на соответствующие позиции приложения №3  технического задания (Спецификация/Требования к значениям показателей (характеристик) товара, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для оказания услуг) и товарный знак товара, предусмотренный конкурсной документацией.
Все сведения о предлагаемом товаре указываются участником конкурса в соответствии с документацией на товар;
         б) в случае если участник конкурса соглашается использовать товар для оказания услуг, эквивалентный товару, указанному в приложении № 3 к техническому заданию (Спецификация/Требования к значениям показателей (характеристик) товара, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для оказания услуг), участник конкурса в форме «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» указывает ссылку на соответствующие позиции приложения № 3 технического задания (Спецификация/Требования к значениям показателей (характеристик) товара, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для оказания услуг) и указывает товарный знак и конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в приложении № 3 к техническому заданию (Спецификация/Требования к значениям показателей (характеристик) товара, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для оказания услуг).

 Раздел 15. Привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 30 Закона

        Условия привлечения соисполнителей (субподрядчиков) установлены 
в контракте. Или указывается что требования не установлены.



Приложение № 1
к специальной части

ОПИСЬ
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТОВ

Участник конкурса подтверждает, что для участия в конкурсе (лоте) (наименование конкурса, наименование и номер лота указываются участником) участником конкурса в составе заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов <35>
	Номер листа

	
	
	

	
	
	



--------------------------------
<35> Участник конкурса должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов. Опись подписывается участником конкурса по собственному усмотрению. Неподписание участником конкурса описи не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.









































Приложение № 2
к специальной части

ФОРМА «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (ЛОТЕ) ___________________
(указать наименование конкурса, наименование
и номер лота <36>)

1. Участник конкурса (для юридического лица):

	1.1. Наименование юридического лица и фирменное наименование (при наличии) юридического лица <37>
	

	1.2. Почтовый адрес (оглашается на процедуре вскрытия заявок)
	

	1.3. Место нахождения
	

	1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурса
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	



1. Участник конкурса (для физического лица):

	1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	

	1.2. Паспортные данные
	

	1.3. Место жительства
	

	1.4. Контактный телефон
	

	1.5. Почтовый адрес (оглашается на процедуре вскрытия заявок)
	



2. Условия исполнения контракта Санкт-Петербурга, предлагаемые участником конкурса, по лоту (наименование лота) N _________:
Пример:

	N п/п
	Наименование показателя критерия оценки заявок <38>
	Единица измерения <39>
	Значение критерия (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	
	Цена контракта
	Российский рубль
	__________, в том числе налог на добавленную стоимость _________

	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	



3. Участник конкурса подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 5 и 7 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
требованию о непроведении ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
требованию о неприостановлении деятельности участника конкурса в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
требованию об отсутствии у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
требованию об отсутствии у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики и(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
требованию к участнику конкурса - юридическому лицу, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурсе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (декларируется только участником конкурса, являющимся юридическим лицом);
требованию об обладании участником конкурса исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (декларируется участником конкурса, если такое требование установлено заказчиком в пункте 4.1.6 пункта 4.1 раздела 4 специальной части);
          требованию об отсутствии между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
В случае если участником конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и информация об этом содержится в специальной части, заказчик указывает, что участник конкурса обязан декларировать в данной форме свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
[bookmark: Par67]4. Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником конкурса указываются реквизиты банковского счета участника конкурса для возврата обеспечения заявки) <40>.
Форма подписывается участником конкурса по собственному усмотрению. Неподписание участником конкурса формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
--------------------------------
[bookmark: Par70]<36> Заполняет заказчик. Внесение заказчиком любых изменений в типовую форму "Конкурсное предложение" запрещается.
[bookmark: Par71]<37> Участник конкурса указывает полное наименование.
[bookmark: Par72]<38> Наименования критериев оценки должны строго соответствовать критериям, предусмотренным разделом 13 специальной части.
[bookmark: Par73]<39> Единицы измерения критериев оценки должны строго соответствовать единицам измерения, предусмотренным специальной частью и техническим заданием.
[bookmark: Par74]<40> Пункт 4 включается участником конкурса по собственному усмотрению.

Приложение № 3
к специальной части

ФОРМА «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ
И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» <41>

Наименование конкурса __________________
Наименование лота ______________________
№ лота _________________________________

	Ссылка на пункты технического задания и/или позиции соответствующих приложений технического задания, по которым участник конкурса предлагает отличные технические (технологические) решения
	Подробное описание предлагаемых участником конкурса технических (технологических) решений

	1
	2

	
	

	
	





	№ п/п
	Наименование товара, используемого для оказания услуг
	Товарный знак или эквивалент 
	№ показателя
	Наименование показателя товара, необходимого для оказания услуг
	Значение показателя товара, предлагаемого участником конкурса

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Примечание:
Порядок заполнения формы указан в разделе 14 специальной части.

--------------------------------
<41> Форма представляется на бумажном носителе. Форма подписывается участником конкурса по собственному усмотрению. Неподписание участником конкурса формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.


Приложение № 4
к специальной части

Формы «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА» 


ФОРМА "Сведения о квалификации трудовых
ресурсов, оборудования и других
(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых
для оказания услуг" <42>

Наименование закупки: ____________________

Руководитель, предлагаемый для оказания услуг по предмету закупки:

	№ п/п
	ФИО
	Должность
	Серия и номер трудовой книжки или правового акта, дата выдачи, кем выдана или иные документы, свидетельствующие о полномочиях
	Образование (вид образования, какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная квалификация и специальность)
	Стаж работы
по предмету закупки 
(лет)

	1
	2
	3
	4
	5
	6



Подтверждающие документы представлены/не представлены.

Ключевые специалисты, предлагаемые для оказания услуг по предмету закупки:

	N п/п
	ФИО
	Должность
	Образование (вид образования, какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная квалификация и специальность)
	Стаж работы по предмету закупки
(лет)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	n
	
	
	
	



Подтверждающие документы представлены/не представлены.


К данной форме должны быть приложены документы и/или копии документов, подтверждающих сведения, указанные в настоящей форме.
--------------------------------
[bookmark: Par137]<42> Данная форма является примерной. Заказчик вправе изменять содержание данной формы с учетом требований раздела "Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки заявок" специальной части конкурсной документации.


Приложение N 5
к Специальной части <43>

ФОРМА "Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части наличия
у участника конкурса собственных или арендованных
производственных мощностей, технологического
оборудования" <44>

Транспортные средства, предназначенные для оказания услуг <45>:

	№ п/п
	Наименование автотранспортного средства
	Марка, модель автотранспортного средства (при наличии)
	Серия, № паспорта транспортного средства
	Правовое основание пользования (договор аренды, договор купли-продажи и т.д.)
	Представляемые документы

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	




Форма представляется на бумажном носителе. Форма подписывается участником конкурса по собственному усмотрению. Неподписание участником конкурса формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
--------------------------------
[bookmark: Par298]<43> Заказчик указывает номер приложения.
[bookmark: Par299]<44> Данная форма является примерной. Заказчик вправе изменять содержание данной формы с учетом требований раздела "Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки заявок" специальной части конкурсной документации.
[bookmark: Par300]<45> Указывается в соответствии с Порядком определения баллов по показателю "Обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования".
[bookmark: Par301][bookmark: Par303]Приложение N 6
к Специальной части

ФОРМА «Опыт по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема» <46>

--------------------------------
<46> Данная форма устанавливается Заказчиком самостоятельно.


Приложение N 7
к Специальной части

ФОРМА «Деловая репутация участника конкурса» <47>

--------------------------------
<47> Данная форма устанавливается Заказчиком самостоятельно.


Приложение № 8
к специальной части

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ
НА ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ДОВЕРЕННОСТЬ N ______

Место составления
(например, г. Санкт-Петербург)

Дата выдачи

Настоящей доверенностью ________ (наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение участника конкурса - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства участника конкурса - физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _____________ (указать название должности руководителя участника конкурса - юридического лица и его Ф.И.О.), действующего на основании _____________ (устава, положения и т.п.), уполномочивает ___________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе (наименование и номер лота) на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование конкурса (наименование и номер лота) в соответствии с наименованием конкурса (наименование и номер лота), указанным в специальной части).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ____________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) _____________ удостоверяю.

Подпись руководителя участника конкурса



2. Особенности подготовки Технического задания 
на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности
(часть III конкурсной документации)

Техническое задание формируется в соответствии частью 3 конкурсной документации приложения № 1 к методическим рекомендациям 
по разработке документации о закупке для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по государственному заказу 
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга».

НАПРИМЕР:

«Утверждаю»
___________________________
(руководитель учреждения – 
организатора закупки или иное уполномоченное надлежащим образом лицо)

                                                                                                     «____» ______________ 20__г.


ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ(ОМ) УЧРЕЖДЕНИЯХ(И) ИЗ ЧИСЛА
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ(ОМ)
____________________________________________________________,
В 20__ ГОДУ.

В Техническом задании используются следующие термины, определения и сокращения.

	СПб ГКУ «ГМЦ»
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр»

	НМЦК
	Начальная (максимальная) цена контракта

	Товар
	Расходные материалы

	КСОБ
	Комплексные системы обеспечения безопасности. В состав КСОБ входят нижеперечисленные системы со средствами технической укрепленности:
система автоматической пожарной сигнализации (АПС);
система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
система охранной сигнализации (ОС);
система тревожной сигнализации (ТС);
система видеонаблюдения (СВН);
система контроля и управления доступом (СКУД);
система автоматического пожаротушения (АПТ);
система контроля загазованности (СКЗ)

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТР
	Текущий ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности системы 
и состоящий в замене и (или) восстановлении 
ее отдельных частей.
Для замены составных частей системы в ходе выполнения ТР системы используются изделия Исполнителя

	АС «КСОМБ»
	Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

	ПКП
	Приемно-контрольный прибор

	ШС
	Шлейф сигнализации




1. Общие требования

1.1. Идентификационный код закупки из позиции плана-графика, 
в соответствии с которой осуществляется закупка: ______________________.
1.1.1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий предмету конкурса: 80.20.10.000 «Услуги систем обеспечения безопасности».
1.1.2. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2), соответствующий предмету конкурса: 
80.20 «Деятельность систем обеспечения безопасности».


1.2. Цели и правовое основание для оказания услуг

1.2.1. Целью данной закупки является: поддержание в исправном состоянии КСОБ в процессе использования по назначению, повышение надежности и эффективности их работы.
1.2.2. Основанием для оказания услуг являются:
1.2.2.1. План-график закупок.
1.2.2.2. Закон Санкт-Петербурга от ________ № ___ «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов».
1.2.2.3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

1.3. Источник финансирования закупки

1.3.1. Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 20__ год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от ________ № ___ «О бюджете Санкт-Петербурга на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов», код фонда __, код вида расходов ___, код целевой статьи ________ «__________».
КОСГУ ___ - _________ рублей с НДС (20 %).
1.3.2. Лимит финансирования на __________ год <48>.
--------------------------------
<48> Указывается размер бюджетных обязательств на текущий финансовый год (в случае заключения контракта на срок более одного финансового года указывается размер бюджетных обязательств по каждому году).

1.4. Срок и порядок оплаты услуг

1.4.1. Сроки и порядок оплаты: _______________ (указываются сроки оплаты заказчиком за оказанную услугу, порядок расчетов).
1.4.2. Авансирование (заказчик в соответствии с действующим законодательством указывает размер и порядок выплаты аванса 
или указывает, что авансирование не предусмотрено).

1.5. Место оказания услуг, сроки оказания услуг

1.5.1. Места оказания услуг: согласно Приложению № 1 
к Техническому заданию.
1.5.2. Сроки оказания услуг: 
начало оказания услуг: ___________
окончание оказания услуг: ___________.
1.5.3. График оказания (периодичность) услуг в приложении № 4 к Техническому заданию.

1.6. Порядок обоснования НМЦК. Порядок определения НМЦК.

1.6.1. НМЦК определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и /или нормативного метода. 
1.6.2. Цена контракта определяется участником закупки на основе прилагаемого заказчиком расчета НМЦК, являющегося приложением № 2
к техническому заданию документации, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
1.6.3. В случае если победитель не является плательщиком НДС 
(в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты
за единицу товара (оказанные услуги) при формировании проекта контракта производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС. Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.


2. Описание объекта закупки

Все содержащиеся в Техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».
2.1. Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам:
2.1.1. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан осуществлять ТО КСОБ. Перечень объектов, виды систем на объектах и их состав приведены 
в Приложении № 1 к Техническому заданию.
2.1.2. ТО включает в себя:
2.1.2.1. Проведение первичного обследования объектов.
2.1.2.2. ТО, предусмотренное в нормативно-технической, эксплуатационной документации на систему и выполняемое 
с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо 
от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания (далее – плановое ТО).
2.1.2.3. Внеплановое ТО: восстановление работоспособности систем 
при возникновении каких-либо причин, повлекших выход из строя элементов систем, а также осуществление замены элементов КСОБ в целях обеспечения их бесперебойного функционирования. Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товаров, используемых для оказания услуг, приведены в Приложении № 3 
к Техническому заданию.
2.1.2.4. Ведение эксплуатационной и отчетной документации.
2.1.3. Перечень требований к услугам приведен в Приложении № 4 
к Техническому заданию.
2.2. Требования к качеству и безопасности услуг:
2.2.1. Исполнитель оказывает услуги по ТО КСОБ в условиях действующих объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – объекты), указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию.
2.2.2. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми для оказания услуг инструментами, измерительными приборами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
2.2.3. В процессе оказания услуг не должны ухудшаться характеристики установленных систем и параметры совместимости оборудования.
2.2.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность 
за ущерб, возникший в связи с отказом инженерных систем и оборудования КСОБ на объектах, произошедшим по вине работников Исполнителя 
из-за неправильных действий при оказании услуг, несоблюдения ими правил техники безопасности, пожарной безопасности и из-за несвоевременного исполнения предписаний органов технического надзора.
2.2.5. Исполнитель должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при оказании услуг, для сокращения шума и загрязнения воздуха на объектах. Исполнитель обязан производить уборку объектов от мусора, образовавшегося в результате оказания услуг.
2.2.6. Исполнитель обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесённый имуществу Заказчика, имуществу, расположенному 
на объекте или имуществу третьих лиц, возникший в ходе оказания услуг Исполнителем, в том числе устранять повреждения отделки помещений, оконных и дверных блоков и проемов, инженерных коммуникаций, КСОБ, электрических сетей локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий.
2.2.7. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников Исполнителя вся полнота ответственности ложится на Исполнителя, 
в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями, 
в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика и/или администрацию объекта 
от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими 
по вине Исполнителя и его сотрудников, произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении сотрудников Исполнителя, так и сторонних лиц.
2.2.8. Вышедшее из строя по вине Исполнителя обслуживаемое оборудование, установленное на объекте, приобретается и устанавливается 
за счет сил и средств Исполнителя в течение 24 (двадцати четырех) часов 
с момента обнаружения неисправности.
2.2.9. В период оказания услуг и проведения мероприятий, связанных 
с отключением установок и (или) систем, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, Исполнитель обязан принять необходимые меры 
по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.
2.2.10. В случае проведения на объектах хозяйственных (ремонтных) работ, в процессе которых возможно возникновение факторов 
для срабатывания оборудования КСОБ с выдачей сигналов и выхода оборудования КСОБ из строя, Исполнитель совместно с Заказчиком 
и/или администрацией объекта должен принять меры по обеспечению сохранности и исправности такого оборудования.
2.2.11. Исполнитель в процессе оказания услуг должен осуществлять постоянное взаимодействие с организациями, осуществляющими реагирование на сигналы тревог, в т.ч. по факту истинных и ложных срабатываний систем, при проведении тестирований, диагностике, анализе 
и устранению неисправностей по прохождению сигналов.
2.2.12. В период оказания услуг Исполнитель не должен разглашать 
и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.13. Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества 
и уровня безопасности с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации:
2.2.13.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2.2.13.2. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2.2.13.3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.2.13.4. Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).
2.2.13.5. Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
2.2.13.6. Приказа Минтруда России от 24.07.2013 № 328н 
«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
2.2.13.7. ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.03.2017 № 186-ст.
2.2.13.8. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 № 2404.
2.2.13.9. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 27.10.1989 № 3222.
2.2.13.10. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875.
2.2.13.11. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство 
по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», утвержден 
и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 
№ 256.
2.2.13.12. ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля 
и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст.
2.2.13.13. ГОСТ Р 53195.1-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 653-ст.
2.2.13.14. ГОСТ Р 53195.2-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования», утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 654-ст.
2.2.13.15. ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током», утвержден 
и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 № 672-ст.
2.2.13.16. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 768-ст.
2.2.13.17. ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные 
для цифровых систем передачи», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.09.2011 № 363-ст.
2.2.13.18. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.
2.2.13.19. ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров», утвержден приказом Росстандарта от 29.11.2012 
№ 1269-ст. 
2.2.13.20. ГОСТ Р 51558-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержден и введен 
в действие приказом Росстандарта от 22.10.2014 № 1371-ст.
2.2.13.21. ГОСТ Р 53195.3-2015 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 16.09.2015 № 1345-ст.
2.2.13.22. ГОСТ Р 52435-2015. «Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», утвержден и введен 
в действие приказом Росстандарта от 28.10.2015 № 1659-ст.
2.2.13.23. СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 727/пр.
2.2.13.24. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений», приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7.
2.2.13.25. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть I. Общие требования», приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.
2.2.13.26. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 108.
2.2.13.27. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009)», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10.
2.2.13.28. РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25.
2.2.13.29. РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», утвержден 
МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 № 25.
2.2.13.30. «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8», утверждены приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150.
2.2.13.31. Распоряжения Комитета по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2012 № 25-р «Об утверждении формы технического паспорта комплексной системы обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».
Исполнитель обязан также руководствоваться иными 
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими порядок оказания услуг, а также технической 
и эксплуатационной документацией КСОБ.
2.2.14. Обязательное требование к используемым товарам: наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Требования установлены:
2.2.14.1. Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании».
2.2.14.2. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
2.2.15. Товар, используемый для оказания услуг при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья пользователей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика и/или имуществу, находящемся на объекте.
2.2.16. Требования к качеству и безопасности товара, используемого 
при оказании услуг. 
Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании), 
не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), 
не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. 
В комплект товара должны быть включены все не поименованные 
в спецификации, но необходимые для работы товара интерфейсные шнуры, соединительные кабели, а также комплект эксплуатационных документов (паспорт, руководство по монтажу, техническому обслуживанию 
и эксплуатации, заполненный гарантийный талон, инструкции для владельца и пользователя) на русском языке. При возникновении разногласий 
по вопросам качества товара или несоответствия его условиям контракта, Исполнитель несет все расходы, связанные с экспертизой. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика 
и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


3. Требования к гарантийному сроку услуг
и объему предоставления гарантий их качества

3.1. Гарантийный срок на оказанные услуги: 12 (Двенадцать) месяцев 
со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.2. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме 
на все услуги, указанные в Приложении № 2 к Техническому заданию.
3.2.1. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных при оказании услуг, Заказчик вправе по своему выбору:
потребовать от Исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;
самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав 
от Исполнителя возмещения причиненных убытков.
3.3. Гарантийный срок на товар установлен производителем, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Заказчиком 
и Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.3.1. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков 
к товару Заказчик вправе по своему выбору:
потребовать от Исполнителя за свой счет и своими силами заменить некачественный товар, в срок, установленный Заказчиком;
самостоятельно устранить выявленные недостатки товара, потребовав от Исполнителя возмещения причиненных убытков.

4. Требования энергетической эффективности услуг

4.1. Требования к энергетической эффективности услуг не установлены.

5. Перечень приложений, являющихся
неотъемлемой частью Технического задания

5.1. Приложение № 1. Сведения о местах оказания услуг.
5.2. Приложение № 2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
5.3. Приложение № 3. Спецификация/Требования к значениям показателей (характеристик) товара, работ, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара).
5.4. Приложение № 4. Перечень требований к услугам, порядок 
и периодичность их оказания.
5.5. Приложение № 5. Перечень адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.
5.6. Приложение № 6. Перечень отчетных документов.
5.7. Приложение № 7. Формы отчетных и эксплуатационных документов.
5.8. Приложение № 8. Требования к оформлению технического паспорта КСОБ адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.
5.9. Приложение № 9. Памятка для персонала объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга по действиям при срабатывании 
и тестировании АПС, ОС, ТС и СКЗ, установленных на объектах 
и сопряженных с АС «КСОМБ».
5.10. Приложение № 10. Инструкция по составлению фотоотчета.

Член контрактной службы	
(контрактны управляющий)					________________







Приложение № 1
к Техническому заданию

Сведения о местах оказания услуг

	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта, вид системы, ее состав
	Наименование оконечного оборудования
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	


	
	
	
	
	










Член контрактной службы	
(контрактный управляющий)											________________



Приложение № 2
к Техническому заданию

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Таблица № 1

	№ п.п.
	Наименование услуги 
	КОСГУ
	Единица измерения
	Цена за усл. единицу с НДС (20 %), руб.
	Стоимость с НДС (20 %), руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга
	
	усл. ед. 
<7>
	<1>
	<2>

	2
	Оказание услуг по проведению ремонта
с заменой элементов
	
	усл. ед. 
<7>
	<3>
	<5>

	
	в том числе стоимость запасных частей
	
	
	<4>
	<6>

	
	Итого:
	
	
	
	<8>



<1>, <2>-  в соответствии с Таблицей № 2 Приложения № 2 к Техническому заданию.
<3>, <4>, <5>, <6> - в соответствии с Таблицей № 3 Приложения № 2 к Техническому заданию.
<7> под усл. ед. понимается стоимость единиц услуг в рамках услуги по техническому обслуживанию КСОБ объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с Таблицей № 2 Приложения № 2
к Техническому заданию, стоимость единиц услуг в рамках услуги по проведению ремонта с заменой элементов
в соответствии с Таблицей № 3 Приложения № 2 к Техническому заданию. 
<8> - начальная (максимальная) цена контракта


Таблица № 2

Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию КСОБ
объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес объекта
	Вид системы
	Наименование оконечного оборудования
	Единица измерения
	Объем
	Цена за 1 усл. ед. с НДС (20%), руб./1 мес.
	Периодичность обслуживания (мес.)
	Стоимость за 1 усл. ед. с НДС (20%), руб.

	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	
	Итого цена за условную единицу с НДС (20%), рублей
	<1>
	
	

	Итого стоимость услуг по техническому обслуживанию КСОБ объектов социальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга с НДС (20%), рублей
	<2>

	В т.ч. НДС (20%), рублей
	



*- определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка) в соответствии с Таблицей №4 или в случае установления требований к закупаемым исполнительными органами государственной власти и подведомственным им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, услуг (в том числе предельных цен товаров, услуг) нормативным методом. Использование нормативного метода возможно совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при условии, что полученная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) стоимость единицы услуги не превысит предельного значения цены, рассчитанной нормативным методом.




Таблица № 3

Расчет стоимости услуг по проведению ремонта с заменой элементов.

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес объекта
	Наименование оконечного оборудования
	Единица измерения
	Объем
	Цена за 1 усл. ед. с НДС (20%), руб. (включая стоимость запасных частей))
	в т.ч. цена запасной части с НДС (20%), руб.
	Стоимость с НДС (20%), руб
	в т.ч. стоимость запасных частей
с НДС (20%), руб.

	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	

	
	Итого цена за условную единицу с НДС (20%), рублей
	
	<3>
	<4>
	
	

	
	Итого стоимость услуг по проведению ремонта с заменой элементов с НДС (20%), рублей
	<5>
	<6>

	
	в т.ч. НДС (20%), рублей
	
	



* - определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Таблицей №5 или в случае установления требований к закупаемым исполнительными органами государственной власти и подведомственным им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, услуг (в том числе предельных цен товаров, услуг) нормативным методом. Использование нормативного метода возможно совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при условии, что полученная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) стоимость единицы услуги (оборудования, запасной части)
не превысит предельного значения цены, рассчитанной нормативным методом.




Таблица № 4

Определение цены единицы услуги методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по техническому обслуживанию КСОБ объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

	№ п/п
	
	Источник информации № 1, руб. ц₁
	Источник информации № 2, руб. ц₂
	Источник информации № 3, руб. ц₃
	…
	Средняя цена, руб. <Ц>=(ц₁+ц₂+ц₃+….)/n
(n-количество источников информации)
	[image: ]
	 Среднее квадратичное отклонение, руб.



	[image: ]
	Коэффициент вариации, % 




	
	
	
	
	
	
	
	
	





Таблица № 5

Определение цены единицы услуги методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
по проведению ремонта с заменой элементов, включая стоимость запасных частей 

	№ п/п
	
	Источник информации № 1, руб. ц₁
	Источник информации № 2, руб. ц₂
	Источник информации № 3, руб. ц₃
	…
	Средняя цена, руб. <Ц>=(ц₁+ц₂+ц₃+….)/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (n-количество источников информации)
	[image: ]
	 Среднее квадратичное отклонение, руб.



	[image: ]
	Коэффициент вариации, % 




	
	
	
	
	
	
	
	
	






Приложение № 3
к Техническому заданию

Спецификация/Требования к значениям показателей (характеристик) товара, работ, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара).
	№ п.п.
	Наименование товара, используемого для оказания услуг
	Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при необходимости)
	Требования к значениям показателя товара, работ, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг <49>

	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
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	Показатели (характеристики), значения которых не могут меняться
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Член контрактной службы
(контрактный управляющий) 					________________


<49> В случае если при закупке услуг используется товар и в конкурсной документации установлено требование о необходимости предоставления участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе соответствующих показателей товара, то заказчик в приложении № 3 к техническом заданию указывает используемые для определения соответствия установленным заказчиком требованиям максимальные  и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могу изменяться.


Приложение № 4
к Техническому заданию

Перечень требований к услугам, 
порядок и периодичность их оказания

Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит ТО КСОБ, должен знать электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации КСОБ, уметь производить их настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-техническую документацию.
До начала оказания услуг ответственное лицо Исполнителя (инженер по охране труда или лицо, на которое приказом (решением руководства) Исполнителя возложены эти обязанности) обязано провести для сотрудников Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг на объектах, инструктаж по правилам техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством и с регистрацией проведения инструктажа 
в соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (на основании постановления Минтруда России 
и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»).
Раздел 1. Оказание услуг по ТО КСОБ
ТО включает в себя:
1.  Проведение первичного обследования.
2.  Плановое ТО.
3.  Внеплановое ТО.
4.  Ведение эксплуатационной и отчетной документации.
Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения первичного обследования согласно Форме 9 Приложения № 7 
к Техническому заданию.
Исполнитель не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан провести первичное обследование КСОБ на объектах для определения технического состояния оконечного оборудования и систем в целом. 
Первичное обследование включает в себя:
1.  Проверку наличия эксплуатационной, проектной и приемосдаточной документации.
2. Проверку фактического наличия подсистем КСОБ на объектах.
3.  Проверку соответствия монтажа технических средств и систем 
в целом рабочему проекту (исполнительной документации, акту обследования – при наличии).
4.  Проверку работоспособности технических средств и систем в целом.
По результатам обследования Исполнитель в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта предоставляет Заказчику:
1. Акты первичного обследования по каждому из объектов (Форма 3 Приложения № 7 к Техническому заданию).
2. Дефектные ведомости на системы и технические средства, находящиеся в неработоспособном состоянии (Форма 4 Приложения № 7 
к Техническому заданию). 
В актах первичного обследования объектов Исполнитель указывает следующую информацию:
1. Порядковый номер объекта, в соответствии с указанным 
в Приложении № 1 к Техническому заданию. Отступление от зафиксированной нумерации объектов не допускается.
2. Адрес объекта. 
3. Техническое состояние оконечного оборудования КСОБ.
По результатам первичного обследования Исполнитель должен заполнить технический паспорт КСОБ каждого объекта в порядке, установленном распоряжением Комитета по информатизации и связи от 23.07.2012 № 25-р «Об утверждении формы технического паспорта комплексной системы обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».
Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ, перечисленных в Приложении № 5 к Техническому заданию, технический паспорт КСОБ должен содержать документы, оформленные согласно Приложению № 8 к Техническому заданию.
В случае изменений состава и/или мест размещения оборудования подсистем КСОБ, произошедших в период оказания услуг, а также по требованию Заказчика и/или персонала объектов, Исполнитель обязан внести изменения в паспорт КСОБ.
Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ, перечисленных в Приложении № 5 к Техническому заданию, Исполнитель должен обеспечить возможность подключения каналообразующего оборудования, обеспечивающего передачу сигналов в АС «КСОМБ», к портам приемно-контрольных приборов, обеспечивающим информативную передачу данных.
Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан разработать и предоставить Заказчику график проведения технического обслуживания согласно Форме 1 Приложения № 7 
к Техническому заданию, а также список сотрудников Исполнителя согласно Форме 2 Приложения № 7 к Техническому заданию. 
Для своевременного исполнения контракта Исполнителю рекомендуется провести ТО за первый месяц оказания услуг после первичного обследования в тот же день.
В период оказания услуг Исполнитель обязан:
1.  Осуществлять ТО на плановой основе, соблюдать сроки 
и периодичность оказания услуг для обеспечения работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации, согласно графику проведения технического обслуживания.
2.  Предоставлять необходимую информацию о ходе оказания услуг по требованию Заказчика и/или администрации объекта.
3.  Осуществлять постоянный контроль технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом.
4.  Проводить проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации.
5.  Вести постоянный учет заявок Заказчика и/или объектов, сбоев 
и ложных срабатываний систем, выявлять и устранять причины их возникновения.
6.  Заблаговременное определять достижение отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены 
и проводить техническое освидетельствование КСОБ.
7.  Осуществлять метрологическое обеспечение оказываемых услуг, 
в том числе обеспечение средствами измерений, проведение их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил.
8.  Регулярно и правильно осуществлять порученное ему ведение документации, предусмотренной нормативными документами на ТО КСОБ.
9.  Обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика и/или администрации объекта, контролирующих и надзорных органов 
в установленные сроки.
10.  Проводить мониторинг технического состояния систем 
и оборудования.
При плановом ТО в установленном порядке проверяется техническое состояние систем, включая:
1.  Состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования.
2.  Срабатывание извещателей и работоспособность приборов 
приемно-контрольных устройств.
3.  Состояние электрических соединений.
4.  Работоспособность основных и резервных источников электропитания.
5.  Работоспособность световых и звуковых оповещателей.
6.  Работоспособность оконечного оборудования КСОБ.
7.  Общую работоспособность систем и комплекса в целом.
Содержание планового ТО приведено в подразделах 1 - 5 настоящего раздела.
Внеплановое ТО проводится в следующих случаях:
1.  Получения от КСОБ более 2-х ложных сигналов в месяц.
2.  Восстановления работоспособности систем после устранения последствий неблагоприятных воздействий окружающей среды или других причин, повлекших выход из строя элементов систем.
В случае если работоспособность КСОБ не будет восстановлена в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента начала работ по восстановлению, за исключением случаев, требующих замены или ремонта оборудования, услуга по техническому обслуживанию такой системы будет считаться не оказанной за текущий месяц.
В целях принятия оперативных мер по устранению аварий 
и происшествий Исполнитель должен иметь возможность круглосуточно принимать заявки от Заказчика и/или персонала объекта, обрабатывать информацию о ложных срабатываниях, сбоях и т.п., организовывать выезд бригады по соответствующему адресу, выполняющую внеплановое ТО и восстановление работоспособности систем.
Для восстановления работоспособности КСОБ бригада Исполнителя должна прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика и/или персонала объекта в экстренных случаях в срок не более 2 часов в рабочие дни и не более 4 часов в выходные и праздничные дни. Заказчик и/или персонал объекта самостоятельно определяет, является ли заявка экстренной.
Время прибытия на объект, в случаях, не требующих экстренного устранения неисправностей систем: на следующий рабочий день после получения заявки Исполнителем.
При невозможности начала оказания услуг по восстановлению работоспособности персоналом Исполнителя по причине отсутствия доступа на место аварии, контрольные сроки и определение момента начала работ по восстановлению систем продлеваются на время ожидания Исполнителем доступа к объекту оказания услуг.
Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного оборудования КСОБ, не требующее замены или ремонта, должно составлять не более 48 (Сорока восьми) часов с момента передачи заявки Исполнителю.
Исполнитель обязан устранять неисправности КСОБ объекта в сроки 
не более 48 (Сорока восьми) часов с момента прибытия на объект, исключая случаи полной замены.
В случае невозможности выполнения восстановления работоспособности КСОБ в течение 3 (Трех) часов после прибытия специалистов на объект, Исполнитель обязан информировать об этом Заказчика, администрацию и/или персонал объекта.
В рамках оказания услуг Исполнитель осуществляет консультативную помощь Заказчику и персоналу объекта, а также необходимые практические обучающие мероприятия по вопросам правильной эксплуатации КСОБ, в том числе по результатам проверок контролирующих и надзорных органов, осуществляет разработку и презентацию мероприятий по совершенствованию форм и методов проведения ТО, ремонта и эксплуатации КСОБ на объектах, в том числе предложения по унификации, модернизации парка используемого оборудования, повышающие надежность, эффективность используемых систем и комплексов.
При оказании услуг Исполнитель должен осуществлять замену вышедших из строя составных частей на аналогичные и не должен допускать применения в случае замены неавторизованных изделий и материалов.
В период оказания услуг Исполнитель должен обеспечить правильное 
и своевременное ведение и заполнение всей необходимой эксплуатационной документации каждой системы на объектах в соответствии с действующим законодательством.
Эксплуатационная документация должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО. Регистрацию ТО систем тревожной сигнализации проводить по ГОСТ Р 50776.
При оказании услуг Исполнитель оформляет следующие документы, отражающие техническое состояние систем и порядок оказания услуг:
1.  Акт-наряд (согласно Форме 6 Приложения № 7 к Техническому заданию).
2.  Дефектные ведомости на систему и технические средства, подлежащее замене (согласно Форме 4 Приложения № 7 к Техническому заданию).
3.  Журнал регистрации работ по ТО и ТР (согласно Форме 5 Приложения № 7 к Техническому заданию).
4.  Фотоотчет «до» и «после» ТО (согласно инструкции Приложения 
№ 10 к Техническому заданию).
По одному экземпляру указанных в настоящем Техническом задании журналов должно храниться на каждом объекте, все записи должны заверяться подписями представителя Исполнителя и/или представителя объекта.
Акты-наряды, составленные по результатам внепланового ТО, предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оказания таких услуг.
Акты-наряды, составленные по результатам планового ТО, предоставляются Заказчику в составе ежемесячных отчетных документов (согласно Форме 6 Приложения № 7 к Техническому заданию).
Дефектные ведомости предоставляются Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их составления.
Факт проведения ТО фиксируется Исполнителем в журнале проведения работ по ТО и ТР непосредственно после его проведения. Записи в журнале должны быть заверены подписями представителя Исполнителя 
и ответственного лица Заказчика. Результаты оказания услуг по ТО должны заканчиваться записью в журнале: «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме», 
с указанием числа и подписи представителя Исполнителя.
В рамках оказания услуг Исполнитель обязан также провести разработку и/или актуализацию инструкций по эксплуатации систем КСОБ (при необходимости).
При необходимости по заявке Заказчика и/или персонала объекта Исполнитель проводит настройку обслуживаемых систем учреждения и обеспечивает возможность передачи сигналов в АС «КСОМБ», а также видеоизображений в автоматизированную систему «Городской центр видеонаблюдения».
При необходимости по заявке Заказчика и/или персонала объекта Исполнитель предоставляет ответственного сотрудника для осуществления тестирования интерактивных схем КСОБ объекта совместно с представителями Комитета по информатизации и связи.
Плановое ТО проводится на всех системах независимо от интенсивности их использования.
1. Содержание ТО АПС, ОС и ТС.
При проведении ТО АПС, ОС и ТС выполняется:
Ежемесячное ТО:
1.  Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) 
в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.
2.  Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.
3.  Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля 
и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания.
4.  Внешний осмотр устройств – составных частей системы, установленных в помещениях.
5.  Внешний осмотр аппаратуры и сенсоров внешней установки (установленных вне помещений) – анализаторов, концентраторов, разветвителей, модулей обхода, передающих и приемных устройств, концевых устройств в пылевлагозащитной оболочке, а также открытых сенсоров с элементами их креплений.
6.  Проверка правильности подключения кабелей электропитания 
и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).
7.  Проверка надежности подключения шин заземления.
8.  Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания. 
9.  Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.
10.  Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).
11.  Регулировка положения луча(ей) антенны (антенн) – для радиолучевых систем.
12.  Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к тестовому воздействию, в случае обнаружения недопустимого снижения чувствительности в зоне – анализ неисправности, локализация источника возникновения и устранение неисправности на месте (если это возможно).
13.  Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия.
14.  Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.
15.  Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:
1) ручных, дымовых, тепловых, взрывных, комбинированных автоматических пожарных извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);
2) ручных «кнопок тревоги»; автоматических активных оптико-электронных, радиоволновых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации);
3) извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации – в соответствии с инструкциями изготовителей;
4) контроллеров, блоков индикации, преобразователей, пультов контроля и управления, адресных расширителей, сигнально-пусковых блоков;
5) аппаратов оперативной связи – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы оперативной связи);
6) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) – в соответствии с инструкциями изготовителей;
7) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий.
16.  Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Пожар 1», «Пожар 2», «Оповещение», «Неисправность» – для системы пожарной сигнализации; «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность», «Постановка под охрану», «Снятие с охраны» – для систем охранной сигнализации; «Тревога», «Оповещение», «Неисправность» – для иных систем тревожной сигнализации.
17.  Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.
18.  Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам.
19.  Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.
20.  Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).
21.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
Внеплановое ТО:
При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:
1.  Чистка пожарных извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации).
2.  Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости).
3.  Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, 
в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.
4.  Полнофункциональная проверка системы.
5.  Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей 
и повторная проверка.
6.  Контроль чувствительности всех контролируемых зон системы 
не менее чем в трех точках для каждой зоны, при снижении чувствительности зоны или ее части – анализ и локализация источника неисправности.
7.  Регулировка чувствительности всех зон к тестовым воздействиям (при необходимости).
8.  Вскрытие защитных оболочек всех наружных периферийных устройств системы, внешний осмотр устройств, разъемов и контактов, контроль значений напряжений на контактах, в случае обнаружения неисправностей – локализация их источника и исправление на месте (если это возможно).
9.  Герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки (при необходимости).
10.  Полный контроль всех назначенных функций системы.
11.  Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей 
и повторная проверка.
 Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
2. Содержание ТО СКЗ.
При проведении ТО СКЗ выполняется:
Ежемесячное ТО:
1.  Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) 
в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.
2.  Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.
3.  Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля 
и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания.
4.  Внешний осмотр устройств – составных частей системы, установленных в помещениях.
5. Проверка правильности подключения кабелей электропитания 
и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).
6.  Проверка надежности подключения шин заземления.
7.  Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания. 
8.  Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.
9.  Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).
10. Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к тестовому воздействию, в случае обнаружения недопустимого снижения чувствительности в зоне – анализ неисправности, локализация источника возникновения и устранение неисправности на месте (если это возможно).
11.  Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия.
12. Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:
1) Сигнализаторов загазованности – в соответствии с инструкциями изготовителей;
2) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий.
13.  Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Порог 1», «Порог 2».
14.  Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.
15.  Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам.
16.  Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления, сигнализаторов загазованности и т.п.
17.  Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).
18.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
Ежегодное ТО:
1.  Государственная метрологическая поверка сигнализаторов загазованности органами по стандартизации и метрологии.
На сигнализаторах загазованности, прошедших поверку, должно стоять клеймо (знак поверки) поверителя с выдачей свидетельства о поверке.
2.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
Внеплановое ТО:
При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:
1. Регулировка чувствительности сигнализаторов загазованности (при необходимости).
2. Регулировка нулевых показателей сигнализаторов загазованности (при необходимости).
3.  Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, 
в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.
4.  Полнофункциональная проверка системы.
5.  Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей 
и повторная проверка.
6.  Контроль чувствительности всех контролируемых зон системы 
не менее чем в трех точках для каждой зоны, при снижении чувствительности зоны или ее части – анализ и локализация источника неисправности.
7.  Регулировка чувствительности всех зон к тестовым воздействиям (при необходимости).
8.  Вскрытие защитных оболочек всех наружных периферийных устройств системы, внешний осмотр устройств, разъемов и контактов, контроль значений напряжений на контактах, в случае обнаружения неисправностей – локализация их источника и исправление на месте (если это возможно).
9.  Герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки (при необходимости).
10.  Полный контроль всех назначенных функций системы.
11.  Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей 
и повторная проверка.
12.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
3. Содержание ТО СКУД.
Исполнитель должен обеспечивать ТО всех элементов СКУД, находящихся на объектах, в т.ч.:
1.  Средств управления доступом: автономные или сетевые контроллеры, кодовые панели, считыватели, картоприемники, кнопки выхода.
2.  Исполняющих и преграждающих устройств: электронные замки 
и доводчики на двери, турникеты, домофоны, вызывные панели и т.д.
3.  Персональных идентификаторов: магнитная карточка, ключи и бесконтактные карты.
4.  Программного компьютерного обеспечения с базой данных.
Ежемесячное ТО:
1.  Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.
2.  Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.
3.  Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ дежурного: оборудования контроля 
и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности, устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания.
4.  Проверка правильности подключения кабелей электропитания 
и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи, укрепление контактов (при необходимости).
5.  Проверка надежности подключения шин заземления.
6.  Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.
7.  Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, элементов соединительных линий, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.
8.  Внешний осмотр, проверка и настройка технического состояния 
и (или) тестирование периферийного оборудования и устройств системы:
3) вызывных и переговорных устройств;
4) считывателей-идентификаторов, входящих в систему;
5) преграждающих устройств, приводов и систем управления приводами (дверей, турникетов);
6) электромагнитных замков, доводчиков.
9.  Программирование считывателей считывателей-идентификаторов, карт и ключей доступа и т.п.
10.  Проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков, приводных механизмах, доводчиках, преграждающих устройств 
(в т.ч. дверей, турникетов), очистка поверхностей).
11.  Проверка крепежа оборудования и надежности сварочных соединений, отладка открывания – закрывания, регулировка зазоров, люфтов, подтяжка крепежа, проверка пружин механизмов подъема, регулировка усилия створок, настройка концевых выключателей, балансировка стрелы, проверка работоспособности подшипников.
12.  Проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий.
13.  Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией сигналов «Внимание», «Свой», «Чужой», «Допущен», «Тревога».
14.  Проверка правильности работы системы при автоматическом подключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.
15.  Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.
16.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
Внеплановое ТО:
При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:
1.  Проверка состояния оборудования, размещаемого в пыле- 
и влагозащитных оболочках.
2.  Полнофункциональная проверка системы.
3.  Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей 
и повторная проверка.
4.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
4. Содержание ТО СВН.
Ежемесячное ТО:
При проведении ежемесячного ТО средств и систем видеонаблюдения, 
а также аналогичных систем и средств иного назначения должны быть оказаны следующие услуги:
1.  Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных, определение действий, требующих повышенного внимания.
2.  Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.
3.  Внешний осмотр устройств – составных частей системы.
4.  Проверка надежности подключения шин заземления.
5.  Проверка работы источника бесперебойного электропитания.
6.  Проверка правильности подключения кабелей электропитания 
и надежности контактов в электрических щитах, а также контактов вилок 
в розетках (для дополнительных и вспомогательных устройств), укрепление контактов (при необходимости).
7.  Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности (при необходимости – с заменой кабельной части разъема).
8.  Проверка надежности кабельных соединений телевизионных камер, размещенных в защитных оболочках (термокожухах) и без них, в случае обнаружения дефектов – устранение их на месте.
9.  Проверка прочности крепления кронштейнов, поворотных приводов 
и правильности установки углов обзора телевизионных камер, в случае обнаружения несоответствий – устранение их на месте.
10.  Протирка загрязненных объективов телекамер, окон/стекол защитных оболочек, экранов видеомониторов и дисплеев.
11.  Проверка правильности работы стеклоочистителей термокожухов.
12.  Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на мониторах, при необходимости – ручная регулировка настройки мониторов, а также фокусного расстояния и диафрагмы объективов телевизионных камер.
13.  Проверка правильности действия источников охранного освещения (обычных источников света и инфракрасных излучателей).
14.  Проверка и тестирование цифровых видеозаписывающих устройств (видеонакопителей) – в соответствии с инструкцией изготовителя.
15.  Проверка работоспособности коммуникатора видеоданных, матричного коммутатора и видеосервера.
16.  Проверка работоспособности устройства записи архивных копий.
17.  Проверка правильности работы системы при получении тревожных сигналов от внешних источников (тревожных входов), проверка релейных выходов.
18.  Очистка загрязнений на поверхностях мониторов, дисплеев, рабочих поверхностях панелей управления.
19.  Удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы, в случае необходимости – переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы.
20.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
Внеплановое ТО:
При проведении внеплановое ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:
1.  Проверка герметичности защитных оболочек (термокожухов), работы вентиляторов, нагревательных элементов и стеклообогревателей.
2.  Закрытие/открытие вентиляционных отверстий в термокожухах.
3.  Полнофункциональная проверка всей системы.
4.  Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей 
и повторная проверка.
5.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
5. Содержание ТО СОУЭ:
Ежемесячное ТО:
1.  Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.
2.  Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему.
3.  Внешний осмотр элементов системы, установленных в помещениях, на отсутствие механических повреждений, загрязнений, прочности креплений (отсутствие видимых механических повреждений, обрывов или повреждений кабелей).
4.  Проверка и диагностика прибора приемно-контрольного.
5.  Проверка работоспособности системы:
7)  активизация пожарных извещателей на предмет прохождения сигнала «ПОЖАР» на ПКП (1-2 извещателя из каждого ШС);
8)  проверка работоспособности системы звукового или речевого оповещения, а также световых табличек и сигнального маяка.
6.  Проверка надёжности крепления извещателей и приборов.
7. Очистка наружных и внутренних поверхностей оборудования.
8.  Проверка технического состояния внутренних поверхностей приборов и монтажа, а также работоспособность кнопок и переключателей управления ПКП.
9.  Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника.
10.  Проверка надежности подключения шин заземления.
11.  Проверка правильности подключения кабелей электропитания 
и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости).
12.  Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия.
13.  Проверка надежности кабельных соединений оборудования, 
в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.
14.  Проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных 
и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему).
15.  Проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения.
16.  Проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания.
17.  Проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости).
18.  Проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:
9)  запись речевых сообщений с микрофона станции вызова 
в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;
10)  передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова 
в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны 
и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе;
11)  автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);
12)  автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;
13)  отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности 
и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;
14)  отключение всех иных передаваемых сообщений (если 
в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена 
с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;
15)  запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);
16)  сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля 
и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему).
19.  Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.
20.  Анализ компьютерных данных, поступивших от системы, архивов 
с данными о событиях и неисправностях элементов системы; при наличии данных о неисправностях принятие мер по устранению выявленных замечаний (руководствуясь эксплуатационной документацией).
21.  Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами.
22.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
Внеплановое ТО:
При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:
1.  Измерение сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции шлейфов.
2.  Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный 
и обратно.
3.  Проверка продолжительности действия системы оповещения 
и управления эвакуацией на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания, при обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
 Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
6. Содержание ТО АПТ.
Ежемесячное ТО:
1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) 
в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.
2. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); источника(ов) электропитания.
3.  Внешний осмотр устройств – составных частей системы, установленных в помещениях.
4. Проверка правильности подключения кабелей электропитания 
и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).
5.  Проверка надежности подключения шин заземления.
6.  Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания, в случае обнаружения несоответствия – проведение анализа и локализация источника несоответствия.
7.  Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.
8.  Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления открытых сенсоров к местам установки).
9. Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.
10. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.
11.  Проверка правильности передачи сигналов к сопрягаемым системам.
12.  Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.
13.  Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).
14. Проверка наличия на установках всех указательных табличек и возможности беспрепятственно прочитать на них информацию.
15.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
Автоматические установки газового пожаротушения:
16. Контроль сохранности пломб.
Автоматические установки водяного пожаротушения:
17. Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры.
18. Пробный пуск пожарных насосов.
19. Обслуживание запорной арматуры (кронов, задвижек).
Автоматические установки пожаротушения СО2:
20. Контроль весовых устройств всех модулей.
21. Проверка наличия нужного количества пусковых грузов и возможности свободного их раскачивания. 
22. Проверка наличия на клапанах баллонов всех рычагов клапанов для ручного пуска. 
23. Проверка соответствия направления задействования рычагов клапана продольной оси тяги. 
24. Проверка наличия или отсутствия препятствий в зоне выхода гасящего средства из тушильных сопел. 
25. Проверка на положение закрыто заслонок сброса давления. 
26. Проверка проходных отверстий заслонок сброса давления. 
27. Проверка на положение закрыто всех конструкционных отверстий.
28. Проверка батареи баллонов:
29. Проверка пусковой коробки на батарее баллонов:
30. Проверка управляющего баллона:
31. Проверка установки пускового механизма. 
Ежегодное ТО:
1. Контроль массы огнетушащего вещества.
2. Метрологическая проверка КИП (Исполнитель обязан иметь подменный фонд манометров и предоставить замену имеющимся манометрам на срок их поверки уполномоченной организацией, в случае поломки манометров Исполнитель обязан установить новые исправные манометры с такими же техническими характеристиками).
3. Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.
Автоматические установки водяного пожаротушения:
4. промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах
Внеплановое ТО:
При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:
1.  Полнофункциональная проверка всей системы.
2.  Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный 
и обратно.
3. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
7. Содержание ТО программного обеспечения КСОБ.
При наличии программного обеспечения, входящего в состав 
какой-либо из систем, в обязательном порядке проводится ТО каждого такого программного обеспечения.
Ежемесячное ТО:
ТО (поддержка) программного обеспечения системы в период проведения ТО системы состоит в оказании следующих услуг:
1.  Анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, уничтожение вирусных и вирусоподобных программ 
(в соответствии с рекомендациями разработчика программного обеспечения системы).
2.  Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение).
3.  Восстановление исходного состояния прикладных программ.
4.  Установка обновлений к прикладным программам, поставляемым разработчиком программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта).
5.  Переустановка программного обеспечения системы (при необходимости).
6.  Оформление текущей документации по ТО программного обеспечения системы.
В ходе проведения ТО системы Исполнителю не допускается внесение изменений в системное программное обеспечение компьютеров, программное обеспечение программируемых электронных составляющих системы и прикладные программы системы, за исключением изменений, предусмотренных эксплуатационной документацией на программное обеспечение системы.
Исполнитель во время оказания услуг проводит ежемесячное тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС, ТС и СКЗ в СПб ГКУ «ГМЦ» на объектах, сопряженных с АС «КСОМБ», а также в организации, осуществляющие реагирование на сигналы тревог, поступающие с объектов.
Тестирование АПС, ОС, ТС и СКЗ проводится не реже 1 (Одного) раза 
в месяц.
Результаты проведения тестирования отражаются в акте-наряде согласно Форме 6 Приложения № 7 к Техническому заданию, а также 
в журнале тестирования, ведущемся и имеющемся на объекте.
В составе отчетных документов Исполнитель предоставляет Заказчику справку СПб ГКУ «ГМЦ», подтверждающую тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС, ТС и СКЗ в АС «КСОМБ».
При тестировании работоспособности АПС, оказании услуг по техническому обслуживанию АПС и работ, связанных с возможностью задымления, запыления помещений, малярных работ, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования, ответственное лицо объекта перед началом тестирования или работ, сообщает о факте проведения тестирования/работ, с указанием логического номера объекта 
и ФИО ответственного лица, в СПб ГКУ «ГМЦ» по номерам телефонов, указанным ниже.
При тестировании работоспособности ОС и СКЗ, оказании услуг по техническому обслуживанию ОС и СКЗ, работ, связанных с возможностью отключения электропитания, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования, ответственное лицо объекта, перед началом тестирования или работ, сообщает об этом в СПб ГКУ «ГМЦ» с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов, указанным ниже.
При оказании услуг по техническому обслуживанию ТС ответственное лицо на объекте перед началом оказания услуг сообщает о факте оказания услуг с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов СПб ГКУ «ГМЦ»:
7.  (812) 576-42-04, (812) 438-25-77 (круглосуточный многоканальный) – оператору АС «КСОМБ».
8.  (812) 576-42-30 (круглосуточный) – начальнику смены Центра видеонаблюдения и мониторинга СПб ГКУ «ГМЦ».
Алгоритмы проведения тестирования прохождения сигналов приведены в Приложении № 9 к Техническому заданию.
Раздел 2. Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов
В случае возникновения необходимости Исполнитель обязан обеспечить проведение ремонта оконечного оборудования и/или его элементов, замену оконечного оборудования на аналогичное в случае его неремонтопригодности. Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам Заказчика, персонала объекта либо в момент проведения ТО.
При отсутствии возможности восстановления работоспособности систем и необходимости проведения ремонта Исполнитель обязан сообщить об этом в письменной форме Заказчику. Решение об экономической целесообразности/нецелесообразности проведения ремонта КСОБ принимается Заказчиком на основании документов, представленных Исполнителем, в том числе развернутых обоснованных сведений о стоимости ремонта. Заказчик оставляет за собой право на проведение последующих мероприятий (без участия Исполнителя) по проверке соответствия стоимости ремонта оконечного оборудования КСОБ, заявленной Исполнителем, среднерыночным значениям.
Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов (Таблица № 3 Приложения № 2 к Техническому заданию) оплачиваются в пределах соответствующих лимитов финансирования исходя из фактического количества и цены единицы услуг.
В случае оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов (Приложение № 3 к Техническому заданию) Исполнитель в течение 3-х дней после оказания услуги по проведению ремонта с заменой элементов передает Заказчику необходимые для его эксплуатации документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат соответствия, гарантийные обязательства производителя, другие документы, обычно поставляемые с оборудованием, при наличии).
Перечень товаров, используемых для оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов, определен в Приложении № 3 к Техническому заданию. Товар приобретается Исполнителем в случае, если установленное на объекте оборудование утратило работоспособность и требует замены.
Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов, который невозможно осуществить на месте, выполняется в условиях мастерской после заключения Исполнителя о необходимости его проведения и составления дефектной ведомости на систему и технические средства (Форма 4 Приложения № 7 к Техническому заданию), акта проведения монтажа/демонтажа оборудования (Форма 8 Приложения № 7 
к Техническому заданию) подписанных Исполнителем и персоналом объекта. Запрещается устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного, охранного извещателя или иного оконечного оборудования.
При установке на объект оборудования КСОБ после ремонта с заменой элементов оборудования Исполнитель составляет акт проведения монтажа/демонтажа оборудования (Форма 8 Приложения № 7 
к Техническому заданию). После замены оборудования или ремонта 
с заменой элементов оборудования, Исполнитель должен провести проверку работоспособности системы.
Установка оконечного оборудования КСОБ после ремонта, а также после всех других случаев временного демонтажа не по месту своего прежнего размещения допускается только по согласованию с Заказчиком.
В случаях, когда ремонт с заменой элементов КСОБ невозможен, Исполнитель составляет заключение о неремонтопригодности КСОБ. Для подготовки заключения о неремонтопригодности Исполнитель может привлекать соответствующих сертифицированных специалистов сервисных центров.
Неремонтопригодное оконечное оборудование КСОБ сдаётся в полной комплектности Заказчику с документами, подтверждающими факт 
и основание снятия с эксплуатации:
1.  Акт проверки технического состояния оборудования, составленный по Форме 7 Приложения № 7 к Техническому заданию.
2.  Дефектная ведомость на систему и технические средства, составленная по Форме 4 Приложения № 7 к Техническому заданию.
3. Акт проведения монтажа/демонтажа, составленный по Форме 8 Приложения № 7 к Техническому заданию.
Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам Заказчика услуг либо 
в момент проведения ТО.


Член контрактной службы
(контрактный управляющий) 				________________





Приложение № 5
к Техническому заданию

Перечень адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ

	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта
	Наименование подсистемы КСОБ
	Тип подсистемы КСОБ

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	*
	**



* Указывается автоматическая пожарная сигнализация или охранная сигнализация.
** Указывается адресная или адресно-аналоговая система.


Член контрактной службы
(контрактный управляющий) 				________________


















Приложение № 6
к Техническому заданию

Перечень отчетных документов*

	№ п/п
	Наименование услуги
	Наименование отчетного документа
	Срок предоставления отчетного документа

	1
	2
	3
	4

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга
	1. График проведения первичного обследования
	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта

	
	
	2. Акты проведения первичного обследования
	В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта

	
	
	3. Список сотрудников Исполнителя
	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта

	
	
	4. График проведения технического обслуживания
	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта

	
	
	5.  Акты-наряды по результатам ТО
	ежемесячно

	
	
	6.  Копия журнала регистрации работ по ТО и ТР
	ежемесячно

	
	
	7. Фотоотчет**
	ежемесячно

	
	
	8. Счет
	ежемесячно

	
	
	9. Акт сдачи-приемки оказанных услуг
	ежемесячно

	
	
	10. Счет-фактура ***
	ежемесячно

	
	
	11. Справка СПб ГКУ «ГМЦ», подтверждающая тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС, ОС, ТС и СКЗ в АС «КСОМБ»
	ежемесячно

	2
	Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов
	1.  Дефектная ведомость на систему и технические средства
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления

	
	
	2.  Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления

	
	
	3.  Акт проверки технического состояния
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления

	
	
	4.  Акты-наряды по результатам внепланового ТО
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления



* Все отчетные документы должны содержать указание на реквизиты контракта, наименование Исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати Исполнителя, многостраничные документы должны 
быть прошиты и пронумерованы.
** Фотоотчет составляется в соответствии с Инструкцией (Приложение № 10 
к Техническому заданию) и предоставляется на электронном носителе ежемесячно (электронный носитель предоставляется Заказчиком).
*** В случае если Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации не является плательщиком НДС, счет-фактура в составе отчетных документов не предоставляется.


Член контрактной службы
(контрактный управляющий)				________________



























Приложение № 7
к Техническому заданию

Формы отчетных и эксплуатационных документов

Форма 1. График проведения ТО и ТР

График проведения ТО и ТР на _______ 201_ г.
по государственному контракту №_____________
	№ п/п
	Объект
	
Адрес объекта
	I кв
	II кв
	III кв
	IV кв

	
	
	
	янв
	февр
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сент
	окт
	нояб
	дек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	от Исполнителя:
«___»___________________201_г.
______________________________
Ф.И.О., подпись
М.П. 



























	от Заказчика: 
«___»___________________201_г.
______________________________
Ф.И.О., подпись
М.П.



Форма 2. Список сотрудников Исполнителя

Список сотрудников Исполнителя
по государственному контракту №_____________

	№ п/п
	ФИО
	Должность
	Сведения об удостоверениях
	Мобильный телефон, рабочий телефон
	E-mail:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ответственные руководители:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба:

Телефоны:

E-mail:




от Исполнителя:
«___»___________________201_г.
______________________________
Ф.И.О., подпись
М.П.






















Форма 3. Акт проведения первичного обследования

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
___________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
_________________________________________ «__» ___________ 20__ г.
(наименование населенного пункта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель _______________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)
представитель Исполнителя
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)
представитель Заказчика 
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)
составили настоящий акт о том, что при обследовании системы
__________________________________________________________________________,
(наименование систем и технических средств)
смонтированных ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование наладочных организаций, дата монтажа)
по проекту (акту обследования), выполненному
__________________________________________________________________________,
налаженной _______________________________________________________________.
(наименование наладочной организации)
УСТАНОВЛЕНО:
Техническое состояние системы (технических средств)
___________________________________________________________________________
(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)
проектная и техническая документация
___________________________________________________________________________
(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)
Выводы, предложения:
___________________________________________________________________________

Услугу принял                                                                Исполнитель            
                                                                          
________________                                                     ___________________











Форма 4. Дефектная ведомость на систему и технические средства

Дефектная ведомость на систему и технические средства

Дата составления: _____________________________________________

Объект: ________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________
Наименование системы:
____________________________________________________________
Место установки системы:
____________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование системы, технических средств, их состояние 
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство

	Проявление дефекта 

	
	1 
	2 
	3 

	
	
	
	



Выводы и предложения: ______________________________________
___________________________________________________________ _____________________________________________________________


Исполнитель:

__________________________________
Должность, Ф.И.О., подпись
« ___» _____________________ 201_ г.












Форма 5. Журнал регистрации работ по ТО и ТР

ЖУРНАЛ
регистрации работ по ТО и ТР
________________________________________________________________________________
(Исполнитель)
________________________________________________________________________________
(наименование объекта) 
________________________________________________________________________________
(наименование системы) 

Начат «__» ___________________ 201__года
Окончен «__» ___________________201__года

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА 

1.Наименование объекта, адрес, телефон ____________________________________________
________________________________________________________________________________
2.Перечень технических средств системы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.Номер договора, дата его заключения _____________________________________________
4. Особые условия на объекте (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.):
________________________________________________________________________________
5. Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):
____________________________________________________________________________
6.Ответственное лицо Объекта, образец подписи, телефон
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7.Исполнитель – Ф. И. О., телефон:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8*.Представитель органа управления ГПС – Ф. И. О., телефон (*для системы автоматической 
пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения)
________________________________________________________________________________

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов.

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Организации
	Дата проведения
инструктажа
	Номера и
наименование инструкции (правил) по технике безопасности
	Должность,
Ф. И. О., подпись лица,
проводящего
инструктаж
	Профессия,
Ф. И.О., подпись лица - Исполнителя работ




ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА


	Дата

	Типы системы,
тех. средств,
узлов,
элементов
	Описание оказанных услуг, заключение о техническом состоянии
	Наименование
и количество
замененных
(составных) частей
	Подпись
Исполнителя
	Подпись представителя объекта



Журнал оформляется в 2 экземплярах. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ТР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации систем должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц Исполнителя и объекта. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам. Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению». В Журнале регистрации работ по ТО и ТР должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и объекта.



































































Форма 6. Акт-наряд

Акт-наряд
№________ от «____» _____________201___г.

Цель: техническое обслуживание/ремонт/тестирование прохождения сигналов
 (нужное подчеркнуть)
Вид ТО: плановое/внеплановое 
 (нужное подчеркнуть)
1. Исполнитель:_____________________________________________________________ 

2. Объект: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. № объекта, адрес __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Должность, Ф.И.О. ответственного за оказание услуг___________________________ ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Дата и время оказания услуг________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. № заявки, причина вызова___________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Перечень услуг (подробно указать все выполняемые мероприятия)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Результат ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Услуги оказал _______________________________________________________________ 
Услуги принял ______________________________________________________________

















Форма 7. Акт проверки технического состояния

АКТ
проверки технического состояния № ______ от «__» _____ 201_г.

Настоящий акт составлен ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
в том, что согласно заявке ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(объект, адрес)
проведена проверка технического состояния:
___________________________________________________________________________
(наименование, марка устройства, подлежащего проверке)
модель ________________
год выпуска _________________
инвентарный номер _________________


Установлено: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание неисправностей в технике, явившихся
причиной неработоспособности)

Заключение:
В результате вышеуказанных неисправностей изделие признано:
1.
2.
3.

Примечание:

	С заключением согласен: ___________________________

((Ф.И.О.), должность, дата)
М.П.
	Заключение выдал: 
___________________________

((Ф.И.О.), должность, дата)
М.П.
	Услугу принял:
___________________________

((Ф.И.О.), должность, дата)
М.П.


























Форма 8. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования

Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования 
№ ____ от «__» _______ 201___ г.

Представитель объекта:____________________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы,
Представитель Исполнителя________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Настоящий акт составлен о нижеследующем:
«__» ________ 20___ года, Исполнителем произведен демонтаж/монтаж
(ненужное подчеркнуть)
оборудования системы__________________
(наименование системы)
Причина демонтажа/монтажа___________________________________________________________________
Перечень демонтированного/смонтированного оборудования:

	№ п/п
	Наименование Оборудования 
	Серийный номер
	Место установки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


1. При демонтаже: Указанное оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней подлежит передаче на склад Получателя услуг, в полной комплектности, включая соединительные провода и документацию на оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации, журнал проведения технического обслуживания).
2. При монтаже: Указанное оборудование новое, взято из подменного фонда, другое: __________________________.
Акт составлен в 3 экземплярах:
1 экземпляр – Исполнителю; 2,3 экземпляры – Заказчику и объекту.
Представитель объекта __________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы, подпись
Представитель Исполнителя ________________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы, подпись
Представитель Заказчика ____________________________________________________________________ 
 должность, фамилия, инициалы, подпись
















Форма 9. График проведения первичного обследования

График проведения первичного обследования на _______ 201_ г.
по государственному контракту №_____________

	№ п/п
	Объект
	Адрес
	Дата

	
	
	
	




	от Исполнителя:
«___»___________________201_г.
______________________________
Ф.И.О., подпись
М.П. 

	от Заказчика: 
«___»___________________201_г.
______________________________
Ф.И.О., подпись
М.П.






Член контрактной службы
(контрактный управляющий)				________________

























Приложение № 8
к Техническому заданию

Требования к оформлению технического паспорта КСОБ
адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ

1. Требования к программированию КСОБ объекта.
1.1. Программирование системы должно обеспечивать возможность передачи тревожных сообщений с точностью до извещателя.
1.2. Система должна быть запрограммирована таким образом, чтобы однозначно определять раздел, в котором произошло формирование тревожного сообщения. Один извещатель не должен принадлежать нескольким разделам.
1.3. Разделы должны быть определены таким образом, чтобы место возникновения тревожной ситуации на ИС могло быть установлено с точностью до помещения. Для этого, при наличии технической возможности, каждое отдельное помещение должно быть запрограммировано как отдельный раздел.
1.3.1. Не допускается объединение в один раздел различных видов КСОБ.
1.3.2. Должны передаваться все события, генерируемые системой КСОБ.
2. Требования к документации.
2.1.1. Документ «План-подложка» должен удовлетворять следующим требованиям:
2.1.1.1. План-подложка – графическая схема помещений объекта с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения.
2.1.1.2. Использование осей с размерами в плане-подложке не допускается, оси и прочие лишние элементы графики должны быть удалены, включая условные графические обозначения технических средств КСОБ.
2.1.1.3. Наименование и номера помещений наносятся на план-подложку в пределах контуров изображенных помещений согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст.
2.1.1.4. Наименования и номера помещений должны отвечать требованиям: 
2.1.1.4.1. Номера помещений указываются только соответствующие фактической нумерации, принятой на объекте, любую другую нумерацию запрещено наносить на графическую схему.
2.1.1.4.2. В качестве наименований указываются либо официальные названия кабинетов, принятые на объекте, либо, в случае отсутствия официального названия, помещения именуются в соответствии с их функциями (пример: Коридор, Санузел, Подсобное помещение и т.п.).
2.1.1.5. План-подложка создается для каждого этажа, на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.
2.1.1.6. На плане-подложке должен быть указан этаж в формате «План Э», где Э – наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: «План второго этажа».
2.1.1.7. План-подложка должна быть распечатана и согласована с администрацией объекта поэтажно.
2.1.1.8. План-подложка предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg), в виде графического файла формата JPEG (*.jpg). Файл формата JPEG должен быть с соотношением сторон 16:9 и разрешением при сканировании или конвертации из других графических форматов не менее 300 dpi.
2.1.2. Документ «Таблица программирования» должен удовлетворять следующим требованиям:
2.1.2.1. Таблица программирования должна отражать адресность программирования КСОБ для каждого извещателя согласно пунктам 6.1.2.4 - 6.1.2.5 (в зависимости от производителя оборудования, на основе которого построена КСОБ).
2.1.2.2. Средства СКУД и СОУЭ не заносятся в таблицу программирования.
2.1.2.3. Таблица программирования предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).
2.1.2.4. Таблица программирования для КСОБ, построенных на основе оборудования «ИСБ Стрелец-Интеграл» производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:
1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
2) Подсеть (№ Сегмента)
3) Узел (№ РРОП-И, который осуществляет управления дочерними РРОП)
4) № РРОП (адрес РРОП в системе);
5) Группа разделов;
6) № Глобального раздела;
7) № Локального раздела;
9) № Зоны;
10) Тип раздела;
11) Номера помещений раздела;
12) Название раздела;
13) Наименование зоны;
14) Пользователь;
15) Марка извещателя;
2.1.2.4.1. Пояснения к составлению таблицы программирования ИС:
2.1.2.4.1.1. Номера Подсети, Узла, РРОП, группы разделов, глобального и локального раздела, а также зоны и пользователя указываются арабскими цифрами.
2.1.2.4.1.2. Тип раздела может принимать следующие значения:
Охранный;
Тревожный;
Пожарный.
2.1.2.4.1.3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.
2.1.2.4.1.4. Название раздела формируется по следующему алгоритму:
2.1.2.4.1.4.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске: 
«Э, Помещение/я № Н, Название», 
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;
Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.
Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.
Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
2.1.2.4.1.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске: 
«Э, Группа помещений Г»,
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Г – общее название группы помещений.
Пример: «Группа помещений бухгалтерии».
2.1.2.4.1.5. Наименование зоны формируется по следующей маске: 
«W, XY(Z)»,
где W – охраняемый элемент, указывается только для ОС:
окно;
дверь;
объем.
X – односложная характеристика и/или тип извещателя:
магнитноконтактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. – для ОС;
дымовой, тепловой и т.п. – для АПС.
Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:
ИО – для ОС;
ИП – для АПС.
Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.
Пример: «Дверь, магнитноконтактный (СМК) ИО (BGB1.01)»
2.1.2.4.1.6. Марка извещателя указывается в соответствии с исполнительной документацией. 
2.1.2.5.  Таблица программирования для КСОБ, построенных на основе оборудования производства «НВП Болид» содержит следующие столбцы:
1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
2) Адрес прибора в системе;
3) Наименование прибора с его проектным обозначением;
4) Группа разделов;
5) № раздела;
6) № Зоны;
7) Тип раздела;
8) Номера помещений раздела;
9) Название раздела;
10) Наименование зоны; 
11) Марка извещателя;
2.1.2.5.1. Пояснения к составлению таблицы программирования ИС.
2.1.2.5.1.1.  Номера группы разделов, раздела и зоны указываются арабскими цифрами.
2.1.2.5.1.2. Тип раздела может принимать следующие значения:
Охранный;
Тревожный;
Пожарный.
2.1.2.5.1.3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.
2.1.2.5.1.4. Название раздела формируется по следующему алгоритму:
2.1.2.5.1.4.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске: 
«Э, Помещение/я № Н, Название», 
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;
Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.
Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.
Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
2.1.2.5.1.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске: 
«Э, Группа помещений Г»,
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Г – общее название группы помещений.
Пример: «Группа помещений бухгалтерии».
2.1.2.5.1.5. Наименование зоны формируется по следующей маске: 
«W, XY(Z)»,
где W – охраняемый элемент, указывается только для ОС:
окно;
дверь;
объем,
X – односложная характеристика и/или тип извещателя:
магнитноконтактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. – для ОС;
дымовой, тепловой и т.п. – для АПС;
Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:
ИО – для ОС;
ИП – для АПС;
Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.
Пример: «Дверь, магнитноконтактный (СМК) ИО (BGB1.01)».
2.1.3. Документ «Схема размещения оборудования» должен удовлетворять следующим требованиям:
2.1.3.1. Схема размещения оборудования – графическая схема помещений объекта с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения, отображающая места установки извещателей объектовой КСОБ.
2.1.3.2. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Наименования и графические обозначения извещателей наносятся на схему размещения оборудования в местах их рельной установки, в пределах контуров изображенных помещений согласно РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи».
2.1.3.3. Наименование и графические обозначения извещателей должны отвечать требованиям: 
2.1.3.3.1. В качестве наименований извещателей указываются их наименования согласно исполнительной документации на КСОБ.
2.1.3.3.2. В случае отсутствия обозначений в исполнительной документации или расхождений с требованиями РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи» необходимо произвести маркировку извещателей согласно требований РД 25.953-90. 
2.1.3.3.3. Места установки извещателей на схеме установки оборудования должны соответсвовать реальному месту установки извещателя.
2.1.3.4. Схема размещения оборудования создается для каждого этажа, на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.
2.1.3.5. На схеме размещения оборудования должен быть указан этаж в формате «План Э», где Э – наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: «План второго этажа».
2.1.4. Схема размещения оборудования предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg).
3. Требования к Конфигурации КСОБ
3.1.  Конфигурация КСОБ является конфигурационными файлами подсистем КСОБ, предоставляется в формате производителей.
3.1.1. Для подсистем, построенных на базе ИСБ «Стрелец-Интеграл» производства ЗАО «Аргус-Спектр» конфигурационные файлы предоставляются в формате программного обеспечения «Стрелец-Мастер» - файлы с расширением «.bf» и программного обеспечения «WirelEx Tools» - файлы с расширением «.sts».
3.1.2. Для подсистем, построенных на базе оборудования производства «НВП Болид» конфигурационные файлы предоставляются в формате программного обеспечения «PPROG» - файлы конфигурации пульта с расширением «.txt» и программного обеспечения «UPROG» - файлы конфигурации оборудования с расширением «.cnu».
3.2.  Файлы конфигурации предоставляются актуальные на момент передачи документации, описанной в п. 4.
3.3. Файлы конфигурации предоставляются с паролями и прочей информацией необходимой для их открытия, информация предоставляется в тектовом файле с расширением «.txt».


Член контрактной службы
(контрактный управляющий)      				________________









Приложение № 9
к Техническому заданию

ПАМЯТКА
для персонала объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга по действиям при срабатывании и тестировании АПС, ОС, ТС и СКЗ, установленных на объектах и сопряженных с АС «КСОМБ».


Член контрактной службы
(контрактный управляющий)					________________


Приложение № 10
к Техническому заданию

Инструкция по составлению фотоотчета
Фотоотчет осуществляется при плановом техническом обслуживании, внеплановом техническом обслуживании, при оказании услуг по проведению ремонта с заменой элементов.
1. При осуществлении планового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:
1) таблички с наименованием учреждения (при наличии);
2) общего вида системы до вскрытия крышек приборов;
3) оборудования в момент проведения обслуживания (процесс удаления загрязнения, замер процесса снятия напряжения на клеммах аккумулятора 
и т.д.);
4) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.
2. При осуществлении внепланового технического обслуживания необходимо производить фотофиксацию:
1) системы в неисправном состоянии;
2) выявленной неисправности;
3) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.
3. При осуществлении оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов необходимо производить фотофиксацию:
1) системы до замены неисправного оборудования;
2) оборудования, подлежащего замене;
3) оборудования, подлежащего установке взамен неисправного;
4) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в автоматическом режиме.

Фотоотчет предоставляется на электронном носителе ежемесячно (электронный носитель предоставляется Заказчиком).


Член контрактной службы	
(контрактный управляющий)					________________
3. Особенности подготовки проекта контракта
(часть IV конкурсной документации)

При формировании контракта заказчик руководствуется требованиями, установленными в разделе IV «Проект контракта» Приложения № 1 
к методическим рекомендациям по разработке документации о закупке для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета 
по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р 
«Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков 
Санкт-Петербурга».
Заказчик самостоятельно формирует проект контракта 
(гражданско-правового договора), при этом для обеспечения максимальной безопасности и качества предоставления услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности, 
в целях защиты и сохранения здоровья граждан, учитывает следующие особенности.
       Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом заказчик устанавливает в проекте контракта типовые условия контракта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466.

Права и обязанности сторон.
При формировании указанного раздела особое внимание уделяется обязанностям исполнителя в части соблюдения им требований, установленных заказчиком в документации:
к оказанию услуги в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующий данный вид деятельности;
к наличию действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету Контракта (Например: действующая лицензия на основании пункта 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
и в соответствии с пунктом 2 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ», пунктом 5 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» Перечня в Приложении к Положению, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 года № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» и иных необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами;
к использованию при оказании услуги материалов, конструкций и деталей, соответствующих государственным стандартам и технологическим условиям;
при оказании услуг исполнитель должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий Контракта исполнитель несет ответственность в установленном законом порядке;
к обеспечению сохранности и работоспособности электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке оказания услуг;
к обеспечению сохранности информации, указанной в паспортах комплексных систем обеспечения безопасности, в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах, а также сведения 
о структуре систем объекта, схемы технической организации систем объекта, особенности и спецификация установленного оборудования;
к обязательству по оказанию услуг специально подготовленным 
и обученным персоналом, прошедшим необходимую проверку знаний, 
с соответствующей квалификационной группой по электробезопасности;
к обеспечению бесперебойного функционирования комплексных систем обеспечения безопасности на объекте;
к обязательству по передаче надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов в порядке и в срок, установленные контрактом.
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