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	Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом



	2.1
 
	26.20.16.190
	Устройства ввода/вывода данных прочие
Пояснения по требуемой продукции:
Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением


	003
	Миллиметр
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ширина видимой части экрана (отображающей цифровой сигнал)
	
	Не менее 1650
	Не менее 1650
	Не менее 1650
	-
	-
	-

	
	
	
	003
	Миллиметр
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Высота видимой части экрана (отображающей цифровой сигнал)
	
	Не менее 928
	Не менее 928
	Не менее 928
	
	-
	-

	
	
	
	
	Пиксель
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Разрешение экрана 
	
	не менее 3840х2160 и не более 7680х4800
	не менее 3840х2160 и не более 7680х4800
	не менее 3840х2160 и не более 7680х4800
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Сенсорный экран со светодиодной подсветкой
	
	наличие
	наличие
	наличие
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Встроенная акустическая система
	
	 наличие
	 наличие
	 наличие
	
	-
	-

	
	
	
	
	Вт
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Мощность встроенной акустической системы
	
	Не более 100
	Не более 100
	Не более 100
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном 
	
	не менее 20 касаний
	не менее 20 касаний
	не менее 20 касаний
	
	-
	-

	
	
	
	003
	Миллиметр
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Точность позиционирования объекта сенсором касания (линейное перемещение объекта, вызывающее изменение считываемых координат)
	
	Менее 4
	Менее 4
	Менее 4
	
	-
	-

	
	
	
	353
	миллисекунда
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания)
	
	Не более 8
	Не более 8
	Не более 8
	
	-
	-

	
	
	
	
	Миллиметр 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Толщина защитного стекла панели
	
	Не более 2
	Не более 2
	Не более 2
	
	-
	-

	
	
	
	
	Градусы 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали
	
	Не менее 178
	Не менее 178
	Не менее 178
	
	-
	-

	
	
	
	796
	штука
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество встроенных микрофонов с функциями эхоподавления и шумоподавления
	
	не менее 4
	не менее 4
	не менее 4
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Поверхность экрана
	
	Матовая; антибликовая
	Матовая; антибликовая
	Матовая; антибликовая
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом (Wi-Fi)
	
	наличие
	наличие
	наличие
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью
	
	наличие
	наличие
	наличие
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Встроенный датчик освещенности, обеспечивающий автоматическое изменение уровня подсветки экрана
	
	наличие
	наличие
	наличие
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Функция графического комментирования поверх произвольного изображения, в том числе от физически подключенного источника видеосигнала
	
	наличие
	наличие
	наличие
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, ChromeOS), а также с возможностью интерактивного взаимодействия (управления) с устройством-источником
	
	наличие
	наличие
	наличие
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и работы с файлами основных форматов с USB-накопителей или сетевого сервера
	
	наличие
	наличие
	наличие
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Поддержка встроенными средствами дистанционного управления рабочими параметрами устройства через внешние системы
	
	наличие             
	наличие             
	наличие             
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Вычислительный блок, устанавливаемый в специализированный слот на корпусе интерактивного комплекса, позволяющий выполнять снятие и установку блока, не разбирая интерактивный комплекс, содержащий разъем подключения вычислительного блока 
	
	наличие
	наличие
	наличие
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Разъем для подключения вычислительного блока 
	
	Наличие.
Должен иметь, как минимум, контакты электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора касания                                                                                                               
	Наличие.
Должен иметь, как минимум, контакты электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора касания                                                                                                               
	Наличие.
Должен иметь, как минимум, контакты электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания интерактивного комплекса, контакты для подключения цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора касания                                                                                                               
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при работе с интерактивным комплексом
	
	не менее 3840х2160 пикселей при 60 Гц  
	не менее 3840х2160 пикселей при 60 Гц  
	не менее 3840х2160 пикселей при 60 Гц  
	
	
	

	
	
	
	
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Производительность процессора вычислительного блока (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/)       
	
	не менее 7000
	не менее 7000
	не менее 7000
	
	
	

	
	
	
	2553
	гигабайт
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Объем оперативной памяти вычислительного блока    
	
	не менее 8
	не менее 8
	не менее 8
	
	
	

	
	
	
	2553
	гигабайт
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Объем накопителя вычислительного блока        
	
	не менее 128
	не менее 128
	не менее 128
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Беспроводной модуль Wi-Fi у вычислительного блока
	
	наличие
	наличие
	наличие
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Максимальный уровень шума при работе вычислительного блока                                                                                                                      
	
	не более 30 дБА
	не более 30 дБА
	не более 30 дБА
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Мобильное металлическое крепление, обеспечивающее возможность напольной установки интерактивного комплекса с возможностью регулировки по высоте в фиксированные положения           
	
	наличие
	наличие
	наличие
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	операционная система
	
	предустановленная
	предустановленная
	предустановленная
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал:     создание многостраничных уроков с использованием медиаконтента различных форматов, создание надписей и комментариев поверх запущенных приложений, распознавание фигур и рукописного текста (русский, английский языки), наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий, встроенные функции: генератор случайных чисел, калькулятор, экранная клавиатура, таймер, редактор математических формул, электронные математические инструменты: циркуль, угольник, линейка, транспортир, режим "белой доски" с возможностью создания заметок, рисования, работы с таблицами и графиками, импорт файлов форматов: *.pdf, *.ppt     
	
	наличие  
	наличие  
	наличие  
	
	
	

	
	
	
	383
	Рубль
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Предельная цена 
	
	360000,00
	360000,00
	360000,00
	
	-
	-



