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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ                                                                       И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ               ОКУД
_____________                                                                                                      №______________

Об утверждении нормативов
финансирования расходов 
бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной
меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, 
связанных с устройством системы
газоснабжения объектов жилищного
фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного
газоснабжения, на 2025 год

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 22.02.2022 № 132 «О мерах по реализации 
главы 22 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»:
1. Утвердить нормативы финансирования расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, на 2025 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Беляеву П.Л.



Председатель Комитета							  А.В.Зырянов






Приложение 
к распоряжению Комитета 
по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от___________№___________


НОРМАТИВЫ
финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, на 2025 год

1. Определение норматива финансирования расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2025 год (далее – норматив финансирования) осуществляется по каждому объекту жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге по формуле:

Н=∑БЗН*Vраб+∑Мi*Vi,
где:
Н - норматив финансирования;
БЗН - базовое значение норматива финансирования по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге, определяемое в соответствии с приложением к настоящим нормативам финансирования;
Vраб - объем работы по устройству системы газоснабжения, выполняемой
на объекте жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения (далее – работа);
Мi - затраты на приобретение единицы i-го материала, необходимого
для выполнения работы, определяемые в соответствии с приложением 
к настоящим нормативам финансирования;
Vi – объем i-го материала, необходимого для выполнения работы.







Приложение 
к нормативам финансирования
расходов бюджета Санкт-Петербурга
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки
по финансированию расходов, связанных 
с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения,
на 2025 год

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2025 год


	№ п/п
	Наименование работ и материалов
	Единица
измерения
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт‑Петербурга (с учетом НДС) (БЗН)[footnoteRef:1], руб. [1:  Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге.] 

	Затраты                   на приобретение материалов (Mi)[footnoteRef:2], [2:  Затраты на приобретение единицы i-го материала, необходимого
для выполнения работы по устройству системы газоснабжения, выполняемой на объекте жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения.] 

руб.

	1
	2
	3
	 4
	5 

	1. Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации
и устройству газопровода-ввода в границах земельного участка домовладения
и шкафного пункта редуцирования газа (при их необходимости), вводного газопровода
и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения

	1.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	1 объект
	
	

	1.1.1.
	Раздел «Газопровод-ввод» (стадия Р)
	
	72 719,91
	

	1.1.2.
	Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р)
	
	15 047,48
	

	1.1.3.
	Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р)
	
	35 210,99
	

	1.2.
	Сбор исходных данных
	1 объект
	8 433,20
	

	1.3.
	Осмотр вентканалов
и дымоходов
	1 объект
	8 983,38
	

	1.4.
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею
со стационарно установленного барабана, диаметр труб до 63 мм
	1 м трубопровода
	107,76
	

	1.4.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.4.1.1.
	Полиэтиленовые трубы для газоснабжения наружным диаметром 40 мм
	1 пог. м
	
	129,77

	1.5.
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб:
свыше 32 до 63 мм
	1 соединение
	529,96
	

	1.5.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.5.1.1.
	Электросварные муфты Дн40
	1 шт.
	
	187,18

	1.6.
	Установка отвода
с раструбным концом
с закладными электронагревателями
на газопроводе
из полиэтиленовых труб, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм (применительно: установка цокольного ввода ПЭ/сталь 40/38
размер 2,5 x 2,0 м)
	1 отвод
	539,55
	

	1.6.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.6.1.1.
	Ввод цокольный стальной
Г-образный для полиэтиленового газопровода, диаметр 40 мм
	1 шт.
	
	2 649,12

	1.7.
	Установка пункта редуцирования газа ГРПШ
на фасаде дома
	1 шт.
	29 377,75
	

	1.7.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.7.1.1.
	Газораспределительный пункт шкафного типа
ШРП-МИГ-Q10-L1
	1 шт.
	
	23 242,11

	1.8.
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром
50 мм
	1 м трубопровода
	559,34
	

	1.8.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.8.1.1.
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм
	1 пог. м
	
	517,81

	1.9.
	Протаскивание в футляр стальных труб
диаметром 100 мм
	1 м трубы, уложенной
в футляр
	1 478,60
	

	1.10.
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	3 123,33
	

	1.10.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.10.1.1.
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	1 шт.
	
	491,76

	1.11.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	483,18
	

	1.11.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.11.1.1.
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	
	54,14

	1.11.1.2.
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду
на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	1 шт.
	
	121,63

	1.11.1.3.
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	1 пог. м
	
	179,39

	1.12.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм
	1 м трубопровода
	482,95
	

	1.12.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.12.1.1.
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	
	54,14

	1.12.1.2.
	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм,
толщина стенки 2,0 мм
	1 шт.
	
	72,77

	1.12.1.3.
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	1 м
	
	102,48

	1.13.
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки
и переходы диаметром
до 100 мм
	1 шт.
	4 764,05
	

	1.13.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.13.1.1
	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм
	1 шт.
	
	244,71

	1.14.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 узел газового крана
	2 546,58
	

	1.14.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.14.1.1.
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1 шт.
	
	5 319,09

	1.14.1.2.
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1 шт.
	
	4 972,66

	1.15.
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые
на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода
до 32 мм
	1 шт.
	1 289,59
	

	1.15.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.15.1.1.
	Счетчик газа, марка Гранд
6 ТК G 3/4
	1 шт.
	
	7 350,16

	1.15.1.2.
	Штуцер длиной 200 мм
	1 шт.
	
	413,14

	1.15.1.3.
	Контргайка
	1 шт.
	
	13,12

	1.16.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	91,33
	

	1.17.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	38,94
	

	1.18.
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 м трубопровода
	10,85
	

	1.19.
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого
и среднего давления
(до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	2,88
	

	1.20.
	Выдержка под давлением
до 0,6 МПа при испытании
на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	47 882,16
	

	1.21.
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	5 615,30
	

	1.22.
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 шт.
	5 010,98
	

	1.22.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.22.1.1.
	Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение
к трубопроводу муфтовое, номинальное давление
0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	1 шт.
	
	319,42

	1.23.
	Установка водонагревателей емкостных
	1 шт.
	14 938,67
	

	1.23.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.23.1.1.
	Котлы газовые двухконтурные
	1 шт.
	
	54 082,66

	1.23.1.2.
	Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000мм антилед (BG0037)
	1 шт.
	
	2 797,90

	1.23.1.3.
	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125
	1 шт.
	
	14,46

	1.24.
	Установка решеток жалюзийных площадью
в свету до 0,5 м2
	1 шт.
	1 724,40
	

	1.24.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.24.1.1.
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм
	1 шт.
	
	140,04

	1.25.
	Прокладка воздуховодов
из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)
толщиной 0,5 мм,
диаметром до 200 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	2 407,20
	

	1.25.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.25.1.1.
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие
(спирально-навивные) толщиной 0,55 мм,
диаметром 125 мм
	1 м2
	
	833,00

	1.25.1.2.
	Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205
	1 т
	
	100 282,35

	1.26.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения
диаметром 200 мм
	1 шт.
	642,73
	

	1.26.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.26.1.1.
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	1 шт.
	
	569,07

	1.27.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен
до 51 см
	1 шт.
	1 410,81
	

	1.28.
	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных
	1 прибор
	2 249,41
	

	1.28.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.28.1.1.
	Плита газовая бытовая
с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1 шт.
	
	15 001,56

	1.28.1.2.
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная,
из нержавеющей стали
с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте
с прокладками,
диаметр 15 мм, длина 1500 мм
	1 шт.
	
	495,24

	1.29.
	Пневматическое испытание газопроводов
	1 м газопровода
	644,82
	

	1.30.
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50
	1 стык
	151,09
	

	1.31.
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3,
группа грунтов: 1
	1м3
	95,05
	

	1.32.
	Разработка грунта вручную
с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной
до 3 м, группа грунтов 1
	1м3
	2 201,99
	

	1.33.
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	1м3
	1 543,73
	

	1.33.1.
	Материалы:
	
	
	

	1.33.1.1
	Песок природный для строительных работ I класс, крупный
	1м3
	
	1 218,39

	1.34.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	1м3
	888,02
	

	1.35.
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (Обратная засыпка экскаватором)
	1м3
	95,05
	

	1.36.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа
грунтов 1-2
	1м3
	195,37
	

	2. Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации
и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления 
с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа
в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения

	2.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	1 объект
	
	

	2.1.1.
	Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р)
	
	15 047,48
	

	2.1.2.
	Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р)
	
	35 210,99
	

	2.2.
	Сбор исходных данных
	1 объект
	8 433,20
	

	2.3.
	Осмотр вентканалов
и дымоходов
	1 объект
	8 983,38
	

	2.4.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм
	1 м трубопровода
	623,95
	

	2.4.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.4.1.1.
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм
	1 пог. м
	
	517,81

	2.4.1.2.
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	
	54,14

	2.5.
	Протаскивание в футляр стальных труб
диаметром 100 мм
	1 м трубы, уложенной
в футляр
	1 478,60
	

	2.6.
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	3 123,33
	

	2.6.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.6.1.1.
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	1 шт.
	
	491,76

	2.7.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	483,18
	

	2.7.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.7.1.1.
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	
	54,14

	2.7.1.2.
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду
на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	1 шт.
	
	121,63

	2.7.1.3.
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	1 пог. м
	
	179,39

	2.8.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм
	1 м трубопровода
	482,95
	

	2.8.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.8.1.1.
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	
	54,14

	2.8.1.2.
	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина
стенки 2,0 мм
	1 шт.
	
	72,77

	2.8.1.3.
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	1 м
	
	102,48

	2.9.
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки
и переходы диаметром:
до 100 мм
	1 шт.
	4 764,05
	

	2.9.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.9.1.1.
	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм
	
	
	244,71

	2.10.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных
на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 узел газового крана
	2 546,58
	

	2.10.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.10.1.1.
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление
6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1 шт.
	
	5 319,09

	2.10.1.2.
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление
6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1 шт.
	
	4 972,66

	2.11.
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые
на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода
до 32 мм
	1 шт.
	1 289,59
	

	2.11.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.11.1.1.
	Счетчик газа, марка Гранд
6 ТК G 3/4
	1 шт.
	
	7 350,16

	2.11.1.2.
	Штуцер длиной 200 мм
	1 шт.
	
	413,14

	2.11.1.3.
	Контргайка
	1 шт.
	
	13,12

	2.12.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	91,33
	

	2.13.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	38,94
	

	2.14.
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 м трубопровода
	10,85
	

	2.15.
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого
и среднего давления
(до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	2,88
	

	2.16.
	Выдержка под давлением
до 0,6 МПа при испытании
на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	47 882,16
	

	2.17.
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	5 615,30
	

	2.18.
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 шт.
	5 010,98
	

	2.18.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.18.1.1.
	Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение
к трубопроводу муфтовое, номинальное давление
0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	1 шт.
	
	319,42

	2.19.
	Установка водонагревателей емкостных
	1 шт.
	14 938,67
	

	2.19.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.19.1.1.
	Котлы газовые двухконтурные
	1 шт.
	
	54 082,66

	2.19.1.2.
	Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000мм антилед (BG0037)
	1 шт.
	
	2 797,90

	2.19.1.3.
	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125
	
	
	14,46

	2.20.
	Установка решеток жалюзийных площадью
в свету до 0,5 м2
	1 шт.
	1 724,40
	

	2.20.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.20.1.1.
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм
	1 шт.
	
	140,04

	2.21.
	Прокладка воздуховодов
из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)
толщиной 0,5 мм,
диаметром до 200 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	2 407,20
	

	2.21.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.21.1.1.
	Воздуховоды
из оцинкованной стали жесткие(спирально-навивные) толщиной 0,55 мм,
диаметром 125 мм
	1 м2
	
	833,00

	2.21.1.2.
	Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205
	1 т
	
	100 282,35

	2.22.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 шт.
	642,73
	

	2.22.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.22.1.1.
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	1 шт.
	
	569,07

	2.23.
	Пробивка в кирпичных
стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	1 шт.
	1 410,81
	

	2.24.
	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных
	1 прибор
	2 249,41
	

	2.24.1.
	Материалы:
	
	
	

	2.24.1.1.
	Плита газовая бытовая
с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1 шт.
	
	15 001,56

	2.24.1.2.
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная,
из нержавеющей стали
с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте
с прокладками,
диаметр 15 мм,
длина 1500 мм
	1 шт.
	
	495,24

	2.25.
	Пневматическое испытание газопроводов
	1 м газопровода
	644,82
	

	2.26.
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50
	1 стык
	151,09
	

	3. Выполнение работ в многоквартирном доме по подготовке проектной документации
и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления
с установкой в жилых помещениях газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения

	3.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	1 объект
	
	

	3.1.1.
	Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р)
	
	15 047,48
	

	3.1.2.
	Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р)
	
	37 998,55
	

	3.2.
	Сбор исходных данных
	1 объект
	8 433,20
	

	3.3.
	Осмотр вентканалов
и дымоходов
	1 объект
	8 983,38
	

	3.4.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм
	1 м трубопровода
	623,95
	

	3.4.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.4.1.1.
	Стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 50 мм
	1 пог. м
	
	517,81

	3.4.1.2.
	Хомуты для крепления труб 
	1 шт.
	
	54,14

	3.5.
	Протаскивание в футляр стальных труб
диаметром 100 мм
	1 м трубы, уложенной
в футляр
	1 478,60
	

	3.6.
	Заделка сальников
при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 футляр
	3 123,33
	

	3.6.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.6.1.1.
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	1 шт.
	
	491,76

	3.7.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	483,18
	

	3.7.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.7.1.1.
	Хомуты для крепления труб 
	1 шт.
	
	54,14

	3.7.1.2.
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду
на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	1 шт.
	
	121,63

	3.7.1.3.
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	1 м
	
	179,39

	3.8.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм
	1 м трубопровода
	482,95
	

	3.8.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.8.1.1.
	Хомуты для крепления труб 
	1 шт.
	
	54,14

	3.8.1.2.
	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	1 шт.
	
	72,77

	3.8.1.3.
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	1 м
	
	102,48

	3.9.
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки
и переходы диаметром
до 100 мм
	1 шт.
	4 764,05
	

	3.9.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.9.1.1.
	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм
	1 шт.
	
	244,71

	3.10.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 узел газового крана
	2 546,58
	

	3.10.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.10.1.1.
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное
давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1 шт.
	
	5 319,09

	3.10.1.2.
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное
давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1 шт.
	
	4 972,66

	3.11.
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые
на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода
до 32 мм
	1 шт.
	1 289,59
	

	3.11.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.11.1.1.
	Счетчик газа, марка
Гранд 6 ТК G 3/4
	1 шт.
	
	7 350,16

	3.11.1.2.
	Штуцер длиной 200 мм
	1 шт.
	
	413,14

	3.11.1.3.
	Контргайка
	1 шт.
	
	13,12

	3.12.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	91,33
	

	3.13.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	38,94
	

	3.14.
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 м трубопровода
	10,85
	

	3.15.
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого
и среднего давления
(до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	2,88
	

	3.16.
	Выдержка под давлением
до 0,6 МПа при испытании
на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	47 882,16
	

	3.17.
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	5 615,30
	

	3.18.
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 шт.
	5 010,98
	

	3.18.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.18.1.1.
	Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение
к трубопроводу муфтовое, номинальное
давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	1 шт.
	
	319,42

	3.19.
	Установка водонагревателей емкостных
	1 шт.
	14 938,67
	

	3.19.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.19.1.1.
	Котлы газовые двухконтурные
	1 шт.
	
	54 082,66

	3.19.1.2.
	Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000мм антилед (BG0037)
	1 шт.
	
	2 797,90

	3.19.1.3.
	Кирпич глиняный
для дымовых труб,
размером 250 x 120 x 65 мм, марка 125
	1 шт.
	
	14,46

	3.20.
	Установка решеток жалюзийных площадью
в свету до 0,5 м2
	1 шт.
	1 724,40
	

	3.20.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.20.1.1.
	Решетки вентиляционные пластмассовая
размер 150 x 200 мм
	1 шт.
	
	140,04

	3.21.
	Прокладка воздуховодов
из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)
толщиной 0,5 мм,
диаметром до 200 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	2 407,20
	

	3.21.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.21.1.1.
	Воздуховоды
из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм,
диаметром 125 мм
	1 м2
	
	833,00

	3.21.1.2.
	Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205
	1 т
	
	100 282,35

	3.22.
	Установка зонтов
над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 шт.
	642,73
	

	3.22.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.22.1.1.
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	1 шт.
	
	569,07

	3.23.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине
стен до 51 см
	1 шт.
	1 410,81
	

	3.24.
	Заделка отверстий, Гнезд
и борозд в перекрытиях железобетонных площадью
до 0,1 м2
	м3 заделки
	75 904,82
	

	3.24.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.24.1.1.
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс В7,5 (М100)
	м3
	
	6 635,08

	3.25.
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	10 737,13
	

	3.25.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.25.1.1.
	Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте
с клапаном: клапан электромагнитный
с индикацией положения
Ду-25 КЭГЭМ-НД
	1 комплект
	
	7 213,46

	3.26.
	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных
	1 прибор
	2 249,41
	

	3.26.1.
	Материалы:
	
	
	

	3.26.1.1.
	Плита газовая бытовая
с духовым шкафом четырехгорелочная
	1 шт.
	
	15 001,56

	3.26.1.2.
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная
 из нержавеющей стали
с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте
с прокладками,
диаметр 15 мм, длина 1500 мм
	1 шт.
	
	495,24

	3.27.
	Пневматическое испытание газопроводов
	1 м газопровода
	644,82
	

	3.28.
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр
до 28 мм
	1 стык
	151,09
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