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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕокуд


_______________	№_____________
Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дворец пушнины»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002                    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:
	1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец пушнины», 1938–1939 гг., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 98, литера В, согласно приложению к распоряжению.
	2. Распоряжение КГИОП от 20.01.2014 № 10-20 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец пушнины» признать утратившим силу.
	3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП							     Г.Р. Аганова







Приложение к распоряжению КГИОП
                                                                                             от___________№_____________

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дворец пушнины»
Санкт-Петербург, Московский район, Московский пр., дом 98, литера В


	№
пп
	Видовая принадлежность предмета охраны
	Предмет охраны
	Фотофиксация

	1
	Объемно-пространственное
решение:

	четырехэтажное здание на подвале, сложное в плане, симметричное, с ризалитом лицевого (западного) фасада, выступающим объемом аукционного зала (в виде амфитеатра) полуциркульным в плане (на восточном фасаде);

конфигурация здания в плане и габариты по венчающий карниз  аттика лицевого и торцевых фасадов.
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	2
	Конструктивная система здания:

	фундаменты; 
наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;











исторические междуэтажные перекрытия (перекрестная система железобетонных балок с бетонным заполнением);






колонны и пилоны;













распашная парадная лестница, в том числе ее местоположение, габариты, конфигурация, конструкции, рисунок перильного ограждения в виде балясин, материалы (покрытие ступеней наливное с мраморной крошкой, гипс балясин), отметки межэтажных площадок.
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	3
	Объемно-планировочное
решение:
	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.
	


	4
	Архитектурно-художественное решение фасадов:

	архитектурно-художественное решение фасадов в формах советской архитектуры 2-й пол. 1930-х – 1950‑х гг.;


западный фасад:

материал и характер фасадной  поверхности – терразитовая штукатурка, руст; 



материал отделки цоколя – гранит; габариты, конфигурация цоколя – ступенчатая;


ризалит с портиком, фланкированным четырьмя колоннами коринфского ордера, с нишей входа на высоту 3-х этажей, завершенной полуциркульной аркой (свод арки кессонированный с розетками) с архивольтом с замковым камнем в виде декоративного кронштейна, филенками, оконным и дверным проемами в поле ниши; на аттике рельефная надпись* в прямоугольной профилированной раме: «СССР.Н.К.В.Т. Союзпушнина. 1938»; (*часть букв утрачена).






гранитное крыльцо парадного входа;










оформление дверного проема    центрального входа – портал с прямым профилированным сандриком с сухариками, профилированным наличником; заполнение дверного проема  двустворчатое с фрамугой, полусветлое;










трехчетвертные колонны коринфского ордера, стилизованные пилястры с орнаментированными капителями;


межэтажные профилированные тяги и карнизы;

оконные, дверные проемы, проемы балконных дверей с прямыми и полуциркульными завершениями; оформление проемов – профилированные архивольты на импостах, профилированные наличники, филенки и тяги в подоконных простенках; оконные заполнения – рисунок исторической расстекловки;


балконы на кронштейнах в виде триглифов, с балюстрадным ограждением, карнизом с сухариками;





венчающий выносной профилированный карниз  с модульонами, кессоны с розетками между модульонами, львиные маскароны на карнизе;


верхняя часть фасадной стены в виде ленточного аттика, завершенная профилированным карнизом;














северный и южный фасад:

материал и характер фасадной  поверхности – гладкая штукатурка, руст; 

материал отделки цоколя – гранит; 

оконные проемы с прямыми и полуциркульными завершениями; оформление проемов – профилированные архивольты на импостах, профилированные наличники, филенки и тяги в подоконных простенках; оконные заполнения – рисунок исторической расстекловки;


оконные проемы первого этажа – габариты по ширине и высоте;

пилястры коринфского ордера;

межэтажные профилированные тяги и карнизы, в том числе карниз над полуциркульными окнами;

верхняя часть фасадной стены в виде ленточного аттика, завершенная профилированным карнизом;

восточный фасад:

ризалиты (центральный со скругленной восточной частью, боковые – прямоугольные);


материал и характер фасадной  поверхности – гладкая штукатурка, руст в межоконных простенках 1-2-го этажей;


оконные проемы с прямыми и полуциркульными завершениями; оформление оконных проемов -  архивольты с импостами, профилированные наличники; оконные заполнения – рисунок исторической расстекловки;

Примечание: современные оконные заполнения пластиковые.


межэтажные профилированные тяги;


профилированный венчающий карниз.
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	5
	Декоративно-художественная   отделка интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:

	помещение 5-Н (24) –  тамбур:

пол с облицовкой из плит серого и белого мрамора;
 
трехчастный дверной проем с деревянным полусветлым филенчатым  заполнением (центральная часть двустворчатая), с остекленными фрамугами, стекла с фацетом; металлические стяжки; 















помещение 5-Н (18) - вестибюль 1-го этажа:
 
объемно-пространственное решение помещения;
колонны и пилястры стилизованного ордера с капителями, декорированными поясами иоников, облицованные искусственным мрамором, поддерживающие потолочные балки; 

пол с облицовкой из плит серого и белого мраморам геометрического рисунка;
оформление потолка –  балки с профилем по краю;
дверные проемы с деревянным филенчатым  заполнением и фурнитурой (ручка скоба);

экседры, перекрытые конхами;  постаменты в экседрах;



















помещение 5-Н (8, 14) –  операционные залы 1-го этажа:

объемно-пространственное решение помещений; 
оформление потолка –  глубокие кессоны;



ниши в межоконных простенках, профилированные порталы, обрамляющие ниши; 













пилястры фланкирующие входы;

профилированный карниз;















помещение парадной лестницы:


облицовка ступеней и лестничных площадок мрамором (1-2-го этажей), терраццо (2-4-го этажей) с мраморными вставками на лестничных площадках;



балюстрада парадной лестницы (габариты, конфигурация, материал), деревянные профилированные перила;








поле подшивки лестничных маршей кессонированное; профилированный карниз;



оформление дверного проема в аукционный зал (помещение 6-Н (10) с лестничной площадки между 1-2-м этажом – портал с профилированным сандриком с сухариками,  наличник с филенками с облицовкой искусственным мрамором; заполнение дверного проема деревянное, одностворчатое, филенчатое;








историческое местоположение и объемно-пространственное решение шахт лифта; ограждение лифтовых шахт в виде металлических каркасов геометрического рисунка; 


















помещение 6-Н (14) – вестибюль 2-го этажа:
 
объемно-пространственное решение помещения;
колонны коринфского ордера, облицованные искусственным мрамором, поддерживающие потолочные балки; пилястры коринфского ордера;
оформление потолка – балки с профилем по краю;








дверные проемы с деревянным филенчатым  заполнением и исторической фурнитурой (две ручки скобы);

пожарный гидрант у входа в аукционный зал;














помещение 6-Н (1, 6)  - выставочные залы 2-го этажа:


объемно-пространственное решение помещений; 
оформление потолка – глубокие кессоны;
колонны и пилястры коринфского ордера;
ниши в межоконных простенках в профилированных наличниках с деревянными радиаторными решетками сложного рисунка (ромбовидная сетка);
профилированный карниз;
пожарные гидранты;








помещение 6-Н (10)  - аукционный зал:

объемно-пространственное решение двухсветного зала с амфитеатром, балконом с балюстрадным ограждением по полуокружности амфитеатра, ступенчатой трибуной президиума, стилизованным портиком с арочной нишей, балконами по сторонам от портика;

оформление потолка –  круглая розетка с профилем по краю и сетчатым заполнением, карниз по периметру стен с модульонами, профилированные рамы;
 








колонны ионического ордера, поддерживающие балкон по полуокружности амфитеатра;












портик с колоннами ионического ордера, парными им пилястрами  и кессонированной аркой, поле арки с тягами, филенками, дверным проемом в профилированном наличнике с деревянным филенчатым заполнением, исторической фурнитурой (ручка скоба), профилированные карнизы, в т.ч. с розетками;



балконы на ступенчатых орнаментированных кронштейнах по сторонам портика, с глухим филенчатым ограждением;

проемы балконных дверей с полуциркульным завершением, в профилированном архивольте с импостами;












ступенчатые амфитеатр и трибуна президиума с деревянными лестницами;
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деревянные решетки радиатора с рисунком в виде ромбовидной сетки;




облицовка стен и колонн искусственным мрамором цвета светлой охры песочного оттенка; пожарные гидранты;









помещение 7-Н (18) – вестибюль 3‑го этажа:


историческое объемно-пространственное решение помещения;
колонны ионического ордера, поддерживающие потолочные балки; пилястры ионического ордера;
оформление потолка – балки с профилем по краю;


дверные проемы с деревянным филенчатым двухстворчатым заполнением и исторической фурнитурой (ручка скоба);





помещения 6-Н (1,12) – залы 3-го этажа: 
историческое объемно-пространственное решение помещений; 
оформление потолка – глубокие кессоны;
пилоны и пилястры стилизованного ионического ордера;


помещение 7-Н (18) вестибюль 4-го этажа:
историческое объемно-пространственное решение помещения; 
колонны, поддерживающие потолочные балки с профилем по краю, и пилястры ионического ордера;











помещения 7-Н (4-11, 17-24, 28-35, 39) залы 4-го этажа:
колонны и пилястры стилизованного ионического ордера;








предметы декоративно-прикладного искусства:


1. Потолочный светильник  (помещения 5-Н (18), 6-Н (14), 7-Н (17) материал –  латунь, стекло; круглое потолочное крепление, шарообразный плафон молочногостекла.
     Время: к. 1930-х гг.
     Количество: 160







2. Потолочный светильник (помещения 5-Н (14), 6-Н (7, 8): материал –  латунь, стекло; потолочное крепление в виде диска, гладкий шток, шарообразный плафон молочного стекла. 
Время: к. 1930-х гг.
Количество: 27








3. Банкетка (помещение 5-Н (19): материал – дуб (?); прямоугольная, на 8-ми ножках (боковые овальные, в центре в виде шайб); обвязка гладкая, сидение обтянуто дермантином.
Время: к. 1930-х гг.
Количество: 2












4. Диван (помещение 5-Н (19): материал – дуб (?); прямоугольный на четырех овальных ножках; обвязка спинки гладкая с профилем по краю; локотники скошенные, в верхней части с полуваликом; внутренняя сторона локотников, спинки и сидение обтянуто дермантином.  
Время: к. 1930-х гг.
Количество: 3


5. Бра (помещение парадной лестницы, 6-Н (10), 7-Н (13, 15, 14)): материал –  латунь, стекло; на 2 светоточки; стенник  в виде профилированного диска на ромбовидном основании, от него отходят два изогнутых рожка; плафоны блюдцеобразные молочного стекла. 
Время: к. 1930-х гг.
Количество: 27





6. Люстра (помещение 6-Н (6, 8), 7-Н (14): материал –  латунь,  стекло; на 12 светоточек, грушевидной формы; потолочное крепление в виде диска; к гладкому штоку крепятся верхний малый и нижний большой ободы, соединенные пронизками, нижняя часть в виде корзины из пронизок с квадратными бусинами, с диском со вставкой молочного стекла в завершении.
Время: к. 1930-х гг.
Количество: 12




7. Бра  (помещение 6-Н (14): материал –  латунь, стекло; на 1 светоточку, стенник  в виде профилированного диска на ромбовидном основании, от него отходит один изогнутый рожок, плафон блюдцеобразный молочного стекла. 
Время: к. 1930-х гг.
Количество: 12











8. Люстра (помещение 6-Н (10): материал –  латунь, стекло; 4-х ярусная, ступенчатая с корзиной из пронизок квадратных бусин, диск в нижней части; ободы со вставками молочного стекла и «бахромой» из бусин по краю.
Время: к. 1930-х гг.
Количество: 1









9. Люстра (помещение 8-Н (34): материал –  латунь, стекло; центральный обод со вставками молочного стекла, корзина из пронизок, в завершении с диском со вставкой молочного стекла; широкий обод с «бахромой» из бусин.
Время: к. 1930-х гг.
Количество: 1
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