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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ                                                                       И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ               ОКУД
____________                                                                                                         ___________

О внесении изменения в распоряжение
 Комитета по экономической политике
 и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 31.05.2024 № 71-р


1. Внести изменение в распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 31.05.2024 № 71-р «Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2025 год», изложив приложение к нормативам финансирования расходов бюджета
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, на 2025 год, утвержденным указанным распоряжением, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя председателя Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Беляеву П.Л.



Председатель Комитета						            А.В.Зырянов










Приложение 
к нормативам финансирования
расходов бюджета Санкт-Петербурга
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки
по финансированию расходов, связанных 
с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения,
на 2025 год

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2025 год


	№ п/п
	Наименование работ и материалов
	Единица
измерения
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт‑Петербурга (с учетом НДС) (БЗН)[footnoteRef:1], руб. [1:  Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге.] 

	Затраты                   на приобретение материалов (Mi)[footnoteRef:2], [2:  Затраты на приобретение единицы i-го материала, необходимого
для выполнения работы по устройству системы газоснабжения, выполняемой на объекте жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения.] 

руб.

	1
	2
	3
	 4
	5 

	1. Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации
и устройству газопровода-ввода в границах земельного участка домовладения
и шкафного пункта редуцирования газа (при их необходимости), вводного газопровода
и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения

	1.1
	Разработка проектно-сметной документации
	1 объект
	
	

	1.1.1
	Раздел «Газопровод-ввод» (стадия Р)
	
	72 719,91
	 

	1.1.2
	Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р)
	
	15 047,48
	 

	1.1.3
	Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р)
	
	35 210,99
	 

	1.2
	Сбор исходных данных
	1 объект
	8 433,20
	 

	1.3
	Осмотр вентканалов
и дымоходов
	1 объект
	8 983,38
	 

	1.4
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею
со стационарно установленного барабана, диаметр труб до 63 мм
	1 м трубопровода
	107,76
	 

	1.4.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.4.1.1
	Полиэтиленовые трубы для газоснабжения наружным диаметром 40 мм
	1 пог. м
	 
	129,77

	1.5
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб:
свыше 32 до 63 мм
	1 соединение
	529,96
	 

	1.5.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.5.1.1
	Электросварные муфты Дн40
	1 шт.
	 
	187,18

	1.6
	Установка отвода
с раструбным концом
с закладными электронагревателями
на газопроводе
из полиэтиленовых труб, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм (применительно: установка цокольного ввода ПЭ/сталь 40/38
размер 2,5 x 2,0 м)
	1 отвод
	539,55
	 

	1.6.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.6.1.1
	Ввод цокольный стальной
Г-образный для полиэтиленового газопровода, диаметр 40 мм
	1 шт.
	 
	2 649,12

	1.7
	Установка пункта редуцирования газа ГРПШ
на фасаде дома
	1 шт.
	29 377,75
	 

	1.7.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.7.1.1
	Газораспределительный пункт шкафного типа
ШРП-МИГ-Q10-L1
	1 шт.
	 
	23 242,11

	1.8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 
	1 пог. м
	303,97
	 

	1.8.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.8.1.1
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
	1 т
	 
	77 573,15

	1.9
	Заземлитель вертикальный
из угловой стали размером: 63х63х6 мм
	1 шт.
	1 906,83
	 

	1.9.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.9.1.1
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	1 т
	 
	70 874,03

	1.10
	Заземлитель вертикальный
из круглой стали диаметром: 12 мм
	1 шт.
	1 302,29
	 

	1.10.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.10.1.1
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	1 т
	 
	76 825,93

	1.11
	Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов
со шпилем
	1 т
	95 844,37
	 

	1.11.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.11.1.1
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм
	1 т
	 
	75 855,71

	1.12
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром
50 мм
	1 м трубопровода
	559,34
	 

	1.12.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.12.1.1
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм
	1 пог. м
	 
	517,81

	1.13
	Протаскивание в футляр стальных труб
диаметром 100 мм
	1 м трубы, уложенной
в футляр
	1 478,60
	 

	1.14
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	3 123,33
	 

	1.14.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.14.1.1
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	1 шт.
	 
	491,76

	1.15
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	483,18
	 

	1.15.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.15.1.1
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	 
	54,14

	1.15.1.2
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду
на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	1 шт.
	 
	121,63

	1.15.1.3
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	1 пог. м
	 
	179,39

	1.16
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм
	1 м трубопровода
	482,95
	 

	1.16.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.16.1.1
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	 
	54,14

	1.16.1.2
	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм,
толщина стенки 2,0 мм
	1 шт.
	 
	72,77

	1.16.1.3
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	1 м
	 
	102,48

	1.17
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки
и переходы диаметром
до 100 мм
	1 шт.
	4 764,05
	 

	1.17.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.17.1.1
	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм
	1 шт.
	 
	244,71

	1.18
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 узел газового крана
	2 546,58
	 

	1.18.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.18.1.1
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1 шт.
	 
	5 319,09

	1.18.1.2
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1 шт.
	 
	4 972,66

	1.19
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые
на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода
до 32 мм
	1 шт.
	1 289,59
	 

	1.19.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.19.1.1
	Счетчик газа, марка Гранд
6 ТК G 3/4
	1 шт.
	 
	7 350,16

	1.19.1.2
	Штуцер длиной 200 мм
	1 шт.
	 
	413,14

	1.19.1.3
	Контргайка
	1 шт.
	 
	 

	1.20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	91,33
	 

	1.21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	38,94
	 

	1.22
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 м трубопровода
	10,85
	 

	1.23
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого
и среднего давления
(до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	2,88
	 

	1.24
	Выдержка под давлением
до 0,6 МПа при испытании
на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	47 882,16
	 

	1.25
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	5 615,30
	 

	1.26
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 шт.
	5 010,98
	 

	1.26.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.26.1.1
	Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение
к трубопроводу муфтовое, номинальное давление
0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	1 шт.
	 
	319,42

	1.27
	Установка водонагревателей емкостных
	1 шт.
	14 938,67
	 

	1.27.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.27.1.1
	Котлы газовые двухконтурные
	1 шт.
	 
	54 082,66

	1.27.1.2
	Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000мм антилед (BG0037)
	1 шт.
	 
	2 797,90

	1.27.1.3
	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125
	1 шт.
	 
	14,46

	1.28
	Установка решеток жалюзийных площадью
в свету до 0,5 м2
	1 шт.
	1 724,40
	 

	1.28.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.28.1.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм
	1 шт.
	 
	140,04

	1.29
	Прокладка воздуховодов
из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)
толщиной 0,5 мм,
диаметром до 200 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	2 407,20
	 

	1.29.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.29.1.1
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие
(спирально-навивные) толщиной 0,55 мм,
диаметром 125 мм
	1 м2
	 
	833,00

	1.29.1.2
	Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205
	1 т
	 
	100 282,35

	1.30
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения
диаметром 200 мм
	1 шт.
	642,73
	 

	1.30.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.30.1.1
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	1 шт.
	 
	569,07

	1.31
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен
до 51 см
	1 шт.
	1 410,81
	 

	1.32
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	10 737,13
	 

	1.32.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	1.32.1.1
	Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте
с клапаном: клапан электромагнитный
с индикацией положения
Ду-25 КЭГЭМ-НД
	1 комплект
	 
	7 213,46

	1.33
	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных
	1 прибор
	2 249,41
	 

	1.33.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.33.1.1
	Плита газовая бытовая
с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1 шт.
	 
	15 001,56

	1.33.1.2
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная,
из нержавеющей стали
с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте
с прокладками,
диаметр 15 мм, длина 1500 мм
	1 шт.
	 
	495,24

	1.34
	Пневматическое испытание газопроводов
	1 м газопровода
	644,82
	 

	1.35
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50
	1 стык
	151,09
	 

	1.36
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3,
группа грунтов: 1
	1м3
	95,05
	 

	1.37
	Разработка грунта вручную
с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной
до 3 м, группа грунтов 1
	1м3
	2 201,99
	 

	1.38
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	1м3
	1 543,73
	 

	1.38.1
	Материалы:
	
	 
	 

	1.38.1.1
	Песок природный для строительных работ I класс, крупный
	1м3
	 
	1 218,39

	1.39
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	1м3
	888,02
	 

	1.40
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (Обратная засыпка экскаватором)
	1м3
	95,05
	 

	1.41
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа
грунтов 1-2
	1м3
	195,37
	 

	2. Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации
и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления 
с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа
в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения

	2.1
	Разработка проектно-сметной документации
	1 объект
	 
	 

	2.1.1
	Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р)
	
	15 047,48
	 

	2.1.2
	Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р)
	
	35 210,99
	 

	2.2
	Сбор исходных данных
	1 объект
	8 433,20
	 

	2.3
	Осмотр вентканалов
и дымоходов
	1 объект
	8 983,38
	 

	2.4
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм
	1 м трубопровода
	623,95
	 

	2.4.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.4.1.1
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм
	1 пог. м
	 
	517,81

	2.4.1.2
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	 
	54,14

	2.5
	Протаскивание в футляр стальных труб
диаметром 100 мм
	1 м трубы, уложенной
в футляр
	1 478,60
	 

	2.6
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	3 123,33
	 

	2.6.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.6.1.1
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	1 шт.
	 
	491,76

	2.7
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	483,18
	 

	2.7.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.7.1.1
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	 
	54,14

	2.7.1.2
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду
на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	1 шт.
	 
	121,63

	2.7.1.3
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	1 пог. м
	 
	179,39

	2.8
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм
	1 м трубопровода
	482,95
	 

	2.8.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.8.1.1
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	 
	54,14

	2.8.1.2
	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина
стенки 2,0 мм
	1 шт.
	 
	72,77

	2.8.1.3
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	1 м
	 
	102,48

	2.9
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки
и переходы диаметром:
до 100 мм
	1 шт.
	4 764,05
	 

	2.9.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.9.1.1
	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм
	
	 
	244,71

	2.10
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных
на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 узел газового крана
	2 546,58
	 

	2.10.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.10.1.1
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление
6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1 шт.
	 
	5 319,09

	2.10.1.2
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление
6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1 шт.
	 
	4 972,66

	2.11
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые
на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода
до 32 мм
	1 шт.
	1 289,59
	 

	2.11.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.11.1.1
	Счетчик газа, марка Гранд
6 ТК G 3/4
	1 шт.
	 
	7 350,16

	2.11.1.2
	Штуцер длиной 200 мм
	1 шт.
	 
	413,14

	2.11.1.3
	Контргайка
	1 шт.
	 
	13,12

	2.12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	91,33
	 

	2.13
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	38,94
	 

	2.14
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 м трубопровода
	10,85
	 

	2.15
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого
и среднего давления
(до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	2,88
	 

	2.16
	Выдержка под давлением
до 0,6 МПа при испытании
на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	47 882,16
	 

	2.17
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	5 615,30
	 

	2.18
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 шт.
	5 010,98
	 

	2.18.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.18.1.1
	Клапан термозапорный
КТЗ 001-25, присоединение
к трубопроводу муфтовое, номинальное давление
0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	1 шт.
	 
	319,42

	2.19
	Установка водонагревателей емкостных
	1 шт.
	14 938,67
	 

	2.19.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.19.1.1
	Котлы газовые двухконтурные
	1 шт.
	 
	54 082,66

	2.19.1.2
	Комплект дымохода коаксиальный 60/100
L=1000 мм антилед (BG0037)
	1 шт.
	 
	2 797,90

	2.19.1.3
	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125
	
	 
	14,46

	2.20
	Установка решеток жалюзийных площадью
в свету до 0,5 м2
	1 шт.
	1 724,40
	 

	2.20.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.20.1.1
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм
	1 шт.
	 
	140,04

	2.21
	Прокладка воздуховодов
из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)
толщиной 0,5 мм,
диаметром до 200 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	2 407,20
	 

	2.21.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.21.1.1
	Воздуховоды
из оцинкованной стали жесткие(спирально-навивные) толщиной 0,55 мм,
диаметром 125 мм
	1 м2
	 
	833,00

	2.21.1.2
	Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205
	1 т
	 
	100 282,35

	2.22
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 шт.
	642,73
	 

	2.22.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.22.1.1
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	1 шт.
	 
	569,07

	2.23
	Пробивка в кирпичных
стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	1 шт.
	1 410,81
	 

	2.24
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	10 737,13
	 

	2.24.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.24.1.1
	Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте
с клапаном: клапан электромагнитный
с индикацией положения
Ду-25 КЭГЭМ-НД
	1 комплект
	 
	7 213,46

	2.25
	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных
	1 прибор
	2 249,41
	 

	2.25.1
	Материалы:
	
	 
	 

	2.25.1.1
	Плита газовая бытовая
с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1
	1 шт.
	 
	15 001,56

	2.25.1.2
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная,
из нержавеющей стали
с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте
с прокладками,
диаметр 15 мм,
длина 1500 мм
	1 шт.
	 
	495,24

	2.26
	Пневматическое испытание газопроводов
	1 м газопровода
	644,82
	 

	2.27
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50
	1 стык
	151,09
	 

	Выполнение работ в многоквартирном доме по подготовке проектной документации
и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления
с установкой в жилых помещениях газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения

	3.1
	Разработка проектно-сметной документации
	1 объект
	
	

	3.1.1
	Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р)
	
	15 047,48
	 

	3.1.2
	Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р)
	
	37 998,55
	 

	3.2
	Сбор исходных данных
	1 объект
	8 433,20
	 

	3.3
	Осмотр вентканалов
и дымоходов
	1 объект
	8 983,38
	 

	3.4
	Установка пункта редуцирования газа ГРПШ
на фасаде дома
	1 шт.
	29 377,75
	 

	3.4.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.4.1.1
	Газораспределительный пункт шкафного типа
ШРП-МИГ-Q10-L1
	1 шт.
	 
	23 242,11

	3.5
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм
	1 м трубопровода
	623,95
	 

	3.5.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.5.1.1
	Стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 50 мм
	1 пог. м
	 
	517,81

	3.5.1.2
	Хомуты для крепления труб 
	1 шт.
	 
	54,14

	3.6
	Протаскивание в футляр стальных труб
диаметром 100 мм
	1 м трубы, уложенной
в футляр
	1 478,60
	 

	3.7
	Заделка сальников
при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 футляр
	3 123,33
	 

	3.7.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.7.1.1
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	1 шт.
	 
	491,76

	3.8
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	483,18
	 

	3.8.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.8.1.1
	Хомуты для крепления труб 
	1 шт.
	 
	54,14

	3.8.1.2
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду
на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	1 шт.
	 
	121,63

	3.8.1.3
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	1 м
	 
	179,39

	3.9
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм
	1 м трубопровода
	482,95
	 

	3.9.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.9.1.1
	Хомуты для крепления труб 
	1 шт.
	 
	54,14

	3.9.1.2
	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	1 шт.
	 
	72,77

	3.9.1.3
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные
без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	1 м
	 
	102,48

	3.10
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки
и переходы диаметром
до 100 мм
	1 шт.
	4 764,05
	 

	3.10.1.
	Материалы:
	
	 
	 

	3.10.1.1
	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм
	1 шт.
	 
	244,71

	3.11
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 узел газового крана
	2 546,58
	 

	3.11.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.11.1.1
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное
давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	1 шт.
	 
	5 319,09

	3.11.1.2
	Кран шаровой полнопроходной
из нержавеющей стали,
с внутренним резьбовым присоединением, номинальное
давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	1 шт.
	 
	4 972,66

	3.12
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые
на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода
до 32 мм
	1 шт.
	1 289,59
	 

	3.12.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.12.1.1
	Счетчик газа, марка
Гранд 6 ТК G 3/4
	1 шт.
	 
	7 350,16

	3.12.1.2
	Штуцер длиной 200 мм
	1 шт.
	 
	413,14

	3.12.1.3
	Контргайка
	1 шт.
	 
	13,12

	3.13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	91,33
	 

	3.14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	38,94
	 

	3.15
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 м трубопровода
	10,85
	 

	3.16
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого
и среднего давления
(до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	2,88
	 

	3.17
	Выдержка под давлением
до 0,6 МПа при испытании
на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	47 882,16
	 

	3.18
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	5 615,30
	 

	3.19
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 шт.
	5 010,98
	 

	3.19
	Материалы:
	
	5 010,98
	 

	3.19.1.1
	Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение
к трубопроводу муфтовое, номинальное
давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	1 шт.
	 
	319,42

	3.20
	Установка водонагревателей емкостных
	1 шт.
	14 938,67
	 

	3.20.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.20.1.1
	Котлы газовые двухконтурные
	1 шт.
	 
	54 082,66

	3.20.1.2
	Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000мм антилед (BG0037)
	1 шт.
	 
	2 797,90

	3.20.1.3
	Кирпич глиняный
для дымовых труб,
размером 250 x 120 x 65 мм, марка 125
	1 шт.
	 
	14,46

	3.21
	Установка решеток жалюзийных площадью
в свету до 0,5 м2
	1 шт.
	1 724,40
	 

	3.21.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.21.1.1
	Решетки вентиляционные пластмассовая
размер 150 x 200 мм
	1 шт.
	 
	140,04

	3.22
	Прокладка воздуховодов
из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)
толщиной 0,5 мм,
диаметром до 200 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	2 407,20
	 

	3.22.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.22.1.1
	Воздуховоды
из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм,
диаметром 125 мм
	1 м2
	 
	833,00

	3.22.1.2
	Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205
	1 т
	 
	100 282,35

	3.23
	Установка зонтов
над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 шт.
	642,73
	 

	3.23.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.23.1.1
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	1 шт.
	 
	569,07

	3.24
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине
стен до 51 см
	1 шт.
	1 410,81
	 

	3.25
	[bookmark: _GoBack]Заделка отверстий, гнезд
и борозд в перекрытиях железобетонных площадью
до 0,1 м2
	м3 заделки
	75 904,82
	 

	3.25.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.25.1.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс В7,5 (М100)
	м3
	 
	6 635,08

	3.26
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	10 737,13
	 

	3.26.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.26.1.1
	Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте
с клапаном: клапан электромагнитный
с индикацией положения
Ду-25 КЭГЭМ-НД
	1 комплект
	 
	7 213,46

	3.27
	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных
	1 прибор
	2 249,41
	 

	3.27.1
	Материалы:
	
	 
	 

	3.27.1.1
	Плита газовая бытовая
с духовым шкафом четырехгорелочная
	1 шт.
	 
	15 001,56

	3.27.1.2
	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная
 из нержавеющей стали
с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте
с прокладками,
диаметр 15 мм, длина 1500 мм
	1 шт.
	 
	495,24

	3.28
	Пневматическое испытание газопроводов
	1 м газопровода
	644,82
	 

	3.29
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр
до 28 мм
	1 стык
	151,09
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