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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
окуд

_____________                                                                                                           __________

О включении выявленного объекта культурного наследия
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
в качестве объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание электрической и насосной станции железнодорожных станций
Санкт-Петербург общества Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги с дымовой трубой», 
об утверждении границ и режима использования территории 
объекта культурного наследия, об утверждении предмета 
охраны объекта культурного наследия 

В соответствии с подпунктом 12 статьи 9.2, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 3.1, 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании акта, составленного по результатам государственной историко-культурной экспертизы (рег. КГИОП № 01-29-135/26-0-0 от 30.06.2026),                           с учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 16.07.2026 № 02-03-4/2026:
[bookmark: _GoBack]1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр)                            в качестве объекта культурного наследия регионального значения памятник «Здание электрической и насосной станции железнодорожных станций Санкт-Петербург общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги с дымовой трубой», 1861-1865 гг.,                    1901-1906 гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 70, корпус 2, литера А.
2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом КГИОП от 20.02.2001 № 15, объект «Здание электростанции общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги», числящийся под номером 1603.
3. Утвердить:
3.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения                  «Здание электрической и насосной станции железнодорожных станций Санкт-Петербург общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги с дымовой трубой», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 70, корпус 2, литера А, согласно приложению № 1 к распоряжению.
3.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание электрической и насосной станции железнодорожных станций Санкт-Петербург общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги с дымовой трубой», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 70, корпус 2, литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению.
3.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание электрической и насосной станции железнодорожных станций Санкт-Петербург общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги с дымовой трубой», расположенного                            по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 70, корпус 2, литера А, согласно приложению № 3 к распоряжению.
4. Признать утратившим силу план границ территории выявленного объекта культурного наследия «Здание электростанции общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги», утвержденный КГИОП 19.11.2007.
5. Начальнику Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:
5.1. Представление в Министерство культуры Российской Федерации сведений, предусмотренных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011                № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,                                             в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней.
5.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.
5.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, о включении объекта культурного наследия                 в реестр в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня издания распоряжения.
6. Начальнику Юридического управления-юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.
7. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП                   и внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт Петербурга».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП						   Ю.О. Богачева



						Приложение № 1 к распоряжению КГИОП 
     от _______________№_________________

                                           Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание электрической и насосной станции железнодорожных станций Санкт-Петербург общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги с дымовой трубой» 
(далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 70, 
корпус 2, литера А

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:
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2. План поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия:
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3. Координаты поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия:


	Номер
характерной точки

	Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)

	
	Х
	Y

	1
	2
	3

	1.
	91754,03
	114880,43

	2.
	91779,73
	114914,64

	3.
	91749,26
	114940,21

	4.
	91728,30
	114925,20

	5.
	91712,45
	114936,94

	6.
	91700,79
	114919,80

	1.
	91754,03
	114880,43


































Приложение № 2 к распоряжению КГИОП 
     от ________________№________________


Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание электрической и насосной станции железнодорожных станций Санкт-Петербург общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги с дымовой трубой», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 70, корпус 2, литера А

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного значения объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.
2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации                                  и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.













Приложение № 3 к распоряжению КГИОП 
       от_________________№___________
  
Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание электрической и насосной станции железнодорожных станций Санкт-Петербург общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги с дымовой трубой», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 70, корпус 2, литера А

	№ п/п
	Видовая принадлежность предмета охраны
	Предмет охраны
	Фотофиксация

	1
	2
	3
	4

	1
	Объемно-пространственное решение:
	исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать период 1901-1906 гг.) местоположение в структуре городской застройки набережной Обводного канала, габариты одно-трехэтажного с подвальным этажом и г-образной конфигурации в плане здания, включая местоположение, габариты и конфигурацию дымовой трубы, расположенной у юго-восточного фасада здания;































разновысотная асимметричная объёмная композиция в первоначальных габаритах, включающая исторические:
- одноэтажные корпуса котлового и машинного отделений;
- трёхэтажный корпус водоподъёмного здания (фильтровое отделение);
-двухэтажный корпус водоподъёмного здания (насосное отделение); 
- дымовую трубу, функционально связанную с котловым отделением;

- планировочная структура в исторических габаритах;











крыша: 
исторические габариты и конфигурация (двускатная над историческим трехэтажным корпусом фильтрового отделения и над историческим корпусом котлового отделения; односкатная над историческим двухэтажным корпусом насосного отделения; вальмовая над историческим корпусом машинного отделения), включая высотные отметки коньков и карнизов;

материал кровельного покрытия – листовой металл;














дымовая труба:
исторические местоположение, габариты и конфигурация.
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- местоположение объекта культурного наследия в структуре городской застройки
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Фотография 1901-1908 гг.
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Фотография 1901-1908 гг.
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Фотографии 2026 г.


	2
	Конструктивная система здания:
	исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены:
местоположение, материал (кирпич);












































































историческое перекрытие подвала (своды Монье – железобетонные по металлическим балкам): местоположение, конфигурация и конструктивные параметры;


















фрагменты клёпаных металлических стропильных ферм английской системы в машинном отделении: первоначальные конструктивная форма и узловые соединения.













	Общий план 1901-1908 гг.
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План подвала
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План 1-го этажа
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План 2-го этажа
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План 3-го этажа
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	3
	Архитектурно-художественное решение фасадов:
	историческое архитектурно-художественное решение фасадов из неоштукатуренного красного кирпича, выполненное в приёмах кирпичного стиля - рационалистического направления промышленной архитектуры второй половины XIX - начала XX в.; членение фасадов по горизонтали системой тяг (поясов), гурта и по вертикали - контрфорсами;
цветовое решение фасадов – общий фон и декоративные элементы выполнены в кирпичном стиле;

композиция северо-западного фасада: 
исторически одноэтажный корпус котлового отделения в три световых оси;
исторический трехэтажный центральный корпус фильтрового отделения водоподъемного здания в три световых оси на первом и втором этажах и в шесть световых осей на третьем этаже;
исторически одноэтажный корпус машинного отделения в четыре световых оси;



композиция юго-западного фасада: 
исторически одноэтажный корпус машинного отделения в семь световых осей;
исторический трехэтажный центральный корпус фильтрового отделения водоподъемного здания в три световых оси на третьем этаже;











композиция северо-восточного фасада: 
исторически одноэтажный корпус котлового отделения;
исторический трехэтажный центральный корпус фильтрового отделения водоподъемного здания в три световых оси на третьем этаже;

композиция юго-восточного фасада:
исторический трехэтажный центральный корпус фильтрового отделения водоподъемного здания в шесть световых осей на третьем этаже;
исторический двухэтажный центральный корпус насосного отделения в шесть световых осей на втором этаже;

фронтон на северо-западном и юго-восточном фасадах трехэтажного корпуса водоподъемного здания, завершенный ступенчатым щипцом: габариты, конфигурация, оформление - оформлен нишами с декоративной рельефной кладкой наклоном и напусками через один кирпич, образующими симметричный рисунок относительно центральной оси фасада, 
ниши расположены над арочными полуциркульными оконными проемами, вытянутыми по вертикальной оси, а также над центральной и боковыми частями; выше ниш – напуск кирпича и раскреповка;

исторический оконный проем в центральной части фронтона на северо-западном и юго-восточном фронтонах трехэтажного корпуса водоподъемного здания: габариты, конфигурация (круглые), обрамленный кирпичной кладкой арочного контура с замковым камнем в верхней части;


исторические арочные полуциркульные оконные проемы третьего этажа на фасадах трехэтажного корпуса водоподъемного здания: габариты, расположение, конфигурация (прямоугольные с полуциркульным завершением), оформленные перемычками с замковым камнем и подоконным карнизом простого профиля;


исторические оконные проемы второго этажа на северо-западном фасаде трехэтажного корпуса фильтрового отделения водоподъемного здания: габариты, конфигурация (прямоугольные с лучковым завершением), оформленные лучковой перемычкой с замковым камнем, расположенные в нишах между раскрепованными лопатками;

исторические оконные проемы первого этажа на северо-западном фасаде трехэтажного корпуса фильтрового отделения водоподъемного здания: габариты, конфигурация (прямоугольные с лучковым завершением), оформленные лучковой перемычкой с замковым камнем;




исторические оконные проемы подвала на северо-западном фасаде трехэтажного корпуса фильтрового отделения водоподъемного здания: габариты, конфигурация (прямоугольные с лучковым завершением), оформленные лучковой перемычкой;








лопатки, увенчанные столбиками из кирпича в продолжение филенок кладкой напуском с нишами, на фасадах трехэтажного корпуса водоподъемного здания: габариты, конфигурация, оформление профиля;















филенки кладкой напуском с нишами на контрфорсах на северо-западном фасаде трехэтажного корпуса водоподъемного здания: габариты, конфигурация, оформление профиля;














ниши с декоративной рельефной кладкой, выполненные с наклоном и напусками через один кирпич, имеющие симметричный рисунок относительно центральной оси фасада и расположенные над арочными полуциркульными оконными проемами третьего этажа на северо-западном фасаде трехэтажного корпуса водоподъемного здания: габариты, конфигурация, способ кладки;


межэтажный карниз (гурт) простого профиля северо-западного фасада трехэтажного корпуса водоподъемного здания: габариты, конфигурация, оформление профиля;

венчающий карниз с фризом из ширинок и тягой простого профиля на северо-западном и юго-западном фасадах корпуса машинного отделения: габариты, конфигурация, оформление профиля;



ступенчатые контрфорсы на северо-западном, юго-западном фасадах корпуса машинного отделения и на северо-западном фасаде корпуса котлового отделения: в основании база с прямоугольным выступом, ствол, разделенный горизонтальной тягой фасада на три части, венчается ступенчатыми столбиками, оформленными кладкой напуском: габариты, конфигурация, оформление профиля;








завершение исторических оконных проемов на северо-западном фасаде корпуса котлового отделения с лучковой перемычкой с замковым камнем;

ступенчатые контрфорсы на северо-восточном фасаде корпуса котлового отделения: в основании база с прямоугольным выступом, ствол, разделенный горизонтальной тягой фасада на три части, венчается столбиками, оформленными кладкой напуском;



щипец северо-восточного фасада корпуса котлового отделения с венчающим карнизом простого профиля;











раскреповка напуском кирпича северо-восточного фасада корпуса котлового отделения с лопатками и ступенчатым карнизом;









венчающий карниз оголовки дымовой трубы с фризом в сочетании верхнего и нижнего поясков простого профиля напуском кирпича и пояса широких прямоугольных зубцов;






пояс в напуск из нескольких тяг и прямоугольных ниш в средней части дымовой трубы;









основание дымовой трубы из кирпича с базой в виде сочетания поясков криволинейного и простого профиля.
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