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	Приложение № 3

к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга

от_________________№________


ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейного объекта регионального значения

«Товарищеский пр. от ул. Дыбенко до ул. Крыленко»
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта регионального значения «Товарищеский пр. от ул. Дыбенко до ул. Крыленко».
Наименование: линейный объект регионального значения – «Товарищеский пр. 
от ул. Дыбенко до ул. Крыленко» (далее – линейный объект регионального значения).

Основные характеристики линейного объекта регионального значения:
	Категория
	Магистральная улица районного значения

	Протяженность
	0,736 км

	Пропускная способность 
	7657 прив.ед./час в два направления

	Интенсивность движения 
	1710 прив.ед./час в два направления

	Проектная мощность  
	пропускная способность до 7657 прив.ед./час в два направления

	Грузонапряженность
	208 тыс. т брутто в год


Назначение объекта: автомобильная дорога регионального значения.
2. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в Невском районе Санкт-Петербурга.

3. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения.
	Номер точки
	X(м)
	Y(м)


	1
	2
	3

	Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1

	1
	91199,50
	123613,81

	2
	91199,12
	123612,97

	3
	91185,72
	123619,43

	4
	91175,99
	123624,20

	5
	91168,10
	123627,91

	6
	91151,38
	123636,04

	7
	91130,99
	123646,08

	8
	91103,04
	123659,66

	9
	91081,29
	123670,23

	10
	91072,82
	123680,95

	11
	91036,31
	123698,60

	12
	91021,73
	123699,18

	13
	90998,65
	123710,40

	14
	90970,16
	123724,25

	15
	90938,10
	123739,51

	16
	90921,42
	123747,72

	17
	90914,40
	123751,35

	18
	90878,28
	123768,93

	19
	90856,44
	123779,52

	20
	90846,26
	123784,51

	21
	90807,03
	123803,60

	22
	90786,93
	123813,38

	23
	90706,04
	123851,81

	24
	90636,85
	123886,34

	25
	90617,73
	123846,40

	26
	90650,62
	123830,56

	27
	90671,01
	123820,74

	28
	90684,32
	123814,38

	29
	90757,33
	123779,40

	30
	90784,11
	123766,28

	31
	90911,30
	123705,61

	32
	90924,40
	123699,37

	33
	90970,55
	123677,26

	34
	91092,66
	123618,72

	35
	91151,98
	123590,30

	36
	91179,88
	123576,98

	37
	91264,56
	123536,41

	38
	91275,17
	123531,32

	39
	91276,53
	123527,40

	40
	91281,15
	123525,19

	41
	91305,39
	123575,95

	42
	91299,78
	123578,63

	43
	91292,53
	123573,06

	44
	91283,35
	123575,56

	45
	91235,32
	123598,55


4. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта регионального значения.

Перечень мероприятий включает проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их оснований и окружающего массива грунта от проектных данных; разработку мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий, обеспечение сохранности существующей застройки, находящейся в зоне влияния нового строительства, а также сохранение окружающей природной среды;  разработку прогноза состояния линейного объекта регионального значения, воздействия его на окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогеологическую и гидрологическую среду в период его строительства и последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения 
и устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных решений и результатов прогноза; контроль качества работ.

5. Мероприятия по охране окружающей среды.
Охрана окружающей среды будет осуществляться в период строительства 
и эксплуатации линейного объекта регионального значения и включать следующие мероприятия:

оценка загрязнения атмосферного воздуха;

охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;

охрана окружающей среды от отходов;

оценка воздействия линейного объекта регионального значения на растительность 
и животный мир;

мероприятия по охране растительного мира;

мероприятия по защите от шума;

экологический мониторинг (в том числе мониторинг атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, химического загрязнения почв, уровней шума, локальный мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой отходов).

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
При строительстве и эксплуатации линейного объекта регионального значения необходимы:

соблюдение своевременного сбора и утилизации отходов объектов как в период проведения строительных работ, так и при эксплуатации;

передача образованных отходов в период строительства и эксплуатации организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности;

своевременное накопление и вывоз сточных вод в организацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности;

организация локальных наблюдений, выполняемых территориальными природоохранными службами, с контролем за потреблением природных ресурсов 
и выполнением экологических норм и правил; 

проведение комплексного контроля за всеми компонентами природной 
среды – атмосферным воздухом, поверхностными и подземными водами, грунтами, растительностью.

Проведение подобных мероприятий должно свести к минимуму воздействие при строительстве и эксплуатации линейного объекта регионального значения на окружающую среду.

6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне.

Предусматриваются следующие мероприятия для линейного объекта регионального значения:

обеспечение устойчивой работы инженерных коммуникаций;

обеспечение безопасного движения автотранспорта и пешеходов;

обеспечение беспрепятственной эвакуации людей с территории;

обеспечение возможности беспрепятственного ввода и передвижения 
на территории сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарного автотранспорта;

обеспечение наружного пожаротушения от ближайших пожарных гидрантов 
на коммунальной сети.

Для обеспечения ввода пожарного автотранспорта к проектируемому участку дороги предусматривается использование существующей улично-дорожной сети. Ввод 
на территорию пожарного автотранспорта возможно осуществить со всех сторон рассматриваемого участка дороги, с магистралей устойчивого функционирования.

Мероприятия по защите людей.

Мероприятия по защите людей в военное время.

В границах территории расположен линейный объект регионального значения, входящий в состав транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, территория которого отнесена к особой группе по гражданской обороне. Функционирование рассматриваемого участка транспортной инфраструктуры города может быть предусмотрено в военное время. Таким образом, организации, эксплуатирующие рассматриваемые линейные сооружения, могут продолжать свою деятельность в военное время.

Порядок эксплуатации планируемого к размещению линейного объекта регионального значения на территории в военное время определяется планом гражданской обороны 
Санкт-Петербурга.

Согласно проекту планировки решения по укрытию населения не требуются.


