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Приложение № 3 
к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга  

от _________________№ _______ 
ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейного объекта регионального значения 
«Горское шоссе от путепровода через ж.д. линию Выборгского направления до продолжения Лесной ул.»

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта регионального значения.

Наименование: линейный объект регионального значения «Горское шоссе от путепровода через ж.д. линию Выборгского направления до продолжения Лесной ул.» (далее – линейный объект регионального значения).
Основные характеристики линейного объекта регионального значения:

	Категория
	Магистральная улица общегородского значения III класса регулируемого движения

	Протяженность
	1,164 км – 1 этап

1,214 км – 2 этап

	Пропускная способность
	4009 прив. ед./час.

	Интенсивность движения
	706 прив. ед./час.

	Проектная мощность
	192000 прив. ед./сутки

	Грузонапряженность
	1672 тонн/сутки


Назначение: автомобильная дорога регионального значения.

2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в Курортном муниципальном районе Санкт-Петербурга и в Выборгском муниципальном районе Санкт-Петербурга.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения.

	Номер точки
	X (м)
	Y (м)


	1
	2
	3

	Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1

	1
	114482,45
	105787,69

	2
	114555,71
	105816,26

	3
	114571,13
	105822,41

	4
	114569,33
	105826,87

	5
	114589,66
	105835,21

	6
	114595,02
	105837,14

	7
	114646,21
	105857,94

	8
	114705,49
	105711,76

	9
	114746,10
	105728,71

	10
	114710,94
	105815,40

	11
	114707,18
	105824,67

	12
	114706,97
	105826,98

	13
	114701,67
	105839,95

	14
	114693,40
	105858,63

	15
	114750,96
	105881,08

	16
	114791,02
	105896,70

	17
	114795,19
	105898,33

	18
	114828,09
	105911,16

	19
	114844,30
	105917,49

	20
	114876,91
	105930,21

	21
	114884,37
	105933,11

	22
	114897,41
	105938,20

	23
	114910,45
	105943,29

	24
	114923,50
	105948,38

	25
	114936,54
	105953,46

	26
	114949,58
	105958,55

	27
	114962,62
	105963,64

	28
	114975,67
	105968,73

	29
	114988,71
	105973,81

	30
	115001,75
	105978,90

	31
	115014,80
	105983,99

	32
	115029,14
	105989,58

	33
	115046,01
	105996,16

	34
	115062,44
	106002,57

	35
	115070,85
	106005,85

	36
	115108,08
	106020,37

	37
	115115,51
	106023,27

	38
	115128,69
	106028,41

	39
	115141,92
	106033,57

	40
	115154,96
	106038,66

	41
	115168,01
	106043,75

	42
	115181,05
	106048,83

	43
	115189,88
	106052,28

	44
	115200,01
	106056,23

	45
	115215,68
	106062,34

	46
	115228,72
	106067,43

	47
	115241,77
	106072,52

	48
	115254,81
	106077,60

	49
	115267,85
	106082,69

	50
	115280,89
	106087,78

	51
	115293,94
	106092,87

	52
	115313,64
	106100,55

	53
	115323,41
	106104,36

	54
	115345,67
	106113,04

	55
	115359,97
	106118,62

	56
	115373,01
	106123,71

	57
	115386,05
	106128,80

	58
	115399,10
	106133,88

	59
	115412,14
	106138,97

	60
	115425,18
	106144,06

	61
	115442,59
	106150,85

	62
	115467,15
	106160,43

	63
	115486,77
	106168,20

	64
	115530,68
	106186,00

	65
	115535,65
	106186,54

	66
	115540,65
	106186,50

	67
	115545,61
	106185,89

	68
	115550,46
	106184,71

	69
	115555,65
	106182,75

	70
	115560,42
	106181,27

	71
	115565,36
	106180,55

	72
	115570,36
	106180,62

	73
	115575,28
	106181,47

	74
	115580,01
	106183,07

	75
	115584,43
	106185,40

	76
	115588,43
	106188,39

	77
	115591,91
	106191,98

	78
	115594,79
	106196,06

	79
	115599,10
	106236,30

	80
	115599,45
	106238,67

	81
	115598,54
	106243,23

	82
	115596,24
	106248,22

	83
	115593,60
	106253,49

	84
	115484,71
	106210,97

	85
	115431,23
	106190,09

	86
	115412,65
	106192,84

	87
	115199,88
	106109,85

	88
	115118,04
	106077,92

	89
	115114,95
	106076,76

	90
	115091,20
	106067,82

	91
	115018,74
	106040,67

	92
	114998,54
	106033,09

	93
	114996,41
	106029,98

	94
	114675,90
	105904,84

	95
	114673,70
	105910,31

	96
	114659,21
	105946,28

	97
	114653,07
	105961,35

	98
	114647,08
	105975,97

	99
	114617,60
	106047,57

	100
	114576,58
	106030,49

	101
	114583,58
	106013,30

	102
	114584,72
	106010,47

	103
	114609,24
	105949,73

	104
	114608,68
	105949,44

	105
	114631,25
	105892,62

	106
	114629,12
	105891,75

	107
	114629,07
	105882,30

	108
	114621,14
	105879,02

	109
	114601,15
	105870,75

	110
	114565,66
	105859,02

	111
	114545,23
	105865,70

	112
	114532,74
	105860,95

	113
	114476,06
	105839,38

	114
	114473,23
	105838,31

	115
	114465,24
	105835,27

	116
	114478,81
	105797,76


4. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта регионального значения.

Перечень мероприятий включает: комплексное геотехническое сопровождение строительства для обеспечения надежности, безопасности и сохранности зданий (сооружений) при строительстве, а также: предварительная оценка геотехнической ситуации, инженерно-геологические изыскания, геотехническое обоснование проекта, технологический регламент ведения работ, мониторинг за сохранностью зданий и сооружений при производстве работ и контроль качества работ, послепостроечный мониторинг.
5. Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды будут осуществляться в период строительства и эксплуатации линейного объекта регионального значения:

- оценка загрязнения атмосферного воздуха;

- охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;

- охрана окружающей среды от отходов;

- оценка воздействия объекта на растительность и животный мир;

- мероприятия по охране животного и растительного мира;

- мероприятия по защите от шума;

- экологический мониторинг (в том числе мониторинг атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, химического загрязнения почв, уровней шума, локальный мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой отходов).
6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Для рассматриваемого линейного объекта регионального значения предусматриваются следующие мероприятия:

мероприятия по защите от ветрового воздействия (элементы сооружений рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/кв.м);

мероприятия по защите от сильных морозов (глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло- и водоснабжения выбираются в соответствии требованиями нормативов для климатического пояса, соответствующего условиям Санкт-Петербурга, инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов);

мероприятия по защите от атмосферных осадков, затопления территории и подтопления фундаментов (планировка территории выполняется с уклонами в сторону ливневой канализации);

мероприятия по защите от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала (выполняется устройство систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов);

мероприятия по устойчивой работе инженерных коммуникаций.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые будут предусматриваться на стадии подготовки проектной документации Объекта:

мероприятия по беспрепятственной эвакуации людей с территории;

мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций;

мероприятия по устойчивому функционированию действующих систем оповещения;

размещение технических систем управления региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО), систем оповещения различных объектов при выполнении мероприятий по защите проектируемой территории и населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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