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Приложение № 3 

к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга 

от ________________ № ________
Положение 
о размещении линейных объектов регионального значения

«ул. Лисянского от Новосмоленской наб. до пр. Крузенштерна», «Магистраль № 6 
от пр. Крузенштерна до Магистрали № 5»
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов регионального значения «ул. Лисянского от Новосмоленской наб. 
до пр. Крузенштерна», «Магистраль № 6 от пр. Крузенштерна до Магистрали № 5».

Наименование: 

- линейный объект регионального значения – «ул. Лисянского от Новосмоленской наб. 
до пр. Крузенштерна»;

- линейный объект регионального значения – «Магистраль № 6 от пр. Крузенштерна 
до Магистрали № 5». 

Основные характеристики:

1.1. Линейный объект регионального значения «ул. Лисянского от Новосмоленской наб. до пр. Крузенштерна».
	Категория 
	Магистральная улица районного значения

	Протяженность (по оси/общая)
	0,875 км

	Пропускная способность 
	5,11 тыс. прив.ед. (в двух направлениях)

	Интенсивность движения
	580 прив.ед./час. (в двух направлениях)

	Проектная мощность
	122,7 тыс. прив.ед. (в двух направлениях)

	Грузонапряженность 
	253 т/сутки


Назначение: автомобильная дорога регионального значения.
1.2. Линейный объект регионального значения «Магистраль № 6 от пр. Крузенштерна 
до Магистрали № 5».
	Категория 
	Магистральная улица районного значения

	Протяженность (по оси/общая)
	0,260 км

	Пропускная способность 
	3,93 тыс. прив.ед. (в двух направлениях)

	Интенсивность движения
	570 прив.ед./час. (в двух направлениях)

	Проектная мощность
	94,3 тыс. прив.ед. (в двух направлениях)

	Грузонапряженность 
	331 т/сутки


Назначение: автомобильная дорога регионального значения.
2. Границы зон планируемого размещения линейных объектов регионального значения устанавливаются в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов регионального значения.
	Номер точки
	X(м)
	Y(м)


	1
	2
	3

	Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1

	1
	96908,89
	107579,04

	2
	96917,18
	107604,85

	3
	96916,12
	107603,02

	4
	96914,76
	107601,40

	5
	96913,13
	107600,04

	6
	96911,28
	107599,02

	7
	96909,31
	107598,26

	8
	96907,22
	107597,89

	9
	96906,51
	107597,89

	10
	96894,16
	107611,63

	11
	96881,07
	107624,66

	12
	96867,26
	107636,94

	13
	96852,30
	107648,81

	14
	96841,91
	107656,28

	15
	96825,96
	107666,61

	16
	96809,45
	107676,01

	17
	96783,19
	107688,54

	18
	96763,15
	107696,29

	19
	96742,65
	107702,73

	20
	96721,78
	107707,83

	21
	96696,21
	107712,17

	22
	96670,37
	107714,51

	23
	96618,90
	107721,66

	24
	96528,45
	107687,38

	25
	96448,62
	107657,10

	26
	96440,62
	107682,72

	27
	96366,30
	107663,56

	28
	96335,44
	107655,53

	29
	96289,56
	107642,85

	30
	96279,51
	107639,70

	31
	96269,47
	107636,38

	32
	96254,47
	107631,36

	33
	96236,92
	107625,40

	34
	96176,83
	107604,57

	35
	96136,93
	107590,36

	36
	96134,06
	107596,16

	37
	96128,63
	107614,40

	38
	96026,77
	107583,71

	39
	96032,83
	107563,59

	40
	96039,53
	107546,93

	41
	96044,49
	107533,31

	42
	96048,72
	107522,75

	43
	96054,17
	107504,01

	44
	96059,07
	107487,64

	45
	96059,35
	107486,75

	46
	96061,59
	107487,26

	47
	96061,69
	107487,12

	48
	96075,34
	107491,17

	49
	96115,66
	107503,40

	50
	96121,72
	107510,71

	51
	96365,20
	107584,55

	52
	96474,29
	107624,96

	53
	96480,87
	107627,40

	54
	96489,23
	107630,86

	55
	96548,78
	107655,55

	56
	96567,77
	107662,10

	57
	96587,16
	107667,32

	58
	96606,86
	107671,20

	59
	96626,79
	107673,72

	60
	96646,82
	107674,87

	61
	96646,84
	107674,87

	62
	96648,64
	107674,90

	63
	96650,44
	107674,93

	64
	96652,24
	107674,94

	65
	96654,04
	107674,94

	66
	96655,84
	107674,93

	67
	96657,65
	107674,91

	68
	96659,45
	107674,88

	69
	96661,25
	107674,84

	70
	96663,05
	107674,78

	71
	96664,85
	107674,72

	72
	96666,65
	107674,64

	73
	96668,45
	107674,55

	74
	96670,25
	107674,46

	75
	96672,05
	107674,35

	76
	96673,84
	107674,23

	77
	96675,64
	107674,10

	78
	96677,44
	107673,95

	79
	96679,23
	107673,80

	80
	96681,03
	107673,64

	81
	96682,82
	107673,46

	82
	96684,61
	107673,27

	83
	96702,63
	107670,77

	84
	96702,69
	107670,76

	85
	96720,46
	107667,15

	86
	96738,03
	107662,42

	87
	96755,28
	107656,61

	88
	96772,13
	107649,74

	89
	96788,51
	107641,84

	90
	96799,12
	107635,88

	91
	96804,38
	107632,92

	92
	96820,86
	107622,20

	93
	96834,06
	107612,40

	94
	96846,70
	107601,87

	95
	96858,23
	107591,10

	96
	96858,72
	107590,65

	97
	96870,09
	107578,77

	98
	96879,98
	107567,24

	99
	96882,15
	107560,04

	Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 2

	1
	97233,12
	107355,66

	2
	97242,18
	107384,26

	3
	97189,68
	107400,89

	4
	97180,08
	107403,93

	5
	97026,52
	107452,58

	6
	97010,79
	107426,09


4. Мероприятия по защите объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, в том числе объектов, строительство которых не завершено), существующих и/или строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов регионального значения.

Перечень мероприятий предусматривает комплексное геотехническое сопровождение строительства для обеспечения надежности и безопасности зданий (сооружений) при строительстве, а также безопасности соседней застройки, на которую может оказать влияние строительство, включает в себя следующие мероприятия: 

предварительная оценка геотехнической ситуации; 

инженерно-геологические изыскания; 

геотехническое обоснование проекта;

технологический регламент ведения работ;

мониторинг за сохранностью зданий и сооружений при производстве работ и контроль качества работ;

послепостроечный мониторинг.
5. Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды будут осуществляться в период строительства и эксплуатации линейных объектов регионального значения:

оценка загрязнения атмосферного воздуха;

охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;

оценка воздействия объекта на растительность и животный мир;

мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
мероприятия по защите от шума;

экологический мониторинг (в том числе мониторинг атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, химического загрязнения почв, уровней шума, локальный мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой отходов).
6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Проектом не предусмотрены опасные в пожарном отношении технологические процессы для линейных объектов регионального значения.

Проектируемый участок автомобильной дороги в своём составе не имеет оборудование, которое необходимо защитить с применением установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.

Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия для линейных объектов регионального значения:

к использованию на линейных объектах регионального значения допускаются отделочные и строительные материалы, оборудование и кабельная продукция, имеющие сертификаты соответствия Государственного стандарта Российской Федерации и сертификаты пожарной безопасности; обеспечение беспрепятственной эвакуации людей с территории; обеспечение возможности беспрепятственного ввода и передвижения на территории сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарного автотранспорта; обеспечение наружного пожаротушения от ближайших пожарных гидрантов на коммунальной сети.

Для обеспечения ввода пожарного автотранспорта к линейным объектам регионального значения предусматривается использование существующей улично-дорожной сети.

При пожаре эвакуация людей будет производиться по проезжей части в безопасную (свободную) сторону от опасных факторов пожара.

Мероприятия по защите людей в военное время.

В границах проектирования расположены линейные объекты регионального значения, включающие в себя автомобильные магистрали, в том числе устойчивого функционирования, входящие в состав транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, территория которых отнесена к особой группе по гражданской обороне. Функционирование рассматриваемого участка транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга может быть предусмотрено в военное время (при военных конфликтах).

Порядок эксплуатации линейных объектов регионального значения на территории в военное время определяется планом гражданской обороны Санкт-Петербурга.

Согласно проекту планировки решения по укрытию населения не требуются.
