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Приложение № 4
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от ________________ № _______



ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 
и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов,
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры территории, ограниченной Железнодорожным пр., Белевским пр., перспективной магистралью, в Невском районе


[bookmark: _Toc536604820][bookmark: _Toc3450737][bookmark: _Toc116040586]1. Границами проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной Железнодорожным пр., Белевским пр., перспективной магистралью, в Невском 
районе (далее – территория), являются:
с северо-запада – Железнодорожный пр.;
с северо-востока – Белевский пр.;
с юго-запада – перспективная магистраль.
[bookmark: _Toc3450738][bookmark: _Toc116040587]2. Характеристики планируемого развития территории.

	№
п/п
	Параметры
	Единица 
измерения
	Количество

	1
	Площадь в границах элемента планировочной структуры (квартала)
	га
	3,45

	2
	Площадь территории общего пользования
	га
	0,14

	3
	Плотность застройки
	кв.м общей площади/га 
	7856



3. Характеристики объектов капитального строительства иного назначения, объектов транспортной инфраструктуры.

	№
п/п
	Номер зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства
	Условный номер
образуемого земельного участка
	Функциональное назначение объектов капитального строительства
	Макси-
мальная высота объектов капиталь-ного строи-тельства, 
м
	Макси-
мальная общая площадь объектов капиталь-
ного строи-
тельства, кв.м

	1
	1
	1
	Сооружения, необходимые для эксплуатации метрополитена
	24
	3920

	2
	2
	2
	Проезд
	-
	-

	3
	-
	3
	Здание, предназначенное
для размещения государственных органов
	-
	-

	4
	-
	4
	Здание, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция)
	-
	-



4. Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории.
[bookmark: _GoBack]На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети, реконструкция проезда в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.
[bookmark: undefined]5. Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории.
Водоснабжение – 50 куб.м/сутки предусматривается от системы централизованного водоснабжения.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод объемом 5 куб.м/сутки и поверхностных стоков объемом 10 куб.м/сутки предусматривается в централизованную систему водоотведения.
Теплоснабжение без прироста нагрузок.
Газоснабжение без прироста нагрузок.
Электроснабжение – 11000 кВт предусматривается от системы централизованного электроснабжения.

